{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":15,"sheets":["СОДЕРЖАНИЕ","ВЕНТИЛЯТОРЫ ZILON","НАГРЕВАТЕЛИ и ОХЛАДИТЕЛИ","СЕТЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ","РЕШЕТКИ и ДИФФУЗОРЫ","ГИБКИЕ ВОЗДУХОВОДЫ","ГИБКИЕ ВОЗДУХОВОДЫ ZILON","УСТАНОВКИ RC, FUNAI","КОМПАКТЫ ZILON","ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ","СИСТЕМЫ АВТОМАТИКИ ","СМЕСИТЕЛЬНЫЕ УЗЛЫ","НАСОСЫ","Шкафы контроллер Carel","Шкафы контроллер ROYAL Clima"],"not_rendered":{"images":155,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":98},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"СОДЕРЖАНИЕ","index":0,"n_rows":26,"n_cols":4,"rows_kept":26}
[]
[null,"Содержание","Дата последнего изменения"]
[null,"Вентиляторы ZILON","2024-05-17"]
[null,"Нагреватели и охладители ZILON","2024-05-17"]
[null,"Сетевые элементы ZILON","2024-05-17"]
[null,"Вентиляционные решетки и диффузоры","2022-11-24"]
[null,"Гибкие воздуховоды","2022-03-29"]
[null,"Гибкие воздуховоды ZILON","2023-12-01"]
[null,"Вентиляционные установки ROYAL CLIMA / FUNAI","2023-12-12"]
[null,"Вентиляционные установки ZILON ","2024-05-20"]
[null,"Электроприводы","2023-07-10"]
[null,"Системы автоматики","2024-04-01"]
[null,"Смесительные узлы ZILON","2023-04-03"]
[null,"Насосы IMP PUMPS","2022-11-24"]
[null,"Шкафы автоматики ZILON на базе контроллеров CAREL","2024-04-22"]
[null,"Шкафы автоматики ZILON на базе контроллеров ROYAL CLIMA","2024-04-01"]
[null,"Денежные расчеты между Покупателем и Продавцом осуществляются по курсу, установленному продавцом."]
[null,"Указанные в прайс-листе технические параметры носят справочный характер."]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":3}," "]

{"sheet":"ВЕНТИЛЯТОРЫ ZILON","index":1,"n_rows":168,"n_cols":11,"rows_kept":168,"merged":[[0,9,0,10],[2,3,6,7],[8,5,13,5],[16,3,20,7],[22,5,27,5],[30,3,34,7],[36,5,41,5],[44,3,48,7],[50,5,55,5],[58,3,62,7],[64,5,73,5],[76,3,80,7],[97,3,101,7],[109,3,113,7],[115,5,120,5],[123,3,127,7],[125,9,125,10],[138,5,142,5],[145,3,149,7],[151,5,155,5],[162,5,165,5]]}
[null,null,"ПРАЙС-ЛИСТ 2024 - ВЕНТИЛЯТОРЫ ZILON",{"$nulls":5},"ЦЕНЫ С ","2024-05-17"]
[null,null,"Круглые канальные вентиляторы ZFO"]
[{"$nulls":3},"Круглые канальные вентиляторы серии ZFO применяются для перемещения воздуха в круглых каналах систем приточной и вытяжной вентиляции. Вентиляторы оснащены рабочими колесами с назад загнутыми лопатками и двигателем с внешним ротором.",{"$nulls":5},"- АС-двигатель с внешним ротором"]
[{"$nulls":9},"- Не требуют дополнительного обслуживания"]
[{"$nulls":9},"- Корпус из окрашенной стали"]
[{"$nulls":9},"- Встроенная термозащита двигателя с автоматическим перезапуском"]
[{"$nulls":9},"- Низкое энергопотребление"]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Расход воздуха макс., м³/ч","Макс. давление, Па","Напряжение питания, В (50 Гц)","Потребляемая мощность, кВт","Номинальный ток, А","Уровень звуковой мощности, дБ(А)","Температура перемещаемого воздуха, °С","Розничная цена"]
["●","НС-1087845","ZFO 100",230,340,"230/1",0.06,0.3,65,"-40…+60",{"v":7924.988235294118,"d":"7,925 ₽"}]
["●","НС-1087847","ZFO 125",300,330,null,0.06,0.3,68,"-40…+60",{"v":8078.682352941175,"d":"8,079 ₽"}]
["●","НС-1087857","ZFO 160",595,400,null,0.085,0.4,71,"-40…+60",{"v":9310.4,"d":"9,310 ₽"}]
["●","НС-1087859","ZFO 200",960,560,null,0.15,0.7,78,"-40…+60",{"v":10338.635294117646,"d":"10,339 ₽"}]
["●","НС-1087863","ZFO 250",1100,560,null,0.155,0.7,75,"-40…+60",{"v":11503.247058823528,"d":"11,503 ₽"}]
["●","НС-1087865","ZFO 315",1650,660,null,0.2,0.9,74,"-40…+60",{"v":14172.329411764704,"d":"14,172 ₽"}]
[]
[null,null,"Круглые канальные вентиляторы ZFO p"]
[{"$nulls":3},"Круглые канальные вентиляторы серии ZFO p применяются для перемещения воздуха в круглых каналах систем приточной и вытяжной вентиляции. Вентиляторы оснащены рабочими колесами с назад загнутыми лопатками и двигателем с внешним ротором.",{"$nulls":5},"- АС-двигатель с внешним ротором"]
[{"$nulls":9},"- Не требуют дополнительного обслуживания"]
[{"$nulls":9},"- Корпус из композитного полимера"]
[{"$nulls":9},"- Встроенная термозащита двигателя с автоматическим перезапуском"]
[{"$nulls":9},"- Низкое энергопотребление"]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Расход воздуха макс., м³/ч","Макс. давление, Па","Напряжение питания, В (50 Гц)","Потребляемая мощность, кВт","Номинальный ток, А","Уровень звуковой мощности, дБ(А)","Температура перемещаемого воздуха, °С","Розничная цена"]
["●","НС-1134877","ZFO 100 p",240,330,"230/1",0.06,0.3,61,"-40...+80",{"v":7892.517647058823,"d":"7,893 ₽"}]
["●","НС-1134878","ZFO 125 p",300,340,null,0.06,0.3,66,"-40...+80",{"v":7963.952941176471,"d":"7,964 ₽"}]
["●","НС-1134879","ZFO 160 p",610,400,null,0.085,0.4,69,"-40...+80",{"v":9635.105882352942,"d":"9,635 ₽"}]
["●","НС-1134902","ZFO 200 p",960,540,null,0.15,0.7,68,"-40...+80",{"v":10977.223529411764,"d":"10,977 ₽"}]
["●","НС-1134903","ZFO 250 p",1100,570,null,0.155,0.7,69,"-40...+80",{"v":11830.117647058822,"d":"11,830 ₽"}]
["●","НС-1134904","ZFO 315 p",1700,700,null,0.2,0.9,69,"-40...+80",{"v":15637.835294117644,"d":"15,638 ₽"}]
[]
[null,null,"Компактные канальные вентиляторы ZFOKr"]
[{"$nulls":3},"Компактные канальные вентиляторы для круглого канала серии ZFOKr применяются для перемещения воздуха в круглых каналах систем приточной и вытяжной вентиляции. Вентиляторы оснащены рабочими колесами с вперед загнутыми лопатками и двигателем с внешним ротором",{"$nulls":5},"- АС-двигатель с внешним ротором"]
[{"$nulls":9},"- Компактная конструкция вентилятора"]
[{"$nulls":9},"- Герметичная конструкция корпуса из оцинкованной стали"]
[{"$nulls":9},"- Встроенная термозащита двигателя с автоматическим перезапуском"]
[{"$nulls":9},"- Низкое энергопотребление"]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Расход воздуха макс., м³/ч","Макс. давление, Па","Напряжение питания, В (50 Гц)","Потребляемая мощность, кВт","Номинальный ток, А","Уровень звуковой мощности, дБ(А)","Температура перемещаемого воздуха, °С","Розничная цена"]
[null,"НС-1133439","ZFOKr 100",510,225,"230/1",0.068,0.31,61,"-25…+60","По запросу"]
[null,"НС-1440679","ZFOKr 125",510,240,null,0.068,0.31,62,"-25…+60","По запросу"]
[null,"НС-1133440","ZFOKr 160",860,355,null,0.08,0.37,62,"-25…+60","По запросу"]
[null,"НС-1615923","ZFOKr 200",1070,480,null,0.148,0.67,71,"-25…+60","По запросу"]
[null,null,"ZFOKr 250",1400,310,null,0.18,0.83,73,"-25…+60","По запросу"]
[null,null,"ZFOKr 315",1610,520,null,0.21,0.98,66,"-25…+60","По запросу"]
[]
[null,null,"Настенные вентиляторы ZFO EW"]
[{"$nulls":3},"Настенные вытяжные вентиляторы для круглого канала серии ZFO EW применяются для перемещения воздуха в жилых, общественных, производственных помещений. Вентиляторы предназначены для установки на стену либо окно, и могут быть размещены в любом положении.",{"$nulls":5},"- АС-двигатель с внешним ротором"]
[{"$nulls":9},"- Компактная конструкция вентилятора"]
[{"$nulls":9},"- Корпус из оцинкованной стали с порошковой окраской"]
[{"$nulls":9},"- Встроенная термозащита двигателя с автоматическим перезапуском"]
[{"$nulls":9},"- Низкое энергопотребление"]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Расход воздуха макс., м³/ч","Макс. давление, Па","Напряжение питания, В (50 Гц)","Потребляемая мощность, кВт","Номинальный ток, А","Уровень звуковой мощности, дБ(А)","Температура перемещаемого воздуха, °С","Розничная цена"]
[null,"НС-1432093","ZFO 100 EW",230,360,"230/1",0.06,0.3,65,"-30…+60",{"v":12108.823529411764,"d":"12,109 ₽"}]
[null,"НС-1435975","ZFO 125 EW",300,330,null,0.06,0.3,63,"-30…+60",{"v":12129.117647058823,"d":"12,129 ₽"}]
[null,"НС-1347062","ZFO 160 EW",595,400,null,0.085,0.4,68,"-30…+60",{"v":15981.333333333336,"d":"15,981 ₽"}]
[null,"НС-1431873 ","ZFO 200 EW",960,560,null,0.15,0.7,70,"-30…+60",{"v":17654,"d":"17,654 ₽"}]
[null,"НС-1435854","ZFO 250 EW",1100,560,null,0.155,0.7,70,"-30…+60",{"v":22628.666666666668,"d":"22,629 ₽"}]
[null,"НС-1347683","ZFO 315 EW",1650,660,null,0.2,0.9,77,"-30…+60",{"v":27456.000000000004,"d":"27,456 ₽"}]
[]
[null,null,"Прямоугольные канальные вентиляторы ZFX"]
[{"$nulls":3},"Прямоугольные канальные вентиляторы серии ZFX применяются для перемещения воздуха в прямоугольных каналах систем приточной и вытяжной вентиляции. Вентиляторы оснащены колесами с назад загнутыми лопатками и асинхронным трехфазным двигателем.",{"$nulls":5},"- Максимальный расход воздуха до 9500 м³/ч"]
[{"$nulls":9},"- Высокий напорные характеристики до 1850 Па"]
[{"$nulls":9},"- Вентилятор с назад загнутыми лопатками и высоким КПД"]
[{"$nulls":9},"- Усиленный корпус из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм"]
[{"$nulls":9},"- Быстросъемный сервисный люк"]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Расход воздуха макс., м³/ч","Макс. давление, Па","Напряжение питания, В (50 Гц)","Потребляемая мощность, кВт","Номинальный ток, А","Уровень звуковой мощности, дБ(А)","Температура перемещаемого воздуха, °С","Розничная цена"]
["●","НС-1183670","ZFX 50-25 0,55-2D",1782,580,"400/3",0.55,1.43,75,"-20…+40",{"v":65086.21176470588,"d":"65,086 ₽"}]
["●","НС-1192817","ZFX 50-30 0,55-2D",1782,580,null,0.55,1.43,74,"-20…+40",{"v":63298.16470588234,"d":"63,298 ₽"}]
["●","НС-1185483","ZFX 50-30 0,75-2D",2305,653,null,0.75,1.92,77,"-20…+40",{"v":69456.75294117646,"d":"69,457 ₽"}]
["●","НС-1185332","ZFX 60-30 0,75-2D",2305,653,null,0.75,1.92,76,"-20…+40",{"v":72089.03529411764,"d":"72,089 ₽"}]
["●","НС-1180211","ZFX 60-35 1,1-2D",3508,825,null,1.1,2.74,76,"-20…+40",{"v":72409.41176470587,"d":"72,409 ₽"}]
["●","НС-1183665","ZFX 60-35 1,5-2D",4750,1070,null,1.5,3.46,79,"-20…+40",{"v":101474.91764705881,"d":"101,475 ₽"}]
["●","НС-1183234","ZFX 70-40 2,2-2D",5800,1545,null,2.2,4.86,84,"-20…+40",{"v":83867.2,"d":"83,867 ₽"}]
["●","НС-1187842","ZFX 70-40 3,0-2D",7500,1405,null,{"v":3,"d":"3.0"},7.03,84,"-20…+40",{"v":109490.82352941178,"d":"109,491 ₽"}]
["●","НС-1183235","ZFX 80-50 3,0-2D",7500,1545,null,{"v":3,"d":"3.0"},7.03,84,"-20…+40",{"v":100180.7843137255,"d":"100,181 ₽"}]
["●","НС-1188230","ZFX 100-50 4,0-2D",9500,1850,null,{"v":4,"d":"4.0"},7.9,86,"-20…+40",{"v":132842.6666666667,"d":"132,843 ₽"}]
[]
[null,null,"Прямоугольные канальные вентиляторы ZFP"]
[{"$nulls":3},"Прямоугольные канальные вентиляторы серии ZFP применяются для перемещения воздуха в прямоугольных каналах систем приточной и вытяжной вентиляции. Вентиляторы оснащены рабочими колесами с вперед загнутыми лопатками и двигателем с внешнем ротором.",{"$nulls":5},"- АС-двигатель с внешним ротором"]
[{"$nulls":9},"- Рабочее колесо с вперед загнутыми лопатками"]
[{"$nulls":9},"- Герметичная конструкция корпуса из оцинкованной стали"]
[{"$nulls":9},"- Встроенные термоконтакты для подключения внешней термозащиты"]
[{"$nulls":9},"- Низкое энергопотребление"]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Расход воздуха макс., м³/ч","Макс. давление, Па","Напряжение питания, В (50 Гц)","Потребляемая мощность, кВт","Номинальный ток, А","Уровень звуковой мощности, дБ(А)","Температура перемещаемого воздуха, °С","Розничная цена"]
["●","НС-1087917","ZFP 40-20-4E",1230,268,"230/1","0,32",1.4,69,"-25…+50",{"v":34592,"d":"34,592 ₽"}]
["●","НС-1087890","ZFP 40-20-4D",1300,278,"400/3","0,31",0.58,68,"-25…+50",{"v":33788.894117647054,"d":"33,789 ₽"}]
["●","НС-1087918","ZFP 50-25-4E",1700,320,"230/1","0,48",2.09,70,"-25…+50",{"v":42151.15294117647,"d":"42,151 ₽"}]
["●","НС-1087891","ZFP 50-25-4D",1980,340,"400/3","0,47",0.9,72,"-25…+50",{"v":40445.36470588235,"d":"40,445 ₽"}]
["●","НС-1087922","ZFP 50-30-4E",2200,390,"230/1","0,91",4,76,"-25…+50",{"v":46010.823529411755,"d":"46,011 ₽"}]
["●","НС-1087894","ZFP 50-30-4D",2600,400,"400/3","0,85",1.72,75,"-25…+50",{"v":45720.75294117647,"d":"45,721 ₽"}]
["●","НС-1087928","ZFP 60-30-4E",3500,460,"230/1","1,35",5.5,76,"-25…+50",{"v":67500,"d":"67,500 ₽"}]
["●","НС-1087898","ZFP 60-30-4D",3600,500,"400/3","1,4",2.54,80,"-25…+50",{"v":59166.66666666667,"d":"59,167 ₽"}]
["●","НС-1087901","ZFP 60-35-4D",4600,620,"400/3","2,1",9.3,80,"-25…+50",{"v":71723.2,"d":"71,723 ₽"}]
[null,"НС-1087932","ZFP 60-35-4E",4250,650,"230/1","2,18",3.7,96,"-25…+50",{"v":70192.75294117646,"d":"70,193 ₽"}]
["●","НС-1087905","ZFP 70-40-4D",6000,875,"400/3","3,5",5.9,83,"-25…+50",{"v":94318.4,"d":"94,318 ₽"}]
["●","НС-1087907","ZFP 80-50-4D",8750,970,"400/3","4,8",8,85,"-25…+50",{"v":155590.4,"d":"155,590 ₽"}]
["●","НС-1087912","ZFP 100-50-6D",9000,710,"400/3","3,5",6,77,"-25…+50",{"v":159151.4166666667,"d":"159,151 ₽"}]
[]
[null,null,"Прямоугольные канальные вентиляторы ZFPN"]
[{"$nulls":3},"Прямоугольные канальные вентиляторы серии ZFPN применяются для перемещения воздуха в прямоугольных каналах систем приточной и вытяжной вентиляции. Вентиляторы оснащены рабочими колесами с назад загнутыми лопатками и двигателем с внешнем ротором.",{"$nulls":5},"- АС-двигатель с внешним ротором"]
[{"$nulls":9},"- Рабочее колесо с назад загнутыми лопатками"]
[{"$nulls":9},"- Герметичная конструкция корпуса из оцинкованной стали"]
[{"$nulls":9},"- Встроенные термоконтакты для подключения внешней термозащиты"]
[{"$nulls":9},"- Низкое энергопотребление"]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Расход воздуха макс., м³/ч","Макс. давление, Па","Напряжение питания, В (50 Гц)","Потребляемая мощность, кВт","Номинальный ток, А","Уровень звуковой мощности, дБ(А)","Температура перемещаемого воздуха, °С","Розничная цена"]
[null,"НС-1093981","ZFPN 40-20-2E",1200,268,"230/1",0.16,0.72,64,"-30…+60",{"v":27451.176470588234,"d":"27,451 ₽"}]
[null,"НС-1372108","ZFPN 50-25-2E",1700,278,"230/1",0.22,0.93,71,"-30…+60",{"v":33688.23529411765,"d":"33,688 ₽"}]
[null,"НС-1093983","ZFPN 50-30-2E",2000,320,"230/1",0.29,1.24,71,"-30…+60",{"v":36964.60784313725,"d":"36,965 ₽"}]
[null,"НС-1413913","ZFPN 100-50-4SD",18000,390,"400/3",4.1,6.8,88,"-20…+40",{"v":232405.33333333337,"d":"232,405 ₽"}]
[]
[null,null,"Круглые шумоизолированные вентиляторы ZKAM"]
[{"$nulls":3},"Звукоизолированные канальные вентиляторы серии ZKAM применяются для перемещения воздуха в прямоугольных каналах систем приточной и вытяжной вентиляции. Вентиляторы оснащены рабочими колесами с вперед загнутыми лопатками и двигателем с внешнем ротором.",{"$nulls":5},"- АС-двигатель с внешним ротором "]
[{"$nulls":9},"- Рабочее колесо с вперед загнутыми лопатками"]
[{"$nulls":9},"- Корпус с тепло- и звукоизоляцией 50-мм минеральной ватой"]
[{"$nulls":9},"- Встроенные термоконтакты для подключения внешней термозащиты"]
[{"$nulls":9},"- Низкое энергопотребление"]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Расход воздуха макс., м³/ч","Макс. давление, Па","Напряжение питания, В (50 Гц)","Потребляемая мощность, кВт","Номинальный ток, А","Уровень звуковой мощности, дБ(А)","Температура перемещаемого воздуха, °С","Розничная цена"]
["●","НС-1120994","ZKAM 125",500,400,"230/1",0.2,0.83,61,"-30…+60",{"v":44971.333333333336,"d":"44,971 ₽"}]
["●","НС-1120996","ZKAM 160",620,550,null,0.25,1.08,67,"-30…+60",{"v":49322,"d":"49,322 ₽"}]
["●","НС-1121012","ZKAM 200",970,580,null,0.15,0.67,64,"-40…+60",{"v":67019.33333333333,"d":"67,019 ₽"}]
["●","НС-1121013","ZKAM 250",2200,395,null,0.91,4,65,"-40…+60",{"v":81241.33333333334,"d":"81,241 ₽"}]
["●","НС-1121014","ZKAM 315",2800,440,null,1.25,5.5,71,"-40…+60",{"v":103298.00000000001,"d":"103,298 ₽"}]
[null,"НС-1195354","ZKAM 400",3800,630,null,2.1,9.3,75,"-40…+60",{"v":107648.66666666667,"d":"107,649 ₽"}]
[]
[null,null,"Прямоугольные шумоизолированные вентиляторы ZKSA"]
[{"$nulls":3},"Звукоизолированные вентиляторы ZKSA применяются для перемещения воздуха в прямоугольных каналах систем приточной и вытяжной вентиляции. Вентиляторы оснащены рабочими колесами с вперед загнутыми лопатками и двигателем с внешнем ротором.",{"$nulls":5},"- АС-двигатель с внешним ротором"]
[{"$nulls":9},"- Рабочее колесо с вперед загнутыми лопатками"]
[{"$nulls":9},"- Корпус с тепло- и звукоизоляцией 50-мм минеральной ватой"]
[{"$nulls":9},"- Встроенные термоконтакты для подключения внешней термозащиты"]
[{"$nulls":9},"- Низкое энергопотребление"]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Расход воздуха макс., м³/ч","Макс. давление, Па","Напряжение питания, В (50 Гц)","Потребляемая мощность, кВт","Номинальный ток, А","Уровень звуковой мощности, дБ(А)","Температура перемещаемого воздуха, °С","Розничная цена"]
[null,"НС-1121021","ZKSA 400х200-4L1",1230,280,"230/1",0.32,1.4,69,"-25…+50",{"v":41661.56862745098,"d":"41,662 ₽"}]
["●","НС-1121022","ZKSA 400х200-4L3",1300,290,"400/3",0.31,0.58,68,"-25…+50",{"v":48654.666666666664,"d":"48,655 ₽"}]
["●","НС-1121024","ZKSA 500х250-4L1",1700,300,"230/1",0.48,2.09,70,"-25…+50",{"v":50742.058823529405,"d":"50,742 ₽"}]
["●","НС-1121026","ZKSA 500х250-4L3",1980,345,"400/3",0.47,0.9,72,"-25…+50",{"v":49623.62745098039,"d":"49,624 ₽"}]
[null,"НС-1121027","ZKSA 500х300-4L1 ",2200,410,"230/1",0.91,4,76,"-25…+50",{"v":55360.09803921569,"d":"55,360 ₽"}]
["●","НС-1121029","ZKSA 500х300-4L3",2600,360,"400/3",0.85,1.72,75,"-25…+50",{"v":55680.294117647056,"d":"55,680 ₽"}]
[null,"НС-1121042","ZKSA 600х300-4L1 ",3500,430,"230/1",1.35,5.5,76,"-25…+50",{"v":69078.92156862745,"d":"69,079 ₽"}]
["●","НС-1121043","ZKSA 600х300-4L3",3600,450,"400/3",1.4,2.54,80,"-25…+50",{"v":80842.66666666667,"d":"80,843 ₽"}]
[null,"НС-1121048","ZKSA 600x350-4L1",4250,590,"230/1",2.1,9.3,81,"-25…+50",{"v":86421.55294117647,"d":"86,422 ₽"}]
["●","НС-1121049","ZKSA 600х350-4L3",4600,590,"400/3",2.18,3.7,80,"-25…+50",{"v":81778.5294117647,"d":"81,779 ₽"}]
["●","НС-1121050","ZKSA 700х400-4L3",6000,800,null,3.5,5.9,83,"-25…+50",{"v":152368.66666666666,"d":"152,369 ₽"}]
["●","НС-1121052","ZKSA 800х500-4L3",8750,1020,null,4.8,8,85,"-25…+50",{"v":189176.00000000003,"d":"189,176 ₽"}]
[null,"НС-1121054","ZKSA 1000х500-4L3",6300,1530,null,4.9,8.3,90,"-20…+40",{"v":220410.35294117645,"d":"220,410 ₽"}]
["●","НС-1121056","ZKSA 1000х500-4ML3",15300,1040,null,4.1,6.8,91,"-25…+40",{"v":247660.39215686277,"d":"247,660 ₽"}]
[]
[null,null,"Крышные вентиляторы ZFR "]
[{"$nulls":3},"Крышные вентиляторы ZFR с вертикальным выбросом воздуха предназначены для перемещения воздуха в стационарных системах вытяжной вентиляции. Устанавливаются на кровле и применяются для работы без сети или с короткой сетью воздуховодов.",{"$nulls":5},"- АС-двигатель с внешним ротором"]
[{"$nulls":9},"- Рабочее колесо с назад загнутыми лопатками"]
[{"$nulls":9},"- Герметичная конструкция корпуса из оцинкованной стали"]
[{"$nulls":9},"- Встроенные термоконтакты для подключения внешней термозащиты"]
[{"$nulls":9},"- Низкое энергопотребление"]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Расход воздуха макс., м³/ч","Макс. давление, Па","Напряжение питания, В (50 Гц)","Потребляемая мощность, кВт","Номинальный ток, А","Уровень звуковой мощности, дБ(А)","Температура перемещаемого воздуха, °С","Розничная цена"]
[null,"НС-1375692","ZFR 1,9-2E ",510,245,"230/1",0.06,0.26,72,"-20…+40",{"v":26849.333333333332,"d":"26,849 ₽"}]
[null,"НС-1375693","ZFR 2,2-2E",860,394,null,0.085,0.37,67,"-20…+40",{"v":29328,"d":"29,328 ₽"}]
[null,"НС-1280186 ","ZFR 2,5-2E",1100,465,null,0.15,0.66,70,"-20…+40",{"v":32440.282352941176,"d":"32,440 ₽"}]
[null,"НС-1159444","ZFR 2,8-2E",1450,570,null,0.2,0.9,71,"-20…+40",{"v":35150.49411764706,"d":"35,150 ₽"}]
[null,"НС-1121083","ZFR 3,1-4E",1840,185,null,0.15,0.72,65,"-20…+50",{"v":48758.66666666667,"d":"48,759 ₽"}]
[null,"НС-1121084","ZFR 3,1-4D",1880,195,"400/3",0.13,0.37,66,"-20…+70",{"v":48758.66666666667,"d":"48,759 ₽"}]
[null,"НС-1121085","ZFR 3,5-4E",2850,350,"230/1",0.18,0.77,71,"-20…+65",{"v":52816.56862745098,"d":"52,817 ₽"}]
[null,"НС-1136730","ZFR 3,5-4D",2850,335,"400/3",0.17,0.45,70,"-20…+60",{"v":59713.333333333336,"d":"59,713 ₽"}]
[null,"НС-1121086","ZFR 4-4E",4100,420,"230/1",0.38,1.7,70,"-20…+40",{"v":64566.66666666667,"d":"64,567 ₽"}]
["●","НС-1121087","ZFR 4-4D",4100,435,"400/3",0.34,0.81,70,"-20…+55",{"v":64566.66666666667,"d":"64,567 ₽"}]
[null,"НС-1121088","ZFR 4,5-4E",5400,485,"230/1",0.58,2.55,76,"-20…+60",{"v":103610,"d":"103,610 ₽"}]
[null,"НС-1121089","ZFR 4,5-4D",5600,470,"400/3",0.58,1.43,76,"-20…+40",{"v":103610,"d":"103,610 ₽"}]
["●","НС-1121090","ZFR 5-4D",8400,690,null,1.1,2.2,78,"-20…+45",{"v":121896.66666666667,"d":"121,897 ₽"}]
["●","НС-1121091","ZFR 5,6-4D",10200,780,null,2,3.6,79,"-20…+40",{"v":181523.33333333334,"d":"181,523 ₽"}]
[null,"НС-1121092","ZFR 6,3-4D",15600,1150,null,4.3,6.8,86,"-20…+40",{"v":238573.13725490196,"d":"238,573 ₽"}]
[null,null,"● - Модели, поддерживаемые на складе в Москве"]
[null,null,"Х - Модели, поставок по которым нет, распродаются остатки, наличие уточняйте"]

{"sheet":"НАГРЕВАТЕЛИ и ОХЛАДИТЕЛИ","index":2,"n_rows":179,"n_cols":11,"rows_kept":179,"merged":[[0,9,0,10],[2,3,6,7],[7,8,7,9],[8,5,14,5],[8,8,8,9],[9,8,9,9],[10,8,10,9],[11,8,11,9],[12,8,12,9],[13,8,13,9],[14,8,14,9],[15,8,15,9],[16,8,16,9],[17,5,18,5],[17,8,17,9],[18,8,18,9],[19,5,20,5],[19,8,19,9],[20,8,20,9],[21,8,21,9],[22,8,22,9],[23,8,23,9],[24,5,26,5],[24,8,24,9],[25,8,25,9],[26,8,26,9],[27,8,27,9],[28,8,28,9],[29,5,33,5],[29,8,29,9],[30,8,30,9],[31,8,31,9],[32,8,32,9],[33,8,33,9],[36,3,40,7],[42,5,79,5],[82,3,86,7],[89,3,89,9],[90,3,90,9],[92,3,92,9],[93,3,93,9],[94,3,94,9],[96,3,96,9],[97,3,97,9],[98,3,98,9],[100,3,100,9],[101,3,101,9],[102,3,102,9],[105,3,109,7],[111,4,128,4],[111,5,128,5],[131,3,135,7],[137,4,144,4],[137,5,144,5],[147,3,151,7],[153,4,160,4],[153,5,160,5],[153,8,160,8],[163,3,167,7],[168,3,168,9],[169,3,169,9],[170,3,170,9],[171,3,171,9],[172,3,172,9],[173,3,173,9],[174,3,174,9],[175,3,175,9],[176,3,176,9]]}
[null,null,"ПРАЙС-ЛИСТ 2024 - НАГРЕВАТЕЛИ И ОХЛАДИТЕЛИ ZILON",{"$nulls":5},"ЦЕНЫ С ",{"$f":"СОДЕРЖАНИЕ!C4","v":"2024-05-17"}]
[null,null,"ZILON Электрические нагреватели для круглых каналов ZEA"]
[{"$nulls":3},"Электрические канальные нагреватели для круглого канала ZEA предназначены для подогрева чистого воздуха в вентиляционных системах. Корпус изготовлен из оцинкованной стали, поверхность которой устойчива к высоким температурам. Трубки ТЭНов изготовлены из нержавеющей стали AISI 304.",{"$nulls":5},"- Корпус из оцинкованной стали"]
[{"$nulls":9},"- ТЭНы из нержавеющей стали AISI 304"]
[{"$nulls":9},"- Двухступенчатая защита от перегрева"]
[{"$nulls":9},"- Установка в горизонтальном и вертикальном положении"]
[{"$nulls":9},"- Максимальная температура подогреваемого воздуха 50°C"]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Потребляемая мощность, кВт","Номинальный ток, А","Напряжение питания, В (50 Гц)","Минимальный расход воздуха, м³/ч","Номинальный расход воздуха, м³/ч","Повышение Т при номинальном расходе, °С",null,"Розничная цена"]
[null,"НС-0083732","ZEA 100-0,3",0.3,1.4,"230/1",40,100,{"v":8.982035928143713,"d":"9.0"},null,{"v":5388.333333333334,"d":"5,388 ₽"}]
["●","НС-0083734","ZEA 100-0,6",0.6,2.8,null,40,100,{"v":17.964071856287426,"d":"18.0"},null,{"v":5337.500000000001,"d":"5,338 ₽"}]
["●","НС-0083735","ZEA 125-1,2",1.2,5.5,null,70,155,{"v":23.179447556499902,"d":"23.2"},null,{"v":6818.759999999999,"d":"6,819 ₽"}]
["●","НС-0083736","ZEA 125-1,8",1.8,8.2,null,70,155,{"v":34.769171334749856,"d":"34.8"},null,{"v":8027.759999999999,"d":"8,028 ₽"}]
[null,"НС-0083737","ZEA 160-1,2",1.2,5.5,null,110,250,{"v":14.37125748502994,"d":"14.4"},null,{"v":6907.420000000002,"d":"6,907 ₽"}]
["●","НС-0083738","ZEA 160-2,4",2.4,10.9,null,110,250,{"v":28.74251497005988,"d":"28.7"},null,{"v":7463.56,"d":"7,464 ₽"}]
["●","НС-0083739","ZEA 160-3/1",{"v":3,"d":"3.0"},13.7,null,110,250,{"v":35.92814371257485,"d":"35.9"},null,{"v":8664.500000000002,"d":"8,665 ₽"}]
["●","НС-0083741","ZEA 160-5/2 ",{"v":5,"d":"5.0"},13.2,"400/2",110,250,{"v":59.880239520958085,"d":"59.9"},null,{"v":10324.859999999999,"d":"10,325 ₽"}]
[null,"НС-0083743","ZEA 160-6/3 ",{"v":6,"d":"6.0"},8.7,"400/3",110,250,{"v":71.8562874251497,"d":"71.9"},null,{"v":13089.44,"d":"13,089 ₽"}]
[null,"НС-0083744","ZEA 200-2,4",2.4,10.9,"230/1",170,400,{"v":17.964071856287426,"d":"18.0"},null,{"v":8753.16,"d":"8,753 ₽"}]
["●","НС-0083745","ZEA 200-3/1",{"v":3,"d":"3.0"},13.7,null,170,400,{"v":22.455089820359284,"d":"22.5"},null,{"v":9186.666666666666,"d":"9,187 ₽"}]
[null,"НС-0083746","ZEA 200-5/2",{"v":5,"d":"5.0"},13.2,"400/2",170,400,{"v":37.4251497005988,"d":"37.4"},null,{"v":10471.666666666668,"d":"10,472 ₽"}]
["●","НС-0083747","ZEA 200-6/2",{"v":6,"d":"6.0"},15.8,null,170,400,{"v":44.91017964071857,"d":"44.9"},null,{"v":10861.75272,"d":"10,862 ₽"}]
[null,"НС-0083748","ZEA 200-6/3 ",{"v":6,"d":"6.0"},8.7,"400/3",170,400,{"v":44.91017964071857,"d":"44.9"},null,{"v":10995.9759,"d":"10,996 ₽"}]
["●","НС-0083749","ZEA 250-3/1",{"v":3,"d":"3.0"},13.7,"230/1",270,620,{"v":14.48715472281244,"d":"14.5"},null,{"v":10767.5,"d":"10,768 ₽"}]
["●","НС-0083750","ZEA 250-6/2",{"v":6,"d":"6.0"},15.8,"400/2",270,620,{"v":28.97430944562488,"d":"29.0"},null,{"v":13830.960000000001,"d":"13,831 ₽"}]
[null,"НС-0083751","ZEA 250-6/3",{"v":6,"d":"6.0"},8.7,"400/3",270,620,{"v":28.97430944562488,"d":"29.0"},null,{"v":14008.28,"d":"14,008 ₽"}]
["●","НС-0083752","ZEA 250-9/3",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":13,"d":"13.0"},null,270,620,{"v":43.46146416843732,"d":"43.5"},null,{"v":15579.980000000003,"d":"15,580 ₽"}]
["●","НС-0083753","ZEA 250-12/3",{"v":12,"d":"12.0"},17.3,null,270,620,{"v":57.94861889124976,"d":"57.9"},null,{"v":19162.5,"d":"19,163 ₽"}]
[null,"НС-0083754","ZEA 315-3/1",{"v":3,"d":"3.0"},13.7,"230/1",415,980,{"v":9.165342783820115,"d":"9.2"},null,{"v":10050.820000000002,"d":"10,051 ₽"}]
["●","НС-0083755","ZEA 315-6/2",{"v":6,"d":"6.0"},15.8,"400/2",415,980,{"v":18.33068556764023,"d":"18.3"},null,{"v":13830.960000000001,"d":"13,831 ₽"}]
[null,"НС-0083756","ZEA 315-6/3",{"v":6,"d":"6.0"},8.7,"400/3",415,980,{"v":18.33068556764023,"d":"18.3"},null,{"v":14384.198400000001,"d":"14,384 ₽"}]
["●","НС-0083757","ZEA 315-9/3",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":13,"d":"13.0"},null,415,980,{"v":27.496028351460346,"d":"27.5"},null,{"v":15864.739800000005,"d":"15,865 ₽"}]
["●","НС-0083758","ZEA 315-12/3",{"v":12,"d":"12.0"},17.3,null,415,980,{"v":36.66137113528046,"d":"36.7"},null,{"v":17788.420000000002,"d":"17,788 ₽"}]
[null,"НС-0083759","ZEA 400-9/3",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":13,"d":"13.0"},null,690,1600,{"v":16.84131736526946,"d":"16.8"},null,{"v":21020.480000000003,"d":"21,020 ₽"}]
[null,"НС-0083760","ZEA 400-12/3",{"v":12,"d":"12.0"},17.3,null,690,1600,{"v":22.455089820359284,"d":"22.5"},null,{"v":22495.460000000003,"d":"22,495 ₽"}]
[]
[null,null,"ZILON Электрические нагреватели для прямоугольных каналов ZES"]
[{"$nulls":3},"Электрические канальные нагреватели для прямоугольного канала ZES предназначены для подогрева чистого воздуха в вентиляционных системах. Корпус изготовлен из оцинкованной стали, устойчивой к высоким температурам. Трубки ТЭНов изготовлены из нержавеющей стали AISI 304.",{"$nulls":5},"- Корпус из оцинкованной стали"]
[{"$nulls":9},"- ТЭНы из нержавеющей стали AISI 304"]
[{"$nulls":9},"- Двухступенчатая защита от перегрева"]
[{"$nulls":9},"- Установка в горизонтальном и вертикальном положении"]
[{"$nulls":9},"- Максимальная температура подогреваемого воздуха 50°C"]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Потребляемая мощность, кВт","Номинальный ток, А","Напряжение питания, В (50 Гц)","Минимальный расход воздуха, м³/ч","Номинальный расход воздуха, м³/ч","Повышение Т при номинальном расходе, °С","Ступени нагрева, кВт","Розничная цена"]
["●","НС-0082585","ZES 400х200-9",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":13.00578034682081,"d":"13.0"},"400/3",432,1020,{"v":26.417752729834447,"d":"26.4"},9,{"v":22400.000000000004,"d":"22,400 ₽"}]
["●","НС-0082586","ZES 400х200-12",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":17.341040462427745,"d":"17.3"},null,432,1020,{"v":35.22367030644593,"d":"35.2"},12,{"v":29166.666666666675,"d":"29,167 ₽"}]
[null,"НС-0082587","ZES 400х200-15",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":21.67630057803468,"d":"21.7"},null,432,1020,{"v":44.02958788305742,"d":"44.0"},"7,5+7,5",{"v":31000,"d":"31,000 ₽"}]
[null,"НС-0082588","ZES 500х250-12",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":17.341040462427745,"d":"17.3"},null,675,1590,{"v":22.59631680036154,"d":"22.6"},12,{"v":31666.666666666668,"d":"31,667 ₽"}]
["●","НС-1074064","ZES 500х250-15",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":21.67630057803468,"d":"21.7"},null,675,1590,{"v":28.245396000451922,"d":"28.2"},"7,5+7,5",{"v":24846.162647058827,"d":"24,846 ₽"}]
["●","НС-1074742","ZES 500х250-22,5",22.5,{"v":32.51445086705202,"d":"32.5"},null,675,1590,{"v":42.368094000677885,"d":"42.4"},"15+7,5",{"v":29764.185000000005,"d":"29,764 ₽"}]
["●","НС-0082591","ZES 500х300-12",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":17.341040462427745,"d":"17.3"},null,810,1900,{"v":18.909549322407816,"d":"18.9"},12,{"v":31487.5,"d":"31,488 ₽"}]
["●","НС-1064650","ZES 500х300-15",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":21.67630057803468,"d":"21.7"},null,810,1900,{"v":23.63693665300977,"d":"23.6"},"7,5+7,5",{"v":26393.333333333336,"d":"26,393 ₽"}]
["●","НС-1062411","ZES 500х300-22,5",22.5,{"v":32.51445086705202,"d":"32.5"},null,810,1900,{"v":35.455404979514654,"d":"35.5"},"15+7,5",{"v":31675,"d":"31,675 ₽"}]
[null,"НС-0082593","ZES 500х300-24",{"v":24,"d":"24.0"},34.6,null,810,1900,{"v":37.81909864481563,"d":"37.8"},"12+12",{"v":49592.73529411764,"d":"49,593 ₽"}]
["●","НС-1062414","ZES 600х300-15",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":21.67630057803468,"d":"21.7"},null,972,2300,{"v":19.52616506118198,"d":"19.5"},"7,5+7,5",{"v":26333.333333333332,"d":"26,333 ₽"}]
[null,"НС-0082594","ZES 600х300-18",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":26,"d":"26.0"},null,972,2300,{"v":23.43139807341838,"d":"23.4"},"12+6",{"v":36640.98138235295,"d":"36,641 ₽"}]
["●","НС-1089778","ZES 600x300-22,5",22.5,{"v":32.51445086705202,"d":"32.5"},null,972,2300,{"v":29.289247591772973,"d":"29.3"},"15+7,5",{"v":35447.880000000005,"d":"35,448 ₽"}]
[null,"НС-0082595","ZES 600х300-24",{"v":24,"d":"24.0"},34.6,null,972,2300,{"v":31.241864097891174,"d":"31.2"},"12+12",{"v":44048.33333333334,"d":"44,048 ₽"}]
["●","НС-0082596","ZES 600х300-30",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":43.35260115606936,"d":"43.4"},null,972,2300,{"v":39.05233012236396,"d":"39.1"},"15+7,5+7,5",{"v":42863.08,"d":"42,863 ₽"}]
["●","НС-1079782","ZES 600x350-15",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":21.67630057803468,"d":"21.7"},null,972,2680,{"v":16.75752971668603,"d":"16.8"},"7,5+7,5",{"v":28201.940000000002,"d":"28,202 ₽"}]
[null,"НС-0082598","ZES 600х350-18",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":26,"d":"26.0"},null,972,2680,{"v":20.10903566002324,"d":"20.1"},"12+6",{"v":37500,"d":"37,500 ₽"}]
["●","НС-1087419","ZES 600x350-22,5",22.5,{"v":32.51445086705202,"d":"32.5"},null,972,2680,{"v":25.136294575029048,"d":"25.1"},"15+7,5",{"v":33029.880000000005,"d":"33,030 ₽"}]
["●","НС-0082599","ZES 600х350-24",{"v":24,"d":"24.0"},34.6,null,972,2680,{"v":26.81204754669765,"d":"26.8"},"12+12",{"v":42000,"d":"42,000 ₽"}]
["●","НС-1065506","ZES 600х350-30",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":43.35260115606936,"d":"43.4"},null,972,2680,{"v":33.51505943337206,"d":"33.5"},"15+7,5+7,5",{"v":41565.420000000006,"d":"41,565 ₽"}]
[null,"НС-0082600","ZES 600х350-36",{"v":36,"d":"36.0"},51.9,null,972,2680,{"v":40.21807132004648,"d":"40.2"},"12+12+12",{"v":52500,"d":"52,500 ₽"}]
[null,"НС-1087146","ZES 600х350-45",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":65.02890173410404,"d":"65.0"},null,972,2680,{"v":50.272589150058096,"d":"50.3"},"15+15+7,5+7,5",{"v":53381.380000000005,"d":"53,381 ₽"}]
[null,"НС-0082602","ZES 700х400-22,5",22.5,{"v":32.51445086705202,"d":"32.5"},null,1512,3570,{"v":18.869823378453177,"d":"18.9"},"15+7,5",{"v":41138.24,"d":"41,138 ₽"}]
["●","НС-0082604","ZES 700х400-30",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":43.35260115606936,"d":"43.4"},null,1512,3570,{"v":25.159764504604233,"d":"25.2"},"15+7,5+7,5",{"v":42693.820000000014,"d":"42,694 ₽"}]
[null,"НС-0083730","ZES 700х400-45",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":65.02890173410404,"d":"65.0"},null,1512,3570,{"v":37.73964675690635,"d":"37.7"},"15+15+7,5+7,5",{"v":61667.06000000001,"d":"61,667 ₽"}]
[null,"НС-0082605","ZES 700х400-60",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":86.70520231213872,"d":"86.7"},null,1512,3570,{"v":50.319529009208466,"d":"50.3"},"15+15+15+7,5+7,5",{"v":74941.88000000002,"d":"74,942 ₽"}]
[null,"НС-0082606","ZES 700х400-75",{"v":75,"d":"75.0"},{"v":108.38150289017341,"d":"108.4"},null,1512,3570,{"v":62.899411261510586,"d":"62.9"},"15+15+15+15+7,5+7,5",{"v":89000,"d":"89,000 ₽"}]
[null,"НС-0082607","ZES 700х400-90",{"v":90,"d":"90.0"},{"v":130.05780346820808,"d":"130.1"},null,1512,3570,{"v":75.4792935138127,"d":"75.5"},"15+15+15+15+15+7,5+7,5",{"v":105303.9,"d":"105,304 ₽"}]
[null,"НС-1241933","ZES 800х500-30",{"v":30,"d":"30.0"},43.4,null,2160,5100,{"v":17.611835153222966,"d":"17.6"},"15+7,5+7,5",{"v":49640.00000000001,"d":"49,640 ₽"}]
[null,"НС-0082608","ZES 800х500-45",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":65.02890173410404,"d":"65.0"},null,2160,5100,{"v":26.417752729834447,"d":"26.4"},"15+15+7,5+7,5",{"v":63000,"d":"63,000 ₽"}]
[null,"НС-0082609","ZES 800х500-60",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":86.70520231213872,"d":"86.7"},null,2160,5100,{"v":35.22367030644593,"d":"35.2"},"15+15+15+7,5+7,5",{"v":75833.33333333334,"d":"75,833 ₽"}]
[null,"НС-0082610","ZES 800х500-75",{"v":75,"d":"75.0"},{"v":108.38150289017341,"d":"108.4"},null,2160,5100,{"v":44.02958788305741,"d":"44.0"},"15+15+15+15+7,5+7,5",{"v":93330,"d":"93,330 ₽"}]
[null,"НС-0082611","ZES 800х500-90",{"v":90,"d":"90.0"},{"v":130.05780346820808,"d":"130.1"},null,2160,5100,{"v":52.835505459668894,"d":"52.8"},"15+15+15+15+15+7,5+7,5",{"v":109650,"d":"109,650 ₽"}]
[null,"НС-1241934","ZES 1000х500-30",{"v":30,"d":"30.0"},43.4,null,2700,6400,{"v":14.034431137724551,"d":"14.0"},"15+7,5+7,5",{"v":54600,"d":"54,600 ₽"}]
[null,"НС-0082612","ZES 1000х500-45",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":65.02890173410404,"d":"65.0"},null,2700,6400,{"v":21.051646706586826,"d":"21.1"},"15+15+7,5+7,5",{"v":69251.52,"d":"69,252 ₽"}]
[null,"НС-0082613","ZES 1000х500-60",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":86.70520231213872,"d":"86.7"},null,2700,6400,{"v":28.068862275449103,"d":"28.1"},"15+15+15+7,5+7,5",{"v":83743.4,"d":"83,743 ₽"}]
[null,"НС-0082614","ZES 1000х500-75",{"v":75,"d":"75.0"},{"v":108.38150289017341,"d":"108.4"},null,2700,6400,{"v":35.086077844311376,"d":"35.1"},"15+15+15+15+7,5+7,5",{"v":97106.88000000002,"d":"97,107 ₽"}]
[null,"НС-0082615","ZES 1000х500-90",{"v":90,"d":"90.0"},130.1,null,2700,6400,{"v":42.10329341317365,"d":"42.1"},"15+15+15+15+15+7,5+7,5",{"v":105833.33333333333,"d":"105,833 ₽"}]
[]
[null,null,"ZILON Водяные нагреватели для круглых и квадратных каналов ZWA"]
[{"$nulls":3},"Водяные канальные нагреватели ZWA предназначены для подогрева воздуха в вентиляционных системах жилых, производственных и общественных помещений. Корпус изготовлен из оцинкованной стали. Нагреватель может быть установлен в круглый канал с помощью адаптеров (опция).",{"$nulls":5},"- Шаг оребрения 2,1 мм существенно увеличивает мощность"]
[{"$nulls":9},"- Медно-алюминиевый теплообменник"]
[{"$nulls":9},"- Максимальная температура воды 150°С"]
[{"$nulls":9},"- Максимально допустимое давление 16 бар"]
[{"$nulls":9},"- Различные адаптеры-переходы для удобства монтажа"]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Номинальный расход воздуха, м³/ч","Температура теплоносителя вход/выход, °С","Температура входящего воздуха, °С","Температура воздуха после нагревателя, °С","Тепловая мощность, кВт","Расход воды, м³/ч","Гидравлическое сопротивление теплообменника, кПа","Розничная цена"]
["●","НС-1022609","ZWA 150x150-2",250,"90/70",-30,17.3,{"v":4,"d":"4.0"},0.14,3.51,{"v":13260,"d":"13,260 ₽"}]
["●","НС-0006980","Адаптер 150*150/125","Адаптер-переход для подключения теплообменника ZWA 150x150-2 к каналу Ø125 мм",{"$nulls":6},{"v":1443.3333333333333,"d":"1,443 ₽"}]
["●","НС-0006981","Адаптер 150*150/160","Адаптер-переход для подключения теплообменника ZWA 150x150-2 к каналу Ø160 мм",{"$nulls":6},{"v":1411.7133333333336,"d":"1,412 ₽"}]
["●","НС-1022610","ZWA 200x200-3",400,"90/70",-30,36.5,{"v":9,"d":"9.0"},0.36,7.01,{"v":18214,"d":"18,214 ₽"}]
["●","НС-0076850","Адаптер 200*200/125","Адаптер-переход для подключения теплообменника ZWA 200x200-3 к каналу Ø125 мм",{"$nulls":6},{"v":1642.33125,"d":"1,642 ₽"}]
["●","НС-0006983","Адаптер 200*200/160","Адаптер-переход для подключения теплообменника ZWA 200x200-3 к каналу Ø160 мм",{"$nulls":6},{"v":1476.3840000000002,"d":"1,476 ₽"}]
["●","НС-0006984","Адаптер 200*200/200","Адаптер-переход для подключения теплообменника ZWA 200x200-3 к каналу Ø200 мм",{"$nulls":6},{"v":1476.3840000000002,"d":"1,476 ₽"}]
["●","НС-0083119","ZWA 300x300-2",1000,"90/70",-30,19.7,16.9,0.72,24.32,{"v":18231.720000000005,"d":"18,232 ₽"}]
["●","НС-0006986","Адаптер 300*300/200","Адаптер-переход для подключения теплообменника ZWA 300x300-2 к каналу Ø200 мм",{"$nulls":6},{"v":1666.6666666666667,"d":"1,667 ₽"}]
["●","НС-0006987","Адаптер 300*300/250","Адаптер-переход для подключения теплообменника ZWA 300x300-2 к каналу Ø250 мм",{"$nulls":6},{"v":1666.6666666666667,"d":"1,667 ₽"}]
["●","НС-0006988","Адаптер 300*300/315","Адаптер-переход для подключения теплообменника ZWA 300x300-2 к каналу Ø315 мм",{"$nulls":6},{"v":1833.3333333333333,"d":"1,833 ₽"}]
["●","НС-1022611","ZWA 400x400-2",1600,"90/70",-30,21.6,{"v":28,"d":"28.0"},1.19,11.06,{"v":21641.01333333334,"d":"21,641 ₽"}]
[null,"НС-1052820","Адаптер 400*400/315","Адаптер-переход для подключения теплообменника ZWA 400x400-2 к каналу Ø315 мм",{"$nulls":6},{"v":1940.2424999999998,"d":"1,940 ₽"}]
[null,"НС-0006989","Адаптер 400*400/355","Адаптер-переход для подключения теплообменника ZWA 400x400-2 к каналу Ø355 мм",{"$nulls":6},{"v":1916.6666666666667,"d":"1,917 ₽"}]
[null,"НС-0006990","Адаптер 400*400/400","Адаптер-переход для подключения теплообменника ZWA 400x400-2 к каналу Ø400 мм",{"$nulls":6},{"v":2333.3333333333335,"d":"2,333 ₽"}]
[]
[null,null,"ZILON Водяные нагреватели для прямоугольных каналов ZWS"]
[{"$nulls":3},"Водяные канальные нагреватели ZWS предназначены для подогрева воздуха в вентиляционных системах и воздушного отопления жилых, производственных и общественных помещений.",{"$nulls":5},"- Шаг оребрения 1,6 мм существенно увеличивает мощность"]
[{"$nulls":9},"- Медно-алюминиевый теплообменник"]
[{"$nulls":9},"- Максимальная температура воды 150°С"]
[{"$nulls":9},"- Максимально допустимое давление 16 бар"]
[{"$nulls":9},"- 2-х рядное и 3-х рядное исполнения"]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Номинальный расход воздуха, м³/ч","Температура теплоносителя вход/выход, °С","Температура входящего воздуха, °С","Температура воздуха после нагревателя, °С","Тепловая мощность, кВт","Расход воды, м³/ч","Гидравлическое сопротивление теплообменника, кПа","Розничная цена"]
[null,"НС-0081734","ZWS 300x150-2",500,"90/70",-30,21.3,8.7,0.36,0.56,{"v":13685.517300000001,"d":"13,686 ₽"}]
[null,"НС-0081740","ZWS 300x150-3",500,null,null,40.4,11.9,{"v":0.5,"d":"0.50"},1.32,{"v":14690.58705882353,"d":"14,691 ₽"}]
["●","НС-0081741","ZWS 400x200-2",1000,null,null,23.1,{"v":18,"d":"18.0"},0.76,2.84,{"v":15341.726400000001,"d":"15,342 ₽"}]
["●","НС-0081742","ZWS 400x200-3",1000,null,null,41.5,24.3,1.01,6.63,{"v":18131.131200000003,"d":"18,131 ₽"}]
["●","НС-0081743","ZWS 500x250-2",1600,null,null,23.9,29.2,1.22,5.12,{"v":17782.4556,"d":"17,782 ₽"}]
["●","НС-0082323","ZWS 500x250-3",1600,null,null,{"v":42,"d":"42.0"},39.1,1.66,11.59,{"v":19525.8336,"d":"19,526 ₽"}]
["●","НС-0082324","ZWS 500x300-2",2000,null,null,{"v":23,"d":"23.0"},35.9,1.51,5.43,{"v":19787.3403,"d":"19,787 ₽"}]
["●","НС-0082325","ZWS 500x300-3",2000,null,null,41.1,48.2,2.05,12.69,{"v":23638.5,"d":"23,639 ₽"}]
["●","НС-0082326","ZWS 600x300-2",3050,null,null,18.8,50.5,2.16,10.92,{"v":20746.198200000003,"d":"20,746 ₽"}]
["●","НС-0082327","ZWS 600x300-3",3050,null,null,36.3,68.5,2.92,26.2,{"v":26406.946566000002,"d":"26,407 ₽"}]
["●","НС-0082328","ZWS 600x350-2",3550,null,null,20.5,58.9,2.52,11.18,{"v":22576.7451,"d":"22,577 ₽"}]
["●","НС-0082329","ZWS 600x350-3",3550,null,null,36.4,79.8,3.42,26.61,{"v":30247.6083,"d":"30,248 ₽"}]
["●","НС-0082331","ZWS 700x400-2",4500,null,null,20.7,77.1,3.31,15.83,{"v":29898.932699999998,"d":"29,899 ₽"}]
["●","НС-0082332","ZWS 700x400-3",4500,null,null,36.7,101.3,4.32,13.57,{"v":36087.924600000006,"d":"36,088 ₽"}]
["●","НС-0081748","ZWS 800x500-2",6500,null,null,20.7,111.8,4.79,22.77,{"v":41666.7342,"d":"41,667 ₽"}]
["●","НС-0081749","ZWS 800x500-3",6500,null,null,36.7,147.1,{"v":6.3,"d":"6.30"},20.59,{"v":55090.7448,"d":"55,091 ₽"}]
["●","НС-0082333","ZWS 1000x500-2",8000,null,null,{"v":22,"d":"22.0"},{"v":140,"d":"140.0"},{"v":6,"d":"6.00"},38.77,{"v":52633,"d":"52,633 ₽"}]
["●","НС-0082334","ZWS 1000x500-3",8000,null,null,{"v":38,"d":"38.0"},{"v":184,"d":"184.0"},7.88,34.39,{"v":65027.99940000001,"d":"65,028 ₽"}]
[]
[null,null,"ZILON Водяные охладители для прямоугольных каналов ZWS-W"]
[{"$nulls":3},"Воздухоохладители ZWS-W, предназначены для охлаждения воздуха в канальных системах вентиляции и кондиционирования.",{"$nulls":5},"Применение шага оребрения 2,1 мм существенно увеличивает мощность"]
[{"$nulls":9},"- Медно-алюминиевый теплообменник"]
[{"$nulls":9},"- Стандартное исполнение - левое"]
[{"$nulls":9},"Встроенный каплеуловитель и теплоизолированный поддон"]
[{"$nulls":9},"- 3-х рядное исполнения"]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Номинальный расход воздуха, м³/ч","Температура теплоносителя вход/выход, °С","Параметры входящего воздуха","Температура воздуха после нагревателя, °С","Тепловая мощность, кВт","Расход воды, м³/ч","Гидравлическое сопротивление теплообменника, кПа","Розничная цена"]
[null,"НС-1012472","ZWS-W 400*200/3",775,"7/12","30 °С / 40 %",17.8,3.51,{"v":0.6,"d":"0.60"},3.7,{"v":36960.07466666667,"d":"36,960 ₽"}]
[null,"НС-1012473","ZWS-W 500*250/3",1210,null,null,17.3,6.05,1.04,8.1,{"v":40783.53066666666,"d":"40,784 ₽"}]
[null,"НС-1012474","ZWS-W 500*300/3",1460,null,null,17.3,{"v":7.8,"d":"7.80"},1.25,8.2,{"v":47703.916,"d":"47,704 ₽"}]
[null,"НС-1012475","ZWS-W 600*300/3",1760,null,null,16.9,9.32,{"v":1.6,"d":"1.60"},15.2,{"v":53646.554,"d":"53,647 ₽"}]
[null,"НС-1012476","ZWS-W 600*350/3",2040,null,null,16.9,10.8,1.86,15.1,{"v":58307.704000000005,"d":"58,308 ₽"}]
[null,"НС-1012477","ZWS-W 700*400/3",2760,null,null,16.7,15.2,{"v":2.6,"d":"2.60"},25.2,{"v":71928.766,"d":"71,929 ₽"}]
[null,"НС-1012478","ZWS-W 800*500/3",3880,null,null,17.8,17.6,3.01,3.7,{"v":90408.80333333336,"d":"90,409 ₽"}]
[null,"НС-1012479","ZWS-W 1000*500/3",4850,null,null,17.3,24.2,4.15,8.2,{"v":106897.45733333332,"d":"106,897 ₽"}]
[]
[null,null,"ZILON Фреоновые охладители для прямоугольных каналов ZWS-R"]
[{"$nulls":3},"Воздухоохладители ZWS-R, предназначены для охлаждения воздуха в канальных системах вентиляции и кондиционирования.",{"$nulls":5},"Применение шага оребрения 2,1 мм существенно увеличивает мощность"]
[{"$nulls":9},"- Медно-алюминиевый теплообменник"]
[{"$nulls":9},"- Стандартное исполнение - левое"]
[{"$nulls":9},"-Встроенный каплеуловитель и теплоизолированный поддон"]
[{"$nulls":9},"- 3-х рядное исполнения"]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Номинальный расход воздуха, м³/ч","Температура испарения, °С","Параметры входящего воздуха","Температура воздуха после нагревателя, °С","Тепловая мощность, кВт","Допустимые типы фреонов","Аэродинамическое сопротивление теплообменника, Па","Розничная цена"]
["●","НС-1012466","ZWS-R 400*200/3",775,5,"30 °С / 40 %",16.3,4.49,"R12\nR22\nR134a\nR407C\nR410A",88,{"v":32944.444,"d":"32,944 ₽"}]
["●","НС-1012467","ZWS-R 500*250/3",1210,null,null,16.2,{"v":7,"d":"7.0"},null,91,{"v":36911.576,"d":"36,912 ₽"}]
["●","НС-1012468","ZWS-R 500*300/3",1460,null,null,16.3,8.35,null,92,{"v":43724.694,"d":"43,725 ₽"}]
["●","НС-1011137","ZWS-R 600*300/3",1760,null,null,16.2,10.3,null,94,{"v":52524.41133333334,"d":"52,524 ₽"}]
["●","НС-1008374","ZWS-R 600*350/3",2040,null,null,16.2,{"v":12,"d":"12.0"},null,93,{"v":56229.784,"d":"56,230 ₽"}]
["●","НС-0086273","ZWS-R 700*400/3",2760,null,null,16.2,16.2,null,97,{"v":69699.99999999999,"d":"69,700 ₽"}]
["●","НС-1012469","ZWS-R 800*500/3",3880,null,null,16.2,22.6,null,88,{"v":82571.66666666667,"d":"82,572 ₽"}]
["●","НС-1012480","ZWS-R 1000*500/3",4850,null,null,16.1,29.1,null,91,{"v":104555.906,"d":"104,556 ₽"}]
[]
[null,null,"ZILON Пластинчатые рекуператоры ZRP"]
[{"$nulls":3},"Пластинчатые рекуператоры ZRP предназначены для утилизации тепла (холода) в системах вентиляции и кондиционирования воздуха общественных, жилых зданий. При данном типе рекуперации происходит полное разделение воздушных потоков.",{"$nulls":5},"- Высокая эффективность, КПД до 70%"]
[{"$nulls":9},"Корпус из оцинкованной стали 0,7 мм с фланцевыми соединениями"]
[{"$nulls":9},"Теплообменная кассета из алюминиевых пластин толщиной 0,2 мм"]
[{"$nulls":9},"- Съемный дренажный поддон из оцинкованной стали"]
[{"$nulls":9},"Патрубок G1/2\" для отвода конденсата (монтируется на месте)"]
["Признак наличия","НС-код","Модель",{"$nulls":7},"Розничная цена"]
["●","НС-1112286","ZRP 400x200 ",{"$nulls":7},{"v":38084.4672,"d":"38,084 ₽"}]
["●","НС-1112287","ZRP 500x250 ",{"$nulls":7},{"v":48333.333333333336,"d":"48,333 ₽"}]
["●","НС-1112288","ZRP 500x300 ",{"$nulls":7},{"v":52500,"d":"52,500 ₽"}]
["●","НС-1112289","ZRP 600x300 ",{"$nulls":7},{"v":67346.37780000003,"d":"67,346 ₽"}]
["●","НС-1112290","ZRP 600x350 ",{"$nulls":7},{"v":70416.59300000001,"d":"70,417 ₽"}]
["●","НС-1112244","ZRP 700x400 ",{"$nulls":7},{"v":90752.45660000002,"d":"90,752 ₽"}]
["●","НС-1112245","ZRP 800x500 ",{"$nulls":7},{"v":129365.78200000002,"d":"129,366 ₽"}]
["●","НС-1112285","ZRP 1000x500 ",{"$nulls":7},{"v":168706.60040000002,"d":"168,707 ₽"}]
[null,null,"● - Модели, поддерживаемые на складе в Москве"]
[null,null,"Х - Модели, поставок по которым нет, распродаются остатки, наличие уточняйте"]

{"sheet":"СЕТЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ","index":3,"n_rows":430,"n_cols":12,"rows_kept":430,"merged":[[0,9,0,10],[1,2,1,11],[2,3,6,7],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[7,2,8,2],[7,3,7,10],[7,11,8,11],[28,2,28,11],[29,2,29,11],[30,3,34,7],[35,0,36,0],[35,1,36,1],[35,2,36,2],[35,3,35,10],[35,11,36,11],[55,2,55,11],[56,2,56,11],[57,3,61,7],[57,9,57,11],[62,0,63,0],[62,1,63,1],[62,2,63,2],[62,3,62,10],[62,11,63,11],[72,2,72,11],[73,2,73,11],[74,3,78,7],[74,9,74,11],[79,3,79,4],[79,5,79,6],[79,7,79,8],[79,9,79,10],[80,3,87,4],[80,5,87,6],[80,7,80,8],[80,9,87,10],[81,7,81,8],[82,7,82,8],[83,7,83,8],[84,7,84,8],[85,7,85,8],[86,7,86,8],[87,7,87,8],[88,2,88,11],[89,2,89,11],[90,3,90,4],[90,5,90,6],[90,7,90,8],[90,9,90,10],[91,3,96,4],[91,5,96,6],[91,7,91,8],[91,9,96,10],[92,7,92,8],[93,7,93,8],[94,7,94,8],[95,7,95,8],[96,7,96,8],[97,2,97,11],[98,2,98,11],[99,3,103,7],[104,2,104,4],[104,7,104,10],[105,2,105,4],[105,5,112,5],[105,6,112,6],[105,7,105,10],[106,2,106,4],[106,7,106,10],[107,2,107,4],[107,7,107,10],[108,2,108,4],[108,7,108,10],[109,2,109,4],[109,7,109,10],[110,2,110,4],[110,7,110,10],[111,2,111,4],[111,7,111,10],[112,2,112,4],[112,7,112,10],[113,2,113,11],[114,2,114,11],[115,2,115,3],[115,7,115,10],[116,2,116,3],[116,4,131,4],[116,5,131,5],[116,6,123,6],[116,7,116,10],[117,2,117,3],[117,7,117,10],[118,2,118,3],[118,7,118,10],[119,2,119,3],[119,7,119,10],[120,2,120,3],[120,7,120,10],[121,2,121,3],[121,7,121,10],[122,2,122,3],[122,7,122,10],[123,2,123,3],[123,7,123,10],[124,2,124,3],[124,6,131,6],[124,7,124,10],[125,2,125,3],[125,7,125,10],[126,2,126,3],[126,7,126,10],[127,2,127,3],[127,7,127,10],[128,2,128,3],[128,7,128,10],[129,2,129,3],[129,7,129,10],[130,2,130,3],[130,7,130,10],[131,2,131,3],[131,7,131,10],[132,2,132,11],[133,2,133,11],[134,3,138,7],[139,3,139,4],[139,5,139,6],[139,7,139,8],[139,9,139,10],[140,3,148,4],[140,5,148,6],[140,7,140,8],[140,9,148,10],[141,7,141,8],[142,7,142,8],[143,7,143,8],[144,7,144,8],[145,7,145,8],[146,7,146,8],[147,7,147,8],[148,7,148,8],[149,2,149,11],[150,2,150,11],[151,3,151,4],[151,5,151,6],[151,7,151,8],[151,9,151,10],[152,3,160,4],[152,5,160,6],[152,7,152,8],[152,9,160,10],[153,7,153,8],[154,7,154,8],[155,7,155,8],[156,7,156,8],[157,7,157,8],[158,7,158,8],[159,7,159,8],[160,7,160,8],[161,3,169,4],[161,5,169,6],[161,7,161,8],[161,9,169,10],[162,7,162,8],[163,7,163,8],[164,7,164,8],[165,7,165,8],[166,7,166,8],[167,7,167,8],[168,7,168,8],[169,7,169,8],[170,3,178,4],[170,5,178,6],[170,7,170,8],[170,9,178,10],[171,7,171,8],[172,7,172,8],[173,7,173,8],[174,7,174,8],[175,7,175,8],[176,7,176,8],[177,7,177,8],[178,7,178,8],[179,3,186,4],[179,5,186,6],[179,7,179,8],[179,9,186,10],[180,7,180,8],[181,7,181,8],[182,7,182,8],[183,7,183,8],[184,7,184,8],[185,7,185,8],[186,7,186,8],[187,2,187,11],[188,2,188,11],[189,3,193,7],[194,3,194,6],[194,7,194,10],[195,3,202,6],[195,7,195,10],[196,7,196,10],[197,7,197,10],[198,7,198,10],[199,7,199,10],[200,7,200,10],[201,7,201,10],[202,7,202,10],[203,2,203,11],[204,2,204,11],[205,3,209,7],[210,3,210,6],[210,7,210,8],[210,9,210,10],[211,3,219,6],[211,7,211,8],[211,9,211,10],[212,7,212,8],[212,9,212,10],[213,7,213,8],[213,9,213,10],[214,7,214,8],[214,9,214,10],[215,7,215,8],[215,9,215,10],[216,7,216,8],[216,9,216,10],[217,7,217,8],[217,9,217,10],[218,7,218,8],[218,9,218,10],[219,7,219,8],[219,9,219,10],[220,2,220,11],[221,2,221,11],[222,3,226,7],[222,9,222,11],[227,3,227,6],[227,7,227,10],[228,3,235,6],[228,7,228,10],[229,7,229,10],[230,7,230,10],[231,7,231,10],[232,7,232,10],[233,7,233,10],[234,7,234,10],[235,7,235,10],[236,2,236,11],[237,2,237,11],[238,3,242,7],[243,3,243,6],[243,7,243,8],[243,9,243,10],[244,3,251,6],[244,7,244,8],[244,9,244,10],[245,7,245,8],[245,9,245,10],[246,7,246,8],[246,9,246,10],[247,7,247,8],[247,9,247,10],[248,7,248,8],[248,9,248,10],[249,7,249,8],[249,9,249,10],[250,7,250,8],[250,9,250,10],[251,7,251,8],[251,9,251,10],[252,3,252,10],[253,2,253,11],[254,2,254,11],[255,3,259,7],[260,3,260,6],[260,7,260,10],[261,3,269,6],[261,7,261,10],[262,7,262,10],[263,7,263,10],[264,7,264,10],[265,7,265,10],[266,7,266,10],[267,7,267,10],[268,7,268,10],[269,7,269,10],[270,2,270,11],[271,2,271,11],[272,3,276,7],[277,3,277,6],[277,7,277,10],[278,3,285,6],[278,7,278,10],[279,7,279,10],[280,7,280,10],[281,7,281,10],[282,7,282,10],[283,7,283,10],[284,7,284,10],[285,7,285,10],[286,2,286,11],[287,2,287,11],[288,3,292,7],[293,3,293,10],[294,3,294,10],[295,3,295,10],[296,3,296,10],[297,3,297,10],[298,3,298,10],[299,2,299,11],[300,2,300,11],[301,3,305,7],[306,3,306,10],[307,3,307,10],[308,3,308,10],[309,3,309,10],[310,3,310,10],[311,3,311,10],[312,2,312,11],[313,2,313,11],[314,3,318,7],[319,3,319,10],[320,3,320,10],[321,3,321,10],[322,3,322,10],[323,3,323,10],[324,3,324,10],[325,2,325,11],[326,2,326,11],[327,3,331,7],[332,3,332,10],[333,3,333,10],[334,3,334,10],[335,3,335,10],[336,3,336,10],[337,3,337,10],[338,3,338,10],[339,3,339,10],[340,2,340,11],[341,2,341,11],[342,3,346,7],[347,3,347,10],[348,3,348,10],[349,3,349,10],[350,3,350,10],[351,3,351,10],[352,3,352,10],[353,3,353,10],[354,3,354,10],[355,2,355,11],[356,2,356,11],[357,3,361,7],[362,3,362,10],[363,3,363,10],[364,3,364,10],[365,3,365,10],[366,3,366,10],[367,3,367,10],[368,3,368,10],[369,3,369,10],[370,2,370,11],[371,2,371,11],[372,3,376,7],[377,3,377,5],[377,6,377,10],[378,3,381,5],[378,6,381,10],[382,3,385,5],[382,6,385,10],[386,3,389,5],[386,6,393,10],[390,3,393,5],[394,2,394,11],[395,2,395,11],[396,3,400,7],[401,3,401,4],[401,6,401,7],[401,9,401,10],[402,3,402,4],[402,6,404,7],[402,8,425,8],[402,9,402,10],[403,3,403,4],[403,9,403,10],[404,3,404,4],[404,9,404,10],[405,3,405,4],[405,6,407,7],[405,9,405,10],[406,3,406,4],[406,9,406,10],[407,3,407,4],[407,9,407,10],[408,3,408,4],[408,6,410,7],[408,9,408,10],[409,3,409,4],[409,9,409,10],[410,3,410,4],[410,9,410,10],[411,3,411,4],[411,6,413,7],[411,9,411,10],[412,3,412,4],[412,9,412,10],[413,3,413,4],[413,9,413,10],[414,3,414,4],[414,6,416,7],[414,9,414,10],[415,3,415,4],[415,9,415,10],[416,3,416,4],[416,9,416,10],[417,3,417,4],[417,6,419,7],[417,9,417,10],[418,3,418,4],[418,9,418,10],[419,3,419,4],[419,9,419,10],[420,3,420,4],[420,6,422,7],[420,9,420,10],[421,3,421,4],[421,9,421,10],[422,3,422,4],[422,9,422,10],[423,3,423,4],[423,6,425,7],[423,9,423,10],[424,3,424,4],[424,9,424,10],[425,3,425,4],[425,9,425,10],[426,2,426,3],[426,4,426,10],[427,2,427,3],[427,4,427,10]]}
[null,null,"ПРАЙС-ЛИСТ 2024 - СЕТЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ZILON",{"$nulls":5},"ЦЕНЫ С ",{"$f":"СОДЕРЖАНИЕ!C5","v":"2024-05-17"}]
[null,null,"Шумоглушители ZSA для круглых воздуховодов"]
[{"$nulls":3},"Шумоглушители серии ZSA предназначен для снижения уровня шума в  системах приточной и вытяжной вентиляции. Устанавливаются в систему воздуховодов круглого сечения.",{"$nulls":5},"- Корпус изготовлен из оцинкованной стали"]
[{"$nulls":9},"- Шумопоглощающий материал из минерального волокна"]
[{"$nulls":9},"- Патрубки с круглыми резиновыми уплотнителями"]
[]
[]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Шумоподавление (дБ) в октавных полосах частот (Гц)",{"$nulls":7},"Розничная цена"]
[{"$nulls":3},63,125,250,500,1000,2000,4000,8000]
["●","НС-0081225","ZSA 100/600",4,6,15,20,30,32,30,16,{"v":4206.1568640000005,"d":"4,206 ₽"}]
["●","НС-0081226","ZSA 100/900 ",6,8,15,24,32,35,30,21,{"v":5165.747695294118,"d":"5,166 ₽"}]
["●","НС-0081227","ZSA 125/600",4,6,12,19,25,32,24,17,{"v":4639.266666666666,"d":"4,639 ₽"}]
["●","НС-0081228","ZSA 125/900 ",5,9,17,29,35,38,34,20,{"v":5908.5,"d":"5,909 ₽"}]
["●","НС-0081229","ZSA 160/600",3,5,11,15,23,31,23,16,{"v":5208.233333333334,"d":"5,208 ₽"}]
["●","НС-0081230","ZSA 160/900 ",4,7,16,22,33,36,32,19,{"v":6486.220000000001,"d":"6,486 ₽"}]
["●","НС-0081231","ZSA 200/600 ",3,4,8,14,20,28,18,15,{"v":6205.333333333333,"d":"6,205 ₽"}]
["●","НС-0081232","ZSA 200/900",3,6,12,18,28,33,21,18,{"v":7800,"d":"7,800 ₽"}]
["●","НС-0081233","ZSA 250/600 ",1,2,7,13,19,22,13,11,{"v":7164.3,"d":"7,164 ₽"}]
["●","НС-0081234","ZSA 250/900",2,3,9,15,26,27,19,13,{"v":8994.44,"d":"8,994 ₽"}]
["●","НС-0081235","ZSA 315/600","-",1,3,11,14,19,8,7,{"v":9307.649714999998,"d":"9,308 ₽"}]
["●","НС-0081236","ZSA 315/900 ",1,2,7,14,23,21,12,9,{"v":12393.333333333334,"d":"12,393 ₽"}]
[null,"НС-0081237","ZSA 355/600","-","-","-","-","-","-","-","-",{"v":14230.666666666666,"d":"14,231 ₽"}]
[null,"НС-0081238","ZSA 355/900","-","-","-","-","-","-","-","-",{"v":16121.820000000002,"d":"16,122 ₽"}]
["●","НС-0081239","ZSA 400/600","-",1,4,9,12,17,6,5,{"v":16752.666666666668,"d":"16,753 ₽"}]
["●","НС-0081240","ZSA 400/900","-",2,5,11,15,19,10,7,{"v":17494.620000000003,"d":"17,495 ₽"}]
[null,"НС-0081242","ZSA 450/600","-","-","-","-","-","-","-","-",{"v":17784,"d":"17,784 ₽"}]
[null,"НС-0081243","ZSA 450/900","-","-","-","-","-","-","-","-",{"v":20010.293333333335,"d":"20,010 ₽"}]
[null,"НС-0081244","ZSA 500/900","-","-","-","-","-","-","-","-",{"v":22143.333333333336,"d":"22,143 ₽"}]
[]
[null,null,"Шумоглушители ZSS для прямоугольных воздуховодов"]
[{"$nulls":3},"Шумоглушители серии ZSS предназначен для снижения уровня шума в  системах приточной и вытяжной вентиляции. Устанавливаются в систему воздуховодов прямоугольного сечения.",{"$nulls":5},"- Корпус изготовлен из оцинкованной стали"]
[{"$nulls":9},"- Шумопоглощающий материал из минерального волокна"]
[{"$nulls":9},"- Макс. рабочая температура воздуха 60°С"]
[{"$nulls":9},"- Макс. допустимая скорость воздуха 10 м/с"]
[]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Шумоподавление (дБ) в октавных полосах частот (Гц)",{"$nulls":7},"Розничная цена"]
[{"$nulls":3},63,125,250,500,1000,2000,4000,8000]
[null,"НС-1404175","ZSS 300*150/600 ","-",4,9,12,15,15,12,11,{"v":4798.950000000001,"d":"4,799 ₽"}]
[null,"НС-1404176","ZSS 400*200/600 ","-",3,6,10,15,9,8,6,{"v":5182.866,"d":"5,183 ₽"}]
[null,"НС-1404177","ZSS 500*250/600 ","-",6,9,14,16,12,9,8,{"v":6910.488,"d":"6,910 ₽"}]
[null,"НС-1336996","ZSS 500*300/600 ","-",6,9,12,18,10,10,7,{"v":7774.299000000001,"d":"7,774 ₽"}]
[null,"НС-1336965","ZSS 600*300/600 ","-",5,9,12,20,9,9,6,{"v":8004.6486,"d":"8,005 ₽"}]
[null,"НС-1123777","ZSS 600*350/600 ","-",5,9,11,12,8,6,5,{"v":8926.047,"d":"8,926 ₽"}]
[null,"НС-1336962","ZSS 700*400/600 ","-",4,6,9,9,6,5,5,{"v":11805.417,"d":"11,805 ₽"}]
[null,"НС-1404178","ZSS 800*500/600 ","-",4,5,8,6,5,3,2,{"v":13069.1405,"d":"13,069 ₽"}]
[null,"НС-1336964","ZSS 1000*500/600 ","-",3,3,7,7,5,3,3,{"v":20102.268333333337,"d":"20,102 ₽"}]
[null,"НС-0081247","ZSS 300*150/1000","-",6,14,20,24,25,20,18,{"v":7864.674133333333,"d":"7,865 ₽"}]
["●","НС-0081248","ZSS 400*200/1000","-",4,9,16,24,15,12,9,{"v":8106.1032000000005,"d":"8,106 ₽"}]
["●","НС-0081249","ZSS 500*250/1000","-",10,14,23,26,19,14,12,{"v":10132.30226666667,"d":"10,132 ₽"}]
["●","НС-0081250","ZSS 500*300/1000","-",9,15,19,30,16,16,11,{"v":11125.304666666669,"d":"11,125 ₽"}]
["●","НС-0081251","ZSS 600*300/1000","-",7,14,20,32,14,15,10,{"v":11906.834333333334,"d":"11,907 ₽"}]
["●","НС-0081252","ZSS 600*350/1000","-",8,14,18,19,12,10,7,{"v":12669.975066666666,"d":"12,670 ₽"}]
["●","НС-0081253","ZSS 700*400/1000","-",6,10,15,14,10,7,7,{"v":15979.98306666667,"d":"15,980 ₽"}]
["●","НС-0081254","ZSS 800*500/1000","-",6,7,12,10,7,5,3,{"v":18287.7942,"d":"18,288 ₽"}]
["●","НС-0081246","ZSS 1000*500/1000","-",5,5,11,11,8,5,4,{"v":21653.646542156865,"d":"21,654 ₽"}]
[]
[null,null,"Шумоглушители ZSr для прямоугольных воздуховодов"]
[{"$nulls":3},"Шумоглушители серии ZSr предназначен для снижения уровня шума в  системах приточной и вытяжной вентиляции. Устанавливаются в систему воздуховодов прямоугольного сечения.",{"$nulls":5},"- Корпус изготовлен из оцинкованной стали"]
[{"$nulls":9},"- Шумопоглощающий материал из минерального волокна"]
[{"$nulls":9},"- Макс. рабочая температура воздуха 60°С"]
[{"$nulls":9},"- Макс. допустимая скорость воздуха 10 м/с"]
[]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Шумоподавление (дБ) в октавных полосах частот (Гц)",{"$nulls":7},"Розничная цена"]
[{"$nulls":3},63,125,250,500,1000,2000,4000,8000]
[null,"НС-1033623","ZSr 400*200",3,6,11,22,26,31,26,21,{"v":9351.333333333334,"d":"9,351 ₽"}]
[null,"НС-1033624","ZSr 500*250",3,6,10,19,23,24,20,17,{"v":12462.666666666666,"d":"12,463 ₽"}]
[null,"НС-1033625","ZSr 500*300",3,6,9,18,24,23,20,16,{"v":13742.213333333331,"d":"13,742 ₽"}]
[null,"НС-1033626","ZSr 600*300",3,6,11,21,27,30,26,22,{"v":14149.893333333333,"d":"14,150 ₽"}]
[null,"НС-1033627","ZSr 600*350",3,6,10,22,26,30,26,21,{"v":15780.613333333335,"d":"15,781 ₽"}]
[null,"НС-1033628","ZSr 700*400",3,6,10,20,26,27,23,18,{"v":21294,"d":"21,294 ₽"}]
[null,"НС-1033629","ZSr  800*500",3,6,11,23,28,30,26,20,{"v":29004.733333333334,"d":"29,005 ₽"}]
[null,"НС-1039622","ZSr 1000*500",3,6,10,22,27,29,26,21,{"v":33756.66666666667,"d":"33,757 ₽"}]
[]
[null,null,"Фильтр-боксы c фильтром  ZFA-A для круглых воздуховодов "]
[{"$nulls":3},"Филтр-бокс  серии ZFA-A опредназначены для очистки воздуха в системах приточной и вытяжной вентиляции. Комплектуется фильтрующей вставкой ZFFA-A класса EU3. Устанавливаются в систему воздуховодов круглого сечения.",{"$nulls":5},"- Корпус изготовлен из оцинкованной стали"]
[{"$nulls":9},"- Фильтрующие вставки из синтетического материала"]
[{"$nulls":9},"- Патрубки с круглыми резиновыми уплотнителями"]
[{"$nulls":9},"- Сервисная крышка для обслуживания фильтра"]
[]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Тип вставки",null,"Класс очистки",null,"Сменная фильтрующая вставка",null,"Конечное аэродинамическое сопротивление, Па",null,"Розничная цена"]
["●","НС-1121876","ZFA-A 100","Панельный",null,"EU3",null,"ZFFA-A 100 (EU3)",null,170,null,{"v":1854.6666666666667,"d":"1,855 ₽"}]
["●","НС-1121879","ZFA-A 125",{"$nulls":4},"ZFFA-A 125 (EU3)",{"$nulls":3},{"v":2045.3333333333333,"d":"2,045 ₽"}]
["●","НС-1121880","ZFA-A 160",{"$nulls":4},"ZFFA-A 160 (EU3)",{"$nulls":3},{"v":2322.6666666666665,"d":"2,323 ₽"}]
["●","НС-1121883","ZFA-A 200",{"$nulls":4},"ZFFA-A 200 (EU3)",{"$nulls":3},{"v":2591.3333333333335,"d":"2,591 ₽"}]
["●","НС-1121888","ZFA-A 250",{"$nulls":4},"ZFFA-A 250 (EU3)",{"$nulls":3},{"v":2964.0000000000005,"d":"2,964 ₽"}]
["●","НС-1121890","ZFA-A 315",{"$nulls":4},"ZFFA-A 315 (EU3)",{"$nulls":3},{"v":3622.6666666666665,"d":"3,623 ₽"}]
[null,"НС-1231139","ZFA-A 355",{"$nulls":4},"ZFFA-A 355 (EU3)",{"$nulls":3},{"v":4732,"d":"4,732 ₽"}]
[null,"НС-1121891","ZFA-A 400",{"$nulls":4},"ZFFA-A 400 (EU3)",{"$nulls":3},{"v":6404.666666666667,"d":"6,405 ₽"}]
[]
[null,null,"Сменная фильтрующая вставка ZFFA-A"]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Тип вставки",null,"Класс очистки",null,"Фильтр-бокс",null,"Конечное аэродинамическое сопротивление, Па",null,"Розничная цена"]
[null,"НС-1121897","ZFFA-A 100 (EU3)","Панельный",null,"EU3",null,"ZFA-A 100 ",null,170,null,{"v":338.4977647058824,"d":"338 ₽"}]
[null,"НС-1121899","ZFFA-A 125 (EU3)",{"$nulls":4},"ZFA-A 125",{"$nulls":3},{"v":390.0082941176471,"d":"390 ₽"}]
[null,"НС-1121901","ZFFA-A 160 (EU3)",{"$nulls":4},"ZFA-A 160",{"$nulls":3},{"v":534.7283529411766,"d":"535 ₽"}]
[null,"НС-1121902","ZFFA-A 200 (EU3)",{"$nulls":4},"ZFA-A 200",{"$nulls":3},{"v":637.7494117647059,"d":"638 ₽"}]
[null,"НС-1121904","ZFFA-A 250 (EU3)",{"$nulls":4},"ZFA-A 250",{"$nulls":3},{"v":890.3962941176471,"d":"890 ₽"}]
[null,"НС-1121906","ZFFA-A 315 (EU3)",{"$nulls":4},"ZFA-A 315",{"$nulls":3},{"v":1101.3441764705883,"d":"1,101 ₽"}]
[]
[null,null,"Фильтр-боксы ZFK для прямоугольных воздуховодов для вставок 50/100 мм"]
[{"$nulls":3},"Фильтр-бокс серии ZFK предназначены для очистки воздуха в системах приточной и вытяжной вентиляции. Устанавливаются в систему воздуховодов прямоугольного сечения. Фильтрующая вставка ZFFK класса очистки G3 доступна опционально.",{"$nulls":5},"- Корпус изготовлен из оцинкованной стали "]
[{"$nulls":9},"- Фильтрующие вставки из синтетического материала (опция)"]
[{"$nulls":9},"- Универсальный корпус для вставок толщиной 50 мм или 100 мм"]
[{"$nulls":9},"- Макс. рабочая температура воздуха 70°С"]
[{"$nulls":9},"- Сервисная крышка для обслуживания фильтра"]
["Признак наличия","НС-код","Модель",null,null,"Тип фильтра","Класс очистки","Сменная фильтрующая вставка",{"$nulls":3},"Розничная цена"]
["●","НС-1220991","ZFK 400*200 для вставок 50/100 мм",null,null,"Панельный","G3","ZFFK 400*200 (G3, 50 мм) / (G3, 100 мм) ",{"$nulls":3},{"v":6468.411764705883,"d":"6,468 ₽"}]
["●","НС-1220992","ZFK 500*250 для вставок 50/100 мм",{"$nulls":4},"ZFFK 500*250 (G3, 50 мм) / (G3, 100 мм) ",{"$nulls":3},{"v":6939.1450980392165,"d":"6,939 ₽"}]
["●","НС-1220993","ZFK 500*300 для вставок 50/100 мм",{"$nulls":4},"ZFFK 500*300 (G3, 50 мм) / (G3, 100 мм) ",{"$nulls":3},{"v":7310.75294117647,"d":"7,311 ₽"}]
["●","НС-1220994","ZFK 600*300 для вставок 50/100 мм",{"$nulls":4},"ZFFK 600*300 (G3, 50 мм) / (G3, 100 мм) ",{"$nulls":3},{"v":7674.918705882353,"d":"7,675 ₽"}]
["●","НС-1220995","ZFK 600*350 для вставок 50/100 мм",{"$nulls":4},"ZFFK 600*350 (G3, 50 мм) / (G3, 100 мм) ",{"$nulls":3},{"v":7835.01370098039,"d":"7,835 ₽"}]
["●","НС-1220996","ZFK 700*400 для вставок 50/100 мм",{"$nulls":4},"ZFFK 700*400 (G3, 50 мм) / (G3, 100 мм) ",{"$nulls":3},{"v":9136.127647058822,"d":"9,136 ₽"}]
["●","НС-1220997","ZFK 800*500 для вставок 50/100 мм",{"$nulls":4},"ZFFK 800*500 (G3, 50 мм) / (G3, 100 мм) ",{"$nulls":3},{"v":10190.755441176469,"d":"10,191 ₽"}]
["●","НС-1220998","ZFK 1000*500 для вставок 50/100 мм",{"$nulls":4},"ZFFK 1000*500 (G3, 50 мм) / (G3, 100 мм) ",{"$nulls":3},{"v":11829.075882352943,"d":"11,829 ₽"}]
[]
[null,null,"Сменные фильтрующие вставки ZFFK для универсальных боксов"]
["Признак наличия","НС-код","Модель",null,"Тип фильтра","Класс очистки","Толщина фильтра","Фильтр-бокс",{"$nulls":3},"Розничная цена"]
["●","НС-1215513","ZFFK 400*200 (G3, 50 мм) ",null,"Панельный","G3","50 мм","ZFK 400*200 для вставок 50/100 мм",{"$nulls":3},{"v":1686.0803921568627,"d":"1,686 ₽"}]
["●","НС-1215514","ZFFK 500*250 (G3, 50 мм) ",{"$nulls":4},"ZFK 500*250 для вставок 50/100 мм",{"$nulls":3},{"v":1709.9462745098037,"d":"1,710 ₽"}]
["●","НС-1215515","ZFFK 500*300 (G3, 50 мм) ",{"$nulls":4},"ZFK 500*300 для вставок 50/100 мм",{"$nulls":3},{"v":1783.9084117647058,"d":"1,784 ₽"}]
["●","НС-1215516","ZFFK 600*300 (G3, 50 мм) ",{"$nulls":4},"ZFK 600*300 для вставок 50/100 мм",{"$nulls":3},{"v":2123.3333333333335,"d":"2,123 ₽"}]
["●","НС-1215521","ZFFK 600*350 (G3, 50 мм) ",{"$nulls":4},"ZFK 600*350 для вставок 50/100 мм",{"$nulls":3},{"v":2329.022843137255,"d":"2,329 ₽"}]
["●","НС-1215605","ZFFK 700*400 (G3, 50 мм) ",{"$nulls":4},"ZFK 700*400 для вставок 50/100 мм",{"$nulls":3},{"v":2768.826666666667,"d":"2,769 ₽"}]
["●","НС-1215519","ZFFK 800*500 (G3, 50 мм) ",{"$nulls":4},"ZFK 800*500 для вставок 50/100 мм",{"$nulls":3},{"v":3674.666666666667,"d":"3,675 ₽"}]
["●","НС-1215520","ZFFK 1000*500 (G3, 50 мм) ",{"$nulls":4},"ZFK 1000*500 для вставок 50/100 мм",{"$nulls":3},{"v":4306.12,"d":"4,306 ₽"}]
[null,"НС-1222086","ZFFK 400*200 (G3, 100 мм)",{"$nulls":3},"100 мм","ZFK 400*200 для вставок 50/100 мм",{"$nulls":3},{"v":2610.000000000001,"d":"2,610 ₽"}]
[null,"НС-1222087","ZFFK 500*250 (G3, 100 мм)",{"$nulls":4},"ZFK 500*250 для вставок 50/100 мм",{"$nulls":3},{"v":3391.666666666667,"d":"3,392 ₽"}]
[null,"НС-1222088","ZFFK 500*300 (G3, 100 мм)",{"$nulls":4},"ZFK 500*300 для вставок 50/100 мм",{"$nulls":3},{"v":5226,"d":"5,226 ₽"}]
[null,"НС-1222089","ZFFK 600*300 (G3, 100 мм)",{"$nulls":4},"ZFK 600*300 для вставок 50/100 мм",{"$nulls":3},{"v":5295.333333333333,"d":"5,295 ₽"}]
[null,"НС-1222092","ZFFK 600*350 (G3, 100 мм)",{"$nulls":4},"ZFK 600*350 для вставок 50/100 мм",{"$nulls":3},{"v":5789.333333333333,"d":"5,789 ₽"}]
[null,"НС-1222093","ZFFK 700*400 (G3, 100 мм)",{"$nulls":4},"ZFK 700*400 для вставок 50/100 мм",{"$nulls":3},{"v":6040.666666666667,"d":"6,041 ₽"}]
[null,"НС-1222090","ZFFK 800*500 (G3, 100 мм)",{"$nulls":4},"ZFK 800*500 для вставок 50/100 мм",{"$nulls":3},{"v":6196.666666666667,"d":"6,197 ₽"}]
[null,"НС-1222091","ZFFK 1000*500 (G3, 100 мм)",{"$nulls":4},"ZFK 1000*500 для вставок 50/100 мм",{"$nulls":3},{"v":8077.333333333334,"d":"8,077 ₽"}]
[]
[null,null,"Фильтр-боксы ZFS для прямоугольных воздуховодов "]
[{"$nulls":3},"Филтр-бокс  серии ZFS опредназначены для очистки воздуха в системах приточной и вытяжной вентиляции. Устанавливаются в систему воздуховодов прямоугольного сечения. Фильтрующая вставка ZFFS класса очистки EU3, EU5 и EU7 доступна опционально. ",{"$nulls":5},"- Корпус изготовлен из оцинкованной стали "]
[{"$nulls":9},"- Фильтрующие вставки из синтетического материала (опция)"]
[{"$nulls":9},"- Макс. рабочая температура воздуха 70°С"]
[{"$nulls":9},"- Сервисная крышка для обслуживания фильтра"]
[]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Тип фильтра",null,"Класс очистки",null,"Сменная фильтрующая вставка",null,"Конечное аэродинамическое сопротивление, Па",null,"Розничная цена"]
[null,"НС-0081257","ZFS 300*150","Карманный",null,"EU3, EU5, EU7",null,"ZFFS(EU3-EU7) 300*150",null,250,null,{"v":5862.500000000001,"d":"5,863 ₽"}]
["●","НС-0081258","ZFS 400*200",{"$nulls":4},"ZFFS(EU3-EU7) 400*200",{"$nulls":3},{"v":6540.000000000001,"d":"6,540 ₽"}]
["●","НС-0081259","ZFS 500*250",{"$nulls":4},"ZFFS(EU3-EU7) 500*250",{"$nulls":3},{"v":7286.15196078431,"d":"7,286 ₽"}]
["●","НС-0081260","ZFS 500*300",{"$nulls":4},"ZFFS(EU3-EU7) 500*300",{"$nulls":3},{"v":7911.012352941177,"d":"7,911 ₽"}]
["●","НС-0081261","ZFS 600*300",{"$nulls":4},"ZFFS(EU3-EU7) 600*300",{"$nulls":3},{"v":8328.3631372549,"d":"8,328 ₽"}]
["●","НС-0081262","ZFS 600*350",{"$nulls":4},"ZFFS(EU3 EU7) 600*350",{"$nulls":3},{"v":8720,"d":"8,720 ₽"}]
["●","НС-0081263","ZFS 700*400",{"$nulls":4},"ZFFS(EU3-EU7) 700*400",{"$nulls":3},{"v":11172.500000000002,"d":"11,173 ₽"}]
["●","НС-0081264","ZFS 800*500",{"$nulls":4},"ZFFS(EU3-EU7) 800*500",{"$nulls":3},{"v":12535.000000000002,"d":"12,535 ₽"}]
["●","НС-0081256","ZFS 1000*500",{"$nulls":4},"ZFFS(EU3-EU7) 1000*500",{"$nulls":3},{"v":15515,"d":"15,515 ₽"}]
[]
[null,null,"Сменные фильтрующие вставки ZFFS"]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Тип фильтра",null,"Класс очистки",null,"Фильтр-бокс",null,"Конечное аэродинамическое сопротивление, Па",null,"Розничная цена"]
[null,"НС-0081301","ZFFS(EU3) 300*150","Карманный",null,"EU3",null,"ZFS 300*150",null,170,null,{"v":750,"d":"750 ₽"}]
["●","НС-0081302","ZFFS(EU3) 400*200",{"$nulls":4},"ZFS 400*200",{"$nulls":3},{"v":1230.6666666666667,"d":"1,231 ₽"}]
["●","НС-0081303","ZFFS(EU3) 500*250",{"$nulls":4},"ZFS 500*250",{"$nulls":3},{"v":1482.0000000000002,"d":"1,482 ₽"}]
["●","НС-0081304","ZFFS(EU3) 500*300",{"$nulls":4},"ZFS 500*300",{"$nulls":3},{"v":1620.6666666666667,"d":"1,621 ₽"}]
["●","НС-0081305","ZFFS(EU3) 600*300",{"$nulls":4},"ZFS 600*300",{"$nulls":3},{"v":1759.3333333333335,"d":"1,759 ₽"}]
["●","НС-0081306","ZFFS(EU3) 600*350",{"$nulls":4},"ZFS 600*350",{"$nulls":3},{"v":1958.6666666666667,"d":"1,959 ₽"}]
["●","НС-0081307","ZFFS(EU3) 700*400",{"$nulls":4},"ZFS 700*400",{"$nulls":3},{"v":2374.6666666666665,"d":"2,375 ₽"}]
["●","НС-0081308","ZFFS(EU3) 800*500",{"$nulls":4},"ZFS 800*500",{"$nulls":3},{"v":3544.666666666667,"d":"3,545 ₽"}]
["●","НС-0081300","ZFFS(EU3) 1000*500",{"$nulls":4},"ZFS 1000*500",{"$nulls":3},{"v":4307.333333333333,"d":"4,307 ₽"}]
[null,"НС-0081310","ZFFS(EU5) 300*150","Карманный",null,"EU5",null,"ZFS 300*150",null,200,null,{"v":1230.6666666666667,"d":"1,231 ₽"}]
["●","НС-0081311","ZFFS(EU5) 400*200",{"$nulls":4},"ZFS 400*200",{"$nulls":3},{"v":1464.6666666666667,"d":"1,465 ₽"}]
["●","НС-0081312","ZFFS(EU5) 500*250",{"$nulls":4},"ZFS 500*250",{"$nulls":3},{"v":1906.6666666666667,"d":"1,907 ₽"}]
["●","НС-0081313","ZFFS(EU5) 500*300",{"$nulls":4},"ZFS 500*300",{"$nulls":3},{"v":1819.6666666666667,"d":"1,820 ₽"}]
["●","НС-0081314","ZFFS(EU5) 600*300",{"$nulls":4},"ZFS 600*300",{"$nulls":3},{"v":2076.75,"d":"2,077 ₽"}]
["●","НС-0081315","ZFFS(EU5) 600*350",{"$nulls":4},"ZFS 600*350",{"$nulls":3},{"v":2345,"d":"2,345 ₽"}]
["●","НС-0081316","ZFFS(EU5) 700*400",{"$nulls":4},"ZFS 700*400",{"$nulls":3},{"v":3128.6666666666665,"d":"3,129 ₽"}]
["●","НС-0081317","ZFFS(EU5) 800*500",{"$nulls":4},"ZFS 800*500",{"$nulls":3},{"v":4025,"d":"4,025 ₽"}]
["●","НС-0081309","ZFFS(EU5) 1000*500",{"$nulls":4},"ZFS 1000*500",{"$nulls":3},{"v":5058.75,"d":"5,059 ₽"}]
[null,"НС-1432000","ZFFS(EU7) 300*150","Карманный",null,"EU7",null,"ZFS 300*150",null,250,null,{"v":2114.6666666666665,"d":"2,115 ₽"}]
[null,"НС-1076464","ZFFS(EU7) 400*200",{"$nulls":4},"ZFS 400*200",{"$nulls":3},{"v":2886,"d":"2,886 ₽"}]
[null,"НС-1077273","ZFFS(EU7) 500*250",{"$nulls":4},"ZFS 500*250",{"$nulls":3},{"v":4515.333333333333,"d":"4,515 ₽"}]
[null,"НС-1127957","ZFFS(EU7) 500*300",{"$nulls":4},"ZFS 500*300",{"$nulls":3},{"v":4082.0000000000005,"d":"4,082 ₽"}]
[null,"НС-1033653","ZFFS(EU7) 600*300",{"$nulls":4},"ZFS 600*300",{"$nulls":3},{"v":3146,"d":"3,146 ₽"}]
[null,"НС-1033652","ZFFS(EU7) 600*350",{"$nulls":4},"ZFS 600*350",{"$nulls":3},{"v":5338.666666666667,"d":"5,339 ₽"}]
[null,"НС-1033754","ZFFS(EU7) 700*400",{"$nulls":4},"ZFS 700*400",{"$nulls":3},{"v":7072,"d":"7,072 ₽"}]
[null,"НС-1063450","ZFFS(EU7) 800*500",{"$nulls":4},"ZFS 800*500",{"$nulls":3},{"v":6508.666666666667,"d":"6,509 ₽"}]
[null,"НС-1055173","ZFFS(EU7) 1000*500",{"$nulls":4},"ZFS 1000*500",{"$nulls":3},{"v":11830,"d":"11,830 ₽"}]
[null,"НС-1249718","ZFFS(EU9) 400*200","Карманный",null,"EU9",null,"ZFS 400*200",null,350,null,{"v":1993.2431372549015,"d":"1,993 ₽"}]
[null,"НС-1270709","ZFFS(EU9) 500*250",{"$nulls":4},"ZFS 500*250",{"$nulls":3},{"v":2600,"d":"2,600 ₽"}]
[null,"НС-1247428","ZFFS(EU9) 500*300",{"$nulls":4},"ZFS 500*300",{"$nulls":3},{"v":2491.370823529411,"d":"2,491 ₽"}]
[null,"НС-1275571","ZFFS(EU9) 600*300",{"$nulls":4},"ZFS 600*300",{"$nulls":3},{"v":2476.170529411764,"d":"2,476 ₽"}]
[null,"НС-1249719","ZFFS(EU9) 600*350",{"$nulls":4},"ZFS 600*350",{"$nulls":3},{"v":2831.2079999999996,"d":"2,831 ₽"}]
[null,"НС-1249728","ZFFS(EU9) 700*400",{"$nulls":4},"ZFS 700*400",{"$nulls":3},{"v":3399.08431372549,"d":"3,399 ₽"}]
[null,"НС-1247429","ZFFS(EU9) 800*500",{"$nulls":4},"ZFS 800*500",{"$nulls":3},{"v":4961.032352941175,"d":"4,961 ₽"}]
[null,"НС-1249716","ZFFS(EU9) 1000*500",{"$nulls":4},"ZFS 1000*500",{"$nulls":3},{"v":7004.559803921567,"d":"7,005 ₽"}]
[]
[null,null,"Обратные клапаны RSK"]
[{"$nulls":3},"Обратные клапаны RSK предназначены для обеспечения движения воздушного потока в одном направлении. Устанавливаются в систему воздуховодов круглого сечения. ",{"$nulls":6}," "]
[]
[]
[]
[]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Материал",{"$nulls":3},"Диаметр, мм",{"$nulls":3},"Розничная цена"]
["●","НС-0081412","RSK 100","Корпус - оцинкованная сталь. \nЛопасти клапана - алюминий.\n",{"$nulls":3},100,{"$nulls":3},{"v":564.5823529411765,"d":"565 ₽"}]
["●","НС-0081413","RSK 125",{"$nulls":4},125,{"$nulls":3},{"v":700.0821176470588,"d":"700 ₽"}]
["●","НС-0081414","RSK 160",{"$nulls":4},160,{"$nulls":3},{"v":858.1651764705882,"d":"858 ₽"}]
["●","НС-0081415","RSK 200",{"$nulls":4},200,{"$nulls":3},{"v":1129.164705882353,"d":"1,129 ₽"}]
["●","НС-0081416","RSK 250",{"$nulls":4},250,{"$nulls":3},{"v":1524.3723529411766,"d":"1,524 ₽"}]
["●","НС-0081417","RSK 315",{"$nulls":4},315,{"$nulls":3},{"v":1896.996705882353,"d":"1,897 ₽"}]
["●","НС-0081419","RSK 355",{"$nulls":4},355,{"$nulls":3},{"v":3918.201529411765,"d":"3,918 ₽"}]
["●","НС-0081418","RSK 400",{"$nulls":4},400,{"$nulls":3},{"v":4527.950470588236,"d":"4,528 ₽"}]
[]
[null,null,"Воздушные клапаны для круглых воздуховодов с площадкой под привод ZSK"]
[{"$nulls":3},"Воздушный клапан ZSK предназначен для регулирования скорости воздушного потока. Устанавливаются в систему воздуховодов круглого сечения. Поворот заслонки SKG производится электроприводом, который поставляется отдельно.",{"$nulls":5},"- Корпус изготовлен из оцинкованной стали "]
[{"$nulls":9},"- Лопасть клапан имеет положение угла 0-90°"]
[{"$nulls":9},"- Патрубки с круглыми резиновыми уплотнителями"]
[{"$nulls":9},"- Максимальная температура воздуха 70°С"]
[]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Материал",{"$nulls":3},"Диаметр, мм",null,"Момент вращения, Нм",null,"Розничная цена"]
["●","НС-0081223","ZSK 100     ","Корпус - оцинкованная сталь. \nЛопасть клапана - алюминий.",{"$nulls":3},100,null,2,null,{"v":1716.6666666666667,"d":"1,717 ₽"}]
["●","НС-0081217","ZSK 125     ",{"$nulls":4},125,null,2,null,{"v":1816.6666666666667,"d":"1,817 ₽"}]
["●","НС-0081218","ZSK 160     ",{"$nulls":4},160,null,3,null,{"v":1993.3333333333333,"d":"1,993 ₽"}]
["●","НС-0081212","ZSK 200     ",{"$nulls":4},200,null,3,null,{"v":2277.0040588235292,"d":"2,277 ₽"}]
["●","НС-0081220","ZSK 250     ",{"$nulls":4},250,null,3,null,{"v":2600,"d":"2,600 ₽"}]
["●","НС-0081216","ZSK 315     ",{"$nulls":4},315,null,3,null,{"v":3210,"d":"3,210 ₽"}]
[null,"НС-0081215","ZSK 355     ",{"$nulls":4},355,null,5,null,{"v":3466.6666666666665,"d":"3,467 ₽"}]
["●","НС-0081213","ZSK 400     ",{"$nulls":4},400,null,5,null,{"v":4063.3333333333335,"d":"4,063 ₽"}]
[null,"НС-0081222","ZSK 500     ",{"$nulls":4},500,null,6,null,{"v":7000,"d":"7,000 ₽"}]
[]
[null,null,"Воздушные клапаны для круглых воздуховодов с ручной регулировкой ZSK-R"]
[{"$nulls":3},"Воздушный клапан ZSK-R предназначен для регулирования скорости воздушного потока. Устанавливаются в систему воздуховодов круглого сечения. Поворот заслонки ZSK-R производится вручную по шкале.",{"$nulls":5},"- Корпус изготовлен из оцинкованной стали "]
[{"$nulls":9},"- Лопасть клапана имеет положение угла 0-90°"]
[{"$nulls":9},"- Патрубки с круглыми резиновыми уплотнителями"]
[{"$nulls":9},"- Максимальная температура воздуха 70°С"]
[]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Материал",{"$nulls":3},"Диаметр, мм",{"$nulls":3},"Розничная цена"]
["●","НС-0081277","ZSK-R 100","Корпус - оцинкованная сталь. \nЛопасть клапана - алюминий.",{"$nulls":3},100,{"$nulls":3},{"v":1115.6974400000004,"d":"1,116 ₽"}]
["●","НС-0081278","ZSK-R 125",{"$nulls":4},125,{"$nulls":3},{"v":1203.0420480000002,"d":"1,203 ₽"}]
["●","НС-0081280","ZSK-R 160",{"$nulls":4},160,{"$nulls":3},{"v":1374.5846400000003,"d":"1,375 ₽"}]
["●","НС-0081282","ZSK-R 200 ",{"$nulls":4},200,{"$nulls":3},{"v":1474.0611600000002,"d":"1,474 ₽"}]
["●","НС-0081283","ZSK-R 250",{"$nulls":4},250,{"$nulls":3},{"v":1614.2326199999998,"d":"1,614 ₽"}]
["●","НС-0081284","ZSK-R 315",{"$nulls":4},315,{"$nulls":3},{"v":2055.8304000000003,"d":"2,056 ₽"}]
[null,"НС-0081285","ZSK-R 355 ",{"$nulls":4},355,{"$nulls":3},{"v":2489.088983333333,"d":"2,489 ₽"}]
[null,"НС-0081286","ZSK-R 400 ",{"$nulls":4},400,{"$nulls":3},{"v":2979.1640666666667,"d":"2,979 ₽"}]
[]
[null,null,"Воздушные клапаны для прямоугольных воздуховодов ZSSK"]
[{"$nulls":3},"Воздушный клапан ZSSK предназначен для регулирования скорости воздушного потока. Устанавливаются в систему воздуховодов прямоугольного сечения. Поворот заслонок ZSSK производится электроприводом, который поставляется отдельно.",{"$nulls":5},"- Корпус изготовлен из оцинкованной стали "]
[{"$nulls":9},"- Максимальная температура воздуха 70°С"]
[]
[]
[]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Материал",{"$nulls":3},"Размеры сечения, мм",null,"Момент вращения, Нм",null,"Розничная цена"]
["●","НС-0081290","ZSSK 400х200","Корпус - оцинкованная сталь. \nЛопасти клапана - алюминий.",{"$nulls":3},"400х200",null,3,null,{"v":5376.280000000001,"d":"5,376 ₽"}]
["●","НС-0081291","ZSSK 500х250",{"$nulls":4},"500х250",null,3,null,{"v":6660.768882352941,"d":"6,661 ₽"}]
["●","НС-0081292","ZSSK 500х300",{"$nulls":4},"500х250",null,3,null,{"v":7206.96611764706,"d":"7,207 ₽"}]
["●","НС-0081293","ZSSK 600х300",{"$nulls":4},"600х300",null,3,null,{"v":8320,"d":"8,320 ₽"}]
["●","НС-0081294","ZSSK 600х350",{"$nulls":4},"600х350",null,5,null,{"v":8476.034411764707,"d":"8,476 ₽"}]
["●","НС-0081296","ZSSK 700х400",{"$nulls":4},"700х400",null,5,null,{"v":11076.000000000002,"d":"11,076 ₽"}]
["●","НС-0081297","ZSSK 800х500",{"$nulls":4},"800х500",null,5,null,{"v":12876.296978999995,"d":"12,876 ₽"}]
["●","НС-0081298","ZSSK 1000х500",{"$nulls":4},"1000х500",null,8,null,{"v":18026.666666666668,"d":"18,027 ₽"}]
[null,"НС-1022746","Ручной привод",{"$nulls":8},{"v":472.0833333333333,"d":"472 ₽"}]
[]
[null,null,"Быстроразъемные хомуты ZMC"]
[{"$nulls":3},"Быстроразъемные хомуты серии ZMC предназначены для быстрого и надежного монтажа и соединения различных элементов вентиляционной системы круглого сечения.",{"$nulls":6}," "]
[]
[]
[]
[]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Материал",{"$nulls":3},"Диаметр, мм",{"$nulls":3},"Розничная цена"]
["●","НС-0081168","ZMC 100","Изготавливаются из полосы оцинкованной \nстали с прокладкой из микропористой резины, которая уменьшает вибрацию и повышает герметичность соединения.",{"$nulls":3},100,{"$nulls":3},{"v":300,"d":"300 ₽"}]
["●","НС-0081170","ZMC 125",{"$nulls":4},125,{"$nulls":3},{"v":381.3333333333333,"d":"381 ₽"}]
["●","НС-0081171","ZMC 160",{"$nulls":4},160,{"$nulls":3},{"v":407.68,"d":"408 ₽"}]
["●","НС-0081172","ZMC 200",{"$nulls":4},200,{"$nulls":3},{"v":424.66666666666663,"d":"425 ₽"}]
["●","НС-0081173","ZMC 250",{"$nulls":4},250,{"$nulls":3},{"v":520,"d":"520 ₽"}]
["●","НС-0081174","ZMC 315",{"$nulls":4},315,{"$nulls":3},{"v":580.6666666666666,"d":"581 ₽"}]
["●","НС-0081175","ZMC 355",{"$nulls":4},355,{"$nulls":3},{"v":641.3333333333334,"d":"641 ₽"}]
["●","НС-0081176","ZMC 400",{"$nulls":4},400,{"$nulls":3},{"v":702,"d":"702 ₽"}]
[null,"НС-0081177 ","ZMC 450 ",{"$nulls":4},450,{"$nulls":3},{"v":762.6666666666666,"d":"763 ₽"}]
[]
[null,null,"Гибкие вставки для прямоугольных воздуховодов ZFC"]
[{"$nulls":3},"Гибкие вставки ZFC предназначены для соединения различных элементов вентиляционных систем и предотвращают распространение вибрации на всю вентиляционную систему.",{"$nulls":6}," "]
[]
[]
[]
[]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Материал",{"$nulls":3},"Размеры сечения, мм",{"$nulls":3},"Розничная цена"]
["●","НС-0080713","ZFC 400*200","Корпус вставки выполнен из оцинкованной стали, \nв середине закреплена лента ПВХ, обеспечивающая герметичность канала.",{"$nulls":3},"400х200",{"$nulls":3},{"v":2182.249019607843,"d":"2,182 ₽"}]
["●","НС-0080714","ZFC 500*250",{"$nulls":4},"500х250",{"$nulls":3},{"v":2351.0735294117644,"d":"2,351 ₽"}]
["●","НС-0080715","ZFC 500*300",{"$nulls":4},"500х300",{"$nulls":3},{"v":2522,"d":"2,522 ₽"}]
["●","НС-0080716","ZFC 600*300",{"$nulls":4},"600х300",{"$nulls":3},{"v":2619.654901960784,"d":"2,620 ₽"}]
["●","НС-0080717","ZFC 600*350",{"$nulls":4},"600х350",{"$nulls":3},{"v":2756,"d":"2,756 ₽"}]
["●","НС-0080718","ZFC 700*400",{"$nulls":4},"700х400",{"$nulls":3},{"v":2987.745098039216,"d":"2,988 ₽"}]
["●","НС-0080719","ZFC 800*500",{"$nulls":4},"800х500",{"$nulls":3},{"v":3255.4470588235295,"d":"3,255 ₽"}]
["●","НС-0080711","ZFC 1000*500",{"$nulls":4},"1000х500",{"$nulls":3},{"v":3573.343137254902,"d":"3,573 ₽"}]
[]
[null,null,"Крышные коробы для крышных вентиляторов ZFR"]
[{"$nulls":3},"Крышный короб ZRS изготовлен из оцинкованной стали, с теплоизолированными стенками (толщиной 50 мм). Предназначен для установки на плоской кровле.",{"$nulls":6}," "]
[]
[]
[]
[]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Применение",{"$nulls":7},"Розничная цена"]
[null,"НС-1493784","ZRS 2,25-3,1","ZFR 2,25-2E, ZFR 2,5-2E, ZFR 2,8-2E, ZFR 3,1-4E, ZFR 3,1-4D",{"$nulls":7},{"v":16166.666666666666,"d":"16,167 ₽"}]
[null,"НС-1155304","ZRS 3,5-4","ZFR 3,5-4E, ZFR 3,5-4D, ZFR 4-4E, ZFR 4-4D",{"$nulls":7},{"v":20511.4,"d":"20,511 ₽"}]
[null,"НС-1154533","ZRS 4,5-5","ZFR 4,5-4E, ZFR 4,5-4D, ZFR 5-4D",{"$nulls":7},{"v":27638,"d":"27,638 ₽"}]
[null,"НС-1159445","ZRS 5,6-6,3","ZFR 5,6-4D, ZFR-6,3D",{"$nulls":7},{"v":34328.666666666664,"d":"34,329 ₽"}]
[null,"НС-1135187","ZRS 7,1","ZFR 7,1 AD, ZFR 7,1 BD",{"$nulls":7},{"v":53618.41333333332,"d":"53,618 ₽"}]
[]
[null,null,"Крышные коробы с шумоглушителем для крышных вентиляторов ZFRI"]
[{"$nulls":3},"Крышный короб ZRSI из оцинкованной стали, с теплоизолированными стенками (толщиной 50 мм) и дополнительными пластинами шумоглушения. Предназначен для установки на плоской кровле.",{"$nulls":6}," "]
[]
[]
[]
[]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Применение",{"$nulls":7},"Розничная цена"]
[null,"НС-1446524","ZRSI 2,25-3,1","ZFR 2,25-2E, ZFR 2,5-2E, ZFR 2,8-2E, ZFR 3,1-4E, ZFR 3,1-4D",{"$nulls":7},{"v":22299.333333333332,"d":"22,299 ₽"}]
[null,"НС-1215348","ZRSI 3,5-4","ZFR 3,5-4E, ZFR 3,5-4D, ZFR 4-4E, ZFR 4-4D",{"$nulls":7},{"v":32872.66666666667,"d":"32,873 ₽"}]
[null,"НС-1161987","ZRSI 4,5-5","ZFR 4,5-4E, ZFR 4,5-4D, ZFR 5-4D",{"$nulls":7},{"v":36781.333333333336,"d":"36,781 ₽"}]
[null,"НС-1161990","ZRSI 5,6-6,3","ZFR 5,6-4D, ZFR-6,3D",{"$nulls":7},{"v":44598.666666666664,"d":"44,599 ₽"}]
[null,null,"ZRSI 7,1","ZFR 7,1 AD, ZFR 7,1 BD",{"$nulls":7},{"v":55833.333333333336,"d":"55,833 ₽"}]
[]
[null,null,"Крышные коробы для монтажа на наклонной кровле с шумоглушителем для крышных вентиляторов ZRN"]
[{"$nulls":3},"Крышный короб ZRN из оцинкованной стали, с теплоизолированными стенками (толщиной 50 мм) и дополнительными пластинами шумоглушения. Предназначен для установки на наклонной кровле. Монтажный профиль в комплект поставки не входит.",{"$nulls":6}," "]
[]
[]
[]
[]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Применение",{"$nulls":7},"Розничная цена"]
[null,"НС-1302690","ZRN 2,25-3,1","ZFR 2,25-2E, ZFR 2,5-2E, ZFR 2,8-2E, ZFR 3,1-4E, ZFR 3,1-4D",{"$nulls":7},{"v":33061.552941176466,"d":"33,062 ₽"}]
[null,"НС-1302694","ZRN 3,5-4","ZFR 3,5-4E, ZFR 3,5-4D, ZFR 4-4E, ZFR 4-4D",{"$nulls":7},{"v":42400.09411764706,"d":"42,400 ₽"}]
[null,"НС-1302696","ZRN 4,5-5","ZFR 4,5-4E, ZFR 4,5-4D, ZFR 5-4D",{"$nulls":7},{"v":39274.25882352942,"d":"39,274 ₽"}]
[null,"НС-1302699","ZRN 5,6-6,3","ZFR 5,6-4D, ZFR-6,3D",{"$nulls":7},{"v":73790.49411764705,"d":"73,790 ₽"}]
[null,"НС-1302702","ZRN 7,1","ZFR 7,1 AD, ZFR 7,1 BD",{"$nulls":7},{"v":79462.02352941176,"d":"79,462 ₽"}]
[]
[null,null,"Обратные клапаны для крышных вентиляторов ZRD"]
[{"$nulls":3},"Обратные клапаны ZRD устанавливаются внутри короба или воздуховода и подключаются напрямую к вентилятору. Служат для перекрытия воздушного канала при отключенном вентиляторе.",{"$nulls":6}," "]
[]
[]
[]
[]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Применение",{"$nulls":7},"Розничная цена"]
[null,"НС-1302704","ZRD 2,25","ZFR 2,25-2E",{"$nulls":7},{"v":2484.261568627451,"d":"2,484 ₽"}]
[null,"НС-1302708","ZRD 2,5","ZFR 2,5-2E",{"$nulls":7},{"v":2500,"d":"2,500 ₽"}]
[null,"НС-1302713","ZRD 2,8","ZFR 2,8-2E",{"$nulls":7},{"v":3597.5607843137254,"d":"3,598 ₽"}]
[null,"НС-1302717","ZRD 3,1","ZFR 3,1-4E, ZFR 3,1-4D",{"$nulls":7},{"v":4632,"d":"4,632 ₽"}]
[null,"НС-1302719","ZRD 3,5-5","ZFR 3,5-4E, ZFR 3,5-4D, ZFR 4-4E, ZFR 4-4D, ZFR 4,5-4E, ZFR 4,5-4D, ZFR 5-4D",{"$nulls":7},{"v":5073.046862745099,"d":"5,073 ₽"}]
[null,"НС-1302721","ZRD 5,6-6,3","ZFR 5,6-4D, ZFR-6,3D",{"$nulls":7},{"v":7083.305490196077,"d":"7,083 ₽"}]
[null,"НС-1302723","ZRD 7,1","ZFR 7,1 AD, ZFR 7,1 BD",{"$nulls":7},{"v":8600,"d":"8,600 ₽"}]
[]
[null,null,"Гибкие вставки для крышных вентиляторов ZRC"]
[{"$nulls":3},"Гибкие вставки ZRC устанавливаются внутри короба или воздуховода и подключаются к вентилятору либо обратному клапану. Служат для исключения передачи вибрации.",{"$nulls":6}," "]
[]
[]
[]
[]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Применение",{"$nulls":7},"Розничная цена"]
[null,"НС-1302724","ZRC 2,25","ZFR 2,25-2E",{"$nulls":7},{"v":1516.6666666666667,"d":"1,517 ₽"}]
[null,"НС-1302727","ZRC 2,5","ZFR 2,5-2E",{"$nulls":7},{"v":1500,"d":"1,500 ₽"}]
[null,"НС-1302729","ZRC 2,8","ZFR 2,8-2E",{"$nulls":7},{"v":1753.810882352941,"d":"1,754 ₽"}]
[null,"НС-1302731","ZRC 3,1","ZFR 3,1-4E, ZFR 3,1-4D",{"$nulls":7},{"v":1666.6666666666667,"d":"1,667 ₽"}]
[null,"НС-1302733","ZRC 3,5-5","ZFR 3,5-4E, ZFR 3,5-4D, ZFR 4-4E, ZFR 4-4D, ZFR 4,5-4E, ZFR 4,5-4D, ZFR 5-4D",{"$nulls":7},{"v":3178.935529411765,"d":"3,179 ₽"}]
[null,"НС-1302735","ZRC 5,6-6,3","ZFR 5,6-4D, ZFR-6,3D",{"$nulls":7},{"v":4868.971470588236,"d":"4,869 ₽"}]
[null,"НС-1302736","ZRC 7,1","ZFR 7,1 AD, ZFR 7,1 BD",{"$nulls":7},{"v":5100,"d":"5,100 ₽"}]
[]
[null,null,"Фланцы для крышных вентиляторов ZRF"]
[{"$nulls":3},"Фланцы ZRF устанавливаются внутри короба или воздуховода и подключаются к вентилятору либо обратному клапану либо гибкой вставке. Позволяют подключать воздуховод круглого сечения с ниппельным соединением.",{"$nulls":6}," "]
[]
[]
[]
[]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Применение",{"$nulls":7},"Розничная цена"]
[null,"НС-1302739","ZRF 2,25","ZFR 2,25-2E",{"$nulls":7},{"v":962.5,"d":"963 ₽"}]
[null,"НС-1302740","ZRF 2,5","ZFR 2,5-2E",{"$nulls":7},{"v":991.6666666666666,"d":"992 ₽"}]
[null,"НС-1302741","ZRF 2,8","ZFR 2,8-2E",{"$nulls":7},{"v":1239.5784607843134,"d":"1,240 ₽"}]
[null,"НС-1302743","ZRF 3,1","ZFR 3,1-4E, ZFR 3,1-4D",{"$nulls":7},{"v":1158.3333333333335,"d":"1,158 ₽"}]
[null,"НС-1302747","ZRF 3,5-5","ZFR 3,5-4E, ZFR 3,5-4D, ZFR 4-4E, ZFR 4-4D, ZFR 4,5-4E, ZFR 4,5-4D, ZFR 5-4D",{"$nulls":7},{"v":1689.4166666666667,"d":"1,689 ₽"}]
[null,"НС-1302750","ZRF 5,6-6,3","ZFR 5,6-4D, ZFR-6,3D",{"$nulls":7},{"v":2333.3333333333335,"d":"2,333 ₽"}]
[null,"НС-1302756","ZRF 7,1","ZFR 7,1 AD, ZFR 7,1 BD",{"$nulls":7},{"v":2564,"d":"2,564 ₽"}]
[]
[null,null,"Аксессуары для тепловых завес Конструктор"]
[{"$nulls":3},"Тепловые завесы серии Конструктор обладают возможностью свободной конфигурации, происходящей путем выбора элементов, входящих в состав завесы - прямоугольных вентиляторов, фильтров, нагревателей, а также элементов, перечисленных ниже.",{"$nulls":6}," "]
[]
[]
[]
[]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Тип аксессуара",null,null,"Описание",{"$nulls":4},"Розничная цена"]
[null,"НС-1241912","ZCG 600x350","Решетка входная",null,null,"Представляет собой сетчатый фильтр, рекомендуемый к установке на входе воздуха (как первый элемент завесы). Препятствует проникновению в завесу инородных элементов",{"$nulls":4},{"v":5762.442201584671,"d":"5,762 ₽"}]
[null,"НС-1241922","ZCG 700x400",{"$nulls":8},{"v":6091.724613103796,"d":"6,092 ₽"}]
[null,"НС-1241923","ZCG 800x500",{"$nulls":8},{"v":6673.008870173269,"d":"6,673 ₽"}]
[null,"НС-1241925","ZCG 1000x500",{"$nulls":8},{"v":7027.491466247428,"d":"7,027 ₽"}]
[null,"НС-1241904","ZCC 600x350","Заглушка",null,null,"Является последним элементом завесы, устанавливается на щелевую секцию и препятствует выходу воздуха из завесы иным образом, кроме как через щели",{"$nulls":4},{"v":2637.555558099001,"d":"2,638 ₽"}]
[null,"НС-1241926","ZCC 700x400",{"$nulls":8},{"v":3098.555929161,"d":"3,099 ₽"}]
[null,"НС-1241946","ZCC 800x500",{"$nulls":8},{"v":3680.964794892002,"d":"3,681 ₽"}]
[null,"НС-1241930","ZCC 1000x500",{"$nulls":8},{"v":4212.346901994,"d":"4,212 ₽"}]
[null,"НС-1241908","ZCL 600x350/1000","Секция щелевая длиной 1000 мм",null,null,"Представляют собой прямоугольный воздуховод из оцинкованной стали с распределительными щелями для выхода воздуха из завесы, расположенными на короткой грани",{"$nulls":4},{"v":9000.395756352,"d":"9,000 ₽"}]
[null,"НС-1241914","ZCL 700x400/1000",{"$nulls":8},{"v":9869.982865142401,"d":"9,870 ₽"}]
[null,"НС-1241915","ZCL 800x500/1000",{"$nulls":8},{"v":11258.953714008007,"d":"11,259 ₽"}]
[null,"НС-1241916","ZCL 1000x500/1000",{"$nulls":8},{"v":12372.160557556808,"d":"12,372 ₽"}]
[null,"НС-1241905","ZCL 600x350/1250","Секция щелевая длиной 1250 мм",{"$nulls":7},{"v":10495.9502391744,"d":"10,496 ₽"}]
[null,"НС-1241918","ZCL 700x400/1250",{"$nulls":8},{"v":11544.868541606404,"d":"11,545 ₽"}]
[null,"НС-1241919","ZCL 800x500/1250",{"$nulls":8},{"v":13118.245995254403,"d":"13,118 ₽"}]
[null,"НС-1241920","ZCL 1000x500/1250",{"$nulls":8},{"v":14422.626658440002,"d":"14,423 ₽"}]
[]
[null,null,"Секции ультрафиолетовые UV-JET"]
[{"$nulls":3},"Секции бактерицидной обработки воздуха UV-JET предназначены для бактерицидной обработки приточного или рециркуляционного воздуха с помощью ультрафиолетового излучения.",{"$nulls":5},"-Разработаны в полном соответствии с руководством Минздрава Р 3.5.1904-04"]
[{"$nulls":9},"- Использование ЭПРА вместо дросселей"]
[{"$nulls":9},"- Безозоновые ртутные лампы"]
[{"$nulls":9},"- Ресурс работы ламп - 13 000 часов"]
[{"$nulls":9},"- Опция - устройство контроля и индикации работоспособности ламп"]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Общая мощность УФ излучения, Вт",null,"Кол-во ламп, шт.","Макс. расход воздуха, м³/ч",null,"Напряжение, В","Потребл. мощность, кВт",null,"Розничная цена"]
[null,"НС-1368724","UV-40-20-08* ",184,null,8,1100,null,"220-240",0.6,null,{"v":223360.78853652353,"d":"223,361 ₽"}]
[null,"НС-1442229","UV-40-20-05* ",115,null,5,{"$nulls":3},0.4,null,{"v":168336.149180331,"d":"168,336 ₽"}]
[null,"НС-1348170","UV-40-20-03* ",69,null,3,{"$nulls":3},0.3,null,{"v":131826.21902267067,"d":"131,826 ₽"}]
[null,"НС-1432335","UV-50-25-09* ",207,null,9,1800,null,null,0.7,null,{"v":252176.5309341094,"d":"252,177 ₽"}]
[null,"НС-1463981","UV-50-25-06* ",138,null,6,{"$nulls":3},0.5,null,{"v":197175.94089496808,"d":"197,176 ₽"}]
[null,"НС-1475336","UV-50-25-03* ",69,null,3,{"$nulls":3},0.3,null,{"v":142434.87823747814,"d":"142,435 ₽"}]
[null,"НС-1432334","UV-50-30-10* ",230,null,10,2100,null,null,0.8,null,{"v":272493.07026264,"d":"272,493 ₽"}]
[null,null,"UV-50-30-06* ",138,null,6,{"$nulls":3},0.5,null,{"v":199188.80473248736,"d":"199,189 ₽"}]
[null,"НС-1475337","UV-50-30-04* ",92,null,4,{"$nulls":3},0.3,null,{"v":162719.6841080568,"d":"162,720 ₽"}]
[null,null,"UV-60-30-11* ",252,null,11,2600,null,null,0.9,null,{"v":308095.2932222994,"d":"308,095 ₽"}]
[null,null,"UV-60-30-07* ",161,null,7,{"$nulls":3},0.5,null,{"v":234748.90983909223,"d":"234,749 ₽"}]
[null,null,"UV-60-30-04* ",92,null,4,{"$nulls":3},0.3,null,{"v":180011.5518774839,"d":"180,012 ₽"}]
[null,null,"UV-60-35-13* ",298,null,13,3000,null,null,1,null,{"v":348890.74342606874,"d":"348,891 ₽"}]
[null,"НС-1400263","UV-60-35-08* ",184,null,8,{"$nulls":3},0.6,null,{"v":257162.32365544146,"d":"257,162 ₽"}]
[null,"НС-1339119","UV-60-35-05* ",115,null,5,{"$nulls":3},0.4,null,{"v":202394.26159964906,"d":"202,394 ₽"}]
[null,"НС-1399463","UV-70-40-16* ",367,null,16,4000,null,null,1.2,null,{"v":436300.43609486485,"d":"436,300 ₽"}]
[null,"НС-1303533","UV-70-40-10* ",230,null,10,{"$nulls":3},0.8,null,{"v":326136.9094738211,"d":"326,137 ₽"}]
[null,"НС-1411083","UV-70-40-06* ",138,null,6,{"$nulls":3},0.5,null,{"v":253022.82690689157,"d":"253,023 ₽"}]
[null,null,"UV-80-50-18* ",413,null,18,5700,null,null,1.4,null,{"v":490286.7251656962,"d":"490,287 ₽"}]
[null,"НС-1302396","UV-80-50-12* ",275,null,12,{"$nulls":3},0.9,null,{"v":380131.555359944,"d":"380,132 ₽"}]
[null,"НС-1339126","UV-80-50-07* ",161,null,7,{"$nulls":3},0.5,null,{"v":288553.79359235347,"d":"288,554 ₽"}]
[null,null,"UV-100-50-24* ",551,null,24,7200,null,null,1.8,null,{"v":639680.0578365083,"d":"639,680 ₽"}]
[null,"НС-1476466","UV-100-50-16* ",367,null,16,{"$nulls":3},1.2,null,{"v":492630.1301845927,"d":"492,630 ₽"}]
[null,"НС-1302410","UV-100-50-10* ",230,null,10,{"$nulls":3},0.7,null,{"v":382745.4528496729,"d":"382,745 ₽"}]
[null,"НС-1302411","Устройство контроля работы ламп",{"$nulls":8},{"v":28984.713476306828,"d":"28,985 ₽"}]
[null,"НС-1349369","Бактерицидная лампа 75W G13",null,"Универсальная сменная лампа - подходит для всех типоразмеров",{"$nulls":6},{"v":7006.366209663091,"d":"7,006 ₽"}]
[null,null,"● - Модели, поддерживаемые на складе в Москве"]
[null,null,"Х - Модели, поставок по которым нет, распродаются остатки, наличие уточняйте"]

{"sheet":"РЕШЕТКИ и ДИФФУЗОРЫ","index":4,"n_rows":198,"n_cols":11,"rows_kept":198,"merged":[[0,9,0,10],[2,3,6,7],[7,4,7,5],[7,6,7,7],[7,8,7,9],[8,4,11,5],[8,6,11,7],[8,8,11,9],[14,3,18,7],[19,4,19,5],[19,6,19,7],[19,8,19,9],[20,4,23,5],[20,6,23,7],[20,8,23,9],[26,3,30,7],[31,4,31,5],[31,6,31,7],[31,8,31,9],[32,4,35,5],[32,6,35,7],[32,8,35,9],[38,3,42,7],[43,4,43,5],[43,6,43,7],[43,8,43,9],[44,4,47,5],[44,6,47,7],[44,8,47,9],[50,3,54,7],[55,4,55,5],[55,6,55,7],[55,8,55,9],[56,4,66,5],[56,6,66,7],[56,8,66,9],[69,3,73,7],[74,4,74,5],[74,6,74,7],[74,8,74,9],[75,4,104,5],[75,6,104,7],[75,8,104,9],[107,3,111,7],[112,4,112,5],[112,6,112,7],[112,8,112,9],[113,4,143,5],[113,6,143,7],[113,8,143,9],[146,3,150,7],[151,4,151,5],[151,6,151,7],[151,8,151,9],[152,4,181,5],[152,6,181,7],[152,8,181,9],[184,3,188,7],[189,2,189,3],[189,4,189,5],[189,6,189,7],[189,8,189,9],[190,2,190,3],[190,6,192,7],[190,8,195,9],[191,2,191,3],[192,2,192,3],[193,2,193,3],[193,4,195,5],[193,6,195,7],[194,2,194,3],[195,2,195,3]]}
[null,null,"ПРАЙС-ЛИСТ 2024 - ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ И ДИФФУЗОРЫ",{"$nulls":5},"ЦЕНЫ С ",{"$f":"СОДЕРЖАНИЕ!C6","v":"2022-11-24"}]
[null,null,"Пластиковые приточно-вытяжные диффузоры DVK-S"]
[{"$nulls":3},"Диффузоры серии DVK-S применяются в системах приточной и вытяжной вентиляции и кондиционирования. Представляют собой потолочные воздухораспределительные элементы с плавным регулированием расхода воздуха."]
[]
[]
[]
[]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Номинальный диаметр, мм","Назначение",null,"Материал",null,"Особенности",null,"Розничная цена"]
[null,"НС-0007530","DVK-S 100",100,"Универсальный потолочный диффузор",null,"Полипропилен",null,"Регулирование расхода воздуха вращением центрального диска",null,{"v":6.4,"d":"$6.4"}]
[null,"НС-0007531","DVK-S 125",125,{"$nulls":6},{"v":6.4,"d":"$6.4"}]
[null,"НС-0007532","DVK-S 160",160,{"$nulls":6},{"v":7.6,"d":"$7.6"}]
[null,"НС-0007533","DVK-S 200",200,{"$nulls":6},{"v":8.9,"d":"$8.9"}]
[]
[null,null,"Пластиковые приточно-вытяжные диффузоры DVK"]
[{"$nulls":3},"Диффузоры серии DVK применяются в системах приточной и вытяжной вентиляции и кондиционирования. Представляют собой потолочные воздухораспределительные элементы с плавным регулированием расхода воздуха."]
[]
[]
[]
[]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Номинальный диаметр, мм","Назначение",null,"Материал",null,"Особенности",null,"Розничная цена"]
["●","НС-1340219","DVK 100",100,"Универсальный потолочный диффузор",null,"Полипропилен",null,"Регулирование расхода воздуха вращением центрального диска",null,{"v":229.09090909090904,"d":"229 ₽"}]
["●","НС-1340274","DVK 125",125,{"$nulls":6},{"v":229.09090909090904,"d":"229 ₽"}]
["●","НС-1340275","DVK 160",160,{"$nulls":6},{"v":286.3636363636363,"d":"286 ₽"}]
["●","НС-1340276","DVK 200",200,{"$nulls":6},{"v":358.18181818181813,"d":"358 ₽"}]
[]
[null,null,"Стальные вытяжные диффузоры DVS E"]
[{"$nulls":3},"Вытяжные диффузоры серии Е предназначены для обеспечения вытяжки/притока воздуха. Изготовлены из высококачественной стали с последующей порошковой покраской. Цвет - «кристально белый» (RAL 9016). Фактура глянцевая."]
[]
[]
[]
[]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Номинальный диаметр, мм","Назначение",null,"Материал",null,"Особенности",null,"Розничная цена"]
["●","НС-0007535","DVS E 100",100,"Вытяжной потолочный диффузор",null,"Сталь с порошковой покраской (RAL 9016)",null,"Регулирование расхода воздуха вращением центрального диска",null,{"v":6.4,"d":"$6.4"}]
["●","НС-0007536","DVS E 125",125,{"$nulls":6},{"v":7.6,"d":"$7.6"}]
["●","НС-0007537","DVS E 160",160,{"$nulls":6},{"v":10.2,"d":"$10.2"}]
["●","НС-0007538","DVS E 200",200,{"$nulls":6},{"v":12.7,"d":"$12.7"}]
[]
[null,null,"Стальные приточные диффузоры DVS E-P"]
[{"$nulls":3},"Приточные диффузоры серии Е предназначены для обеспечения вытяжки/притока воздуха. Изготовлены из высококачественной стали с последующей порошковой покраской. Цвет - «кристально белый» (RAL 9016). Фактура глянцевая."]
[]
[]
[]
[]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Номинальный диаметр, мм","Назначение",null,"Материал",null,"Особенности",null,"Розничная цена"]
["●","НС-0007539","DVS E-P 100",100,"Приточный потолочный диффузор",null,"Сталь с порошковой покраской (RAL 9016)",null,"Регулирование расхода воздуха вращением центрального диска",null,{"v":6.4,"d":"$6.4"}]
["●","НС-0007540","DVS E-P 125",125,{"$nulls":6},{"v":7.6,"d":"$7.6"}]
["●","НС-0007541","DVS E-P 160",160,{"$nulls":6},{"v":10.2,"d":"$10.2"}]
["●","НС-0007542","DVS E-P 200",200,{"$nulls":6},{"v":12.7,"d":"$12.7"}]
[]
[null,null,"Алюминиевые решетки наружной установки SA"]
[{"$nulls":3},"Нерегулируемые жалюзи наружных решеток SA расположены под углом 45°, что исключает попадание воды или снега через решетку. Аналоги AHP, EAL."]
[]
[]
[]
[]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Номинальный размер (ШхВ), мм","Назначение",null,"Материал",null,"Особенности",null,"Розничная цена"]
["●","НС-0006873","SA 200*200","200*200","Наружная решетка для прямоугольных каналов",null,"Алюминий с порошковой покраской (RAL 9016)",{"$nulls":3},{"v":15.3,"d":"$15.3"}]
["●","НС-0006874","SA 300*300","300*300",{"$nulls":6},{"v":30.5,"d":"$30.5"}]
["●","НС-0006875","SA 400*200","400*200",{"$nulls":6},{"v":29.3,"d":"$29.3"}]
["●","НС-0006876","SA 400*400","400*400",{"$nulls":6},{"v":47.1,"d":"$47.1"}]
["●","НС-0006877","SA 500*250","500*250",{"$nulls":6},{"v":42,"d":"$42.0"}]
["●","НС-0006878","SA 500*300","500*300",{"$nulls":6},{"v":47.1,"d":"$47.1"}]
["●","НС-0006879","SA 600*300","600*300",{"$nulls":6},{"v":56,"d":"$56.0"}]
["●","НС-0006880","SA 600*350","600*350",{"$nulls":6},{"v":63.6,"d":"$63.6"}]
["●","НС-0006881","SA 700*400","700*400",{"$nulls":6},{"v":82.7,"d":"$82.7"}]
["●","НС-0006882","SA 800*500","800*500",{"$nulls":6},{"v":92.9,"d":"$92.9"}]
["●","НС-0006883","SA 1000*500","1000*500",{"$nulls":6},{"v":140,"d":"$140.0"}]
[]
[null,null,"Настенные однорядные решетки 1 WA "]
[{"$nulls":3},"1 WA – приточно-вытяжные алюминиевые решетки с индивидуально регулируемыми горизонтальными жалюзи для направления потока воздуха. Аналоги АМН, RAG."]
[]
[]
[]
[]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Номинальный размер (ШхВ), мм","Назначение",null,"Материал",null,"Особенности",null,"Розничная цена"]
["●","НС-0006917","1 WA 100*100","100*100","Внутренняя решетка с однорядными регулируемыми жалюзи для прямоугольных каналов",null,"Алюминий с порошковой покраской (RAL 9016)",null,"Индивидуально регулируемые жалюзи",null,{"v":7.6,"d":"$7.6"}]
["●","НС-0006918","1 WA 150*100","150*100",{"$nulls":6},{"v":8.9,"d":"$8.9"}]
["●","НС-0006919","1 WA 150*150","150*150",{"$nulls":6},{"v":11.5,"d":"$11.5"}]
["●","НС-0006920","1 WA 200*100","200*100",{"$nulls":6},{"v":10.2,"d":"$10.2"}]
["●","НС-0006921","1 WA 200*150","200*150",{"$nulls":6},{"v":11.5,"d":"$11.5"}]
["●","НС-0006922","1 WA 200*200","200*200",{"$nulls":6},{"v":12.7,"d":"$12.7"}]
["●","НС-0006923","1 WA 300*100","300*100",{"$nulls":6},{"v":11.5,"d":"$11.5"}]
["●","НС-0006924","1 WA 300*150","300*150",{"$nulls":6},{"v":12.7,"d":"$12.7"}]
["●","НС-0006925","1 WA 300*200","300*200",{"$nulls":6},{"v":15.3,"d":"$15.3"}]
["●","НС-0006926","1 WA 300*300","300*300",{"$nulls":6},{"v":19.1,"d":"$19.1"}]
["●","НС-0006927","1 WA 400*100","400*100",{"$nulls":6},{"v":11.5,"d":"$11.5"}]
["●","НС-0006928","1 WA 400*150","400*150",{"$nulls":6},{"v":14,"d":"$14.0"}]
["●","НС-0006929","1 WA 400*200","400*200",{"$nulls":6},{"v":17.8,"d":"$17.8"}]
["●","НС-0006930","1 WA 400*300","400*300",{"$nulls":6},{"v":25.5,"d":"$25.5"}]
["●","НС-0006931","1 WA 500*100","500*100",{"$nulls":6},{"v":12.7,"d":"$12.7"}]
["●","НС-0006932","1 WA 500*150","500*150",{"$nulls":6},{"v":16.5,"d":"$16.5"}]
["●","НС-0006933","1 WA 500*200","500*200",{"$nulls":6},{"v":21.6,"d":"$21.6"}]
["●","НС-0006934","1 WA 500*300","500*300",{"$nulls":6},{"v":29.3,"d":"$29.3"}]
[null,"НС-0006935","1 WA 600*100","600*100",{"$nulls":6},{"v":15.3,"d":"$15.3"}]
[null,"НС-0006936","1 WA 600*150","600*150",{"$nulls":6},{"v":19.1,"d":"$19.1"}]
[null,"НС-0006937","1 WA 600*200","600*200",{"$nulls":6},{"v":25.5,"d":"$25.5"}]
[null,"НС-0006938","1 WA 600*300","600*300",{"$nulls":6},{"v":34.4,"d":"$34.4"}]
[null,"НС-0006939","1 WA 700*150","700*150",{"$nulls":6},{"v":24.2,"d":"$24.2"}]
[null,"НС-0006940","1 WA 700*200","700*200",{"$nulls":6},{"v":29.3,"d":"$29.3"}]
[null,"НС-0006941","1 WA 700*300","700*300",{"$nulls":6},{"v":40.7,"d":"$40.7"}]
[null,"НС-0006942","1 WA 800*150","800*150",{"$nulls":6},{"v":26.7,"d":"$26.7"}]
[null,"НС-0006943","1 WA 800*200","800*200",{"$nulls":6},{"v":31.8,"d":"$31.8"}]
[null,"НС-0006944","1 WA 800*300","800*300",{"$nulls":6},{"v":43.3,"d":"$43.3"}]
[null,"НС-0006945","1 WA 1000*200","1000*200",{"$nulls":6},{"v":42,"d":"$42.0"}]
[null,"НС-0006946","1 WA 1000*300","1000*300",{"$nulls":6},{"v":53.5,"d":"$53.5"}]
[]
[null,null,"Настенные двухрядные решетки 2 WA "]
[{"$nulls":3},"2 WA – приточно-вытяжные алюминиевые решетки с индивидуально регулируемыми горизонтальными и вертикальными жалюзи для направления потока воздуха. Аналоги АДН, SAG."]
[]
[]
[]
[]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Номинальный размер (ШхВ), мм","Назначение",null,"Материал",null,"Особенности",null,"Розничная цена"]
["●","НС-0006885","2 WA 100*100","100*100","Внутренняя решетка с двухрядными регулируемыми жалюзи для прямоугольных каналов",null,"Алюминий с порошковой покраской (RAL 9016)",null,"Индивидуально регулируемые жалюзи",null,{"v":10.2,"d":"$10.2"}]
["●","НС-0006886","2 WA 150*100","150*100",{"$nulls":6},{"v":11.5,"d":"$11.5"}]
["●","НС-0006887","2 WA 150*150","150*150",{"$nulls":6},{"v":12.7,"d":"$12.7"}]
["●","НС-0006888","2 WA 200*100","200*100",{"$nulls":6},{"v":11.5,"d":"$11.5"}]
["●","НС-0006889","2 WA 200*150","200*150",{"$nulls":6},{"v":15.3,"d":"$15.3"}]
["●","НС-0006890","2 WA 200*200","200*200",{"$nulls":6},{"v":16.5,"d":"$16.5"}]
["●","НС-0006891","2 WA 300*100","300*100",{"$nulls":6},{"v":15.3,"d":"$15.3"}]
["●","НС-0006892","2 WA 300*150","300*150",{"$nulls":6},{"v":16.5,"d":"$16.5"}]
["●","НС-0006893","2 WA 300*200","300*200",{"$nulls":6},{"v":19.1,"d":"$19.1"}]
["●","НС-0006894","2 WA 300*300","300*300",{"$nulls":6},{"v":25.5,"d":"$25.5"}]
["●","НС-0006895","2 WA 400*100","400*100",{"$nulls":6},{"v":15.3,"d":"$15.3"}]
["●","НС-0006896","2 WA 400*150","400*150",{"$nulls":6},{"v":19.1,"d":"$19.1"}]
["●","НС-0006897","2 WA 400*200","400*200",{"$nulls":6},{"v":24.2,"d":"$24.2"}]
["●","НС-0006898","2 WA 400*300","400*300",{"$nulls":6},{"v":30.5,"d":"$30.5"}]
["●","НС-0006899","2 WA 500*100","500*100",{"$nulls":6},{"v":19.1,"d":"$19.1"}]
["●","НС-0006900","2 WA 500*150","500*150",{"$nulls":6},{"v":25.5,"d":"$25.5"}]
["●","НС-0006901","2 WA 500*200","500*200",{"$nulls":6},{"v":28,"d":"$28.0"}]
["●","НС-0006902","2 WA 500*300","500*300",{"$nulls":6},{"v":36.9,"d":"$36.9"}]
[null,"НС-0006903","2 WA 600*100","600*100",{"$nulls":6},{"v":21.6,"d":"$21.6"}]
[null,"НС-0006904","2 WA 600*150","600*150",{"$nulls":6},{"v":26.7,"d":"$26.7"}]
[null,"НС-0006905","2 WA 600*200","600*200",{"$nulls":6},{"v":31.8,"d":"$31.8"}]
[null,"НС-0006906","2 WA 600*250","600*250",{"$nulls":6},{"v":35.6,"d":"$35.6"}]
[null,"НС-0006907","2 WA 600*300","600*300",{"$nulls":6},{"v":43.3,"d":"$43.3"}]
[null,"НС-0006908","2 WA 700*150","700*150",{"$nulls":6},{"v":30.5,"d":"$30.5"}]
[null,"НС-0006909","2 WA 700*200","700*200",{"$nulls":6},{"v":36.9,"d":"$36.9"}]
[null,"НС-0006910","2 WA 700*300","700*300",{"$nulls":6},{"v":76.4,"d":"$76.4"}]
[null,"НС-0006911","2 WA 800*150","800*150",{"$nulls":6},{"v":34.4,"d":"$34.4"}]
[null,"НС-0006912","2 WA 800*200","800*200",{"$nulls":6},{"v":42,"d":"$42.0"}]
[null,"НС-0006913","2 WA 800*300","800*300",{"$nulls":6},{"v":56,"d":"$56.0"}]
[null,"НС-0006914","2 WA 1000*200","1000*200",{"$nulls":6},{"v":52.2,"d":"$52.2"}]
[null,"НС-0006915","2 WA 1000*300","1000*300",{"$nulls":6},{"v":71.3,"d":"$71.3"}]
[]
[null,null,"Клапаны расхода воздуха D"]
[{"$nulls":3},"Дополнительные принадлежности: клапаны расхода воздуха D для установки на решетки 1 WA и 2 WA. Начиная с размера 600х100 клапаны изготавливаются из 2-х секций."]
[]
[]
[]
[]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Номинальный размер (ШхВ), мм","Назначение",null,"Материал",null,"Особенности",null,"Розничная цена"]
["●","НС-0006842","D 100*100","100*100","Клапан расхода воздуха для решеток 1 WA и 2 WA",null,"Алюминий",{"$nulls":3},{"v":7.636363636363634,"d":"$7.6"}]
["●","НС-0006843","D 150*100","150*100",{"$nulls":6},{"v":10.18181818181818,"d":"$10.2"}]
["●","НС-0006844","D 150*150","150*150",{"$nulls":6},{"v":11.454545454545453,"d":"$11.5"}]
["●","НС-0006845","D 200*100","200*100",{"$nulls":6},{"v":10.18181818181818,"d":"$10.2"}]
["●","НС-0006846","D 200*150","200*150",{"$nulls":6},{"v":11.454545454545453,"d":"$11.5"}]
["●","НС-0006847","D 200*200","200*200",{"$nulls":6},{"v":12.727272727272727,"d":"$12.7"}]
["●","НС-0006848","D 300*100","300*100",{"$nulls":6},{"v":11.454545454545453,"d":"$11.5"}]
["●","НС-0006849","D 300*150","300*150",{"$nulls":6},{"v":12.256363636363636,"d":"$12.3"}]
["●","НС-0006850","D 300*200","300*200",{"$nulls":6},{"v":14.890909090909089,"d":"$14.9"}]
["●","НС-0006851","D 300*300","300*300",{"$nulls":6},{"v":17.105454545454542,"d":"$17.1"}]
["●","НС-0006852","D 400*100","400*100",{"$nulls":6},{"v":17.818181818181817,"d":"$17.8"}]
["●","НС-0006853","D 400*150","400*150",{"$nulls":6},{"v":19.09090909090909,"d":"$19.1"}]
["●","НС-0006854","D 400*200","400*200",{"$nulls":6},{"v":16.03636363636363,"d":"$16.0"}]
["●","НС-0006855","D 400*300","400*300",{"$nulls":6},{"v":23.214545454545448,"d":"$23.2"}]
["●","НС-0006856","D 500*100","500*100",{"$nulls":6},{"v":16.545454545454543,"d":"$16.5"}]
["●","НС-0006857","D 500*150","500*150",{"$nulls":6},{"v":24.181818181818176,"d":"$24.2"}]
["●","НС-0006858","D 500*200","500*200",{"$nulls":6},{"v":18.339999999999996,"d":"$18.3"}]
["●","НС-0006859","D 500*300","500*300",{"$nulls":6},{"v":26.472727272727273,"d":"$26.5"}]
[null,"НС-0086742","D 600*100","600*100",{"$nulls":6},{"v":19.09090909090909,"d":"$19.1"}]
[null,"НС-0086743","D 600*150","600*150",{"$nulls":6},{"v":26.727272727272723,"d":"$26.7"}]
[null,"НС-0086744","D 600*200","600*200",{"$nulls":6},{"v":24.818181818181813,"d":"$24.8"}]
[null,"НС-0086745","D 600*300","600*300",{"$nulls":6},{"v":33.103636363636355,"d":"$33.1"}]
[null,"НС-0086746","D 700*150","700*150",{"$nulls":6},{"v":25.454545454545453,"d":"$25.5"}]
[null,"НС-0086747","D 700*200","700*200",{"$nulls":6},{"v":34.36363636363636,"d":"$34.4"}]
[null,"НС-0086748","D 700*300","700*300",{"$nulls":6},{"v":40.54909090909091,"d":"$40.5"}]
[null,"НС-0086749","D 800*150","800*150",{"$nulls":6},{"v":27.999999999999996,"d":"$28.0"}]
[null,"НС-0086750","D 800*200","800*200",{"$nulls":6},{"v":41.99999999999999,"d":"$42.0"}]
[null,"НС-0086751","D 800*300","800*300",{"$nulls":6},{"v":44.736363636363635,"d":"$44.7"}]
[null,"НС-0086752","D 1000*200","1000*200",{"$nulls":6},{"v":36.9090909090909,"d":"$36.9"}]
[null,"НС-0086753","D 1000*300","1000*300",{"$nulls":6},{"v":53.454545454545446,"d":"$53.5"}]
[]
[null,null,"Алюминиевые потолочные решетки 4СА"]
[{"$nulls":3},"Алюминиевые приточно-вытяжные решетки потолочной установки с распределением потока воздуха в 4-х направлениях квадратной формы. Стандартный цвет — белый (RAL 9016). Аналоги 4АПН, RAD. Дополнительные принадлежности: клапаны расхода воздуха D."]
[]
[]
[]
[]
["Признак наличия","НС-код","Модель",null,"Назначение",null,"Материал",null,"Особенности",null,"Розничная цена"]
["●","НС-0006948","D 156*156",null,"Для решетки 4 CA 300*300",null,"Алюминий",{"$nulls":3},{"v":10.2,"d":"$10.2"}]
["●","НС-0006949","D 306*306",null,"Для решетки 4 CA 450*450",{"$nulls":5},{"v":19.1,"d":"$19.1"}]
["●","НС-0006950","D 454*454",null,"Для решетки 4 CA 600*600",{"$nulls":5},{"v":31.8,"d":"$31.8"}]
["●","НС-0006952","Потолочная решетка 4 CA 300*300",{"$nulls":3},"Алюминий с порошковой покраской (RAL 9016)",{"$nulls":3},{"v":17.8,"d":"$17.8"}]
["●","НС-0006954","Потолочная решетка 4 CA 450*450",{"$nulls":7},{"v":31.8,"d":"$31.8"}]
["●","НС-0006956","Потолочная решетка 4 CA 600*600",{"$nulls":7},{"v":49.6,"d":"$49.6"}]
[null,null,"● - Модели, поддерживаемые на складе в Москве"]
[null,null,"Х - Модели, поставок по которым нет, распродаются остатки, наличие уточняйте"]

{"sheet":"ГИБКИЕ ВОЗДУХОВОДЫ","index":5,"n_rows":172,"n_cols":11,"rows_kept":172,"merged":[[0,9,0,10],[2,3,6,7],[8,3,16,3],[8,5,16,5],[8,6,16,6],[8,7,16,7],[8,8,16,8],[8,9,16,9],[19,3,23,7],[25,3,33,3],[25,5,33,5],[25,6,33,6],[25,7,33,7],[25,8,33,8],[25,9,33,9],[36,3,40,7],[42,3,50,3],[42,5,50,5],[42,6,50,6],[42,7,50,7],[42,8,50,8],[42,9,50,9],[53,3,57,7],[59,3,67,3],[59,5,67,5],[59,6,67,6],[59,7,67,7],[59,8,67,8],[59,9,67,9],[70,3,74,7],[76,3,84,3],[76,5,84,5],[76,6,84,6],[76,7,84,7],[76,8,84,8],[76,9,84,9],[87,3,91,7],[93,3,101,3],[93,5,101,5],[93,6,101,6],[93,7,101,7],[93,8,101,8],[93,9,101,9],[104,3,108,7],[110,3,118,3],[110,5,118,5],[110,6,118,6],[110,7,118,7],[110,8,118,8],[110,9,118,9],[121,3,125,7],[127,3,135,3],[127,5,135,5],[127,6,135,6],[127,7,135,7],[127,8,135,8],[127,9,135,9],[138,3,142,7],[144,3,152,3],[144,5,152,5],[144,6,152,6],[144,7,152,7],[144,8,152,8],[144,9,152,9],[155,3,159,7],[161,3,169,3],[161,5,169,5],[161,6,169,6],[161,7,169,7],[161,8,169,8],[161,9,169,9]]}
[null,null,"ПРАЙС-ЛИСТ 2024 - ГИБКИЕ ВОЗДУХОВОДЫ",{"$nulls":5},"ЦЕНЫ С ",{"$f":"СОДЕРЖАНИЕ!C7","v":"2022-03-29"}]
[null,null,"Неизолированные DF"]
[{"$nulls":3},"DF — cерия гибких, неизолированных воздуховодов из металлизированной полиэфирной ленты класса \"Эконом\". Используются для транспортировки воздуха в системах механической вентиляции.",{"$nulls":5},"- Неизолированные воздуховоды"]
[{"$nulls":9},"- Бюджетная серия \"Эконом\""]
[{"$nulls":9},"- Каркас - высокоуглеродистая cтальная проволока"]
[{"$nulls":9},"- Акриловый клей с пламегасящими добавками"]
[{"$nulls":9},"- Воздуховоды упакованы в индивидуальную картонную коробку"]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Класс воздуховода","Номинальный диаметр, мм","Стандартная длина, м","Структура воздуховода","Толщина стенки, мкм","Максимальное рабочее давление, Па","Температура перемещаемого воздуха, °С","Розничная цена"]
[null,"НС-1065611","DF 102 мм х 10 м","Эконом",102,10,"4 слоя",45,"+2400","-30…+90",{"v":1639.9125849056602,"d":"1,640 ₽"}]
[null,"НС-0005942","DF 127 мм х 10 м",null,127,{"$nulls":5},{"v":2185.3380566037736,"d":"2,185 ₽"}]
[null,"НС-0005943","DF 152 мм х 10 м",null,152,{"$nulls":5},{"v":2281.6965566037734,"d":"2,282 ₽"}]
[null,"НС-0005944","DF 160 мм х 10 м",null,160,{"$nulls":5},{"v":2392.5997358490567,"d":"2,393 ₽"}]
[null,"НС-0005945","DF 203 мм х 10 м",null,203,{"$nulls":5},{"v":3063.4730660377363,"d":"3,063 ₽"}]
[null,"НС-0005946","DF 254 мм х 10 м",null,254,{"$nulls":5},{"v":4557.938858490566,"d":"4,558 ₽"}]
[null,"НС-0005947","DF 315 мм х 10 м",null,315,{"$nulls":5},{"v":6897.814132075472,"d":"6,898 ₽"}]
[null,"НС-0005948","DF 356 мм х 10 м",null,356,{"$nulls":5},{"v":8583.17883962264,"d":"8,583 ₽"}]
[null,"НС-0005949","DF 406 мм х 10 м",null,406,{"$nulls":5},{"v":9679.484037735849,"d":"9,679 ₽"}]
[]
[null,null,"Неизолированные DFA"]
[{"$nulls":3},"DFA — cерия гибких, неизолированных воздуховодов из алюминиевой фольги, ламинированной полиэфирной лентой класса \"Классик\". Используются для транспортировки воздуха в системах механической вентиляции.",{"$nulls":5},"- Неизолированные воздуховоды"]
[{"$nulls":9},"- Стандартная серия \"Классик\""]
[{"$nulls":9},"- Каркас - высокоуглеродистая cтальная проволока"]
[{"$nulls":9},"- Акриловый клей с пламегасящими добавками"]
[{"$nulls":9},"- Воздуховоды упакованы в индивидуальную картонную коробку"]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Класс воздуховода","Номинальный диаметр, мм","Стандартная длина, м","Структура воздуховода","Толщина стенки, мкм","Максимальное рабочее давление, Па","Температура перемещаемого воздуха, °С","Розничная цена"]
[null,"НС-1065610","DFA 102 мм х 10 м","Классик",102,10,"4 слоя",45,"+2400","-30…+100",{"v":2145.3401886792453,"d":"2,145 ₽"}]
[null,"НС-0005952","DFA 127 мм х 10 м",null,127,{"$nulls":5},{"v":2878.0284056603773,"d":"2,878 ₽"}]
[null,"НС-0005953","DFA 152 мм х 10 м",null,152,{"$nulls":5},{"v":3327.0953773584906,"d":"3,327 ₽"}]
[null,"НС-0005954","DFA 160 мм х 10 м",null,160,{"$nulls":5},{"v":3492.541103773584,"d":"3,493 ₽"}]
[null,"НС-0005955","DFA 203 мм х 10 м",null,203,{"$nulls":5},{"v":4363.403773584906,"d":"4,363 ₽"}]
[null,"НС-0005956","DFA 254 мм х 10 м",null,254,{"$nulls":5},{"v":6334.207811320755,"d":"6,334 ₽"}]
[null,"НС-0005957","DFA 315 мм х 10 м",null,315,{"$nulls":5},{"v":8528.63629245283,"d":"8,529 ₽"}]
[null,"НС-0005958","DFA 356 мм х 10 м",null,356,{"$nulls":5},{"v":10953.96155660377,"d":"10,954 ₽"}]
[null,"НС-0005959","DFA 406 мм х 10 м",null,406,{"$nulls":5},{"v":12335.70608490566,"d":"12,336 ₽"}]
[]
[null,null,"Неизолированные  DFA-H"]
[{"$nulls":3},"DFA-H — cерия гибких, неизолированных воздуховодов из алюминиевой фольги, ламинированной полиэфирной лентой, повышенной толщины класса \"Премиум\". Используются для транспортировки воздуха в системах механической вентиляции.",{"$nulls":5},"- Неизолированные воздуховоды"]
[{"$nulls":9},"- Высокопрочная серия \"Премиум\""]
[{"$nulls":9},"- Каркас - высокоуглеродистая cтальная проволока"]
[{"$nulls":9},"- Акриловый клей с пламегасящими добавками"]
[{"$nulls":9},"- Воздуховоды упакованы в индивидуальную картонную коробку"]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Класс воздуховода","Номинальный диаметр, мм","Стандартная длина, м","Структура воздуховода","Толщина стенки, мкм","Максимальное рабочее давление, Па","Температура перемещаемого воздуха, °С","Розничная цена"]
[null,"НС-0005932","DFA-H 102 мм х 10 м","Премиум",102,10,"5 слоев",65,"+3000","-30…+100",{"v":3461.633660377358,"d":"3,462 ₽"}]
[null,"НС-0005933","DFA-H 127 мм х 10 м",null,127,{"$nulls":5},{"v":4210.684641509433,"d":"4,211 ₽"}]
[null,null,"DFA-H 152 мм х 10 м",null,152,{"$nulls":5},{"v":4776.109047169812,"d":"4,776 ₽"}]
[null,"НС-0005934","DFA-H 160 мм х 10 м",null,160,{"$nulls":5},{"v":5092.455820754716,"d":"5,092 ₽"}]
[null,"НС-0005935","DFA-H 203 мм х 10 м",null,203,{"$nulls":5},{"v":6252.393990566037,"d":"6,252 ₽"}]
[null,"НС-0005936","DFA-H 254 мм х 10 м",null,254,{"$nulls":5},{"v":8604.995858490563,"d":"8,605 ₽"}]
[null,"НС-0005937","DFA-H 315 мм х 10 м",null,315,{"$nulls":5},{"v":11973.907188679246,"d":"11,974 ₽"}]
[null,"НС-0005938","DFA-H 356 мм х 10 м",null,356,{"$nulls":5},{"v":14035.615471698113,"d":"14,036 ₽"}]
[null,"НС-0005939","DFA-H 406 мм х 10 м",null,406,{"$nulls":5},{"v":15839.155698113207,"d":"15,839 ₽"}]
[]
[null,null,"Теплоизолированные ISODF"]
[{"$nulls":3},"ISODF — cерия гибких, теплоизолированных воздуховодов из металлизированной полиэфирной ленты класса \"Эконом\". Используются для транспортировки воздуха в системах механической вентиляции.",{"$nulls":5},"- Теплоизолированные воздуховоды"]
[{"$nulls":9},"- Бюджетная серия \"Эконом\""]
[{"$nulls":9},"- Каркас - высокоуглеродистая cтальная проволока"]
[{"$nulls":9},"- Акриловый клей с пламегасящими добавками"]
[{"$nulls":9},"- Воздуховоды упакованы в индивидуальную картонную коробку"]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Класс воздуховода","Номинальный диаметр, мм","Стандартная длина, м","Структура воздуховода","Общая толщина, мм","Максимальное рабочее давление, Па","Температура перемещаемого воздуха, °С","Розничная цена"]
[null,"НС-1065609","ISODF 102 мм х 10 м","Эконом",102,10,"DF / стекловата 25 мм / полиэфир",25,"+2400","-30…+90",{"v":5801.508933962265,"d":"5,802 ₽"}]
[null,"НС-0005962","ISODF 127 мм х 10 м",null,127,{"$nulls":5},{"v":7452.330028301887,"d":"7,452 ₽"}]
[null,"НС-0005963","ISODF 152мм х 10 м",null,152,{"$nulls":5},{"v":8403.188433962263,"d":"8,403 ₽"}]
[null,"НС-0005964","ISODF 160 мм х 10 м",null,160,{"$nulls":5},{"v":8501.365018867924,"d":"8,501 ₽"}]
[null,"НС-0005965","ISODF 203 мм х 10 м",null,203,{"$nulls":5},{"v":10415.808424528303,"d":"10,416 ₽"}]
[null,"НС-0005966","ISODF 254 мм х 10 м",null,254,{"$nulls":5},{"v":13481.099575471699,"d":"13,481 ₽"}]
[null,"НС-0005967","ISODF 315 мм х 10 м",null,315,{"$nulls":5},{"v":19304.425528301887,"d":"19,304 ₽"}]
[null,"НС-0005968","ISODF 356 мм х 10 м",null,356,{"$nulls":5},{"v":21738.84121698113,"d":"21,739 ₽"}]
[null,"НС-0005969","ISODF 406 мм х 10 м",null,406,{"$nulls":5},{"v":22516.981556603772,"d":"22,517 ₽"}]
[]
[null,null,"Теплоизолированные ISODFA"]
[{"$nulls":3},"ISODFA — cерия гибких, теплоизолированных воздуховодов из алюминиевой фольги класса \"Классик\". Используются для транспортировки воздуха в системах механической вентиляции.",{"$nulls":5},"- Теплоизолированные воздуховоды"]
[{"$nulls":9},"- Стандартная серия \"Классик\""]
[{"$nulls":9},"- Каркас - высокоуглеродистая cтальная проволока"]
[{"$nulls":9},"- Акриловый клей с пламегасящими добавками"]
[{"$nulls":9},"- Воздуховоды упакованы в индивидуальную картонную коробку"]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Класс воздуховода","Номинальный диаметр, мм","Стандартная длина, м","Структура воздуховода","Общая толщина, мм","Максимальное рабочее давление, Па","Температура перемещаемого воздуха, °С","Розничная цена"]
[null,"НС-0005971","ISODFA 102","Классик",102,10,"DFА / стекловата 25 мм / полиэфир",25,"+2400","-30…+100",{"v":6459.65566981132,"d":"6,460 ₽"}]
[null,"НС-0005972","ISODFA 127",null,127,{"$nulls":5},{"v":8425.00545283019,"d":"8,425 ₽"}]
[null,"НС-0005973","ISODFA 152",null,152,{"$nulls":5},{"v":9750.389349056604,"d":"9,750 ₽"}]
[null,"НС-0005974","ISODFA 160",null,160,{"$nulls":5},{"v":9917.653160377358,"d":"9,918 ₽"}]
[null,"НС-0005975","ISODFA 203",null,203,{"$nulls":5},{"v":12193.895462264149,"d":"12,194 ₽"}]
[null,"НС-0005976","ISODFA 254",null,254,{"$nulls":5},{"v":15808.248254716982,"d":"15,808 ₽"}]
[null,"НС-0005977","ISODFA 315",null,315,{"$nulls":5},{"v":21597.030594339627,"d":"21,597 ₽"}]
[null,"НС-0005978","ISODFA 356",null,356,{"$nulls":5},{"v":24142.34946226415,"d":"24,142 ₽"}]
[null,"НС-0005979","ISODFA 406",null,406,{"$nulls":5},{"v":25260.471679245285,"d":"25,260 ₽"}]
[]
[null,null,"Теплоизолированные ISODFA-H"]
[{"$nulls":3},"ISODFA-H — cерия гибких, теплоизолированных воздуховодов, повышенной прочности класса \"Премиум\". Используются для транспортировки воздуха в системах механической вентиляции.",{"$nulls":5},"- Теплоизолированные воздуховоды"]
[{"$nulls":9},"- Высокопрочная серия \"Премиум\""]
[{"$nulls":9},"- Каркас - высокоуглеродистая cтальная проволока"]
[{"$nulls":9},"- Акриловый клей с пламегасящими добавками"]
[{"$nulls":9},"- Воздуховоды упакованы в индивидуальную картонную коробку"]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Класс воздуховода","Номинальный диаметр, мм","Стандартная длина, м","Структура воздуховода","Общая толщина, мм","Максимальное рабочее давление, Па","Температура перемещаемого воздуха, °С","Розничная цена"]
[null,"НС-1065608","ISODFA-H 102 мм х 10 м","Премиум",102,10,"DFА / стекловата 25 мм / алюминий-полиэфир",25,"+3000","-30…+100",{"v":8232.288452830187,"d":"8,232 ₽"}]
[null,"НС-0005982","ISODFA-H 127 мм х 10 м",null,127,{"$nulls":5},{"v":10775.789235849057,"d":"10,776 ₽"}]
[null,"НС-0005983","ISODFA-H 152 мм х 10 м",null,152,{"$nulls":5},{"v":12501.151811320753,"d":"12,501 ₽"}]
[null,"НС-0005984","ISODFA-H 160 мм х 10 м",null,160,{"$nulls":5},{"v":12759.319867924529,"d":"12,759 ₽"}]
[null,"НС-1072875","ISODFA-H 200 мм х 10 м",null,203,{"$nulls":5},{"v":15720.980179245282,"d":"15,721 ₽"}]
[null,"НС-0005986","ISODFA-H 254 мм х 10 м",null,254,{"$nulls":5},{"v":20289.827547169807,"d":"20,290 ₽"}]
[null,"НС-0005987","ISODFA-H 315 мм х 10 м",null,315,{"$nulls":5},{"v":24956.851499999993,"d":"24,957 ₽"}]
[null,"НС-0005988","ISODFA-H 356 мм х 10 м",null,356,{"$nulls":5},{"v":28940.27552830188,"d":"28,940 ₽"}]
[null,"НС-0005989","ISODFA-H 406 мм х 10 м",null,406,{"$nulls":5},{"v":30707.454056603776,"d":"30,707 ₽"}]
[]
[null,null,"Звукопоглощающие SonoDF-S"]
[{"$nulls":3},"SonoDF-S — cерия гибких, теплоизолированных, звукопоглощающих воздуховодов из алюминиевой фольги класса \"Эконом\". Используются для транспортировки воздуха в системах механической вентиляции.",{"$nulls":5},"- Теплоизолированные звукопоглощающие воздуховоды"]
[{"$nulls":9},"- Бюджетная серия \"Эконом\""]
[{"$nulls":9},"- Каркас - высокоуглеродистая cтальная проволока"]
[{"$nulls":9},"- Акриловый клей с пламегасящими добавками"]
[{"$nulls":9},"- Воздуховоды упакованы в индивидуальную картонную коробку"]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Класс воздуховода","Номинальный диаметр, мм","Стандартная длина, м","Структура воздуховода","Общая толщина, мм","Максимальное рабочее давление, Па","Температура перемещаемого воздуха, °С","Розничная цена"]
[null,"НС-0005903","SonoDF-S 102 мм","Эконом",102,10,"Перф. DF / стекловата 25 мм / полиэфир",25,"+2400","-30…+90",{"v":6752.367339622643,"d":"6,752 ₽"}]
[null,"НС-0005904","SonoDF-S 127 мм",null,127,{"$nulls":5},{"v":8823.16604716981,"d":"8,823 ₽"}]
[null,"НС-0005905","SonoDF-S 152 мм",null,152,{"$nulls":5},{"v":9946.742518867924,"d":"9,947 ₽"}]
[null,"НС-0005906","SonoDF-S 160 мм",null,160,{"$nulls":5},{"v":10066.736122641509,"d":"10,067 ₽"}]
[null,"НС-0005907","SonoDF-S 203 мм",null,203,{"$nulls":5},{"v":10508.530754716981,"d":"10,509 ₽"}]
[null,"НС-0005908","SonoDF-S 254 мм",null,254,{"$nulls":5},{"v":15131.920669811323,"d":"15,132 ₽"}]
[null,"НС-0005909","SonoDF-S 315 мм",null,315,{"$nulls":5},{"v":22731.515575471694,"d":"22,732 ₽"}]
[null,"НС-0005910","SonoDF-S 356 мм",null,356,{"$nulls":5},{"v":26462.22580188679,"d":"26,462 ₽"}]
[null,"НС-0005911","SonoDF-S 406 мм",null,406,{"$nulls":5},{"v":27807.60863207547,"d":"27,808 ₽"}]
[]
[null,null,"Звукопоглощающие SonoDFA-S"]
[{"$nulls":3},"SonoDFA-S — cерия гибких, теплоизолированных, звукопоглощающих воздуховодов из алюминиевой фольги класса \"Классик\". Используются для транспортировки воздуха в системах механической вентиляции.",{"$nulls":5},"- Теплоизолированные звукопоглощающие воздуховоды"]
[{"$nulls":9},"- Стандартная серия \"Классик\""]
[{"$nulls":9},"- Каркас - высокоуглеродистая cтальная проволока"]
[{"$nulls":9},"- Акриловый клей с пламегасящими добавками"]
[{"$nulls":9},"- Воздуховоды упакованы в индивидуальную картонную коробку"]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Класс воздуховода","Номинальный диаметр, мм","Стандартная длина, м","Структура воздуховода","Общая толщина, мм","Максимальное рабочее давление, Па","Температура перемещаемого воздуха, °С","Розничная цена"]
[null,"НС-0005923","SonoDFA-S 102 мм","Классик",102,10,"Перф. DFA / стекловата 25 мм / метал. лента",25,"+2400","-30…+100",{"v":7210.524735849056,"d":"7,211 ₽"}]
[null,"НС-0005924","SonoDFA-S 127 мм",null,127,{"$nulls":5},{"v":9383.136198113207,"d":"9,383 ₽"}]
[null,"НС-1060562","SonoDFA-S 152 мм",null,152,{"$nulls":5},{"v":10839.422207547168,"d":"10,839 ₽"}]
[null,"НС-0005925","SonoDFA-S 160 мм",null,160,{"$nulls":5},{"v":11032.13920754717,"d":"11,032 ₽"}]
[null,"НС-0005926","SonoDFA-S 203 мм",null,203,{"$nulls":5},{"v":13557.459141509433,"d":"13,557 ₽"}]
[null,"НС-0005927","SonoDFA-S 254 мм",null,254,{"$nulls":5},{"v":17593.60763207547,"d":"17,594 ₽"}]
[null,"НС-0005928","SonoDFA-S 315 мм",null,315,{"$nulls":5},{"v":23833.275028301887,"d":"23,833 ₽"}]
[null,"НС-0005929","SonoDFA-S 356 мм",null,356,{"$nulls":5},{"v":27774.883103773576,"d":"27,775 ₽"}]
[null,"НС-0005930","SonoDFA-S 406 мм",null,406,{"$nulls":5},{"v":29400.25100943396,"d":"29,400 ₽"}]
[]
[null,null,"Звукопоглощающие SonoDFA-H"]
[{"$nulls":3},"SonoDFA-H — особопрочный, звукопоглощающий гибкий алюминиевый воздуховод \"Премиум\" класса. Используются для транспортировки воздуха в системах механической вентиляции.",{"$nulls":5},"- Теплоизолированные звукопоглощающие воздуховоды"]
[{"$nulls":9},"- Высокопрочная серия \"Премиум\""]
[{"$nulls":9},"- Каркас - высокоуглеродистая cтальная проволока"]
[{"$nulls":9},"- Акриловый клей с пламегасящими добавками"]
[{"$nulls":9},"- Воздуховоды упакованы в индивидуальную картонную коробку"]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Класс воздуховода","Номинальный диаметр, мм","Стандартная длина, м","Структура воздуховода","Общая толщина, мм","Максимальное рабочее давление, Па","Температура перемещаемого воздуха, °С","Розничная цена"]
[null,"НС-0005913","SonoDFA-H 102 мм","Премиум",102,10,"Перф. DFА / стекловата 25 мм / алюминий-полиэфир",25,"+3000","-30…+100",{"v":8746.806481132075,"d":"8,747 ₽"}]
[null,"НС-0005914","SonoDFA-H 127 мм",null,127,{"$nulls":5},{"v":11824.824226415092,"d":"11,825 ₽"}]
[null,"НС-0005915","SonoDFA-H 152 мм",null,152,{"$nulls":5},{"v":13702.905933962262,"d":"13,703 ₽"}]
[null,"НС-0005916","SonoDFA-H 160 мм",null,160,{"$nulls":5},{"v":13975.61866981132,"d":"13,976 ₽"}]
[null,"НС-0005917","SonoDFA-H 203 мм",null,203,{"$nulls":5},{"v":17217.264056603773,"d":"17,217 ₽"}]
[null,"НС-0005918","SonoDFA-H 254 мм",null,254,{"$nulls":5},{"v":22249.723075471695,"d":"22,250 ₽"}]
[null,"НС-0005919","SonoDFA-H 315 мм",null,315,{"$nulls":5},{"v":27394.903358490563,"d":"27,395 ₽"}]
[null,"НС-0005920","SonoDFA-H 356 мм",null,356,{"$nulls":5},{"v":31832.848613207545,"d":"31,833 ₽"}]
[null,"НС-0005921","SonoDFA-H 406 мм",null,406,{"$nulls":5},{"v":33940.009018867924,"d":"33,940 ₽"}]
[]
[null,null,"Гибкие шумоглушители SonoDFA-SH"]
[{"$nulls":3},"Серия герметичных гибких легко устанавливаемых шумоглушителей, предназначенных для систем кондиционирования и вентиляции воздуха. SonoDFA-SH легко соединяется с каналами круглого и овального сечения. Используются для снижения уровня шума от вентиляторов.",{"$nulls":5},"- Гибкие шумоглушители"]
[{"$nulls":9},"- Высокопрочная серия \"Премиум\""]
[{"$nulls":9},"- Каркас - высокоуглеродистая cтальная проволока"]
[{"$nulls":9},"- Акриловый клей с пламегасящими добавками"]
[{"$nulls":9},"- Воздуховоды упакованы в индивидуальную картонную коробку"]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Класс воздуховода","Номинальный диаметр, мм","Стандартная длина, м","Структура воздуховода","Общая толщина, мм","Максимальное рабочее давление, Па","Температура перемещаемого воздуха, °С","Розничная цена"]
[null,"НС-0005894","SonoDFA-SH 102мм*1м","Премиум",102,1,"Перф. DFA / полиэфир / стекловата 25 мм. / DFA",50,"+2400","-30…+100",{"v":4683.386716981132,"d":"4,683 ₽"}]
[null,"НС-0005895","SonoDFA-SH 127мм*1м",null,127,{"$nulls":5},{"v":5290.627075471699,"d":"5,291 ₽"}]
[null,"НС-0005896","SonoDFA-SH 152мм*1м",null,152,{"$nulls":5},{"v":6712.369471698114,"d":"6,712 ₽"}]
[null,"НС-0005897","SonoDFA-SH 160мм*1м",null,160,{"$nulls":5},{"v":6914.176896226415,"d":"6,914 ₽"}]
[null,"НС-0005898","SonoDFA-SH 203мм*1м",null,203,{"$nulls":5},{"v":7732.315103773584,"d":"7,732 ₽"}]
[null,"НС-0005899","SonoDFA-SH 254мм*1м",null,254,{"$nulls":5},{"v":9361.319179245282,"d":"9,361 ₽"}]
[null,"НС-0005900","SonoDFA-SH 315мм*1м",null,315,{"$nulls":5},{"v":13424.738943396227,"d":"13,425 ₽"}]
[null,"НС-0084104","SonoDFA-SH-356мм*1м",null,356,{"$nulls":5},{"v":16473.667330188677,"d":"16,474 ₽"}]
[null,"НС-0005901","SonoDFA-SH 406мм*1м",null,406,{"$nulls":5},{"v":17082.725773584905,"d":"17,083 ₽"}]
[null,null,"● - Модели, поддерживаемые на складе в Москве"]
[null,null,"Х - Модели, поставок по которым нет, распродаются остатки, наличие уточняйте"]

{"sheet":"ГИБКИЕ ВОЗДУХОВОДЫ ZILON","index":6,"n_rows":86,"n_cols":11,"rows_kept":86,"merged":[[0,9,0,10],[2,3,6,7],[8,3,16,3],[8,5,16,5],[8,6,16,6],[8,7,13,7],[8,8,16,8],[8,9,16,9],[14,7,16,7],[18,3,22,7],[24,3,32,3],[24,5,32,5],[24,6,32,6],[24,7,25,7],[24,8,32,8],[24,9,32,9],[26,7,29,7],[30,7,32,7],[35,3,39,7],[41,3,49,3],[41,5,49,5],[41,6,49,6],[41,7,46,7],[41,8,49,8],[41,9,49,9],[47,7,49,7],[52,3,56,7],[58,3,66,3],[58,5,66,5],[58,6,66,6],[58,7,59,7],[58,8,66,8],[58,9,66,9],[60,7,63,7],[64,7,66,7],[69,3,73,7],[75,3,83,3],[75,5,83,5],[75,6,83,6],[75,7,76,7],[75,8,83,8],[75,9,83,9],[77,7,80,7],[81,7,83,7]]}
[null,null,"ПРАЙС-ЛИСТ 204 - ГИБКИЕ ВОЗДУХОВОДЫ ZILON",{"$nulls":5},"ЦЕНЫ С ",{"$f":"СОДЕРЖАНИЕ!C8","v":"2023-12-01"}]
[null,null,"Гибкие неизолированные воздуховоды ZF Eco"]
[{"$nulls":3},"ZF Eco — cерия гибких, неизолированных воздуховодов из металлизированной полиэфирной ленты класса \"Эконом\". Используются для траНСпортировки воздуха в системах механической вентиляции.",{"$nulls":5},"- Неизолированные воздуховоды, стандартная длина - 10 метров"]
[{"$nulls":9},"- Бюджетная серия \"Эконом\""]
[{"$nulls":9},"- Каркас - высокоуглеродистая cтальная проволока"]
[{"$nulls":9},"- Акриловый клей с пламегасящими добавками"]
[{"$nulls":9},"- Воздуховоды упакованы в индивидуальную картонную коробку"]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Класс воздуховода","Номинальный диаметр, мм","Структура воздуховода","Общая толщина стенки","Диаметр проволоки, мм","Максимальное рабочее давление, Па","Температура перемещаемого воздуха, °С","Розничная цена"]
["●","НС-1300100","ZF Eco 102мм х 10м","Эконом",102,"2 слоя","60 мкм",0.8,"2500","-30…+85",{"v":562.8000000000001,"d":"563 ₽"}]
["●","НС-1300930","ZF Eco 127мм х 10м",null,127,{"$nulls":5},{"v":613.2,"d":"613 ₽"}]
["●","НС-1300931","ZF Eco 152мм х 10м",null,152,{"$nulls":5},{"v":747.6,"d":"748 ₽"}]
["●","НС-1300932","ZF Eco 160мм х 10м",null,160,{"$nulls":5},{"v":772.8000000000001,"d":"773 ₽"}]
["●","НС-1300933","ZF Eco 203мм х 10м",null,203,{"$nulls":5},{"v":942.9000000000001,"d":"943 ₽"}]
["●","НС-1300934","ZF Eco 254мм х 10м",null,254,{"$nulls":5},{"v":1251.6000000000001,"d":"1,252 ₽"}]
["●","НС-1300935","ZF Eco 315мм х 10м",null,315,null,null,{"v":1,"d":"1.0"},null,null,{"v":1675.8000000000002,"d":"1,676 ₽"}]
[null,"НС-1300936","ZF Eco 356мм х 10м",null,356,{"$nulls":5},{"v":2194.5,"d":"2,195 ₽"}]
[null,"НС-1300937","ZF Eco 406мм х 10м",null,406,{"$nulls":5},{"v":2589.3,"d":"2,589 ₽"}]
[]
[{"$nulls":3},"ZF — cерия гибких, неизолированных воздуховодов из металлизированной полиэфирной ленты класса \"Стандарт\". Используются для траНСпортировки воздуха в системах механической вентиляции.",{"$nulls":5},"- Неизолированные воздуховоды, стандартная длина - 10 метров"]
[{"$nulls":9},"- Стандартная серия"]
[{"$nulls":9},"- Каркас - высокоуглеродистая cтальная проволока"]
[{"$nulls":9},"- Акриловый клей с пламегасящими добавками"]
[{"$nulls":9},"- Воздуховоды упакованы в индивидуальную картонную коробку"]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Класс воздуховода","Номинальный диаметр, мм","Структура воздуховода","Общая толщина стенки","Диаметр проволоки, мм","Максимальное рабочее давление, Па","Температура перемещаемого воздуха, °С","Розничная цена"]
["●","НС-1108988","ZF 102мм х 10м","Стандарт",102,"2 слоя","70 мкм",0.8,"2500","-30…+85",{"v":600.6,"d":"601 ₽"}]
["●","НС-1108989","ZF 127мм х 10м",null,127,{"$nulls":5},{"v":648.9,"d":"649 ₽"}]
[null,"НС-1108990","ZF 152мм х 10м",null,152,null,null,{"v":1,"d":"1.0"},null,null,{"v":848.4000000000001,"d":"848 ₽"}]
["●","НС-1108992","ZF 160мм х 10м",null,160,{"$nulls":5},{"v":861,"d":"861 ₽"}]
["●","НС-1108994","ZF 203мм х 10м",null,203,{"$nulls":5},{"v":1150.8,"d":"1,151 ₽"}]
["●","НС-1108995","ZF 254мм х 10м",null,254,{"$nulls":5},{"v":1507.8,"d":"1,508 ₽"}]
["●","НС-1108996","ZF 315мм х 10м",null,315,null,null,1.2,null,null,{"v":2110.5,"d":"2,111 ₽"}]
[null,null,"ZF 356мм х 10м",null,356,{"$nulls":5},{"v":2572.5,"d":"2,573 ₽"}]
[null,null,"ZF 406мм х 10м",null,406,{"$nulls":5},{"v":2921.1,"d":"2,921 ₽"}]
[]
[null,null,"Гибкие теплоизолированные воздуховоды ISO ZF Eco"]
[{"$nulls":3},"ISO ZF Eco — cерия гибких, теплоизолированных воздуховодов из металлизированной полиэфирной ленты класса \"Эконом\". Используются для траНСпортировки воздуха в системах механической вентиляции.",{"$nulls":5},"- Теплоизолированные воздуховоды, стандартная длина - 10 метров"]
[{"$nulls":9},"- Бюджетная серия \"Эконом\""]
[{"$nulls":9},"- Каркас - высокоуглеродистая cтальная проволока"]
[{"$nulls":9},"- Изоляция - полиэфирное волокно плотностью 10 кг/м³"]
[{"$nulls":9},"- Воздуховоды упакованы в индивидуальную картонную коробку"]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Класс воздуховода","Номинальный диаметр, мм","Структура воздуховода","Общая толщина стенки","Диаметр проволоки, мм","Максимальное рабочее давление, Па","Температура перемещаемого воздуха, °С","Розничная цена"]
["●","НС-1300938","ISO ZF Eco 102мм х 10м","Эконом",102,"5 слоев","60 мкм +\n25 мм +\n60 мкм",0.8,"2500","-30…+85",{"v":1932,"d":"1,932 ₽"}]
["●","НС-1301024","ISO ZF Eco 127мм х 10м",null,127,{"$nulls":5},{"v":2047.5,"d":"2,048 ₽"}]
["●","НС-1301027","ISO ZF Eco 152мм х 10м",null,152,{"$nulls":5},{"v":2499,"d":"2,499 ₽"}]
["●","НС-1301029","ISO ZF Eco 160мм х 10м",null,160,{"$nulls":5},{"v":2629.2000000000003,"d":"2,629 ₽"}]
["●","НС-1301030","ISO ZF Eco 203мм х 10м",null,203,{"$nulls":5},{"v":3068.1,"d":"3,068 ₽"}]
["●","НС-1301031","ISO ZF Eco 254мм х 10м",null,254,{"$nulls":5},{"v":3685.5,"d":"3,686 ₽"}]
["●","НС-1301033","ISO ZF Eco 315мм х 10м",null,315,null,null,{"v":1,"d":"1.0"},null,null,{"v":4483.5,"d":"4,484 ₽"}]
[null,"НС-1301036","ISO ZF Eco 356мм х 10м",null,356,{"$nulls":5},{"v":5302.5,"d":"5,303 ₽"}]
[null,"НС-1301037","ISO ZF Eco 406мм х 10м",null,406,{"$nulls":5},{"v":5863.2,"d":"5,863 ₽"}]
[]
[null,null,"Гибкие теплоизолированные воздуховоды ISO ZF"]
[{"$nulls":3},"ISO ZF — cерия гибких, теплоизолированных воздуховодов из металлизированной полиэфирной ленты класса \"Стандарт\". Используются для траНСпортировки воздуха в системах механической вентиляции.",{"$nulls":5},"- Теплоизолированные воздуховоды, стандартная длина - 10 метров"]
[{"$nulls":9},"- Стандартная серия"]
[{"$nulls":9},"- Каркас - высокоуглеродистая cтальная проволока"]
[{"$nulls":9},"- Изоляция - полиэфирное волокно плотностью 10 кг/м³"]
[{"$nulls":9},"- Воздуховоды упакованы в индивидуальную картонную коробку"]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Класс воздуховода","Номинальный диаметр, мм","Структура воздуховода","Общая толщина стенки","Диаметр проволоки, мм","Максимальное рабочее давление, Па","Температура перемещаемого воздуха, °С","Розничная цена"]
["●","НС-1108999","ISO ZF 102мм х 10м","Стандарт",102,"5 слоев","70 мкм +\n25 мм +\n70 мкм",0.8,"2500","-30…+85",{"v":2148.3,"d":"2,148 ₽"}]
["●","НС-1109000","ISO ZF 127мм х 10м",null,127,{"$nulls":5},{"v":2452.8,"d":"2,453 ₽"}]
[null,"НС-1145370","ISO ZF 152мм х 10м",null,152,null,null,{"v":1,"d":"1.0"},null,null,{"v":3168.9,"d":"3,169 ₽"}]
["●","НС-1109001","ISO ZF 160мм х 10м",null,160,{"$nulls":5},{"v":3313.8,"d":"3,314 ₽"}]
["●","НС-1109003","ISO ZF 203мм х 10м",null,203,{"$nulls":5},{"v":4042.5,"d":"4,043 ₽"}]
["●","НС-1109004","ISO ZF 254мм х 10м",null,254,{"$nulls":5},{"v":4890.900000000001,"d":"4,891 ₽"}]
["●","НС-1109005","ISO ZF 315мм х 10м",null,315,null,null,1.2,null,null,{"v":6178.2,"d":"6,178 ₽"}]
[null,null,"ISO ZF 356мм х 10м",null,356,{"$nulls":5},{"v":6894.3,"d":"6,894 ₽"}]
[null,"НС-1246767","ISO ZF 406мм х 10м",null,406,{"$nulls":5},{"v":8232,"d":"8,232 ₽"}]
[]
[null,null,"Гибкие тепло- и звукоизолированные воздуховоды с синтепоном  SONO ZF"]
[{"$nulls":3},"SONO ZF — cерия гибких, теплоизолированных, звукопоглощающих воздуховодов из алюминиевой фольги класса \"Стандарт\". Используются для траНСпортировки воздуха в системах механической вентиляции.",{"$nulls":5},"- Тепло- и шумоизолированные воздуховоды, длина - 10 метров"]
[{"$nulls":9},"- Стандартная серия"]
[{"$nulls":9},"- Каркас - высокоуглеродистая cтальная проволока"]
[{"$nulls":9},"- Изоляция - полиэфирное волокно плотностью 10 кг/м³"]
[{"$nulls":9},"- Воздуховоды упакованы в индивидуальную картонную коробку"]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Класс воздуховода","Номинальный диаметр, мм","Структура воздуховода","Общая толщина стенки","Диаметр проволоки, мм","Максимальное рабочее давление, Па","Температура перемещаемого воздуха, °С","Розничная цена"]
["●","НС-1158380","SONO ZF 102","Стандарт",102,"5 слоев","95 мкм +\n25 мм +\n70 мкм",0.8,"3000","-30…+120",{"v":2805.6,"d":"2,806 ₽"}]
["●","НС-1158381","SONO ZF 127",null,127,{"$nulls":5},{"v":3248.7000000000003,"d":"3,249 ₽"}]
[null,"НС-1158383","SONO ZF 152",null,152,null,null,{"v":1,"d":"1.0"},null,null,{"v":4273.5,"d":"4,274 ₽"}]
["●","НС-1158384","SONO ZF 160",null,160,{"$nulls":5},{"v":4422.6,"d":"4,423 ₽"}]
["●","НС-1158385","SONO ZF 203",null,203,{"$nulls":5},{"v":5460,"d":"5,460 ₽"}]
["●","НС-1158386","SONO ZF 254",null,254,{"$nulls":5},{"v":6633.900000000001,"d":"6,634 ₽"}]
["●","НС-1158387","SONO ZF 315",null,315,null,null,1.2,null,null,{"v":8400,"d":"8,400 ₽"}]
[null,null,"SONO ZF 356",null,356,{"$nulls":5},{"v":8565.9,"d":"8,566 ₽"}]
[null,null,"SONO ZF 406",null,406,{"$nulls":5},{"v":9309.300000000001,"d":"9,309 ₽"}]
[null,null,"● - Модели, поддерживаемые на складе в Москве"]
[null,null,"Х - Модели, поставок по которым нет, распродаются остатки, наличие уточняйте"]

{"sheet":"УСТАНОВКИ RC, FUNAI","index":7,"n_rows":263,"n_cols":11,"rows_kept":263,"merged":[[0,9,0,10],[2,3,6,7],[7,3,7,4],[7,5,7,6],[8,3,10,4],[8,5,10,6],[8,7,10,7],[8,8,10,8],[8,9,10,9],[13,3,16,7],[17,3,17,8],[18,3,18,8],[19,3,19,8],[22,3,28,7],[29,3,29,4],[29,5,29,6],[30,3,30,4],[30,5,30,6],[31,3,31,9],[32,3,32,9],[35,3,39,7],[40,3,40,4],[40,5,40,6],[41,3,41,4],[41,5,41,6],[41,7,42,7],[41,10,42,10],[42,3,42,6],[45,3,49,7],[50,3,50,8],[51,3,51,8],[52,3,52,8],[55,3,59,7],[60,3,60,4],[60,5,60,6],[61,3,61,4],[61,5,61,6],[64,3,68,7],[64,8,68,8],[64,9,68,10],[69,3,69,8],[70,3,70,8],[73,3,78,7],[79,3,79,4],[79,5,79,6],[80,3,80,4],[80,5,80,6],[80,7,81,7],[80,10,81,10],[81,3,81,6],[84,3,88,7],[90,3,90,4],[90,5,90,6],[91,3,92,4],[91,5,92,6],[91,7,92,7],[91,8,92,8],[91,9,92,9],[95,3,99,7],[100,3,100,8],[101,3,101,8],[102,3,102,8],[105,3,110,7],[112,3,113,3],[112,4,113,4],[112,5,113,5],[112,8,113,8],[112,9,117,9],[114,0,117,0],[114,3,117,3],[114,4,117,4],[114,8,117,8],[115,1,117,1],[115,5,117,5],[120,3,124,7],[125,3,125,8],[126,3,126,8],[127,3,127,8],[128,3,128,8],[129,3,129,8],[132,3,136,7],[138,5,143,5],[138,9,143,9],[146,3,146,9],[147,3,147,9],[150,3,154,7],[156,5,161,5],[156,9,161,9],[164,3,169,8],[171,5,177,5],[171,9,177,9],[180,3,184,7],[185,3,185,6],[186,3,189,6],[192,2,194,2],[192,3,193,6],[195,3,195,6],[196,3,196,6],[197,3,197,6],[200,3,204,7],[205,3,205,5],[205,6,205,7],[205,8,205,9],[206,3,209,5],[206,6,209,7],[206,8,206,9],[207,8,207,9],[208,8,208,9],[209,8,209,9],[212,3,217,5],[212,6,217,7],[212,8,212,9],[213,8,213,9],[214,8,214,9],[215,8,215,9],[216,8,216,9],[217,8,217,9],[220,3,224,7],[225,3,225,5],[225,6,225,7],[225,8,225,9],[226,3,228,5],[226,6,228,7],[226,8,226,9],[227,8,227,9],[228,8,228,9],[229,3,229,5],[229,6,229,7],[229,8,229,9],[231,2,231,10],[232,3,243,5],[232,6,237,7],[232,8,232,9],[233,8,233,9],[234,8,234,9],[235,8,235,9],[236,8,236,9],[237,8,237,9],[238,6,243,7],[238,8,238,9],[239,8,239,9],[240,8,240,9],[241,8,241,9],[242,8,242,9],[243,8,243,9],[246,3,250,7],[251,3,251,5],[251,6,251,7],[251,8,251,9],[252,3,258,5],[252,6,258,7],[252,8,252,9],[253,8,253,9],[254,8,254,9],[255,8,255,9],[256,8,256,9],[257,8,257,9],[258,8,258,9]]}
[null,null,"ПРАЙС-ЛИСТ 2024 - ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ ROYAL Clima / FUNAI",{"$nulls":5},"ЦЕНЫ С ",{"$f":"СОДЕРЖАНИЕ!C9","v":"2023-12-12"}]
[null,null,"Настенная приточно-вытяжная установка FUNAI FUJI"]
[{"$nulls":3},"Настенная приточно-вытяжная установка FUJI позволяет создать систему приточно-вытяжной вентиляции без системы воздуховодов. Благодаря пластинчатому рекуператору и алгоритмам поддержания температуры, воздух комфортной температуры подается круглый год.",{"$nulls":5},"- 150 м³/ч Производительность (для помещений до 75 м²)    "]
[{"$nulls":9},"- 85% КПД Энергоэффективный пластинчатый рекуператор "]
[{"$nulls":9},"- Энергоэффективные многоскороcтные DC-двигатели "]
[{"$nulls":9},"- Встроенный Wi-Fi модуль (модели ERW-150X.P и ERW-150X.D)   "]
[{"$nulls":9},"- Белый глянцевый (X.P) или черный МАТОВЫЙ (X.D) цвет корпуса "]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Расход воздуха., м³/ч",null,"Уровень звук. давления*, дБ(А)",null,"Напряжение питания, В (50 Гц)","Потребляемая мощность, Вт","Номинальный ток, А","Розничная цена"]
["●","НС-1250962","ERW-150","приток 30-150\nвытяжка 27-135",null,"20-42",null,"230/1",50,0.28,{"v":49455,"d":"49,455 ₽"}]
["●","НС-1431277","ERW-150X.P ",{"$nulls":7},{"v":57317,"d":"57,317 ₽"}]
["●","НС-1431278","ERW-150X.D",{"$nulls":7},{"v":57317,"d":"57,317 ₽"}]
[]
[null,null,"Сменные фильтры для FUJI"]
[{"$nulls":3},"Сменные воздушные фильтры для установок ERW-150 предназначены для замены фильтров, выработавших свой ресурс."]
[{"$nulls":9},"- Тканевые ручки для удобства замены"]
[{"$nulls":9},"- Гофрированная структура фильтра Н12 для повышения пылеемкости"]
[]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Описание",{"$nulls":5},"Средний срок службы**, месяцы","Розничная цена"]
["●","НС-1277792","ERW-150 G3","Сменная фильтрующая вставка G3 (класс очистки G3)",{"$nulls":5},"6-12",{"v":1132,"d":"1,132 ₽"}]
["●","НС-1277793","ERW-150 H12","Сменная фильтрующая вставка Н12 + carbon (класс очистки Н12)",{"$nulls":5},"12-24",{"v":3255,"d":"3,255 ₽"}]
[]
[null,null,"Энергоэффективная приточно-вытяжная вентиялционная установка FUNAI KOCHI"]
[{"$nulls":3},"Приточно-вытяжная установка работает попеременно на приток и вытяжку циклично по 65 секунд. Производительности достаточно для помещений площадью до 30 м2. Благодаря керамическому рекуператору, воздух комфортной температуры подается круглый год.\n",{"$nulls":5},"- Современный, компактный и привлекательный дизайн"]
[{"$nulls":9},"- 2-ступенчатая система очистки воздуха: G4 + F7 (в комплекте!)"]
[{"$nulls":9},"- 3-скоростной бесшумный EC-электродвигатель"]
[{"$nulls":9},"- Керамический теплообменник эффективностью до 92%"]
[{"$nulls":9},"- Низкий уровень шума, бесшумная смена режима (приток-вытяжка)"]
[{"$nulls":9},"- Датчик температуры воздуха и концентрации CO2"]
[{"$nulls":9},"- Встроенный Wi-Fi модуль"]
[null,null,"Модель","Расход воздуха., м³/ч",null,"Уровень звук. давления*, дБ(А)",null,"Напряжение питания, В (50 Гц)","Потребляемая мощность, Вт","Номинальный ток, А","Розничная цена"]
["●","НС-1535719          ","ERW-60X","25/45/60",null,"11/22/32,7",null,"230/1",7.8,{"v":0.06,"d":"0.060"},{"v":43343,"d":"43,343 ₽"}]
["●","НС-1605320","ERW-60X F7","Сменная фильтрующая вставка F7 ",{"$nulls":6},{"v":2850,"d":"2,850 ₽"}]
["●","НС-1605321","ERW-60X G3","Сменная фильтрующая вставка G3 (компл 2 шт)",{"$nulls":6},{"v":760,"d":"760 ₽"}]
[]
[null,null,"Приточно-очистительный комплекс ROYAL Clima BREZZA"]
[{"$nulls":3},"Приточно-очистительный комплекс BREZZA подает свежий воздух с улицы в помещение, при этом очищает и обеззараживает его с помощью многоступенчатой и высокоэффективной системы фильтров, а так же подогревает воздух до комфортной температуры**.",{"$nulls":5},"- Уникальная 5-ступенчатая система очистки"]
[{"$nulls":9},"- Производительность 150 м³/ч - для помещений до 75 м²"]
[{"$nulls":9},"- Встроенный Wi-Fi модуль (модель RCB 150 LUX)"]
[{"$nulls":9},"- 6 скоростей вентилятора, бесшумный DC-электродвигатель"]
[{"$nulls":9},"- Информативный пульт ДУ в комплекте, 6 режимов работы"]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Расход воздуха., м³/ч",null,"Уровень звук. давления*, дБ(А)",null,"Напряжение питания, В (50 Гц)","Потребляемая мощность, Вт","Номинальный ток, А","Розничная цена"]
["●","НС-1292551","RCB 150 LUX","30 / 50 / 70 / 90 / 110 / 150",null,"20 / 24 / 29 / 31 / 35 / 38",null,"230/1",23.5,0.24,{"v":52996,"d":"52,996 ₽"}]
["●","НС-1193480","EH-1000","электрический нагреватель для RCB 150 / RCB 150 LUX\n(обязательная опция при наружной температуре ниже 0 °С)",{"$nulls":4},1000,4.6]
[]
[null,null,"Сменные фильтры для RCB 150 / RCB 150 LUX"]
[{"$nulls":3},"Сменные воздушные фильтры для установок RCB 150 / RCB 150 LUX предназначены для замены фильтров, выработавших свой ресурс."]
[]
[]
[]
[]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Описание",{"$nulls":5},"Средний срок службы**, месяцы","Розничная цена"]
["●","НС-1193484","RCB 150 F7","Сменная фильтрующая вставка F7 (класс очистки F7)",{"$nulls":5},"6-12",{"v":1886.6666666666667,"d":"1,887 ₽"}]
["●","НС-1193485","RCB 150 H12 + carbon","Сменная фильтрующая вставка Н12 + carbon (класс очистки Н12 + угольный фильтр)",{"$nulls":5},"12-24",{"v":3466.666666666667,"d":"3,467 ₽"}]
[]
[null,null,"Приточно-очистительный комплекс ROYAL Clima BREZZA XS"]
[{"$nulls":3},"Сверхкомпактный приточно-очистительный комплекс BREZZA XS подает свежий воздух с улицы в помещение, при этом очищает его от механических загрязнений и запахов с помощью 3-х ступенчатой системы фильтрации, а также подогревает его в зимний период.",{"$nulls":5},"- Сверхкомпактные размеры комплекса - 228х354х114 мм"]
[{"$nulls":9},"- Производительность 75 м³/ч - для помещений до 40 м²"]
[{"$nulls":9},"- Низкий уровень шума от 24 дБ(А)"]
[{"$nulls":9},"- 3 скорости вентиляторов, бесшумные DC-электродвигатели"]
[{"$nulls":9},"- Управления с пульта ДУ и с сенсорных кнопок-индикаторов"]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Расход воздуха., м³/ч",null,"Уровень звук. давления*, дБ(А)",null,"Напряжение питания, В (50 Гц)","Потребляемая мощность, Вт","Номинальный ток, А","Розничная цена"]
["●","НС-1245434","RCB 75","40 / 58 / 75",null,"24 / 28 / 36",null,"230/1",611,2.66,{"v":26570,"d":"26,570 ₽"}]
[]
[null,null,"Сменные фильтры для RCB 75"]
[{"$nulls":3},"Сменные воздушные фильтры для установок RCB 75 предназначены для замены фильтров, выработавших свой ресурс."]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Модель","Описание",{"$nulls":5},"Средний срок службы**, месяцы","Розничная цена"]
["●","НС-1245435","RCB 75 F7 + carbon","Сменная фильтрующая вставка F7 + carbon (класс очистки F7 + угольный фильтр)",{"$nulls":5},"6-12",{"v":2138,"d":"2,138 ₽"}]
[]
[null,null,"Приточно-очистительный комплекс EASYAIR by ZILON"]
[{"$nulls":3},"Приточно-очистительный комплекс  EASYAIR  подает свежий воздух с улицы в помещение, при этом очищает и его с помощью системы фильтров, а так же подогревает воздух до комфортной температуры**.",{"$nulls":5},"- 2-ступенчатая система очистки"]
[{"$nulls":9},"- Предварительный сетчатый фильтр и фильтр класса F7 в комплекте"]
[{"$nulls":9},"- Производительность 130 м³/ч"]
[{"$nulls":9},"- 6 скоростей вентилятора, бесшумный DC-электродвигатель"]
[{"$nulls":9},"- пульт ДУ в комплекте, 5 режимов работы"]
[{"$nulls":9},"- стильная рифленая структура передней панели"]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Расход воздуха., м³/ч",null,"Уровень звук. давления*, дБ(А)",null,"Напряжение питания, В (50 Гц)","Потребляемая мощность, Вт","Номинальный ток, А","Розничная цена"]
["●","НС-1606223","ZEAV 135","30 / 50 / 70 / 90 / 100 / 135",null,"20 / 24 / 29 / 31 / 35 / 38",null,"230/1",20,0.09,{"v":47983,"d":"47,983 ₽"}]
["●","НС-1609875","HM-800","электрический нагреватель для ZEAV 135\n(обязательная опция при наружной температуре ниже 0 °С)",{"$nulls":4},800,3.5]
[]
[null,null,"Энергоэффективная приточно-вытяжная установка FIATO"]
[{"$nulls":3},"Приточно-вытяжная установка работает попеременно на приток и вытяжку циклично по 65 секунд. Производительности достаточно для помещений площадью до 30 м2.\n",{"$nulls":5},"- Современный, компактный и привлекательный дизайн"]
[{"$nulls":9},"- 2-ступенчатая система очистки воздуха: G4 + F7 (опция)"]
[{"$nulls":9},"- 3-скоростной бесшумный EC-электродвигатель"]
[{"$nulls":9},"- Керамический теплообменник эффективностью до 97%"]
[{"$nulls":9},"- Низкий уровень шума от 11 дБ(А)"]
[{"$nulls":9},"- Встроенный Wi-Fi модуль (модель RCF-70 LUX)"]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Расход воздуха., м³/ч",null,"Уровень звук. давления*, дБ(А)",null,"Напряжение питания, В (50 Гц)","Потребляемая мощность, Вт","Номинальный ток, А","Розничная цена"]
["●","НС-1447550","RCF-70","30 / 45 / 70",null,"11 / 24 / 36",null,"230/1",12,0.08,{"v":30016,"d":"30,016 ₽"}]
["●","НС-1524847          ","RCF-70 LUX",{"$nulls":7},{"v":34847,"d":"34,847 ₽"}]
[]
[null,null,"Сменные фильтры для RCF-70"]
[{"$nulls":3},"Сменные воздушные фильтры для установок RCF 70 предназначены для замены фильтров, выработавших свой ресурс."]
[]
[]
[]
[]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Описание",{"$nulls":5},"Средний срок службы**, месяцы","Розничная цена"]
["●","НС-1449056","RCF-70 F7","Сменная фильтрующая вставка F7 ",{"$nulls":5},"6-12",{"v":2957.5,"d":"2,958 ₽"}]
["●","НС-1449055","RCF-70 G3","Сменная фильтрующая вставка G3 (компл 2 шт)",{"$nulls":5},"6-12",{"v":751.6666666666667,"d":"752 ₽"}]
[]
[null,null,"Компактные приточные установки ROYAL Clima VENTO"]
[{"$nulls":3},"Компактные приточные установки VENTO предназначены для организации приточной вентиляции помещений до 300 м². Двухступенчатая система очистки воздуха в сочетании с компактными размерами и встроенной системой автоматики выгодно отличают данную серию от аналогов.",{"$nulls":5},"- Встраиваемый электрический PTC нагреватель"]
[{"$nulls":9},"- Минимальное время ввода в эксплуатацию"]
[{"$nulls":9},"- Встроен морозостойкий клапан с приводом"]
[{"$nulls":9},"- 3 скорости вентилятора, бесшумный DC-электродвигатель"]
[{"$nulls":9},"- Встроенный Wi-Fi модуль,управление со смартфона (модели LUX)   "]
[{"$nulls":9},"- Сенсорный проводной пульт ДУ в комплекте"]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Расход воздуха макс., м³/ч","Макс. давление, Па","Напряжение питания, В (50 Гц)","Потребляемая мощность, кВт","Номинальный ток, А","Уровень звук. давления (мин/макс)*, дБ(А)","Температура перемещаемого воздуха, °С","Розничная цена"]
["●","НС-1436961 + НС-1272628","RCV-500 LUX + EH-1700",495,330,"230/1",{"v":1.798,"d":"1.80"},8.98,"24/45",null,{"v":95090,"d":"95,090 ₽"}]
["●","НС-1436961 + НС-1272629","RCV-500 LUX + EH-3400",{"$nulls":3},{"v":3.498,"d":"3.50"},15.88,null,null,{"v":97944.97375,"d":"97,945 ₽"}]
["●"," НС-1437221 + НС-1453920          ","RCV-900 LUX + EH-2800 (1-фазный)",890,520,"230/1",{"v":3.3,"d":"3.30"},11.3,"34/45",null,{"v":114400,"d":"114,400 ₽"}]
[null," НС-1437221 + НС-1371617 (1, 2 или 3 шт.)","RCV-900 LUX+ EH-3000",null,null,"400/3",{"v":3.3,"d":"3.30"},9.1,null,null,{"v":115732,"d":"115,732 ₽"}]
[null,null,"RCV-900 LUX + EH-6000",{"$nulls":3},{"v":6.3,"d":"6.30"},17.6,null,null,{"v":125064,"d":"125,064 ₽"}]
[null,null,"RCV-900 LUX + EH-9000",{"$nulls":3},{"v":9.3,"d":"9.30"},24.7,null,null,{"v":134396,"d":"134,396 ₽"}]
[]
[null,null,"Сменные фильтры для VENTO"]
[{"$nulls":3},"Сменные воздушные фильтры для установок VENTO предназначены для замены фильтров, выработавших свой ресурс."]
[]
[]
[]
[]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Описание",{"$nulls":5},"Средний срок службы**, месяцы","Розничная цена"]
["●","НС-1272630","RCV-500 F5","Сменная фильтрующая вставка RCV-500 F5 (класс очистки F5)",{"$nulls":5},"6-12",{"v":4328,"d":"4,328 ₽"}]
["●","НС-1272631","RCV-500 Carbon","Сменная фильтрующая вставка RCV-500 Carbon (угольный фильтр)",{"$nulls":5},"12-24",{"v":3933,"d":"3,933 ₽"}]
["●","НС-1371615","RCV-900 F5","Сменная фильтрующая вставка RCV-900 F5 (класс очистки F5)",{"$nulls":5},"6-12",{"v":6202,"d":"6,202 ₽"}]
["●","НС-1371613","RCV-900 Carbon","Сменная фильтрующая вставка RCV-900 Carbon (угольный фильтр)",{"$nulls":5},"12-24",{"v":5171,"d":"5,171 ₽"}]
[]
[null,null,"Компактные приточно-вытяжные установки с мембранным пластинчатым рекуператором ROYAL Clima SOFFIO Uno - ВЫВОДЯТСЯ ИЗ АССОРТИМЕНТА"]
[{"$nulls":3},"Установки серии SOFFIO Uno предназначены для подачи свежего, очищенного воздуха с улицы и удаления загрязненного. Установки комплектуются вентиляторами, фильтрами, пластинчатым рекуператором с КПД 89% и системой автоматического управления.",{"$nulls":5},"- Эффективность рекуператора 89% (перекрестноточный рекуператор)"]
[{"$nulls":9},"- Энергоэффективные вентиляторы с 3-скоростными АС-двигателями"]
[{"$nulls":9},"- Полнофункциональный кнопочный пульт"]
[{"$nulls":9},"- Интеллектуальная система управления"]
[{"$nulls":9},"- Компактные размеры, универсальный монтаж"]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Расход воздуха макс., м³/ч","Макс. давление, Па","Напряжение питания, В (50 Гц)","Потребляемая мощность, кВт","Номинальный ток, А","Уровень звук. давления (мин/макс)*, дБ(А)","Температура перемещаемого воздуха, °С","Розничная цена"]
["●","НС-1231682","RCS-350-U",319,177,"230/1",0.105,0.5,"25/31,5","-20…+40",{"v":87320,"d":"87,320 ₽"}]
["●","НС-1231687","RCS-500-U",475,268,null,0.117,0.56,"27/34,5",null,{"v":96510,"d":"96,510 ₽"}]
["●","НС-1231688","RCS-650-U",604,294,null,0.15,0.72,"31/37,5",null,{"v":112500,"d":"112,500 ₽"}]
["●","НС-1231689","RCS-800-U",799,342,null,0.2,0.96,"29/39",null,{"v":140370,"d":"140,370 ₽"}]
["●","НС-1231690","RCS-1250-U",1257,391,null,0.44,2.1,"34/42",null,{"v":209870,"d":"209,870 ₽"}]
["●","НС-1231692","RCS-1800-U",1854,316,null,0.71,3.4,"38/43",null,{"v":245510,"d":"245,510 ₽"}]
[]
[null,null,"Пульт управления (опция)"]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Описание",{"$nulls":6},"Розничная цена"]
["●","НС-1245527","LB-12100-RU","Дистанционный пульт управления с сенсорным дисплеем (подходит для Uno)",{"$nulls":6},{"v":12140,"d":"12,140 ₽"}]
[]
[null,null,"Компактные приточно-вытяжные установки с мембранным пластинчатым рекуператором ROYAL Clima SOFFIO Primo",{"$nulls":6}," - ВЫВОДЯТСЯ ИЗ АССОРТИМЕНТА"]
[{"$nulls":3},"Установки серии SOFFIO Primo предназначены для подачи свежего, очищенного воздуха с улицы и удаления загрязненного. Установки комплектуются вентиляторами, фильтрами, пластинчатым рекуператором с КПД 92% и системой автоматического управления.",{"$nulls":5},"- Эффективность рекуператора 92% (противоточный рекуператор)"]
[{"$nulls":9},"- Энергоэффективные вентиляторы с 10-скоростными DС-двигателями"]
[{"$nulls":9}," -Пульт управления с сенсорным экраном Touch Screen"]
[{"$nulls":9},"- Интеллектуальная система управления"]
[{"$nulls":9},"- Компактные размеры, универсальный монтаж"]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Расход воздуха макс., м³/ч","Макс. давление, Па","Напряжение питания, В (50 Гц)","Потребляемая мощность, кВт","Номинальный ток, А","Уровень звук. давления (макс)*, дБ(А)","Температура перемещаемого воздуха, °С","Розничная цена"]
["●","НС-1231683","RCS-250-P",230,114,"230/1",0.038,0.18,"до 31,5","-20…+40",{"v":108490,"d":"108,490 ₽"}]
["●","НС-1231684","RCS-350-P",342,257,null,0.085,0.41,"до 34,5",null,{"v":121510,"d":"121,510 ₽"}]
["●","НС-1231685","RCS-500-P",508,284,null,0.107,0.51,"до 37,5",null,{"v":141750,"d":"141,750 ₽"}]
["●","НС-1231686","RCS-650-P",647,289,null,0.14,0.67,"до 39",null,{"v":165360,"d":"165,360 ₽"}]
["●","НС-1304936","RCS-1200-P",1177,350,null,0.188,0.9,"до 42",null,{"v":243840,"d":"243,840 ₽"}]
["●","НС-1304938","RCS-1600-P",1659,420,null,0.405,1.95,"до 43",null,{"v":284940,"d":"284,940 ₽"}]
[]
[null,null,"Компактные приточно-вытяжные установки с мембранным пластинчатым рекуператором ROYAL Clima SOFFIO Primo 3.0 - ВРЕМЕННАЯ СЕРИЯ"]
[{"$nulls":3},"Установки серии SOFFIO Primo 3.0 предназначены для подачи свежего, очищенного воздуха с улицы и удаления загрязненного. Установки комплектуются вентиляторами, фильтрами, пластинчатым рекуператором с КПД 92% и системой автоматического управления.",{"$nulls":5},"- Улучшенные напорные характеристики"]
[{"$nulls":9},"- Эффективность рекуператора 92% (противоточный рекуператор)"]
[{"$nulls":9},"- Энергоэффективные вентиляторы с 10-скоростными DС-двигателями"]
[{"$nulls":9}," -Пульт управления с сенсорным экраном Touch Screen"]
[{"$nulls":9},"- Интеллектуальная система управления"]
[{"$nulls":9},"- Возможность совместного подключения -пред и -пост нагрева "]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Расход воздуха макс., м³/ч","Макс. давление, Па","Напряжение питания, В (50 Гц)","Потребляемая мощность, кВт","Номинальный ток, А","Уровень звук. давления (макс)*, дБ(А)","Температура перемещаемого воздуха, °С","Розничная цена"]
["●","НС-1601288","RCS-200-P 3.0",200,310,"230/1",0.58,0.45,"до 29","-20…+40",{"v":108480.19983666667,"d":"108,480 ₽"}]
["●","НС-1601289","RCS-300-P 3.0",280,410,null,0.62,0.48,"до 28",null,{"v":121504.59650333336,"d":"121,505 ₽"}]
["●","НС-1601290","RCS-450-P 3.0",440,475,null,0.14,0.98,"до 32",null,{"v":141740.34111640006,"d":"141,740 ₽"}]
["●","НС-1601291","RCS-600-P 3.0",590,540,null,0.165,1.15,"до 34",null,{"v":165357.74008000005,"d":"165,358 ₽"}]
["●","НС-1601292","RCS-800-P 3.0",750,440,null,0.252,1.65,"до 35",null,{"v":243834.1582915334,"d":"243,834 ₽"}]
["●","НС-1601286","RCS-1000-P 3.0",1050,440,null,0.335,1.82,"до 35",null,{"v":284930.55806973344,"d":"284,931 ₽"}]
["●","НС-1601287","RCS-1300-P 3.0",1280,480,null,0.42,2.5,"до 37",null,{"v":293166.6666666667,"d":"293,167 ₽"}]
[]
[null,null,"Опциональные датчики для RCS"]
[{"$nulls":3},"Датчики подключаются к установкам серий 2.0, Uno и Primo и измеряют уровень концентрации углекислого газа и относительную влажность в помещении и выдают сигнал, управляющий производительностью установки."]
[]
[]
[]
[]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Описание алгоритма работы",{"$nulls":3},"Совместимость","Диапазон измерений","Точность измерений","Розничная цена"]
["●","НС-1147934","Датчик влажности для RCS","При повышении заданного пользователем макс. значения влажности или уровня СО2, установка включает режим повышенной производительности.",{"$nulls":3},"Primo, Uno","5-99%","±2%",{"v":6860,"d":"6,860 ₽"}]
["●","НС-1636268 ","Датчик влажности для RCS 3.0",{"$nulls":4},"Primo 3.0","5-99%","±2%",{"v":6860,"d":"6,860 ₽"}]
["●","НС-1147937","Датчик CO2 для RCS",{"$nulls":4},"Primo, Uno","400-2000 ppm","±2%",{"v":26680,"d":"26,680 ₽"}]
["●","НС-1636266 ","Датчик CO2 для RCS 3.0",{"$nulls":4},"Primo 3.0","400-2000 ppm","±2%",{"v":26680,"d":"26,680 ₽"}]
[]
[null,null,"Wi-Fi модуль для установок SOFFIO UNO и Primo"]
[{"$nulls":3},"Модуль позволяет управлять со смартфона установками серии SOFFIO "]
[{"$nulls":3},"(для установок выпущенных не раньше 2021 года)"]
[{"$nulls":3},"(для установок выпущенных не раньше 2021 года)"]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Описание алгоритма работы",{"$nulls":3},"Совместимость","Диапазон измерений","Точность измерений","Розничная цена"]
["●","НС-1522350 ","RCE-WFM ","Для управления со смартфона установками SOFFIO ",{"$nulls":3},"Primo, Uno",null,null,{"v":6917,"d":"6,917 ₽"}]
["●","НС-1636267          ","RCE-WFM 3.0","Для управления со смартфона установками SOFFIO 3.0",{"$nulls":3},"Primo 3.0",null,null,{"v":6917,"d":"6,917 ₽"}]
[]
[null,null,"Воздушные фильтры для SOFFIO Uno (оригинал)"]
[{"$nulls":3},"Сменные воздушные фильтры для установок RCS-U предназначены для замены фильтров, выработавших свой ресурс."]
[]
[]
[]
[]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Тип фильтра",null,null,"Класс очистки",null,"Необходимое количество фильров\nдля 1-ой модели RCS-U, шт.",null,"Розничная цена"]
[null,"НС-1256943","Фильтр RCS-350-U","Панельный",null,null,"G4",null,2,null,{"v":765,"d":"765 ₽"}]
[null,"НС-1256946","Фильтр RCS-650-U",{"$nulls":5},2,null,{"v":1020,"d":"1,020 ₽"}]
[null,"НС-1256947","Фильтр RCS-800-U",{"$nulls":5},2,null,{"v":1105,"d":"1,105 ₽"}]
[null,"НС-1256948","Фильтр RCS-1250-U",{"$nulls":5},2,null,{"v":1715,"d":"1,715 ₽"}]
[]
[null,null,"Воздушные фильтры для SOFFIO Uno (аналог)"]
["●","НС-1409814","Фильтр G4 для RCS-350-U","Панельный",null,null,"G4",null,2,null,{"v":1083,"d":"1,083 ₽"}]
["●","НС-1409815","Фильтр G4 для RCS-500-U",{"$nulls":5},2,null,{"v":1117,"d":"1,117 ₽"}]
["●","НС-1409816","Фильтр G4 для RCS-650-U",{"$nulls":5},2,null,{"v":1432,"d":"1,432 ₽"}]
["●","НС-1409817","Фильтр G4 для RCS-800-U",{"$nulls":5},2,null,{"v":1571,"d":"1,571 ₽"}]
["●","НС-1409812","Фильтр G4 для RCS-1250-U",{"$nulls":5},2,null,{"v":2094.4,"d":"2,094 ₽"}]
["●","НС-1409813","Фильтр G4 для RCS-1800-U",{"$nulls":5},2,null,{"v":2288.0640000000003,"d":"2,288 ₽"}]
[]
[null,null,"Воздушные фильтры для SOFFIO Primo (оригинал)"]
[{"$nulls":3},"Сменные воздушные фильтры для установок RCS-P предназначены для замены фильтров, выработавших свой ресурс."]
[]
[]
[]
[]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Тип фильтра",null,null,"Класс очистки",null,"Необходимое количество фильров\nдля 1-ой модели RCS-P, шт.",null,"Розничная цена"]
[null,"НС-1256943","Фильтр RCS-250-P","Панельный",null,null,"G4",null,2,null,{"v":765,"d":"765 ₽"}]
[null,"НС-1256946","Фильтр RCS-500-P",{"$nulls":5},2,null,{"v":1020,"d":"1,020 ₽"}]
[null,"НС-1256947","Фильтр RCS-650-P",{"$nulls":5},2,null,{"v":1105,"d":"1,105 ₽"}]
[null,"НС-1257000","Фильтр F9 RCS-250-P","Панельный",null,null,"F9",null,1,null,{"v":3570,"d":"3,570 ₽"}]
[]
[null,null,"Воздушные фильтры для SOFFIO Primo (аналог)"]
["●","НС-1409814","●Фильтр G4 для RCS-250-P","Панельный",null,null,"G4",null,2,null,{"v":1083,"d":"1,083 ₽"}]
["●","НС-1409815","●Фильтр G4 для RCS-350-P",{"$nulls":5},2,null,{"v":1117,"d":"1,117 ₽"}]
["●","НС-1409816","●Фильтр G4 для RCS-500-P",{"$nulls":5},2,null,{"v":1432,"d":"1,432 ₽"}]
["●","НС-1409817","●Фильтр G4 для RCS-650-P",{"$nulls":5},2,null,{"v":1571,"d":"1,571 ₽"}]
["●","НС-1409812","●Фильтр G4 для RCS-1200-P",{"$nulls":5},2,null,{"v":2094.4,"d":"2,094 ₽"}]
["●","НС-1409813","●Фильтр G4 для RCS-1600-P",{"$nulls":5},2,null,{"v":2288.0640000000003,"d":"2,288 ₽"}]
["●","НС-1409796","●Фильтр F9 для RCS-250-P",{"$nulls":3},"F9",null,1,null,{"v":4939,"d":"4,939 ₽"}]
["●","НС-1409803","●Фильтр F9 для RCS-350-P",{"$nulls":5},1,null,{"v":5036,"d":"5,036 ₽"}]
["●","НС-1409807","●Фильтр F9 для RCS-500-P",{"$nulls":5},2,null,{"v":5136,"d":"5,136 ₽"}]
["●","НС-1409809","●Фильтр F9 для RCS-650-P",{"$nulls":5},2,null,{"v":5136,"d":"5,136 ₽"}]
["●","НС-1409810","●Фильтр F9 для RCS-1200-P",{"$nulls":5},2,null,{"v":7398,"d":"7,398 ₽"}]
["●","НС-1409811","●Фильтр F9 для RCS-1600-P",{"$nulls":5},2,null,{"v":8189,"d":"8,189 ₽"}]
[]
[null,null,"Воздушные фильтры для RCS (СОВМЕСТИМЫ ТОЛЬКО С RCS 2.0)"]
[{"$nulls":3},"Сменные воздушные фильтры для установок RCS 2.0 предназначены для замены фильтров, выработавших свой ресурс."]
[]
[]
[]
[]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Тип фильтра",null,null,"Класс очистки",null,"Необходимое количество фильров\nдля 1-ой модели RCS 2.0, шт.",null,"Розничная цена"]
["●","НС-1076160","Фильтр RCS 650 (оригинал)",{"$nulls":5},2,null,1700]
["●","НС-1336544","Фильтр RCS 350 rev2 (аналог)",{"$nulls":5},2,null,1462]
["●","НС-1336545","Фильтр RCS 500 rev2 (аналог)",{"$nulls":5},2,null,1818]
["●","НС-1336546","Фильтр RCS 650 rev2 (аналог)",{"$nulls":5},2,null,2118]
["●","НС-1336547","Фильтр RCS 950 rev2 (аналог)",{"$nulls":5},2,null,2363]
["●","НС-1336548","Фильтр RCS 1350 rev2 (аналог)",{"$nulls":5},2,null,2514]
["●","НС-1336549","Фильтр RCS 1500 rev2 (аналог)",{"$nulls":5},2,null,2877]
[null,null,"*к окружению на расстоянии 1,5 м"]
[null,null,"**интенсивность загрязнения фильтров может изменяться в зависимости от условий эксплуатации и от экологической обстановки. Рекомендуется проводить регулярный визуальный осмотр."]
[null,null,"● - Модели, поддерживаемые на складе в Москве"]
[null,null,"Х - Модели, поставок по которым нет, распродаются остатки, наличие уточняйте"]

{"sheet":"КОМПАКТЫ ZILON","index":8,"n_rows":250,"n_cols":11,"rows_kept":250,"merged":[[0,9,0,10],[2,3,6,7],[11,2,11,10],[12,3,12,4],[12,6,12,7],[12,8,12,9],[13,3,19,4],[13,5,14,5],[13,6,13,7],[13,8,15,9],[14,6,14,7],[15,6,15,7],[16,6,16,7],[16,8,19,9],[17,6,17,7],[18,5,19,5],[18,6,18,7],[19,6,19,7],[22,3,26,7],[28,3,30,3],[28,4,30,4],[28,5,38,5],[28,7,30,7],[28,8,30,8],[28,9,30,9],[31,3,32,3],[31,4,32,4],[31,7,32,7],[31,8,32,8],[31,9,32,9],[33,3,35,3],[33,4,35,4],[33,7,35,7],[33,8,35,8],[33,9,35,9],[36,3,38,3],[36,4,38,4],[36,7,38,7],[36,8,38,8],[36,9,38,9],[41,3,45,7],[47,5,49,5],[50,5,53,5],[56,3,60,7],[62,7,64,7],[62,8,64,8],[62,9,64,9],[67,3,71,7],[73,3,75,3],[73,4,75,4],[73,7,75,7],[73,8,75,8],[73,9,75,9],[76,3,78,3],[76,4,78,4],[76,7,78,7],[76,8,78,8],[76,9,78,9],[79,3,81,3],[79,4,82,4],[79,7,82,7],[79,8,82,8],[79,9,82,9],[87,3,91,7],[93,3,94,3],[93,4,94,4],[93,5,94,5],[93,8,94,8],[93,9,94,9],[95,3,96,3],[95,4,96,4],[95,5,96,5],[95,8,96,8],[95,9,96,9],[97,3,98,3],[97,4,98,4],[97,5,98,5],[97,8,98,8],[97,9,98,9],[99,3,100,3],[99,4,100,4],[99,5,100,5],[99,8,100,8],[99,9,100,9],[103,3,107,7],[109,3,110,3],[109,4,110,4],[109,8,110,8],[109,9,110,9],[111,3,112,3],[111,4,112,4],[111,8,112,8],[111,9,112,9],[113,3,114,3],[113,4,114,4],[113,8,114,8],[113,9,114,9],[115,3,116,3],[115,4,116,4],[115,8,116,8],[115,9,116,9],[117,3,118,3],[117,4,118,4],[117,8,118,8],[117,9,118,9],[121,3,125,7],[127,3,128,3],[127,4,128,4],[127,5,130,5],[127,6,128,6],[127,7,128,7],[127,8,130,8],[127,9,130,9],[129,3,130,3],[129,4,130,4],[129,6,130,6],[129,7,130,7],[131,3,132,3],[131,4,132,4],[131,5,134,5],[131,6,132,6],[131,7,132,7],[131,8,134,8],[131,9,134,9],[133,3,134,3],[133,4,134,4],[133,6,134,6],[133,7,134,7],[135,3,136,3],[135,4,136,4],[135,5,136,5],[135,6,136,6],[135,7,136,7],[135,8,138,8],[135,9,142,9],[137,3,138,3],[137,4,138,4],[137,5,138,5],[137,6,138,6],[137,7,138,7],[139,3,140,3],[139,4,140,4],[139,5,140,5],[139,6,140,6],[139,7,140,7],[139,8,142,8],[141,3,142,3],[141,4,142,4],[141,5,142,5],[141,6,142,6],[141,7,142,7],[143,3,144,3],[143,4,144,4],[143,5,144,5],[143,6,144,6],[143,7,144,7],[143,8,146,8],[143,9,146,9],[145,3,146,3],[145,4,146,4],[145,5,146,5],[145,6,146,6],[145,7,146,7],[149,3,153,7],[155,3,156,3],[155,4,156,4],[155,5,156,5],[155,8,156,8],[155,9,156,9],[157,3,158,3],[157,4,158,4],[157,5,158,5],[157,8,158,8],[157,9,158,9],[159,3,160,3],[159,4,160,4],[159,8,160,8],[159,9,160,9],[161,3,162,3],[161,4,162,4],[161,8,162,8],[161,9,162,9],[165,3,169,7],[171,3,172,3],[171,4,172,4],[171,5,172,5],[171,8,172,8],[171,9,172,9],[173,3,174,3],[173,4,174,4],[173,5,174,5],[173,8,174,8],[173,9,174,9],[175,3,176,3],[175,4,176,4],[175,8,176,8],[175,9,176,9],[177,3,178,3],[177,4,178,4],[177,8,178,8],[177,9,178,9],[181,3,185,7],[187,3,188,3],[187,4,188,4],[187,5,190,5],[187,6,188,6],[187,7,188,7],[187,8,190,8],[187,9,190,9],[189,3,190,3],[189,4,190,4],[189,6,190,6],[189,7,190,7],[191,3,192,3],[191,4,192,4],[191,5,194,5],[191,6,192,6],[191,7,192,7],[191,8,194,8],[191,9,194,9],[193,3,194,3],[193,4,194,4],[193,6,194,6],[193,7,194,7],[195,3,196,3],[195,4,196,4],[195,5,196,5],[195,6,196,6],[195,7,196,7],[195,8,198,8],[195,9,202,9],[197,3,198,3],[197,4,198,4],[197,5,198,5],[197,6,198,6],[197,7,198,7],[199,3,200,3],[199,4,200,4],[199,5,200,5],[199,6,200,6],[199,7,200,7],[199,8,202,8],[201,3,202,3],[201,4,202,4],[201,5,202,5],[201,6,202,6],[201,7,202,7],[205,3,209,7],[211,3,212,3],[211,4,212,4],[211,5,212,5],[211,8,212,8],[211,9,212,9],[213,3,214,3],[213,4,214,4],[213,5,214,5],[213,8,214,8],[213,9,214,9],[215,3,216,3],[215,4,216,4],[215,8,216,8],[215,9,216,9],[217,3,218,3],[217,4,218,4],[217,8,218,8],[217,9,218,9],[222,2,222,3],[222,4,222,5],[222,8,222,9],[223,2,223,3],[223,4,224,5],[223,6,224,6],[223,7,232,7],[223,8,223,9],[224,2,224,3],[224,8,224,9],[225,2,225,3],[225,4,228,5],[225,6,228,6],[225,8,225,9],[226,2,226,3],[226,8,226,9],[227,2,227,3],[227,8,227,9],[228,2,228,3],[228,8,228,9],[229,2,229,3],[229,4,246,5],[229,6,232,6],[229,8,229,9],[230,2,230,3],[230,8,230,9],[231,2,231,3],[231,8,231,9],[232,2,232,3],[232,8,232,9],[233,2,233,3],[233,6,246,6],[233,7,246,7],[233,8,233,9],[234,2,234,3],[234,8,234,9],[235,2,235,3],[235,8,235,9],[236,2,236,3],[236,8,236,9],[237,2,237,3],[237,8,237,9],[238,2,238,3],[238,8,238,9],[239,2,239,3],[239,8,239,9],[240,2,240,3],[240,8,240,9],[241,2,241,3],[241,8,241,9],[242,2,242,3],[242,8,242,9],[243,2,243,3],[243,8,243,9],[244,2,244,3],[244,8,244,9],[245,2,245,3],[245,8,245,9],[246,2,246,3],[246,8,246,9]]}
[null,null,"ПРАЙС-ЛИСТ 2024 - ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ ZILON",{"$nulls":5},"ЦЕНЫ С ","2024-05-20"]
[null,null,"Компактные приточные установки ZPE Compact"]
[{"$nulls":3},"Компактные приточные установки ZPE Compact оснащены фильтром класса EU5, вентилятором с вперед загнутыми лопатками, электронагревателем с ТЭНами (опция) из нержавеющей стали. Корпус из оцинкованной стали толщиной 25 мм.",{"$nulls":5},"- Компактные размеры, высота установки от 225 мм"]
[{"$nulls":9},"- Звуко- и теплоизолированный корпус толщиной 25 мм"]
[{"$nulls":9},"- Установка в горизонтальном и вертикальном положении"]
[{"$nulls":9},"- Энергоэффективный АС вентилятор"]
[{"$nulls":9},"- Надежная работа в холодном климате"]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Расход воздуха макс., м³/ч","Макс. давление, Па","Напряжение питания, В \n(50 Гц)","Общая потребляемая мощность, кВт/A"," Потребляемая мощность вентилятора, кВт/А","Уровень звук. давления к окружению, дБ(А)","Присоединительный размер, мм","Розничная цена"]
["●","НС-1112185","ZPE 500 L1 Compact",407,373,"230/1","0,19/0,72","0,19/0,72",48,125,{"v":49985,"d":"49,985 ₽"}]
["●","НС-1112187","ZPE 800 L1 Compact",711,431,"230/1","0,23/1,0","0,23/1,0",54,160,{"v":66125,"d":"66,125 ₽"}]
[]
[null,null,"Электрические нагреватели ZEA (опция)"]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Минимальная \nскорость воздуха, м/с",null,"Напряжение питания, В \n(50 Гц)","Потребляемая мощность, кВт",null,"Модель установки",null,"Розничная цена"]
["●","НС-1112188","ZEA 500-1,2-1f ","1,5 м/с",null,"230/1",1.2,null,"ZPE 500 L1 Compact",null,{"v":7035,"d":"7,035 ₽"}]
["●","НС-1112189","ZEA 500-2,0-1f ",{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.0"},{"$nulls":3},{"v":9765,"d":"9,765 ₽"}]
["●","НС-1112193","ZEA 500-5,0-2f",null,null,"400/2",{"v":5,"d":"5.0"},{"$nulls":3},{"v":10455,"d":"10,455 ₽"}]
["●","НС-1112195","ZEA 800-2,4-1f",null,null,"230/1",2.4,null,"ZPE 800 L1 Compact",null,{"v":8655,"d":"8,655 ₽"}]
["●","НС-1112196","ZEA 800-5,0-2f",null,null,"400/2",{"v":5,"d":"5.0"},{"$nulls":3},{"v":10675,"d":"10,675 ₽"}]
["●","НС-1112197","ZEA 800-9,0-3f",null,null,"400/3",{"v":9,"d":"9.0"},{"$nulls":3},{"v":15655.96816666667,"d":"15,656 ₽"}]
["●","НС-1112198","ZEA 800-12,0-3f",{"$nulls":3},{"v":12,"d":"12.0"},{"$nulls":3},{"v":15525,"d":"15,525 ₽"}]
[]
[null,null,"Приточные установки с электрическим нагревателем ZPE"]
[{"$nulls":3},"Компактные приточные установки ZPE оснащены фильтром класса EU5, вентилятором с вперед загнутыми лопатками, встроенным электронагревателем с ТЭНами из нержавеющей стали. Корпус из оцинкованной стали толщиной 50 мм. Установки не обладают встроенной автоматикой.",{"$nulls":5},"- Компактные размеры, высота установки от 400 мм"]
[{"$nulls":9},"- Звуко- и теплоизолированный корпус толщиной 50 мм"]
[{"$nulls":9},"- Установка в горизонтальном и вертикальном положении"]
[{"$nulls":9},"- Энергоэффективный АС вентилятор"]
[{"$nulls":9},"- Надежная работа в холодном климате"]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Расход воздуха макс., м³/ч","Макс. давление, Па","Напряжение питания, В \n(50 Гц)","Общая потребляемая мощность, кВт/A"," Потребляемая мощность вентилятора, кВт/А","Уровень звук. давления к окружению, дБ(А)","Присоединительный размер, мм","Розничная цена"]
["●","НС-1116552","ZPE 2000-5,0 L3",1900,330,"400/3","5,87/9,4","0,87/1,8",58,250,{"v":98083.33333333334,"d":"98,083 ₽"}]
["●","НС-1116553","ZPE 2000-9,0 L3",{"$nulls":3},"9,87/15,5",{"$nulls":3},{"v":121071.23333333335,"d":"121,071 ₽"}]
["●","НС-1116519","ZPE 2000-12,0 L3",{"$nulls":3},"12,87/20,1",{"$nulls":3},{"v":130409.69333333334,"d":"130,410 ₽"}]
["●","НС-1116554","ZPE 3000-15,0 L3",3200,440,null,"16,7/26","1,70/2,60",64,315,{"v":157860.04000000004,"d":"157,860 ₽"}]
["●","НС-1116555","ZPE 3000-22,5 L3",{"$nulls":3},"23,7/36,7",{"$nulls":3},{"v":161897.46000000002,"d":"161,897 ₽"}]
["●","НС-1116556","ZPE 4000-22,5 L3",4550,570,null,"24,7/38,3","2,2/4",64,"500x300",{"v":195912.4666666667,"d":"195,912 ₽"}]
["●","НС-1116558","ZPE 4000-30,0 L3",{"$nulls":3},"32,2/49,7",{"$nulls":3},{"v":205970.06000000003,"d":"205,970 ₽"}]
["●","НС-1116559","ZPE 4000-45,0 L3",{"$nulls":3},"47,2/72,5",{"$nulls":3},{"v":213356.5866666667,"d":"213,357 ₽"}]
["●","НС-1116560","ZPE 6000-30,0 L3",6900,780,null,"33,5/51,7","3,5/6,00",71,"600x350",{"v":254737.57333333336,"d":"254,738 ₽"}]
["●","НС-1116561","ZPE 6000-45,0 L3",{"$nulls":3},"48,5/74,5",{"$nulls":3},{"v":255847.05882352949,"d":"255,847 ₽"}]
["●","НС-1116563","ZPE 6000-60,0 L3",{"$nulls":3},"63,5/97,3",{"$nulls":3},{"v":260192.71333333338,"d":"260,193 ₽"}]
[]
[null,null,"Приточные установки с водяным нагревателем ZPW"]
[{"$nulls":3},"Компактные приточные установки ZPW оснащены фильтром класса EU5, вентилятором с вперед загнутыми лопатками, встроенным водяным медно-алюминиевым нагревателем. Корпус из оцинкованной стали толщиной 50 мм. Установки не обладают встроенной автоматикой.",{"$nulls":5},"- Компактные размеры, высота установки от 400 мм"]
[{"$nulls":9},"- Звуко- и теплоизолированный корпус толщиной 50 мм"]
[{"$nulls":9},"- Монтаж в горизонтальном положении"]
[{"$nulls":9},"- Энергоэффективный АС вентилятор"]
[{"$nulls":9},"- Эффективный медно-алюминиевый теплообменник"]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Расход воздуха макс., м³/ч","Макс. давление, Па","Напряжение питания, В \n(50 Гц)","Общая потребляемая мощность, кВт/A"," Потребляемая мощность вентилятора, кВт/А","Уровень звук. давления к окружению, дБ(А)","Присоединительный размер, мм","Розничная цена"]
["●","НС-1116566","ZPW 2000/14 L1",1540,340,"1/230","0,9/4,1","0,69/3,00",58,250,{"v":111136.92,"d":"111,137 ₽"}]
["●","НС-1116568","ZPW 3000/27 L1",2600,430,null,"1,6/7,3","1,15/5,10",64,315,{"v":160438.64666666667,"d":"160,439 ₽"}]
["●","НС-1116570","ZPW 4000/41 L1",3770,590,null,"2,4/11,0","2,50/11,0",64,"500x300",{"v":205055.73333333334,"d":"205,056 ₽"}]
["●","НС-1116567","ZPW 2000/14 L3",1620,340,"3/400","0,87/1,8","0,93/1,90",58,250,{"v":111321.84000000001,"d":"111,322 ₽"}]
["●","НС-1116569","ZPW 3000/27 L3",2790,440,null,"1,7/3,2","1,50/2,60",64,315,{"v":160633.84000000003,"d":"160,634 ₽"}]
["●","НС-1116571","ZPW 4000/41 L3",3740,560,null,"2,2/4,0","2,5/4,10",64,"500x300",{"v":202179.2,"d":"202,179 ₽"}]
["●","НС-1116572","ZPW 6000/54 L3",5940,710,null,"3,5/5,9","3,70/6,00",71,"600x350",{"v":241279.5066666667,"d":"241,280 ₽"}]
[]
[null,null,"НОВИНКА! Компактные приточные установки ZPE/ZPW-M INT со встроенной автоматикой и Wi-Fi"]
[{"$nulls":3},"Компактные приточные установки ZPW оснащены фильтром класса EU5, вентилятором с вперед загнутыми лопатками, встроенным водяным медно-алюминиевым нагревателем. Корпус из оцинкованной стали толщиной 50 мм. Установки не обладают встроенной автоматикой.",{"$nulls":5},"- Компактные размеры, высота установки от 400 мм"]
[{"$nulls":9},"- Звуко- и теплоизолированный корпус толщиной 50 мм"]
[{"$nulls":9},"- Монтаж в горизонтальном положении"]
[{"$nulls":9},"- Энергоэффективный АС вентилятор"]
[{"$nulls":9},"- Эффективный медно-алюминиевый теплообменник"]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Расход воздуха макс., м³/ч","Макс. давление, Па","Напряжение питания, В \n(50 Гц)","Общая потребляемая мощность, кВт/A"," Потребляемая мощность вентилятора, кВт/А","Уровень звук. давления к окружению, дБ(А)","Присоединительный размер, мм","Розничная цена"]
["●","НС-1616561 ","ZPE-M 600-1,2/1 INT ",600,380,"1/230","1,3/5,9","0,085/0,37",44,160,{"v":131800,"d":"131,800 ₽"}]
["●","НС-1616562 ","ZPE-M 600-2,4/1 INT",600,380,"1/230","2,5/11,2",{"$nulls":3},{"v":151100,"d":"151,100 ₽"}]
["●","НС-1616563 ","ZPE-M 600-5,0/2 INT ",600,380,"3/400","5,1/11,6",{"$nulls":3},{"v":154890,"d":"154,890 ₽"}]
[]
[null,null,"Компактные приточные установки ZPE/ZPW INT со встроенной автоматикой "]
[{"$nulls":3},"Компактные приточные установки ZPE/ZPW INT оснащены фильтром класса G4, высокопроизводительным вентилятором, водяным медно-алюминиевым, или электронагревателем с ТЭНами из нержавеющей стали. Корпус выполнен из листовой оцинкованной стали и имеет толщину 25 мм",{"$nulls":5},"- Интегрированная система управления "]
[{"$nulls":9},"- Концепция \"PLUG & PLAY\""]
[{"$nulls":9},"- Минимальный срок ввода в эксплуатацию"]
[{"$nulls":9},"- Компактные размеры, высота установки до 345 мм"]
[{"$nulls":9},"- Надежная работа в холодном климате"]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Расход воздуха макс., м³/ч","Макс. давление, Па","Напряжение питания, В \n(50 Гц)","Общая потребляемая мощность, кВт/A"," Потребляемая мощность вентилятора, кВт/А","Уровень звук. давления к окружению, дБ(А)","Присоединительный размер, мм","Розничная цена"]
[null,"НС-1425936","ZPE 600-1,2/1 INT",600,380,"1/230","1,3/5,9","0,085/0,37",44,160,{"v":135940.80882352943,"d":"135,941 ₽"}]
[null,"НС-1425947","ZPE 600-2,4/1 INT",null,null,"1/230","2,5/11,2",{"$nulls":3},{"v":137057.7125,"d":"137,058 ₽"}]
[null,"НС-1425948","ZPE 600-5,0/2 INT",null,null,"3/400","5,1/11,6",{"$nulls":3},{"v":139707.06,"d":"139,707 ₽"}]
["●","НС-1425949","ZPE 1200-2,4/1 INT",1200,570,"1/230","2,61/11,2","0,154/0,67",55,200,{"v":140975.49019607843,"d":"140,975 ₽"}]
["●","НС-1425950","ZPE 1200-5,0/2 INT",null,null,"3/400","5,21/11,7",{"$nulls":3},{"v":162554.95333333334,"d":"162,555 ₽"}]
["●","НС-1425952","ZPE 1200-9,0/3 INT",null,null,"3/400","9,21/13,9",{"$nulls":3},{"v":163602.83333333334,"d":"163,603 ₽"}]
["●","НС-1425953","ZPE 1400-6,0/2 INT",1300,700,"3/400","6,29/13,9","0,2/0,9",55,"500х250",{"v":163335.78431372548,"d":"163,336 ₽"}]
["●","НС-1425954","ZPE 1400-9,0/3 INT",null,null,"3/400","9,29/13,9",{"$nulls":3},{"v":186615.1,"d":"186,615 ₽"}]
["●","НС-1425955","ZPE 1400-15,0/3 INT",null,null,"3/400","15,29/23,0",{"$nulls":3},{"v":188207.4666666667,"d":"188,207 ₽"}]
["●","НС-1425956","ZPW 1600/1 INT*",1500,null,"1/230","0,25/0,9",{"$nulls":3},{"v":217733.0266666667,"d":"217,733 ₽"}]
[null,null,"* - Температура воздуха на входе в установку -25˚С, на выходе из установки +20˚С, температура воды 80/60 "]
[null,null,"   - При расходе воздуха 500 м³/ч мощность нагрева составит 8 кВт, при расходе воздуха 1000 м³/ч мощность нагрева составит 16 кВт "]
[]
[null,null,"Приточно-вытяжные установки ZPVP P (подвесное исполнение)"]
[{"$nulls":3},"Компактные приточно-вытяжные установки ZPVP P оснащены фильтрами EU5, энергоэффективными вентиляторами, пластинчатым рекуператором с КПД 65%, электрическим или водяным нагревателем. Корпус из оцинкованной стали толщиной 30 мм.",{"$nulls":5},"- Компактная конструкция"]
[{"$nulls":9},"- Звуко- и теплоизолированный корпус"]
[{"$nulls":9},"- Высокоэффективный пластинчатый рекуператор с КПД 65%"]
[{"$nulls":9},"- Энергоэффективный АС вентилятор"]
[{"$nulls":9},"- Встроенная система автоматики с пультом в комплекте"]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Расход воздуха макс., м³/ч","Макс. давление, Па","Напряжение питания, В \n(50 Гц)","Общая потребляемая мощность, кВт/A","Мощность \nосновного \nнагревателя, кВт","Уровень звук. давления к окружению, дБ(А)","Присоединительный размер, мм","Розничная цена"]
["●","НС-1152156","ZPVP 450 PE",450,515,"230/1","3,8/16,9",2,50,160,{"v":311255.2893333333,"d":"311,255 ₽"}]
["●","НС-1205869","ZPVP 450 PW",{"$nulls":3},"1,78/7,8","*",null,null,{"v":373517.8533333334,"d":"373,518 ₽"}]
["●","НС-1152158","ZPVP 800 PE",670,410,"230/1","5,1/23,1",3,60,250,{"v":327637.1466666667,"d":"327,637 ₽"}]
["●","НС-1205870","ZPVP 800 PW",{"$nulls":3},"2,1/9,5","*",null,null,{"v":379157.91333333333,"d":"379,158 ₽"}]
["●","НС-1171969","ZPVP 1000 PE",1180,700,"400/3","6,7/10,5",6,55,315,{"v":557728.9933333334,"d":"557,729 ₽"}]
["●","НС-1205369","ZPVP 1000 PW",{"$nulls":3},"0,4/1,8","*",null,null,{"v":537230.6113333334,"d":"537,231 ₽"}]
["●","НС-1171970","ZPVP 1500 PE",1700,520,"400/3","9,7/15,2",9,58,"500х250",{"v":614961.7333333333,"d":"614,962 ₽"}]
["●","НС-1205871","ZPVP 1500 PW",{"$nulls":3},"0,46/2","*",null,null,{"v":565505.9066666667,"d":"565,506 ₽"}]
[{"$nulls":7},"*опционально"]
[null,null,"Приточно-вытяжные установки ZPVP H (горизонтальное исполнение)"]
[{"$nulls":3},"Компактные приточно-вытяжные установки ZPVP H оснащены фильтрами EU5, энергоэффективными вентиляторами, пластинчатым рекуператором с КПД 65%, электрическим или водяным нагревателем. Корпус из оцинкованной стали \nтолщиной 50 мм.",{"$nulls":5},"- Компактная конструкция"]
[{"$nulls":9},"- Звуко- и теплоизолированный корпус"]
[{"$nulls":9},"- Высокоэффективный пластинчатый рекуператор с КПД 65%"]
[{"$nulls":9},"- Энергоэффективный АС вентилятор"]
[{"$nulls":9},"- Встроенная система автоматики с пультом в комплекте"]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Расход воздуха макс., м³/ч","Макс. давление, Па","Напряжение питания, В \n(50 Гц)","Общая потребляемая мощность, кВт/ рабочий ток, A","Мощность \nосновного \nнагревателя, кВт","Уровень звук. давления к окружению, дБ(А)","Присоединительный размер, мм","Розничная цена"]
["●","НС-1152161","ZPVP 450 HE",420,550,"1/230","3,8/16,9",2,46,160,{"v":354101.2533333333,"d":"354,101 ₽"}]
["●","НС-1152468","ZPVP 450 HW",null,null,"1/230","1,78/7,8",2.48,null,null,{"v":413912.6,"d":"413,913 ₽"}]
["●","НС-1152166","ZPVP 800 HE",810,400,"1/230","4,8/21,9",3,47,250,{"v":385876.6733333334,"d":"385,877 ₽"}]
["●","НС-1152469","ZPVP 800 HW",null,null,"1/230","1,8/8,2",6.2,null,null,{"v":432949.0866666667,"d":"432,949 ₽"}]
["●","НС-1172044","ZPVP 1000 HE",1250,420,"3/400","6,5/10,5",6,60,315,{"v":540890.4863333334,"d":"540,890 ₽"}]
["●","НС-1172048","ZPVP 1000 HW",null,null,"1/230","0,4/1,8",10,null,null,{"v":551304.0506666667,"d":"551,304 ₽"}]
["●","НС-1152167","ZPVP 1500 HE",1600,550,"3/400","9,7/15,2",9,60,315,{"v":569358.4066666667,"d":"569,358 ₽"}]
["●","НС-1152470","ZPVP 1500 HW",null,null,"1/230","0,46/2",11.1,null,null,{"v":580320.0533333333,"d":"580,320 ₽"}]
["Х","НС-1172046","ZPVP 2000 HE",1940,690,"3/400","16,3/27,3",15,58,400,{"v":587433.8235294117,"d":"587,434 ₽"}]
["Х","НС-1172050","ZPVP 2000 HW",null,null,"1/230","1,1/8,1",18.5,null,null,{"v":621661.7647058823,"d":"621,662 ₽"}]
[]
[null,null,"Приточно-вытяжные установки ZPVP V (вертикальное исполнение)"]
[{"$nulls":3},"Компактные приточно-вытяжные установки ZPVP V оснащены фильтрами EU5, энергоэффективными вентиляторами, пластинчатым рекуператором с КПД 65%, электрическим или водяным нагревателем. Корпус из оцинкованной стали толщиной  30 и 50 мм (зависит от модели).",{"$nulls":5},"- Компактная конструкция"]
[{"$nulls":9},"- Звуко- и теплоизолированный корпус"]
[{"$nulls":9},"- Высокоэффективный пластинчатый рекуператор с КПД 65%"]
[{"$nulls":9},"- Энергоэффективный АС вентилятор"]
[{"$nulls":9},"- Встроенная система автоматики с пультом в комплекте"]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Расход воздуха макс., м³/ч","Макс. давление, Па","Напряжение питания, В \n(50 Гц)","Общая потребляемая мощность, кВт/ рабочий ток, A","Мощность \nосновного \nнагревателя, кВт","Уровень звук. давления к окружению, дБ(А)","Присоединительный размер, мм","Розничная цена"]
["●","НС-1152471","ZPVP 450 VEL",460,360,"1/230","4,2/18,9",2,46,160,{"v":336015.56366666674,"d":"336,016 ₽"}]
["●","НС-1152474","ZPVP 450 VER",{"$nulls":7},{"v":336015.56366666674,"d":"336,016 ₽"}]
[null,"НС-1225309","ZPVP 450 VWL",460,560,null,"1,78/7,8","*",null,null,{"v":387263.57333333336,"d":"387,264 ₽"}]
[null,"НС-1225294","ZPVP 450 VWR",{"$nulls":7},{"v":387263.57333333336,"d":"387,264 ₽"}]
["●","НС-1152475","ZPVP 800 VEL",820,540,"1/230","4,8/21,9",3,47,200,{"v":353700.5933333334,"d":"353,701 ₽"}]
["●","НС-1152477","ZPVP 800 VER",{"$nulls":7},{"v":353700.5933333334,"d":"353,701 ₽"}]
[null,"НС-1225289","ZPVP 800 VWL",820,540,null,"1,8/8,2","*",null,null,{"v":396838.32000000007,"d":"396,838 ₽"}]
[null,"НС-1225288","ZPVP 800 VWR",{"$nulls":7},{"v":396838.32000000007,"d":"396,838 ₽"}]
["●","НС-1172056","ZPVP 1000 VEL",1290,550,"400/3","6,5/10,5",6,60,315,{"v":559526.8266666668,"d":"559,527 ₽"}]
["●","НС-1172054","ZPVP 1000 VER",{"$nulls":7},{"v":559526.8266666668,"d":"559,527 ₽"}]
[null,"НС-1225322","ZPVP 1000 VWL",1290,570,"1/230","0,4/1,8",10,null,null,{"v":462503.1775,"d":"462,503 ₽"}]
[null,"НС-1225319","ZPVP 1000 VWR",{"$nulls":7},{"v":462502.598285,"d":"462,503 ₽"}]
["●","НС-1162790","ZPVP 1500 VEL",1580,650,"400/3","9,7/15,9",9,60,null,{"v":561581.4933333335,"d":"561,581 ₽"}]
["●","НС-1162791","ZPVP 1500 VER",{"$nulls":7},{"v":561581.4933333335,"d":"561,581 ₽"}]
[null,"НС-1225317","ZPVP 1500 VWL",1580,700,"1/230","0,46/2",11.1,null,null,{"v":554020.3200000001,"d":"554,020 ₽"}]
[null,"НС-1225316","ZPVP 1500 VWR",{"$nulls":7},{"v":554020.3200000001,"d":"554,020 ₽"}]
["Х","НС-1170460","ZPVP 2000 VEL",1970,740,"400/3","16,3/27,3",15,58,400,"-"]
["Х","НС-1170461","ZPVP 2000 VER",{"$nulls":7},"-"]
["Х","НС-1225315","ZPVP 2000 VWL",1970,750,"1/230","1,1/8,1",18.5,null,null,"-"]
["Х","НС-1225314","ZPVP 2000 VWR",{"$nulls":7},"-"]
[]
[null,null,"Приточно-вытяжные установки ZPVP P EC (подвесное исполнение)"]
[{"$nulls":3},"Компактные приточно-вытяжные установки ZPVP P EC оснащены фильтрами EU5, энергоэффективными EC вентиляторами, пластинчатым рекуператором с КПД 60%, электрическим или водяным нагревателем. Корпус из оцинкованной стали толщиной 30 мм.",{"$nulls":5},"- Компактная конструкция"]
[{"$nulls":9},"- Звуко- и теплоизолированный корпус"]
[{"$nulls":9},"- Высокоэффективный пластинчатый рекуператор с КПД 60%"]
[{"$nulls":9},"- Энергоэффективный EС вентилятор"]
[{"$nulls":9},"- Встроенная система автоматики с пультом в комплекте"]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Расход воздуха макс., м³/ч","Макс. давление, Па","Напряжение питания, В \n(50 Гц)","Общая потребляемая мощность, кВт/A","Мощность \nосновного \nнагревателя, кВт","Уровень звук. давления к окружению, дБ(А)","Присоединительный размер, мм","Розничная цена"]
[null,"НС-1607590","ZPVP 450 PE EC",480,380,"230/1","3,5/15,5",3,50,160,{"v":403998.8333333333,"d":"403,999 ₽"}]
[null,"НС-1607591","ZPVP 450 PW EC",{"$nulls":3},"1,52/6,6","*",null,null,{"v":391136.62,"d":"391,137 ₽"}]
[null,"НС-1607592","ZPVP 850 PE EC",850,570,"230/1","4,9/21,3",3,58,250,{"v":437263.8866666668,"d":"437,264 ₽"}]
[null,"НС-1607593","ZPVP 850 PW EC",{"$nulls":3},"1,85/8,1","*",null,null,{"v":428408.2733333334,"d":"428,408 ₽"}]
[null,"НС-1607588","ZPVP 1400 PE EC",1400,680,"400/3","10,0/15,5",9,58,"500х250",{"v":819534.62,"d":"819,535 ₽"}]
[null,"НС-1607589","ZPVP 1400 PW EC",null,null,"230/1","1,1/4,8","*",null,null,{"v":633942.9785000001,"d":"633,943 ₽"}]
[null,"НС-1593239","ZPVP 2200 PE EC",2000,740,"400/3","16,3/27,5",15,60,"500х250",{"v":850334.0733333335,"d":"850,334 ₽"}]
[null,"НС-1601830","ZPVP 2200 PW EC",null,null,"230/1","1,1/4,8","*",null,null,{"v":859179.4133333334,"d":"859,179 ₽"}]
[{"$nulls":7},"*опционально"]
[null,null,"Приточно-вытяжные установки ZPVP H EC (горизонтальное исполнение)"]
[{"$nulls":3},"Компактные приточно-вытяжные установки ZPVP H оснащены фильтрами EU5, энергоэффективными ЕС вентиляторами, пластинчатым рекуператором с КПД 60%, электрическим или водяным нагревателем. Корпус из оцинкованной стали \nтолщиной 50 мм.",{"$nulls":5},"- Компактная конструкция"]
[{"$nulls":9},"- Звуко- и теплоизолированный корпус"]
[{"$nulls":9},"- Высокоэффективный пластинчатый рекуператор с КПД 60%"]
[{"$nulls":9},"- Энергоэффективный ЕС вентилятор"]
[{"$nulls":9},"- Встроенная система автоматики с пультом в комплекте"]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Расход воздуха макс., м³/ч","Макс. давление, Па","Напряжение питания, В \n(50 Гц)","Общая потребляемая мощность, кВт/ рабочий ток, A","Мощность \nосновного \nнагревателя, кВт","Уровень звук. давления к окружению, дБ(А)","Присоединительный размер, мм","Розничная цена"]
[null,null,"ZPVP 450 HE EC",480,380,"230/1","3,8/17,9",2,50,160,{"v":349347.72237,"d":"349,348 ₽"}]
[null,null,"ZPVP 450 HW EC",{"$nulls":3},"1,52/6,6","*",null,null,{"v":527278.8333333334,"d":"527,279 ₽"}]
[null,null,"ZPVP 850 HE EC",850,570,"230/1","4,6/22,9",3,58,250,{"v":370925.199,"d":"370,925 ₽"}]
[null,null,"ZPVP 850 HW EC",{"$nulls":3},"1,85/8,1","*",null,null,{"v":547763.8600000001,"d":"547,764 ₽"}]
[null,null,"ZPVP 1400 HE EC",1400,680,"400/3","9,3/18,8",9,58,315,{"v":597354.5465,"d":"597,355 ₽"}]
[null,null,"ZPVP 1400 HW EC",null,null,"230/1","1,1/4,8","*",null,null,{"v":676499,"d":"676,499 ₽"}]
[null,null,"ZPVP 2200 HE EC",2000,740,"400/3","16,3/27,9",15,60,400,{"v":676673.0995000001,"d":"676,673 ₽"}]
[null,null,"ZPVP 2200 HW EC",null,null,"230/1","1,1/4,8","*",null,null,{"v":879684.9866666666,"d":"879,685 ₽"}]
[]
[null,null,"Приточно-вытяжные установки ZPVP V EC (вертикальное исполнение)"]
[{"$nulls":3},"Компактные приточно-вытяжные установки ZPVP V оснащены фильтрами EU5, энергоэффективными ЕС вентиляторами, пластинчатым рекуператором с КПД 60%, электрическим или водяным нагревателем. Корпус из оцинкованной стали толщиной  30 и 50 мм (зависит от модели).",{"$nulls":5},"- Компактная конструкция"]
[{"$nulls":9},"- Звуко- и теплоизолированный корпус"]
[{"$nulls":9},"- Высокоэффективный пластинчатый рекуператор с КПД 60%"]
[{"$nulls":9},"- Энергоэффективный ЕС вентилятор"]
[{"$nulls":9},"- Встроенная система автоматики с пультом в комплекте"]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Расход воздуха макс., м³/ч","Макс. давление, Па","Напряжение питания, В \n(50 Гц)","Общая потребляемая мощность, кВт/ рабочий ток, A","Мощность \nосновного \nнагревателя, кВт","Уровень звук. давления к окружению, дБ(А)","Присоединительный размер, мм","Розничная цена"]
[null,"НС-1638643","ZPVP 450 VEL EC",480,380,"230/1","4,7/20,9",3,49,160,{"v":347890.1501,"d":"347,890 ₽"}]
[null,"НС-1638644","ZPVP 450 VER EC",{"$nulls":7},{"v":397882.0906666667,"d":"397,882 ₽"}]
[null,"НС-1638645","ZPVP 450 VWL EC",480,380,null,"1,5/6,5","*",null,null,{"v":381795.23209999996,"d":"381,795 ₽"}]
[null,"НС-1638646","ZPVP 450 VWR EC",{"$nulls":7},{"v":334640.009,"d":"334,640 ₽"}]
[null,"НС-1638647","ZPVP 850 VEL EC",850,530,"230/1","4,8/21,9",3,59,200,{"v":370180.5945,"d":"370,181 ₽"}]
[null,"НС-1638648","ZPVP 850 VER EC",{"$nulls":7},{"v":370180.5945,"d":"370,181 ₽"}]
[null,"НС-1638649","ZPVP 850 VWL EC",850,530,null,"1,55/6,7","*",null,null,{"v":414994.8175,"d":"414,995 ₽"}]
[null,"НС-1638650","ZPVP 850 VWR EC",{"$nulls":7},{"v":414994.70292999997,"d":"414,995 ₽"}]
[null,"НС-1638651","ZPVP 1400 VEL EC ",1400,680,"400/3","9,7/16,3",9,55,315,{"v":766380.3933333334,"d":"766,380 ₽"}]
[null,"НС-1638652","ZPVP 1400 VER EC ",{"$nulls":7},{"v":766380.3933333334,"d":"766,380 ₽"}]
[null,"НС-1638653","ZPVP 1400 VWL EC ",1400,680,"230/1","1,0/2,0","*",null,null,{"v":635083.3122578334,"d":"635,083 ₽"}]
[null,"НС-1638654","ZPVP 1400 VWR EC ",{"$nulls":7},{"v":635082.7266666667,"d":"635,083 ₽"}]
["●","НС-1617462","ZPVP 2200 VEL EC ",2000,740,"400/3","16,3/27,3",15,60,null,{"v":830259.9800000001,"d":"830,260 ₽"}]
["●","НС-1638655","ZPVP 2200 VER EC ",{"$nulls":7},{"v":830259.9800000001,"d":"830,260 ₽"}]
[null,"НС-1638656","ZPVP 2200 VWL EC ",2000,470,"230/1","1,0/2,5","*",null,null,{"v":676122.125,"d":"676,122 ₽"}]
[null,"НС-1638657","ZPVP 2200 VWR EC ",{"$nulls":7},{"v":676122.0656826666,"d":"676,122 ₽"}]
[]
[null,null,"Приточно-вытяжные установки ZPVR H EC (горизонтальное исполнение)"]
[{"$nulls":3},"Компактные приточно-вытяжные установки ZPVP H оснащены фильтрами EU5, энергоэффективными ЕС вентиляторами, роторным регенератором с КПД 78%, электрическим или водяным нагревателем. Корпус из оцинкованной стали \nтолщиной 50 мм.",{"$nulls":5},"- Компактная конструкция"]
[{"$nulls":9},"- Звуко- и теплоизолированный корпус"]
[{"$nulls":9},"- Высокоэффективный роторный регенератор с КПД 78%"]
[{"$nulls":9},"- Энергоэффективный ЕС вентилятор"]
[{"$nulls":9},"- Встроенная система автоматики с пультом в комплекте"]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Расход воздуха макс., м³/ч","Макс. давление, Па","Напряжение питания, В \n(50 Гц)","Общая потребляемая мощность, кВт/ рабочий ток, A","Мощность \nосновного \nнагревателя, кВт","Уровень звук. давления к окружению, дБ(А)","Присоединительный размер, мм","Розничная цена"]
[null,"НС-1430973","ZPVR 450 HE EC",490,680,"230/1","2,0/10,2",1.5,49,200,{"v":420323.16000000003,"d":"420,323 ₽"}]
[null,"НС-1430969","ZPVR 450 HW EC",{"$nulls":3},"0,5/3,4","*",null,null,{"v":436092.7266666667,"d":"436,093 ₽"}]
[null,"НС-1430974","ZPVR 850 HE EC",920,900,"230/1","2,6/12,6",2,55,250,{"v":458303.6733333334,"d":"458,304 ₽"}]
[null,"НС-1430970","ZPVR 850 HW EC",{"$nulls":3},"0,5/3,7","*",null,null,{"v":469398.87333333335,"d":"469,399 ₽"}]
[null,"НС-1430975","ZPVR 1400 HE EC",1700,900,"400/3","7,3/17,2",6,57,315,{"v":596562.1933333334,"d":"596,562 ₽"}]
[null,"НС-1430971","ZPVR 1400 HW EC",null,null,"230/1","1,1/8,0","*",null,null,{"v":584982.1992,"d":"584,982 ₽"}]
[null,"НС-1430976","ZPVR 2200 HE EC",2500,850,"400/3","13,4/28,2",12,60,315,{"v":596295.0866666667,"d":"596,295 ₽"}]
[null,"НС-1430972","ZPVR 2200 HW EC",null,null,"230/1","1,3/10,0","*",null,null,{"v":595072.5600000002,"d":"595,073 ₽"}]
[]
[]
[null,null,"Сменные фильтры для компактных установок ZILON*"]
["Признак наличия","НС-код","Модель",null,"Тип фильтра",null,"Класс очистки","Кол-во фильтров","Описание",null,"Розничная цена"]
[null,"НС-1169284","Сменный фильтр ZPE 500",null,"Карманный",null,"EU5","1 (только приток)","для ZPE 500",null,{"v":2407.666666666667,"d":"2,408 ₽"}]
[null,"НС-1169288","Сменный фильтр ZPE 800",{"$nulls":5},"для ZPE 800",null,{"v":2418,"d":"2,418 ₽"}]
[null,"НС-1455721","Сменный фильтр ZPE 600 INT ",null,"Кассетный ",null,"G4",null,"Для ZPE 600 INT ",null,{"v":2955,"d":"2,955 ₽"}]
[null,"НС-1455722","Сменный фильтр ZPE 1200 INT",{"$nulls":5},"Для ZPE 1200 INT",null,{"v":3455,"d":"3,455 ₽"}]
[null,"НС-1455723","Сменный фильтр ZPE 1400 INT",{"$nulls":5},"Для ZPE 1400 INT",null,{"v":2555,"d":"2,555 ₽"}]
[null,"НС-1455724","Сменный фильтр ZPW 1600 INT",{"$nulls":5},"Для ZPW 1600 INT",null,{"v":2555,"d":"2,555 ₽"}]
[null,"НС-1169289","Сменный фильтр ZPE/ZPW 2000",null,"Карманный",null,"EU5",null,"для ZPE/ZPW 2000",null,{"v":5178.24,"d":"5,178 ₽"}]
[null,"НС-1169307","Сменный фильтр ZPE/ZPW 3000",{"$nulls":5},"для ZPE/ZPW 2000",null,{"v":5883.552,"d":"5,884 ₽"}]
[null,"НС-1169308","Сменный фильтр ZPE/ZPW 4000",{"$nulls":5},"для ZPE/ZPW 2000",null,{"v":7343.279999999999,"d":"7,343 ₽"}]
[null,"НС-1169310","Сменный фильтр ZPE/ZPW 6000",{"$nulls":5},"для ZPE/ZPW 2000",null,{"v":9026.208,"d":"9,026 ₽"}]
[null,"НС-1234055","Комплект фильтров для ZPVP 450 P",{"$nulls":3},"EU5 (приток)\nEU5 (вытяжка)","2 (приток + вытяжка)","для  ZPVP 450 P",null,{"v":4722.333333333334,"d":"4,722 ₽"}]
[null,"НС-1293313","Комплект фильтров для ZPVP 800 P",{"$nulls":5},"для  ZPVP 800 P",null,{"v":4954.833333333334,"d":"4,955 ₽"}]
[null,"НС-1242333","Комплект фильтров для ZPVP 1000 P",{"$nulls":5},"для  ZPVP 1000 P",null,{"v":7548.500000000001,"d":"7,549 ₽"}]
[null,"НС-1225812","Комплект фильтров для ZPVP 1500 P",{"$nulls":5},"для  ZPVP 1500 P",null,{"v":9124.333333333334,"d":"9,124 ₽"}]
[null,"НС-1281420","Комплект фильтров для ZPVP 450 H",{"$nulls":5},"для  ZPVP 450 H",null,{"v":5295.833333333334,"d":"5,296 ₽"}]
[null,"НС-1261975","Комплект фильтров для ZPVP 800 H",{"$nulls":5},"для  ZPVP 800 H",null,{"v":6039.833333333334,"d":"6,040 ₽"}]
[null,"НС-1308799","Комплект фильтров для ZPVP 1000 H",{"$nulls":5},"для  ZPVP 1000 H",null,{"v":8137.5,"d":"8,138 ₽"}]
[null,"НС-1222770","Комплект фильтров для ZPVP 1500 H",{"$nulls":5},"для  ZPVP 1500 H",null,{"v":10485.75,"d":"10,486 ₽"}]
[null,"НС-1339971","Комплект фильтров для ZPVP 2000 H",{"$nulls":5},"для  ZPVP 2000 H",null,{"v":10591.666666666668,"d":"10,592 ₽"}]
[null,null,"Комплект фильтров для ZPVP 450 V",{"$nulls":5},"для  ZPVP 450 V",null,{"v":5546.25,"d":"5,546 ₽"}]
[null,"НС-1232673","Комплект фильтров для ZPVP 800 V",{"$nulls":5},"для  ZPVP 800 V",null,{"v":5799.583333333334,"d":"5,800 ₽"}]
[null,"НС-1344046 ","Комплект фильтров для ZPVP 1000 V",{"$nulls":5},"для  ZPVP 1000 V",null,{"v":5474.083333333334,"d":"5,474 ₽"}]
[null,"НС-1308801","Комплект фильтров для ZPVP 1500 V",{"$nulls":5},"для  ZPVP 1500 V",null,{"v":8669.666666666668,"d":"8,670 ₽"}]
[null,"НС-1290768","Комплект фильтров для ZPVP 2000 V",{"$nulls":5},"для  ZPVP 2000 V",null,{"v":13699.416666666666,"d":"13,699 ₽"}]
[null,null,"*эксплуатация установок с неоригинальными фильтрующими вставками не допускается"]
[null,null,"● - Модели, поддерживаемые на складе в Москве"]
[null,null,"Х - Модели, поставок по которым нет, распродаются остатки, наличие уточняйте"]

{"sheet":"ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ","index":9,"n_rows":244,"n_cols":11,"rows_kept":244,"merged":[[0,9,0,10],[2,3,6,7],[7,3,7,9],[8,3,8,9],[9,3,9,9],[12,2,18,2],[12,3,18,8],[19,5,19,6],[19,7,19,9],[20,3,22,3],[20,5,21,6],[20,7,20,9],[21,7,21,9],[22,5,22,6],[22,7,22,9],[23,3,28,3],[23,5,23,6],[23,7,23,9],[24,5,24,6],[24,7,24,9],[25,5,25,6],[25,7,25,9],[26,5,26,6],[26,7,26,9],[27,5,27,6],[27,7,27,9],[28,5,28,6],[28,7,28,9],[29,3,34,3],[29,5,29,6],[29,7,29,9],[30,5,30,6],[30,7,30,9],[31,5,31,6],[31,7,31,9],[32,5,32,6],[32,7,32,9],[33,5,33,6],[33,7,33,9],[34,5,34,6],[34,7,34,9],[37,2,43,2],[37,3,43,8],[44,5,44,6],[44,7,44,9],[45,3,47,3],[45,5,45,6],[45,7,45,9],[46,5,46,6],[46,7,46,9],[47,5,47,6],[47,7,47,9],[48,3,50,3],[48,5,48,6],[48,7,48,9],[49,5,49,6],[49,7,49,9],[50,5,50,6],[50,7,50,9],[51,3,53,3],[51,5,51,6],[51,7,51,9],[52,5,52,6],[52,7,52,9],[53,5,53,6],[53,7,53,9],[55,3,59,7],[60,5,60,6],[60,7,60,9],[61,3,66,3],[61,5,64,6],[61,7,61,9],[62,7,62,9],[63,7,64,9],[65,4,67,4],[65,5,66,6],[65,7,65,9],[66,7,66,9],[67,3,72,3],[67,5,70,6],[67,7,67,9],[68,7,68,9],[69,7,70,9],[71,4,73,4],[71,5,72,6],[71,7,71,9],[72,7,72,9],[73,3,78,3],[73,5,76,6],[73,7,73,9],[74,7,74,9],[75,7,76,9],[77,4,79,4],[77,5,78,6],[77,7,77,9],[78,7,78,9],[79,3,84,3],[79,5,82,6],[79,7,79,9],[80,7,80,9],[81,7,82,9],[83,5,84,6],[83,7,83,9],[84,7,84,9],[87,3,91,7],[92,5,92,6],[92,7,92,9],[93,3,97,3],[93,4,95,4],[93,5,94,6],[93,7,93,9],[94,7,94,9],[95,5,95,6],[95,7,95,9],[96,4,97,4],[96,5,96,6],[96,7,96,9],[97,5,97,6],[97,7,97,9],[98,3,105,3],[98,4,101,4],[98,5,98,6],[98,7,98,9],[99,5,100,6],[99,7,99,9],[100,7,100,9],[101,5,102,6],[101,7,101,9],[102,4,105,4],[102,7,102,9],[103,5,103,6],[103,7,103,9],[104,5,104,6],[104,7,104,9],[105,5,106,6],[105,7,105,9],[106,3,112,3],[106,4,108,4],[106,7,106,9],[107,5,107,6],[107,7,107,9],[108,5,109,6],[108,7,108,9],[109,4,112,4],[109,7,109,9],[110,5,111,6],[110,7,110,9],[111,7,111,9],[112,5,113,6],[112,7,112,9],[113,3,117,3],[113,4,115,4],[113,7,113,9],[114,5,114,6],[114,7,114,9],[115,5,116,6],[115,7,115,9],[116,4,117,4],[116,7,116,9],[117,5,117,6],[117,7,117,9],[118,3,120,3],[118,5,119,6],[118,7,118,9],[119,4,120,4],[119,7,119,9],[120,5,120,6],[120,7,120,9],[121,3,123,3],[121,5,122,6],[121,7,121,9],[122,4,123,4],[122,7,122,9],[123,5,123,6],[123,7,123,9],[126,3,130,7],[131,5,131,6],[131,7,131,9],[132,3,136,3],[132,5,135,6],[132,7,132,9],[133,7,133,9],[134,7,135,9],[136,4,137,4],[136,5,136,6],[136,7,136,9],[137,3,141,3],[137,5,140,6],[137,7,137,9],[138,7,138,9],[139,7,140,9],[141,5,141,6],[141,7,141,9],[144,3,148,7],[149,5,149,6],[149,7,149,9],[150,3,155,3],[150,4,151,4],[150,5,153,6],[150,7,150,9],[151,7,151,9],[152,4,153,4],[152,7,152,9],[153,7,153,9],[154,4,157,4],[154,5,155,6],[154,7,154,9],[155,7,155,9],[156,3,161,3],[156,5,159,6],[156,7,156,9],[157,7,157,9],[158,4,159,4],[158,7,158,9],[159,7,159,9],[160,4,163,4],[160,5,161,6],[160,7,160,9],[161,7,161,9],[162,3,167,3],[162,5,165,6],[162,7,162,9],[163,7,163,9],[164,4,165,4],[164,7,164,9],[165,7,165,9],[166,4,169,4],[166,5,167,6],[166,7,166,9],[167,7,167,9],[168,3,173,3],[168,5,171,6],[168,7,168,9],[169,7,169,9],[170,4,171,4],[170,7,170,9],[171,7,171,9],[172,4,173,4],[172,5,173,6],[172,7,172,9],[173,7,173,9],[176,3,180,7],[181,5,181,6],[181,7,181,9],[182,3,192,3],[182,5,182,6],[182,7,182,9],[183,4,185,4],[183,5,183,6],[183,7,183,9],[184,5,187,6],[184,7,184,9],[185,7,185,9],[186,4,187,4],[186,7,186,9],[187,7,187,9],[188,4,191,4],[188,5,188,6],[188,7,188,9],[189,5,189,6],[189,7,189,9],[190,5,191,6],[190,7,190,9],[191,7,191,9],[192,5,195,6],[192,7,192,9],[193,3,195,3],[193,7,193,9],[194,4,195,4],[194,7,194,9],[195,7,195,9],[196,4,199,4],[196,5,196,6],[196,7,196,9],[197,3,201,3],[197,5,198,6],[197,7,197,9],[198,7,198,9],[199,5,199,6],[199,7,199,9],[200,4,201,4],[200,5,205,6],[200,7,200,9],[201,7,201,9],[202,3,207,3],[202,4,203,4],[202,7,202,9],[203,7,203,9],[204,4,205,4],[204,7,204,9],[205,7,205,9],[206,4,209,4],[206,5,207,6],[206,7,206,9],[207,7,207,9],[208,3,213,3],[208,5,211,6],[208,7,208,9],[209,7,209,9],[210,4,211,4],[210,7,210,9],[211,7,211,9],[212,4,215,4],[212,5,213,6],[212,7,212,9],[213,7,213,9],[214,3,219,3],[214,5,217,6],[214,7,214,9],[215,7,215,9],[216,4,217,4],[216,7,216,9],[217,7,217,9],[218,4,219,4],[218,5,219,6],[218,7,218,9],[219,7,219,9],[222,3,226,7],[227,5,227,6],[227,7,227,8],[228,3,236,3],[228,4,230,4],[228,5,230,6],[228,7,228,8],[228,9,230,9],[229,7,229,8],[230,7,230,8],[231,4,233,4],[231,5,236,6],[231,9,236,9],[233,7,233,8],[235,4,236,4],[236,7,236,8],[237,5,237,6],[237,7,237,8],[240,2,240,5],[240,6,240,9],[241,2,241,5],[241,6,241,9]]}
[null,null,"ПРАЙС-ЛИСТ 2024 - ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ",{"$nulls":5},"ЦЕНЫ С ",{"$f":"СОДЕРЖАНИЕ!C11","v":"2023-07-10"}]
[null,null,"Позиционеры"]
[{"$nulls":3},"Позиционеры предназначены для работы с электроприводами с плавным управлением. Позиционеры модели FGEB-AB-5 предназначены для открытой установки, а FGEB-EB-5 — для скрытой установки. Позиционеры должны устанавливаться в сухой среде, свободной от агрессивных веществ.",{"$nulls":5},"- Простой монтаж, не требуется обслуживание"]
[{"$nulls":9},"- Для скрытой или открытой установки"]
[{"$nulls":9},"- Параллельное управление до 10 приводами"]
[{"$nulls":9},"- Защита от перегрузки по току и обратной полярности"]
[{"$nulls":9},"- Сделано в Германии"]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Тип монтажа",{"$nulls":6},"Розничная цена"]
[null,"НС-0006226","FGEB-AB-5 Позиционер","для открытой установки",{"$nulls":6},{"v":74.949,"d":"74.9 €"}]
[null,"НС-0006227","FGEB-EB-5 Позиционер","для скрытой установки",{"$nulls":6},{"v":64.6435125,"d":"64.6 €"}]
[]
[null,null,"Электроприводы LAMPRECHT без возвратной пружины NEW"]
[{"$nulls":3},"Приводы предназначены для управления воздушными клапанами в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Приводы должны устанавливаться в сухой среде, свободной от агрессивных веществ.",{"$nulls":5},"- Простой монтаж"]
[{"$nulls":9},"- Широкий модельный ряд"]
[{"$nulls":9},"- Возможность изменения направления вращения\n"]
[{"$nulls":9},"- Возможность ограничения угла поворота\n"]
[{"$nulls":9},"- Высокая надежность (более 70 000 циклов)"]
[{"$nulls":9},"- Степень защиты IP 54\n"]
[{"$nulls":9},"- Дополнительные опции: вспомогательные переключатели \n"]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Крутящий момент, Нм","Напряжение питания, В","Тип управления",null,"Особенности привода",null,null,"Розничная цена"]
["●","НС-1454026","LB220-04NS",4,"230В AC","2/3\nпозиционное",{"$nulls":4},{"v":6897.38825097,"d":"6,897 ₽"}]
["●","НС-1454023","LB24-04NS",null,"24В AC/DC",{"$nulls":5},{"v":6446.000050701121,"d":"6,446 ₽"}]
["●","НС-1454025","LB24-04NS-U",null,"24В AC/DC","Плавное",null," наличие обратной связи",null,null,{"v":8685,"d":"8,685 ₽"}]
["●","НС-1454029","LB24-08NS-2SW",8,"24В AC/DC","2/3 \nпозиционное",null,"2 вспомогательных переключателя ",null,null,{"v":9091.5339537792,"d":"9,092 ₽"}]
["●","НС-1454030","LB24-08NS-U-2SW",null,"24В AC/DC","Плавное 0(2)-10В/0(4)-20мА ",null,"наличие обратной связи и 2-х вспомогательных переключателей",null,null,{"v":10074.17594908368,"d":"10,074 ₽"}]
["●","НС-1454028","LB220-08NS-2SW",null,"230В AC","2/3 \nпозиционное",null,"2 вспомогательных переключателя ",null,null,{"v":9350.17818118272,"d":"9,350 ₽"}]
["●","НС-1516460","LB24-08NS",null,"24В AC/DC","2/3 \nпозиционное",{"$nulls":4},{"v":9091.5339537792,"d":"9,092 ₽"}]
["●","НС-1516462","LB24-08NS-U",null,"24В AC/DC","Плавное 0(2)-10В/0(4)-20мА ",null,"наличие обратной связи ",null,null,{"v":10074.17594908368,"d":"10,074 ₽"}]
["●","НС-1516446","LB220-08NS",null,"230В AC","2/3 \nпозиционное",{"$nulls":4},{"v":9350.17818118272,"d":"9,350 ₽"}]
["●","НС-1454031","LB24-16NS-2SW",16,"24В AC/DC","2/3 \nпозиционное",null,"2 вспомогательных переключателя ",null,null,{"v":10227.9756980016,"d":"10,228 ₽"}]
["●","НС-1454039","LB24-16NS-U-2SW",null,"24В AC/DC","Плавное 0(2)-10В/0(4)-20мА ",null,"наличие обратной связи и 2-х вспомогательных переключателей",null,null,{"v":11787.471178519681,"d":"11,787 ₽"}]
["●","НС-1454038","LB220-16NS-2SW",null,"230В AC","2/3 \nпозиционное",null,"2 вспомогательных переключателя ",null,null,{"v":11075.336291849762,"d":"11,075 ₽"}]
["●","НС-1516463","LB24-16NS",null,"24В AC/DC","2/3 \nпозиционное",{"$nulls":4},{"v":10227.9756980016,"d":"10,228 ₽"}]
["●","НС-1516465","LB24-16NS-U",null,"24В AC/DC","Плавное 0(2)-10В/0(4)-20мА ",null,"наличие обратной связи",null,null,{"v":11787.471178519681,"d":"11,787 ₽"}]
["●","НС-1516453","LB220-16NS",null,"230В AC","2/3 \nпозиционное",{"$nulls":4},{"v":11075.336291849762,"d":"11,075 ₽"}]
[]
[null,null,"Электроприводы LAMPRECHT с возвратной пружиной NEW"]
[{"$nulls":3},"Приводы предназначены для управления воздушными клапанами в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Приводы должны устанавливаться в сухой среде, свободной от агрессивных веществ.",{"$nulls":5},"- Простой монтаж"]
[{"$nulls":9},"- Широкий модельный ряд"]
[{"$nulls":9},"- Возможность изменения направления вращения\n"]
[{"$nulls":9},"- Возможность ограничения угла поворота\n"]
[{"$nulls":9},"- Высокая надежность (более 70 000 циклов)"]
[{"$nulls":9},"- Степень защиты IP 54\n"]
[{"$nulls":9},"- Дополнительные опции: вспомогательные переключатели \n"]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Крутящий момент, Нм","Напряжение питания, В","Тип управления",null,"Особенности привода",null,null,"Розничная цена"]
["●","НС-1454041","LB220-03SR",2.5,"230В AC","On/off",{"$nulls":4},{"v":10196.81474941584,"d":"10,197 ₽"}]
["●","НС-1454040","LB24-03SR ",null,"24В AC/DC","On/off",{"$nulls":4},{"v":9587.213028691202,"d":"9,587 ₽"}]
["●","НС-1454042","LB24-03SR-U",null,"24В AC/DC","Плавное",null," наличие обратной связи",null,null,{"v":14406.995853734403,"d":"14,407 ₽"}]
["●","НС-1454046","LB220-05SR",5,"230В AC","On/off",{"$nulls":4},{"v":10888.62122458656,"d":"10,889 ₽"}]
["●","НС-1454043","LB24-05SR",null,"24В AC/DC","On/off",{"$nulls":4},{"v":10990.151893526401,"d":"10,990 ₽"}]
["●","НС-1454049","LB24-05SR-U",null,"24В AC/DC","Плавное",null," наличие обратной связи",null,null,{"v":11154,"d":"11,154 ₽"}]
["●","НС-1454054","LB220-10SR",10,"110V-250VAC","On/off",{"$nulls":4},{"v":14793.848309278079,"d":"14,794 ₽"}]
["●","НС-1454052","LB24-10SR ",null,"24В AC/DC","On/off",{"$nulls":4},{"v":14299.86790984752,"d":"14,300 ₽"}]
["●","НС-1454056","LB24-10SR-U",null,"24В AC/DC","Плавное",null," наличие обратной связи",null,null,{"v":20827.48792507488,"d":"20,827 ₽"}]
[null,null,"Электроприводы Lufberg с возвратной пружиной"]
[{"$nulls":3},"Приводы предназначены для управления воздушными клапанами в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Приводы должны устанавливаться в сухой среде, свободной от агрессивных веществ.",{"$nulls":5},"- Простой монтаж"]
[{"$nulls":9},"- Широкий модельный ряд"]
[{"$nulls":9},"- Соответствие стандартам ISO, CE, EAC"]
[{"$nulls":9},"- Высокая надежность (более 60 000 циклов)"]
[{"$nulls":9},"- Широкий диапазон рабочих температур (-30°С до +50°С)"]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Крутящий момент, Нм","Напряжение питания, В","Тип управления",null,"Особенности привода",null,null,"Розничная цена"]
[null,"НС-1443827","DA03S24",3,"24В AC/DC","2/3-позиционное",{"$nulls":4},{"v":10577.385,"d":"10,577 ₽"}]
[null,"НС-1443828","DA03S220",null,"230В AC",{"$nulls":5},{"v":10809.855,"d":"10,810 ₽"}]
[null,"НС-1443875","DA03S24S",null,"24В AC/DC",null,null,"2 вспомогательных переключателя ",null,null,{"v":11042.325,"d":"11,042 ₽"}]
[null,"НС-1443876","DA03S220S",null,"230В AC",{"$nulls":5},{"v":11511.914400000001,"d":"11,512 ₽"}]
[null,"НС-1443877","DA03S24P",null,"24В AC/DC","Плавное 2-10В DC",{"$nulls":4},{"v":12971.826,"d":"12,972 ₽"}]
[null,"НС-1443878","DA03S24PS",{"$nulls":4},"1 вспомогательный переключатель",null,null,{"v":15807.960000000003,"d":"15,808 ₽"}]
[null,"НС-1443879","DA05S24",5,null,"2/3-позиционное",{"$nulls":4},{"v":11508,"d":"11,508 ₽"}]
["●","НС-1443880","DA05S220",null,"230В AC",{"$nulls":5},{"v":11508,"d":"11,508 ₽"}]
[null,"НС-1443881","DA05S24S",null,"24В AC/DC",null,null,"2 вспомогательных переключателя ",null,null,{"v":12785.85,"d":"12,786 ₽"}]
[null,"НС-1443882","DA05S220S",null,"230В AC",{"$nulls":5},{"v":12785.85,"d":"12,786 ₽"}]
["●","НС-1443883","DA05S24P",null,"24В AC/DC","Плавное 2-10В DC",{"$nulls":4},{"v":13942,"d":"13,942 ₽"}]
[null,"НС-1443884","DA05S24PS",{"$nulls":4},"1 вспомогательный переключатель",null,null,{"v":16838.607027375,"d":"16,839 ₽"}]
[null,"НС-1443885","DA10S24",10,null,"2/3-позиционное",{"$nulls":4},{"v":15226.785000000002,"d":"15,227 ₽"}]
["●","НС-1443887","DA10S220",null,"230В AC",{"$nulls":5},{"v":15691.725,"d":"15,692 ₽"}]
[null,"НС-1443889","DA10S24S",null,"24В AC/DC",null,null,"2 вспомогательных переключателя ",null,null,{"v":16389.135000000002,"d":"16,389 ₽"}]
[null,"НС-1443890","DA10S220S",null,"230В AC",{"$nulls":5},{"v":16854.075,"d":"16,854 ₽"}]
[null,"НС-1443892","DA10S24P",null,"24В AC/DC","Плавное 2-10В DC",{"$nulls":4},{"v":23168.01250575,"d":"23,168 ₽"}]
[null,"НС-1443893","DA10S24PS",{"$nulls":4},"2 вспомогательных переключателя ",null,null,{"v":24242.817209625002,"d":"24,243 ₽"}]
[null,"НС-1443896","DA15S24",15,null,"2/3-позиционное",{"$nulls":4},{"v":20051.0788645125,"d":"20,051 ₽"}]
["●","НС-1443897","DA15S220",null,"230В AC",{"$nulls":5},{"v":22523.129683425002,"d":"22,523 ₽"}]
[null,"НС-1443898","DA15S24S",null,"24В AC/DC",null,null,"2 вспомогательных переключателя ",null,null,{"v":23347.146623062497,"d":"23,347 ₽"}]
[null,"НС-1443899","DA15S220S",null,"230В AC",{"$nulls":5},{"v":25819.197441975,"d":"25,819 ₽"}]
[null,"НС-1443900","DA15S24P",null,"24В AC/DC","Плавное 2-10В DC",{"$nulls":4},{"v":24481.662699375003,"d":"24,482 ₽"}]
[null,"НС-1443901","DA15S24PS",null,"230В AC",null,null,"2 вспомогательных переключателя ",null,null,{"v":25675.890148125,"d":"25,676 ₽"}]
[]
[null,null,"Электроприводы Lufberg без возвратной пружины"]
[{"$nulls":3},"Приводы предназначены для управления воздушными и водяными клапанами в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Приводы должны устанавливаться в сухой среде, свободной от агрессивных веществ.",{"$nulls":5},"- Простой монтаж"]
[{"$nulls":9},"- Широкий модельный ряд"]
[{"$nulls":9},"- Соответствие стандартам ISO, CE, EAC"]
[{"$nulls":9},"- Высокая надежность (более 60 000 циклов)"]
[{"$nulls":9},"- Широкий диапазон рабочих температур (-30°С до +50°С)"]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Крутящий момент, Нм","Напряжение питания, В","Тип управления",null,"Особенности привода",null,null,"Розничная цена"]
["●","НС-1443754","DA02N220",2,"230В AC","2/3-позиционное",{"$nulls":4},{"v":6741.63,"d":"6,742 ₽"}]
[null,"НС-1443755","DA02N220S",{"$nulls":4},"1 вспомогательный переключатель",null,null,{"v":7322.805000000001,"d":"7,323 ₽"}]
[null,"НС-1443756","DA02N220PI",null,null,"Плавное 0(2)-10В/0(4)-20мА DC",null,"Обратная связь",null,null,{"v":9415.035,"d":"9,415 ₽"}]
[null,"НС-1443757","DA02N24",null,"24В AC/DC","2/3-позиционное",{"$nulls":4},{"v":6392.925,"d":"6,393 ₽"}]
[null,"НС-1443758","DA02N24P",null,null,"Плавное 2-10В DC",{"$nulls":4},{"v":7439.04,"d":"7,439 ₽"}]
["●","НС-1443759","DA04N220",4,"230В AC","2/3-позиционное",{"$nulls":4},{"v":7206.570000000001,"d":"7,207 ₽"}]
[null,"НС-1443760","DA04N220PI",null,null,"Плавное 0(2)-10В/0(4)-20мА DC",null,"Обратная связь",null,null,{"v":9763.74,"d":"9,764 ₽"}]
[null,"НС-1443761","DA04N220PIS",{"$nulls":4},"Обратная связь, 2 вспомогательных переключателя",null,null,{"v":11507.265,"d":"11,507 ₽"}]
[null,"НС-1443762","DA04N220S",null,null,"2/3-позиционное",null,"2 вспомогательных переключателя",null,null,{"v":8950.095000000001,"d":"8,950 ₽"}]
[null,"НС-1443763","DA04N24",null,"24В AC/DC",{"$nulls":5},{"v":6741.630000000001,"d":"6,742 ₽"}]
["●","НС-1443765","DA04N24P",null,null,"Плавное 2-10В DC",{"$nulls":4},{"v":9066.330000000002,"d":"9,066 ₽"}]
[null,"НС-1443768","DA04N24PIS",null,null,"Плавное 0(2)-10В/0(4)-20мА DC",null,"Обратная связь, 2 вспомогательных переключателя",null,null,{"v":10228.68,"d":"10,229 ₽"}]
[null,"НС-1443769","DA04N24S",null,null,"2/3-позиционное",null,"2 вспомогательных переключателя",null,null,{"v":7903.980000000001,"d":"7,904 ₽"}]
["●","НС-1443771","DA08N220",8,"230В AC",{"$nulls":5},{"v":9888.20327565,"d":"9,888 ₽"}]
[null,"НС-1443772","DA08N220P",null,null,"Плавное 2-10В DC",{"$nulls":4},{"v":12437.145,"d":"12,437 ₽"}]
[null,"НС-1443773","DA08N220S",null,null,"2/3-позиционное",null,"2 вспомогательных переключателя",null,null,{"v":11059.174716187501,"d":"11,059 ₽"}]
[null,"НС-1443774","DA08N24",null,"24В AC/DC",{"$nulls":5},{"v":9627.987399975002,"d":"9,628 ₽"}]
[null,"НС-1443775","DA08N24PI",null,null,"Плавное 0(2)-10В/0(4)-20мА DC",null,"Обратная связь",null,null,{"v":11189.282654025003,"d":"11,189 ₽"}]
[null,"НС-1443776","DA08N24PIS",{"$nulls":4},"Обратная связь, 2 вспомогательных переключателя",null,null,{"v":12750.577908075002,"d":"12,751 ₽"}]
[null,"НС-1443777","DA08N24S",null,null,"2/3-позиционное",{"$nulls":4},{"v":10798.958840512501,"d":"10,799 ₽"}]
["●","НС-1443778","DA16N220",16,"230В AC",{"$nulls":5},{"v":11839.822343212501,"d":"11,840 ₽"}]
[null,"НС-1443780","DA16N220P",null,null,"Плавное 2-10В DC",{"$nulls":4},{"v":14832.304913474998,"d":"14,832 ₽"}]
[null,"НС-1443781","DA16N220S",null,null,"2/3-позиционное",null,"2 вспомогательных переключателя",null,null,{"v":13271.009659425,"d":"13,271 ₽"}]
[null,"НС-1443782","DA16N24",null,"24В AC/DC",{"$nulls":5},{"v":11579.606467537502,"d":"11,580 ₽"}]
[null,"НС-1443783","DA16N24PI",null,null,"Плавное 0(2)-10В/0(4)-20мА DC",null,"Обратная связь",null,null,{"v":13531.2255351,"d":"13,531 ₽"}]
["●","НС-1443784","DA24N220",24,"230В AC","2/3-позиционное",{"$nulls":4},{"v":14311.873162125,"d":"14,312 ₽"}]
[null,"НС-1443785","DA24N24",null,"24В AC/DC",{"$nulls":5},{"v":13791.441410775,"d":"13,791 ₽"}]
[null,"НС-1443786","DA24N24PI",null,null,"Плавное 0(2)-10В/0(4)-20мА DC",null,"Обратная связь",null,null,{"v":16263.4922296875,"d":"16,263 ₽"}]
[null,"НС-1443788","DA32N220",32,"230В AC","2/3-позиционное",{"$nulls":4},{"v":15482.8446026625,"d":"15,483 ₽"}]
[null,"НС-1443789","DA32N24",null,"24В AC/DC",{"$nulls":5},{"v":15092.52078915,"d":"15,093 ₽"}]
[null,"НС-1443790","DA32N24PI",null,null,"Плавное 0(2)-10В/0(4)-20мА DC",null,"Обратная связь",null,null,{"v":18865.6509864375,"d":"18,866 ₽"}]
[]
[null,null,"Электроприводы Lufberg без возвратной пружины высокой скорости срабатывания"]
[{"$nulls":3},"Приводы предназначены для управления воздушными клапанами в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Приводы должны устанавливаться в сухой среде, свободной от агрессивных веществ.",{"$nulls":5},"- Простой монтаж"]
[{"$nulls":9},"- Широкий модельный ряд"]
[{"$nulls":9},"- Соответствие стандартам ISO, CE, EAC"]
[{"$nulls":9},"- Высокая надежность (более 60 000 циклов)"]
[{"$nulls":9},"- Широкий диапазон рабочих температур (-30°С до +50°С)"]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Крутящий момент, Нм","Напряжение питания, В","Тип управления",null,"Особенности привода",null,null,"Розничная цена"]
[null,"НС-1443791","DA08F24",8,"24В AC/DC","2/3-позиционное",{"$nulls":4},{"v":11442.173400000001,"d":"11,442 ₽"}]
[null,"НС-1443815","DA08F220",null,"230В AC",{"$nulls":5},{"v":13059.002250000001,"d":"13,059 ₽"}]
[null,"НС-1443816","DA08F24S",null,"24В AC/DC",null,null,"2 вспомогательных переключателя",null,null,{"v":12312.773550000002,"d":"12,313 ₽"}]
[null,"НС-1443818","DA08F220S",null,"230В AC",{"$nulls":5},{"v":13556.488050000002,"d":"13,556 ₽"}]
[null,"НС-1443819","DA08F24PI",null,"24В AC/DC","Плавное 0(2)-10В/0(4)-20мА DC",null,"Обратная связь",null,null,{"v":15556.778954640002,"d":"15,557 ₽"}]
[null,"НС-1443820","DA16F24",16,null,"2/3-позиционное",{"$nulls":4},{"v":13929.602400000002,"d":"13,930 ₽"}]
[null,"НС-1443821","DA16F220",null,"230В AC",{"$nulls":5},{"v":16043.917049999998,"d":"16,044 ₽"}]
[null,"НС-1443823","DA16F24S",null,"24В AC/DC",null,null,"2 вспомогательных переключателя",null,null,{"v":15160.567240639019,"d":"15,161 ₽"}]
[null,"НС-1443824","DA16F220S",null,"230В AC",{"$nulls":5},{"v":16043.917049999998,"d":"16,044 ₽"}]
[null,"НС-1443825","DA16F24PI",null,"24В AC/DC","Плавное 0(2)-10В/0(4)-20мА DC",null,"Обратная связь",null,null,{"v":18531.346050000004,"d":"18,531 ₽"}]
[]
[null,null,"Электроприводы с возвратной пружиной"]
[{"$nulls":3},"Приводы серии 341, 361 предназначены для управления воздушными и водяными клапанами в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Приводы должны устанавливаться в сухой среде, свободной от агрессивных веществ.",{"$nulls":5},"- Невероятно легкая и надежная установка"]
[{"$nulls":9},"- Класс защиты IP54"]
[{"$nulls":9},"- BLDC двигатель (бесщеточный двигатель постоянного тока)"]
[{"$nulls":9},"- Высокая надежность (более 100 000 циклов)"]
[{"$nulls":9},"- Сделано в Германии"]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Крутящий момент, Нм","Напряжение питания, В","Тип управления",null,"Особенности привода",null,null,"Розничная цена"]
["Х","НС-0081321","341-024D-03",3,"19…29 В~/=","2-позиционное",{"$nulls":4},{"v":178.9407375,"d":"178.9 €"}]
["Х","НС-0081323","341-024D-03-S2",{"$nulls":4},"2 вспомогательных переключателя",null,null,{"v":207.04661249999998,"d":"207.0 €"}]
["Х","НС-0081325","341-230D-03",null,"85…265 В~/=",{"$nulls":5},{"v":195.80426250000002,"d":"195.8 €"}]
["Х","НС-0081327","341-230D-03-S2",{"$nulls":4},"2 вспомогательных переключателя",null,null,{"v":211.73092499999998,"d":"211.7 €"}]
["Х","НС-0081324","341C-024D-03",null,"19…29 В~/=","плавное (0)2–10 В или (0)4–20 мА",null,"обратная связь",null,null,{"v":239.83679999999998,"d":"239.8 €"}]
["Х","НС-1011640","341C-024D-03-S2",{"$nulls":4},"обратная связь, 2 вспомогательных переключателя",null,null,{"v":264.195225,"d":"264.2 €"}]
["Х","НС-0081328","341-024-05 ",5,null,"2-позиционное",{"$nulls":4},{"v":205.17288749999997,"d":"205.2 €"}]
["Х","НС-0081333","341-024-05-S2",{"$nulls":4},"2 вспомогательных переключателя",null,null,{"v":242.6473875,"d":"242.6 €"}]
["Х","НС-0078890","341-230-05",null,"85…265 В~/=",{"$nulls":5},{"v":227.6575875,"d":"227.7 €"}]
["Х","НС-0081333","341-230-05-S2",{"$nulls":4},"2 вспомогательных переключателя",null,null,{"v":248.26856249999997,"d":"248.3 €"}]
["Х","НС-0081331","341C-024-05",null,"19…29 В~/=","плавное (0)2-10В или (0)4-20 мА",null,"обратная связь",null,null,{"v":273.56385,"d":"273.6 €"}]
["Х","НС-1011641","341C-024-05-S2",{"$nulls":4},"обратная связь, 2 вспомогательных переключателя",null,null,{"v":306.3540375,"d":"306.4 €"}]
["Х","НС-0081335","361-024-10 ",10,null,"2-позиционное",{"$nulls":4},{"v":268.87953749999997,"d":"268.9 €"}]
["Х","НС-0081336","361-024-10-S2 ",{"$nulls":4},"2 вспомогательных переключателя",null,null,{"v":300.7328625,"d":"300.7 €"}]
["Х","НС-0078894","361-230-10 ",null,"85…265 В~/=",{"$nulls":5},{"v":290.427375,"d":"290.4 €"}]
["Х","НС-0081339","361-230-10-S2 ",{"$nulls":4},"2 вспомогательных переключателя",null,null,{"v":326.02815,"d":"326.0 €"}]
["Х","НС-0081337","361C-024-10",null,"19…29 В~/=","плавное (0)2–10 В или (0)4–20 мА",null,"обратная связь",null,null,{"v":339.144225,"d":"339.1 €"}]
["Х","НС-1011638","361C-024-10-S2",{"$nulls":4},"обратная связь, 2 вспомогательных переключателя",null,null,{"v":379.4293125,"d":"379.4 €"}]
["Х","НС-1068361","361-024-20",20,null,"2-позиционное",{"$nulls":4},{"v":279.185025,"d":"279.2 €"}]
["Х","НС-1068356","361-024-20-S2",{"$nulls":4},"2 вспомогательных переключателя",null,null,{"v":311.9752125,"d":"312.0 €"}]
["Х","НС-1068364","361-230-20",null,"85…265 В~/=",{"$nulls":5},{"v":316.6595249999999,"d":"316.7 €"}]
["Х","НС-1068357","361-230-20-S2",{"$nulls":4},"2 вспомогательных переключателя",null,null,{"v":346.639125,"d":"346.6 €"}]
["Х","НС-1068366","361C-024-20",null,"19…29 В~/=","плавное (0)2–10 В или (0)4–20 мА",null,"обратная связь",null,null,{"v":352.2603,"d":"352.3 €"}]
["Х","НС-1068358","361C-024-20-S2",{"$nulls":4},"обратная связь, 2 вспомогательных переключателя",null,null,{"v":392.18919012000003,"d":"392.2 €"}]
[]
[null,null,"Электроприводы без возвратной пружины"]
[{"$nulls":3},"Приводы серии 225, 227, 363 предназначены для управления воздушными и водяными клапанами в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Приводы должны устанавливаться в сухой среде, свободной от агрессивных веществ.",{"$nulls":5},"- Невероятно легкая и надежная установка"]
[{"$nulls":9},"- Класс защиты IP54"]
[{"$nulls":9},"- BLDC двигатель (бесщеточный двигатель постоянного тока)"]
[{"$nulls":9},"- Высокая надежность (более 100 000 циклов)"]
[{"$nulls":9},"- Сделано в Германии"]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Крутящий момент, Нм","Напряжение питания, В","Тип управления",null,"Особенности привода",null,null,"Розничная цена"]
["Х","НС-0006231","225-230T-05",5,"230 В~","2/3-позиционное",{"$nulls":4},{"v":101.18115,"d":"101.2 €"}]
["Х","НС-0006232","225C-024T-05-W",null,"24 В~/=","плавное (0)2–10 В или\n(0)4–20 мА",null,"обратная связь, без скобы, для водяных клапанов VRG131",null,null,{"v":134.9082,"d":"134.9 €"}]
["Х","НС-0006233","227-024-05",null,null,"2/3-позиционное",{"$nulls":4},{"v":101.18115,"d":"101.2 €"}]
["Х","НС-0006234","227-024-05-S1",{"$nulls":4},"1 вспомогательный переключатель",null,null,{"v":122.72898749999999,"d":"122.7 €"}]
["Х","НС-0006235","227-230-05",null,"230 В~",{"$nulls":5},{"v":102.11801249999999,"d":"102.1 €"}]
["Х","НС-0006236","227-230-05-S1",{"$nulls":4},"1 вспомогательный переключатель",null,null,{"v":125.539575,"d":"125.5 €"}]
["Х","НС-0006239","227C-024-05",null,"24 В~/=","плавное 0–10 В",null,"обратная связь",null,null,{"v":155.51917500000002,"d":"155.5 €"}]
["Х","НС-0006241","225-024T-05",null,null,"2/3-позиционное",{"$nulls":4},{"v":101.18115,"d":"101.2 €"}]
["Х","НС-0006244","225C-024T-05",null,null,"плавное (0)2–10 В или\n(0)4–20 мА",null,"обратная связь",null,null,{"v":156.45603749999998,"d":"156.5 €"}]
["Х","НС-0006245","225C-024T-05-S2",{"$nulls":4},"обратная связь, 2 вспомогательных переключателя",null,null,{"v":181.75132499999998,"d":"181.8 €"}]
["Х","НС-0006247","227-230-05-P5",null,"230 В~","2/3-позиционное",null,"потенциометр",null,null,{"v":139.5925125,"d":"139.6 €"}]
["Х","НС-0006266","227-024-08",8,"24 В~/=",{"$nulls":5},{"v":118.98153749999999,"d":"119.0 €"}]
["Х","НС-0006268","227-230-08",null,"230 В~",{"$nulls":5},{"v":130.2238875,"d":"130.2 €"}]
["Х","НС-0006269","227-230-08-S1",{"$nulls":4},"1 вспомогательный переключатель",null,null,{"v":153.64545,"d":"153.6 €"}]
["Х","НС-1015876","227C-024-10",10,"24 В~/=","плавное 0–10 В",null,"обратная связь",null,null,{"v":191.11995,"d":"191.1 €"}]
["Х","НС-1011642","227-024-15",15,null,"2/3-позиционное",{"$nulls":4},{"v":165.82466250000002,"d":"165.8 €"}]
["Х","НС-1011643","227-024-15-S1",{"$nulls":4},"1 вспомогательный переключатель",null,null,{"v":205.17288749999997,"d":"205.2 €"}]
["Х","НС-1011644","227C-024-15",null,null,"плавное 0–10 В",null,"обратная связь",null,null,{"v":248.26856249999997,"d":"248.3 €"}]
["Х","НС-1011645","227-230-15",null,"230 В~","2/3-позиционное",{"$nulls":4},{"v":167.6983875,"d":"167.7 €"}]
["Х","НС-1014204","227-230-15-S1",{"$nulls":4},"1 вспомогательный переключатель",null,null,{"v":205.17288749999997,"d":"205.2 €"}]
["Х","НС-0085499","363-024-20",20,"19…29 В~/=",{"$nulls":5},{"v":179.8776,"d":"179.9 €"}]
["Х","НС-0085500","363-024-20-S2",{"$nulls":4},"2 вспомогательных переключателя",null,null,{"v":226.720725,"d":"226.7 €"}]
["Х","НС-0084880","363-230-20",null,"85…265 В~/=",{"$nulls":5},{"v":186.43563749999998,"d":"186.4 €"}]
["Х","НС-0085501","363-230-20-S2",{"$nulls":4},"2 вспомогательных переключателя",null,null,{"v":229.5313125,"d":"229.5 €"}]
["Х","НС-0085502","363C-024-20",null,"19…29 В~/=","плавное (0)2–10 В или\n(0)4–20 мА",null,"обратная связь",null,null,{"v":279.185025,"d":"279.2 €"}]
["Х","НС-1011647","363C-024-20-S2",{"$nulls":4},"обратная связь, 2 вспомогательных переключателя",null,null,{"v":313.84893750000003,"d":"313.8 €"}]
["Х","НС-0085503","363-024-30",30,null,"2/3-позиционное",{"$nulls":4},{"v":238.89993749999996,"d":"238.9 €"}]
["Х","НС-0085504","363-024-30-S2",{"$nulls":4},"2 вспомогательных переключателя",null,null,{"v":273.56385,"d":"273.6 €"}]
["Х","НС-0084881","363-230-30",null,"85…265 В~/=",{"$nulls":5},{"v":238.89993749999996,"d":"238.9 €"}]
["Х","НС-0085505","363-230-30-S2",{"$nulls":4},"2 вспомогательных переключателя",null,null,{"v":273.56385,"d":"273.6 €"}]
["Х","НС-0085506","363C-024-30",null,"19…29 В~/=","плавное (0)2–10 В или\n(0)4–20 мА",null,"обратная связь",null,null,{"v":331.64932500000003,"d":"331.6 €"}]
["Х","НС-1011648","363C-024-30-S2",{"$nulls":4},"обратная связь, 2 вспомогательных переключателя",null,null,{"v":370.0606875,"d":"370.1 €"}]
["Х","НС-0085510","363-024-40",40,null,"2/3-позиционное",{"$nulls":4},{"v":307.2909,"d":"307.3 €"}]
["Х","НС-0085513","363-024-40-S2",{"$nulls":4},"2 вспомогательных переключателя",null,null,{"v":341.01795,"d":"341.0 €"}]
["Х","НС-0085511","363-230-40",null,"85…265 В~/=",{"$nulls":5},{"v":307.2909,"d":"307.3 €"}]
["Х","НС-0085513","363-230-40-S2",{"$nulls":4},"2 вспомогательных переключателя",null,null,{"v":311.9752125,"d":"312.0 €"}]
["Х","НС-1056185","363C-024-40",null,"19…29 В~/=","плавное (0)2–10 В или\n(0)4–20 мА",null,"обратная связь",null,null,{"v":397.2296999999999,"d":"397.2 €"}]
["Х","НС-1011649","363C-024-40-S2",{"$nulls":4},"обратная связь, 2 вспомогательных переключателя",null,null,{"v":440.32537499999995,"d":"440.3 €"}]
[]
[null,null,"Электроприводы высокой скорости срабатывания"]
[{"$nulls":3},"Приводы серии 225, 227 предназначены для управления воздушными и водяными клапанами в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Приводы должны устанавливаться в сухой среде, свободной от агрессивных веществ.",{"$nulls":5},"- Невероятно легкая и надежная установка"]
[{"$nulls":9},"- Класс защиты IP54"]
[{"$nulls":9},"- BLDC двигатель (бесщеточный двигатель постоянного тока)"]
[{"$nulls":9},"- Высокая надежность (более 100 000 циклов)"]
[{"$nulls":9},"- Сделано в Германии"]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Крутящий момент, Нм","Напряжение питания, В","Тип управления",null,"Особенности привода",null,"Время срабатывания, с","Розничная цена"]
["Х","НС-0074377","225CS-024T-05",5,"24 В~/=","плавное (0)2-10 В или (0)4-20 мА",null,"обратная связь",null,"20-35",{"v":161.14034999999998,"d":"161.1 €"}]
["Х","НС-0076980","225CS-024T-05-W",{"$nulls":4},"обратная связь, без скобы, для водяных клапанов VRG131",null,null,{"v":143.33996249999998,"d":"143.3 €"}]
["Х","НС-0006332","227CS-024-05",{"$nulls":4},"обратная связь",null,null,{"v":181.75132499999998,"d":"181.8 €"}]
["Х","НС-0006337","227S-230-05",null,"230 В~","2/3-позиционное",{"$nulls":3},"20-35",{"v":119.91839999999999,"d":"119.9 €"}]
["Х","НС-0006339","227S-230-05-P5",{"$nulls":7},{"v":152.7085875,"d":"152.7 €"}]
["Х","НС-0006340","227S-230-05-S1",{"$nulls":4},"1 вспомогательный переключатель",null,null,{"v":136.781925,"d":"136.8 €"}]
["Х","НС-0006343","227SZ-024-05",null,"24 В~/=",{"$nulls":5},{"v":114.29722499999998,"d":"114.3 €"}]
["Х","НС-0006346","227SZ-230-05/8E8",null,"230 В~",{"$nulls":5},{"v":123.66584999999999,"d":"123.7 €"}]
["Х","НС-0006348","227SZ-230-05-S1",{"$nulls":4},"1 вспомогательный переключатель",null,null,{"v":133.034475,"d":"133.0 €"}]
["Х","НС-0006326","227CS-024-15",15,"24 В~/=","плавное (0)2-10 В или (0)4-20 мА",null,"обратная связь",null,5,{"v":356.00775,"d":"356.0 €"}]
[]
[null,null,"Адаптеры для 3-х ходовых вентилей VRG 131"]
["Признак наличия","НС-код","Модель",{"$nulls":7},"Розничная цена"]
[null,"Б-00000434","225-SPADPT адаптер для 3-х ходовых вентилей VRG 131",{"$nulls":7},{"v":1135.6,"d":"1,135.6 ₽"}]
[null,null,"● - Модели, поддерживаемые на складе в Москве"]
[null,null,"Х - Модели, поставок по которым нет, распродаются остатки, наличие уточняйте"]

{"sheet":"СИСТЕМЫ АВТОМАТИКИ ","index":10,"n_rows":249,"n_cols":11,"rows_kept":249,"merged":[[0,9,0,10],[2,3,6,7],[7,3,7,4],[7,5,7,6],[7,7,7,9],[8,3,9,4],[8,5,9,6],[8,7,8,9],[9,7,9,9],[12,3,16,7],[17,3,17,4],[17,5,17,6],[17,7,17,9],[18,3,23,4],[18,5,23,6],[18,7,18,9],[19,7,19,9],[20,7,20,9],[21,7,21,9],[22,7,22,9],[23,7,23,9],[26,3,30,7],[31,3,31,4],[31,5,31,6],[31,7,31,9],[32,3,81,4],[32,5,35,6],[32,7,32,9],[33,7,33,9],[34,7,34,9],[35,7,35,9],[36,5,43,6],[36,7,36,9],[37,7,37,9],[38,7,38,9],[39,7,39,9],[40,7,40,9],[41,7,41,9],[42,7,42,9],[43,7,43,9],[44,5,47,6],[44,7,44,9],[45,7,45,9],[46,7,46,9],[47,7,47,9],[48,5,54,6],[48,7,48,9],[49,7,49,9],[50,7,50,9],[51,7,51,9],[52,7,52,9],[53,7,53,9],[54,7,54,9],[55,5,58,6],[55,7,55,9],[56,7,56,9],[57,7,57,9],[58,7,58,9],[59,5,64,6],[59,7,59,9],[60,7,60,9],[61,7,61,9],[62,7,62,9],[63,7,63,9],[64,7,64,9],[65,5,67,6],[65,7,65,9],[66,7,66,9],[67,7,67,9],[68,5,81,6],[68,7,68,9],[69,7,69,9],[70,7,70,9],[71,7,71,9],[72,7,72,9],[73,7,73,9],[74,7,74,9],[75,7,75,9],[76,7,76,9],[77,7,77,9],[78,7,78,9],[79,7,79,9],[80,7,80,9],[81,7,81,9],[85,3,89,7],[90,3,90,6],[90,7,90,9],[91,3,91,6],[91,7,95,9],[92,3,92,6],[93,3,93,6],[94,3,94,6],[95,3,95,6],[96,3,96,9],[97,3,97,6],[98,3,98,9],[101,3,105,7],[106,3,106,4],[106,5,106,6],[106,8,106,9],[107,3,107,10],[108,3,109,4],[108,5,108,6],[108,7,109,7],[108,8,113,9],[109,5,109,6],[110,3,111,4],[110,5,110,6],[110,7,111,7],[111,5,111,6],[112,3,113,4],[112,5,112,6],[112,7,113,7],[113,5,113,6],[114,3,114,4],[114,5,114,6],[114,8,117,9],[115,3,116,4],[115,5,115,6],[115,7,116,7],[116,5,116,6],[117,3,117,4],[117,5,117,6],[118,3,118,10],[119,3,120,4],[119,5,119,6],[119,7,120,7],[119,8,124,9],[120,5,120,6],[121,3,122,4],[121,5,121,6],[121,7,122,7],[122,5,122,6],[123,3,124,4],[123,5,123,6],[123,7,124,7],[124,5,124,6],[125,3,125,4],[125,5,125,6],[125,8,128,9],[126,3,127,4],[126,5,126,6],[126,7,127,7],[127,5,127,6],[128,3,128,4],[128,5,128,6],[129,3,129,9],[133,3,137,7],[138,3,138,4],[138,5,138,6],[138,7,138,9],[139,3,139,4],[139,5,140,6],[139,7,139,9],[140,3,140,4],[140,7,140,9],[141,3,141,4],[141,5,143,6],[141,7,143,9],[142,3,142,4],[143,3,143,4],[144,3,144,4],[144,5,146,6],[144,7,144,9],[145,3,145,4],[145,7,145,9],[146,3,146,4],[146,7,146,9],[147,3,147,4],[147,5,151,6],[147,7,147,9],[148,3,148,4],[148,7,148,9],[149,3,149,4],[149,7,149,9],[150,3,150,4],[150,7,150,9],[151,3,151,4],[151,7,151,9],[154,3,158,7],[159,3,159,4],[159,5,159,6],[159,7,159,8],[160,3,160,4],[160,5,160,6],[160,7,160,8],[161,3,161,4],[161,5,161,6],[161,7,161,8],[164,3,168,7],[169,3,169,4],[169,5,169,6],[169,7,169,9],[170,3,171,4],[170,5,170,6],[170,7,171,9],[171,5,171,6],[172,3,172,4],[172,5,172,6],[172,7,172,9],[173,3,173,4],[173,5,173,6],[173,7,173,9],[174,3,175,4],[174,5,175,6],[174,7,175,9],[178,3,182,7],[183,3,183,4],[183,5,183,6],[183,7,183,9],[184,3,184,4],[184,5,184,6],[184,7,184,9],[185,3,185,4],[185,5,185,6],[185,7,185,9],[188,3,192,7],[193,3,193,4],[193,7,193,9],[194,3,194,4],[194,7,194,9],[197,3,201,7],[202,3,202,4],[202,5,202,6],[202,7,202,9],[203,3,203,4],[203,5,203,6],[203,7,204,9],[204,3,204,4],[204,5,204,6],[207,3,211,7],[212,3,212,4],[212,6,212,9],[213,3,213,4],[213,6,213,9],[214,3,216,4],[214,5,215,5],[214,6,214,9],[215,6,215,9],[216,6,216,9],[217,3,220,4],[217,5,220,5],[217,6,217,9],[218,6,218,9],[219,6,219,9],[220,6,220,9],[223,3,227,7],[228,3,228,9],[229,3,229,9],[230,3,230,9],[233,3,237,7],[238,3,238,6],[238,7,238,9],[239,3,239,6],[239,7,242,9],[240,3,240,6],[241,3,241,6],[242,3,242,6],[243,3,243,6],[243,7,246,9],[244,3,244,6],[245,3,245,6],[246,3,246,6]]}
[null,null,"ПРАЙС-ЛИСТ 2024 - СИСТЕМЫ АВТОМАТИКИ",{"$nulls":5},"ЦЕНЫ С ",{"$f":"СОДЕРЖАНИЕ!C12","v":"2024-04-01"}]
[null,null,"Тиристорные однофазные регуляторы скорости MTY"]
[{"$nulls":3},"Электронные регуляторы скорости MTY с ручной регулировкой от минимума до максимума используется для плавного управления скоростью вентиляторов, двигатели которых допускают регулирование скорости путем изменения питающего напряжения.",{"$nulls":5},"- Возможно подключение нескольких вентиляторов"]
[{"$nulls":9},"- Дополнительный выход 230В для электропривода"]
[{"$nulls":9},"- Влагостойкий корпус (IP44/IP54)"]
[{"$nulls":9},"- Плавное бесступенчатое регулирование"]
[{"$nulls":9},"- Не требуют дополнительного обслуживания"]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Тип регулятора",null,"Напряжение питания, В \n(50 Гц)",null,"Максимальный ток, А",null,null,"Розничная цена"]
["●","НС-1093380","MTY 1,5","Тиристорный",null,"230/1",null,1.5,null,null,{"v":2447,"d":"2,447 ₽"}]
["●","НС-1093381","MTY 2,5",{"$nulls":4},2.5,null,null,{"v":2598,"d":"2,598 ₽"}]
[]
[null,null,"Трансформаторные регуляторы скорости РСВТ"]
[{"$nulls":3},"Регуляторы скорости вентиляторов РСВТ предназначены для ручного ступенчатого регулирования скорости вращения электродвигателей вентиляторов, управляемых напряжением. На передней панели регуляторов размещается переключатель скорости и индикатор.",{"$nulls":5},"- Защита от перегрева и от обрыва фаз"]
[{"$nulls":9},"- Дополнительный выход 230В для электропривода"]
[{"$nulls":9},"- Влагостойкий корпус (IP44)"]
[{"$nulls":9},"- 5 ступеней напряжения"]
[{"$nulls":9},"- Не требуют дополнительного обслуживания"]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Тип регулятора",null,"Напряжение питания, В \n(50 Гц)",null,"Максимальный ток, А",null,null,"Розничная цена"]
[null,"НС-1091095","РСВТ 2","Трансформаторный",null,"400/3",null,2,null,null,{"v":33149,"d":"33,149 ₽"}]
[null,"НС-1093374","РСВТ 3",{"$nulls":4},3,null,null,{"v":36146,"d":"36,146 ₽"}]
[null,"НС-1093375","РСВТ 4",{"$nulls":4},4,null,null,{"v":44127,"d":"44,127 ₽"}]
[null,"НС-1093377","РСВТ 5",{"$nulls":4},5,null,null,{"v":46345,"d":"46,345 ₽"}]
[null,"НС-1093378","РСВТ 7",{"$nulls":4},7,null,null,{"v":55744,"d":"55,744 ₽"}]
[null,"НС-1093379","РСВТ 11",{"$nulls":4},11,null,null,{"v":67573,"d":"67,573 ₽"}]
[]
[null,null,"Частотные преобразователи IDS Drive"]
[{"$nulls":3},"Преобразователи частоты IDS Drive серий Z-NK и N предназначены для работы с однофазным либо трехфазным сетевым питанием и с трехфазными асинхронными двигателями с мощностью от 0,4 до 55 кВт на выходе. Уровень защиты IP 20.",{"$nulls":5},"- Компактные размеры и расширенная функциональность"]
[{"$nulls":9},"- Векторное управление мощностью"]
[{"$nulls":9},"- 150% перегрузка в течение 1 минуты"]
[{"$nulls":9},"- Контроль и защита от пиковых нагрузок"]
[{"$nulls":9},"- Встроенная панель управления"]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Тип регулятора",null,"Напряжение питания, В \n(50 Гц)",null,"Мощность двигателя, кВт",null,null,"Розничная цена"]
["●","НС-1605621 ","N401T2B","Частотный",null,"230/1",null,0.4,null,null,{"v":11433,"d":"11,433 ₽"}]
["●","НС-1605624 ","N751T2B",{"$nulls":4},0.75,null,null,{"v":11876,"d":"11,876 ₽"}]
["●","НС-1605616 ","N152T2B",{"$nulls":4},1.5,null,null,{"v":12108,"d":"12,108 ₽"}]
["●","НС-1605618 ","N222T2B",{"$nulls":4},2.2,null,null,{"v":14204,"d":"14,204 ₽"}]
["●","НС-1602898 ","N751T4B",null,null,"380/3",null,0.75,null,null,{"v":13506,"d":"13,506 ₽"}]
["●","НС-1605617 ","N152T4B",{"$nulls":4},1.5,null,null,{"v":14437,"d":"14,437 ₽"}]
["●","НС-1605619 ","N222T4B",{"$nulls":4},2.2,null,null,{"v":15368,"d":"15,368 ₽"}]
[null,"НС-1605620 ","N372T4B",{"$nulls":4},3.7,null,null,{"v":20258,"d":"20,258 ₽"}]
["●","НС-1605622 ","N402T4B",{"$nulls":4},4,null,null,{"v":21189,"d":"21,189 ₽"}]
["●","НС-1605623 ","N552T4B",{"$nulls":4},5.5,null,null,{"v":23169,"d":"23,169 ₽"}]
["●","НС-1605625 ","N752T4B",{"$nulls":4},7.5,null,null,{"v":28175,"d":"28,175 ₽"}]
[null,"НС-1605615 ","N113T4B",{"$nulls":4},11,null,null,{"v":34462,"d":"34,462 ₽"}]
[null,"НС-1408464","Z401T2BK",null,null,"230/1",null,0.4,null,null,{"v":11404.8,"d":"11,405 ₽"}]
[null,"НС-1408465","Z751T2BK",{"$nulls":4},0.75,null,null,{"v":12355.199999999999,"d":"12,355 ₽"}]
[null,"НС-1408466","Z152T2BK",{"$nulls":4},1.5,null,null,{"v":17641.800000000003,"d":"17,642 ₽"}]
[null,"НС-1408518","Z222T2BK",{"$nulls":4},2.2,null,null,{"v":22453.2,"d":"22,453 ₽"}]
[null,"НС-1408522","Z751T4BK",null,null,"380/3",null,0.75,null,null,{"v":14138.250769230768,"d":"14,138 ₽"}]
[null,"НС-1408523","Z152T4BK",{"$nulls":4},1.5,null,null,{"v":18419.155384615384,"d":"18,419 ₽"}]
[null,"НС-1408524","Z222T4BK",{"$nulls":4},2.2,null,null,{"v":18419.155384615384,"d":"18,419 ₽"}]
[null,"НС-1408525","Z402T4BK",{"$nulls":4},4,null,null,{"v":20277.969230769228,"d":"20,278 ₽"}]
[null,"НС-1408527","Z552T4BK",{"$nulls":4},5.5,null,null,{"v":26079.721538461537,"d":"26,080 ₽"}]
[null,"НС-1408528","Z752T4BK",{"$nulls":4},7.5,null,null,{"v":31374.524615384613,"d":"31,375 ₽"}]
[null,"НС-1408530","Z113T4BK",{"$nulls":4},11,null,null,{"v":43315.99538461539,"d":"43,316 ₽"}]
[null,"НС-1434510","Z401T2NK-150%; 0,4 kW; 220V",null,null,"230/1",null,0.4,null,null,{"v":15916.2895927602,"d":"15,916 ₽"}]
["●","НС-1434512","Z751T2NK-150%; 0,75kW; 220V",{"$nulls":4},0.75,null,null,{"v":16628.959276018097,"d":"16,629 ₽"}]
["●","НС-1434514","Z152T2NK-150%; 1,5kW; 220V",{"$nulls":4},1.5,null,null,{"v":17222.85067873303,"d":"17,223 ₽"}]
[null,"НС-1434516","Z222T2NK-150%; 2,2kW; 220V",{"$nulls":4},2.2,null,null,{"v":23993.212669683257,"d":"23,993 ₽"}]
[null,"НС-1434517","Z751T4NK-150%; 0,75kW; 380V",null,null,"380/3",null,0.75,null,null,{"v":19717.194570135747,"d":"19,717 ₽"}]
[null,"НС-1434519","Z152T4NK-150%; 1,5kW; 380V",{"$nulls":4},1.5,null,null,{"v":20786.199095022625,"d":"20,786 ₽"}]
["●","НС-1434520","Z222T4NK-150%; 2,2kW; 380V",{"$nulls":4},2.2,null,null,{"v":23042.986425339368,"d":"23,043 ₽"}]
[null,"НС-1434521","Z402T4NK-150%; 4kW; 380V",{"$nulls":4},4,null,null,{"v":30882.352941176472,"d":"30,882 ₽"}]
["●","НС-1434522","Z552T4NK-150%; 5,5kW; 380V",{"$nulls":4},5.5,null,null,{"v":36821.26696832579,"d":"36,821 ₽"}]
[null,"НС-1434523","Z752T4NK-150%; 7,5kW; 380V",{"$nulls":4},7.5,null,null,{"v":47511.312217194565,"d":"47,511 ₽"}]
[null,"НС-1435106","M751T2B-150/0,75KW, 220V",null,null,"230/1",null,0.75,null,null,{"v":14728.506787330316,"d":"14,729 ₽"}]
[null,"НС-1435107","M152T2B-150/1,5KW, 220V",{"$nulls":4},1.5,null,null,{"v":15203.619909502262,"d":"15,204 ₽"}]
[null,"НС-1435108","M222T2B-150/2,2KW, 220V",{"$nulls":4},2.2,null,null,{"v":19954.75113122172,"d":"19,955 ₽"}]
[null,"НС-1435388","M401T4B-150/0,4KW, 380V",null,null,"380/3",null,0.4,null,null,{"v":15678.73303167421,"d":"15,679 ₽"}]
[null,"НС-1435109","M751T4B-150/0,75KW, 380V",{"$nulls":4},0.75,null,null,{"v":19004.52488687783,"d":"19,005 ₽"}]
[null,"НС-1435110","M152T4B-150/1,5KW, 380V",{"$nulls":4},1.5,null,null,{"v":19954.75113122172,"d":"19,955 ₽"}]
[null,"НС-1435111","M222T4B-150/2,2KW, 380V",{"$nulls":4},2.2,null,null,{"v":21617.647058823524,"d":"21,618 ₽"}]
[null,"НС-1435112","M372T4B-150/3,7KW, 380V",{"$nulls":4},3.7,null,null,{"v":29457.013574660632,"d":"29,457 ₽"}]
[null,"НС-1435114","M402T4B-150/4,0KW, 380V",{"$nulls":4},4,null,null,{"v":30407.239819004524,"d":"30,407 ₽"}]
[null,"НС-1435115","M552T4B-150/5,5KW, 380V",{"$nulls":4},5.5,null,null,{"v":34445.70135746606,"d":"34,446 ₽"}]
[null,"НС-1435116","M752T4B-150/7,5KW, 380V",{"$nulls":4},7.5,null,null,{"v":44898.19004524886,"d":"44,898 ₽"}]
[null,"НС-1435117","M113T4B-150/11KW, 380V",{"$nulls":4},11,null,null,{"v":62714.93212669684,"d":"62,715 ₽"}]
[null,"НС-1381380","M153T4B-150/15KW, 380V",{"$nulls":4},15,null,null,{"v":72217.19457013575,"d":"72,217 ₽"}]
[null,"НС-1381381","M183T4B-150/18,5KW, 380V",{"$nulls":4},18.5,null,null,{"v":89796.38009049773,"d":"89,796 ₽"}]
[null,"НС-1381382","M223T4B-150/22KW, 380V",{"$nulls":4},22,null,null,{"v":109751.13122171945,"d":"109,751 ₽"}]
[null,"НС-1381383","M303T4B-150/30KW, 380V",{"$nulls":4},30,null,null,{"v":145384.61538461538,"d":"145,385 ₽"}]
[null,"НС-1381384","M373T4B-150/37KW, 380V",{"$nulls":4},37,null,null,{"v":162013.5746606335,"d":"162,014 ₽"}]
[]
[]
[null,null,"Регуляторы мощности электрических нагревателей"]
[{"$nulls":3},"Регуляторы EKR / РТК – это пропорциональныe регуляторы электрических нагревателей, которые регулируют нагрев, полностью включая или выключая ток в нагрузке.",{"$nulls":5},"- Бюджетное решение для управления нагревом"]
[{"$nulls":9},"- Дополнительные релейные выходы (модели на 15 и 30 кВт)"]
[{"$nulls":9},"- Точное поддержание заданной температуры"]
[{"$nulls":9},"- Высокая надежность"]
[{"$nulls":9},"- Не требуют дополнительного обслуживания"]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Максимальная регулируемая мощность нагрева, кВт",{"$nulls":3},"Степень защиты",null,null,"Розничная цена"]
["Х","НС-1337093","Регулятор мощности нагрева V2 1 1 (EKR 6.1) Ventmatika","6,4 при 400В, 3,2 при 230В",{"$nulls":3},"IP20",null,null,{"v":148.6225125,"d":"148.6 €"}]
["Х","НС-1339580 ","Регулятор мощности нагрева V2 2 1 (EKR 15.1) Ventmatika","15 (к EKR) + 12 (через релейный выход)",{"$nulls":6},{"v":374.40073125000004,"d":"374.4 €"}]
["Х","НС-1337095","Регулятор мощности нагрева V2 2 2 (EKR 15.1P) Ventmatika","15 (к EKR) + 225 (через релейные выходы)",{"$nulls":6},{"v":481.77871875000005,"d":"481.8 €"}]
["Х","НС-1337097","Регулятор мощности нагрева V2 3 1 (EKR 30) Ventmatika","30 (к EKR) + 12 (через релейный выход)",{"$nulls":6},{"v":748.44590625,"d":"748.4 €"}]
["Х","НС-1337098","Регулятор мощности нагрева V2 3 2 (EKR 30P) Ventmatika","30 (к EKR) + 225 (через релейные выходы)",{"$nulls":6},{"v":784.3570874999999,"d":"784.4 €"}]
["Х","НС-0080058","TJ-K10K (для EKR, Salda/Ventmatika)","канальный датчик температуры для регуляторов EKR",{"$nulls":6},{"v":42.55387499999999,"d":"42.6 €"}]
["●","НС-1093372","РТК 6","6,4 при 400В, 3,2 при 230В",{"$nulls":6},{"v":7664,"d":"7,664 ₽"}]
["●","НС-1094652","TJK 330 (для РТК)","канальный датчик температуры для регуляторов РТК",{"$nulls":6},{"v":3615,"d":"3,615 ₽"}]
[]
[null,null,"Смесительные вентили Lufberg"]
[{"$nulls":3},"Шаровые регулирующие клапаны BV предназначены для регулирования потока горячей или холодной воды. Они управляются через привод Lufberg DA, который сам управляется посредством сигналов от регулятора температуры системы отопления, вентиляции и кондиционирования.",{"$nulls":5},"- Самая низкая протечка в своем классе"]
[{"$nulls":9},"- Бесшумная и надежная работа"]
[{"$nulls":9},"- Индикатор текущего положения клапана"]
[{"$nulls":9},"- Простой монтаж"]
[{"$nulls":9},"- Cоединение с трубопроводом: резьбовое (внутренняя резьба)"]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Условных проход Ду, мм",null,"Пропускная способность Kvs, м³/ч",null,"Присоединительная резьба, дюймы","Электропривод",null,"Розничная цена"]
[null,null,"2х ходовые смесительные вентили"]
[null,"НС-1443902","BV-2-15-1,6",15,null,1.6,null,"½\"","DA04N24P",null,{"v":3514.9464000000003,"d":"3,515 ₽"}]
[null,"НС-1443903","BV-2-15-2,5",null,null,2.5,{"$nulls":4},{"v":3518.2337112342143,"d":"3,518 ₽"}]
[null,"НС-1443904","BV-2-20-4",20,null,4,null,"¾\"",null,null,{"v":3755.213184011649,"d":"3,755 ₽"}]
[null,"НС-1443906","BV-2-20-6,3",null,null,6.3,{"$nulls":4},{"v":3755.213184011649,"d":"3,755 ₽"}]
[null,"НС-1443907","BV-2-25-10",25,null,10,null,"1\"",null,null,{"v":4649.4,"d":"4,649 ₽"}]
[null,"НС-1443908","BV-2-25-16",null,null,16,{"$nulls":4},{"v":4649.4,"d":"4,649 ₽"}]
[null,"НС-1443909","BV-2-32-25",32,null,25,null,"1 ¼\"","DA08N24PI",null,{"v":7555.275,"d":"7,555 ₽"}]
[null,"НС-1443910","BV-2-40-25",40,null,25,null,"1 ½\"",null,null,{"v":12437.145,"d":"12,437 ₽"}]
[null,"НС-1443911","BV-2-40-40",null,null,40,{"$nulls":4},{"v":12437.145,"d":"12,437 ₽"}]
[null,"НС-1443912","BV-2-50-63",50,null,63,null,"2\"",null,null,{"v":17319.015000000003,"d":"17,319 ₽"}]
[null,null,"3х ходовые смесительные вентили"]
[null,"НС-1443913","BV-3-15-1,6",15,null,1.6,null,"½\"","DA04N24P",null,{"v":4503.5250750000005,"d":"4,504 ₽"}]
[null,"НС-1443914","BV-3-15-2,5",null,null,2.5,{"$nulls":4},{"v":4475.308397161036,"d":"4,475 ₽"}]
[null,"НС-1443915","BV-3-20-4",20,null,4,null,"¾\"",null,null,{"v":4475.308397161036,"d":"4,475 ₽"}]
[null,"НС-1443916","BV-3-20-6,3",null,null,6.3,{"$nulls":4},{"v":4475.308397161036,"d":"4,475 ₽"}]
[null,"НС-1443917","BV-3-25-10",25,null,10,null,"1\"",null,null,{"v":6160.455000000001,"d":"6,160 ₽"}]
[null,"НС-1443918","BV-3-25-16",null,null,16,{"$nulls":4},{"v":6160.455000000001,"d":"6,160 ₽"}]
[null,"НС-1443919","BV-3-32-25",32,null,25,null,"1 ¼\"","DA08N24PI",null,{"v":9647.505000000001,"d":"9,648 ₽"}]
[null,"НС-1443920","BV-3-40-25",40,null,25,null,"1 ½\"",null,null,{"v":15691.725,"d":"15,692 ₽"}]
[null,"НС-1443921","BV-3-40-40",null,null,40,{"$nulls":4},{"v":15691.725,"d":"15,692 ₽"}]
[null,"НС-1443922","BV-3-50-63",50,null,63,null,"2\"",null,null,{"v":21968.415,"d":"21,968 ₽"}]
["●","НС-1443923","BV-BR адаптер для смесительного вентиля Lufberg ",{"$nulls":7},{"v":1612,"d":"1,612 ₽"}]
[]
[]
[null,null,"Датчики температуры"]
[{"$nulls":3},"Датчики температуры применяются в системах вентиляции и кондиционирования для определения температуры воздуха в воздуховоде либо в помещении, а также для определения температуры воды. Принцип измерения основан на зависимости электрического сопротивления чувствительного элемента от температуры. ",{"$nulls":5},"- Высокая точность измерений"]
[{"$nulls":9},"- Надежность"]
[{"$nulls":9},"- Широкий диапазон рабочих температур"]
[{"$nulls":9},"- Различные конструктивные типы датчиков"]
[{"$nulls":9},"- Не требуют обслуживания"]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Тип датчика",null,"Тип сенсора",null,"Рабочий диапазон температур, °С",null,null,"Розничная цена"]
["●","НС-0007647","ALTF1-PT1000","контактный",null,"PT1000",null,"-35...+105",null,null,{"v":1524.8,"d":"1,525 ₽"}]
["●","НС-0007648","ATF1-PT1000","уличный",{"$nulls":3},"-50...+90",null,null,{"v":1877.9,"d":"1,878 ₽"}]
[null,"НС-0007655","ETF-944/99-H-NTC","комнатный",{"$nulls":6},{"v":2552,"d":"2,552 ₽"}]
[null,"НС-1347286","HTF-NTC12K (аналог ETF-1144/99-NTC)","канальный",{"$nulls":6},{"v":2309.5950000000003,"d":"2,310 ₽"}]
[null,null,"RTF1-NTC12K (аналог ETF-944/99-H-NTC)","комнатный",{"$nulls":6},{"v":1579.32,"d":"1,579 ₽"}]
["●","НС-0007657","ETF01-PT1000","погружной",null,"PT1000",null,"-30...+150",null,null,{"v":3935.5,"d":"3,936 ₽"}]
["●","НС-0007659","HTF-PT1000","канальный",{"$nulls":3},"-35...+105",null,null,{"v":2456.5,"d":"2,457 ₽"}]
["●","НС-0007660","RTF1-PT1000","комнатный",{"$nulls":3},"-30...+90",null,null,{"v":1852.2,"d":"1,852 ₽"}]
["●","НС-1055305","ATF1-NTC10K","уличный",null,"NTC10K",null,"-50...+90",null,null,{"v":1877.9,"d":"1,878 ₽"}]
["●","НС-1066066","HTF-NTC10K","канальный",{"$nulls":3},"-35...+105",null,null,{"v":2709.2,"d":"2,709 ₽"}]
["●","НС-1055314","RTF1-NTC10K","комнатный",{"$nulls":3},"-30...+60",null,null,{"v":1852.2,"d":"1,852 ₽"}]
[null,"НС-1055311","ETF01-NTC10K","погружной",{"$nulls":3},"-30...+150",null,null,{"v":3935.5,"d":"3,936 ₽"}]
["●","НС-1055313","ALTF1-NTC10K","контактный",{"$nulls":3},"-35...+180",null,null,{"v":1525,"d":"1,525 ₽"}]
[]
[null,null,"Дифференциальные датчики давления PS-L"]
[{"$nulls":3},"Дифференциальные реле давления серии PS-L предназначены для контроля избыточного давления или перепада давления на элементах системы вентиляции и кондиционирования, например, для контроля напора вентилятора, степени загрязнения фильтра и т.д.",{"$nulls":5},"- Не требуют обслуживания"]
[{"$nulls":9},"- Штуцеры и трубки в комплекте"]
[{"$nulls":9},"- Релейный контакт 1,5(0,4) А, 250 В~"]
[{"$nulls":9},"- Уровень защиты: IP 54"]
[{"$nulls":9},"- Ресурс более 1 000 000 циклов"]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Диапазон давления",null,"Погрешность срабатывания, нижняя граница",null,"Погрешность срабатывания, верхняя граница",null,"Разность срабатывания","Розничная цена"]
["●","НС-1059322","PS-500 L","30-500",null,"30±5 Па",null,"500±30 Па",null,"20 Па",{"v":2058.4,"d":"2,058 ₽"}]
["●","НС-1059323","PS-2000 L","200-2000",null,"100±10 Па",null,"2000±50 Па",null,"80 Па",{"v":2486.145,"d":"2,486 ₽"}]
[]
[null,null,"Преобразователи"]
[{"$nulls":3},"Преобразователи температуры, влажности, скорости и давления воздуха предназначены для измерения соответствующих величин при работе вентиляционного оборудования. Преобразователи интегрируются в систему автоматики.",{"$nulls":5},"- Высокая точность измерений"]
[{"$nulls":9},"- Надежность"]
[{"$nulls":9},"- Широкий диапазон рабочих температур"]
[{"$nulls":9},"- Различные конструктивные типы преобразователей"]
[{"$nulls":9},"- Не требуют обслуживания"]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Измеряемая величина",null,"Тип преобразователя",null,"Диапазон измерений",null,null,"Розничная цена"]
["●","НС-1350772","TUC 3","влажность",null,"канальный",null,"0-100 %",null,null,{"v":15984.2,"d":"15,984 ₽"}]
["●","НС-1350773","TUA 3",null,null,"комнатный",{"$nulls":4},{"v":15980.18,"d":"15,980 ₽"}]
[null,null,"SHUFT TUA 3T (TUTA 0111/HY)","температура и влажность",null,"комнатный",null,"0…50 °С / 0-100%",null,null,{"v":20022.4,"d":"20,022 ₽"}]
[null,null,"TVAN","скорость воздуха",null,"канальный",null,"0-10 / 0-15 / 0-20 м/с",null,null,{"v":54891,"d":"54,891 ₽"}]
[null,null,"PTH-3200","давление воздуха",{"$nulls":3},"–50…+50; 0…100; 0…150; 0…300; 0…500; 0…1000; 0…1600; 0…2500 Па",null,null,{"v":12219,"d":"12,219 ₽"}]
[null,"НС-0007696","PTH-3202-DF",{"$nulls":7},{"v":15274,"d":"15,274 ₽"}]
[]
[null,null,"Гигростаты"]
[{"$nulls":3},"Комнатный/канальный одноступенчатый гигростат NKH/NZH предназначен для контроля процесса увлажнения или осушения воздуха. Гигростат позволяет контролировать необходимое значение относительной влажности в помещении. Применяется в медицинских учреждениях, бассейнах, теплицах и т. д.",{"$nulls":5},"- Пылезащищенные микропереключатели"]
[{"$nulls":9},"- Выход до 15(8)А (NKH-10) либо до 2 А (NZH-101)"]
[{"$nulls":9},"- Корпус из высококачественного пластика"]
[{"$nulls":9},"- Высокий рабочий ресурс"]
[{"$nulls":9},"- Уровень защиты: IP 65 (NKH-10) / IP 20 (NZH-101)"]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Тип гигростата",null,"Диапазон регулирования\nвлажности",null,"Рабочая температура",null,null,"Розничная цена"]
["●","НС-0007635","NKH-10/HY","канальный",null,"30…100%",null,"-10…+65 °С при влажности <95% (без конденсации)",null,null,{"v":24396,"d":"24,396 ₽"}]
["●","НС-0007636","NZH-101/HY","комнатный",null,"35…100%",null,"0…+60 °С при влажности <95% (без конденсации) ",null,null,{"v":7624,"d":"7,624 ₽"}]
[]
[null,null,"Датчики качества воздуха"]
[{"$nulls":3},"Комнатный датчик содержания углекислого газа RCO2 служит для контроля концентрации в воздухе углекислого газа. Чем выше концентрация CO2, тем ниже качество воздуха в помещении. Датчики обеспечивают возможность автоматического проветривания по мере необходимости.",{"$nulls":5},"- Диапазон измерений 0…2000 ppm"]
[{"$nulls":9},"- Автоматическая самокалибровка"]
[{"$nulls":9},"- Диапазон регулирования: 0,5...400 Гц"]
[{"$nulls":9},"- Уровень защиты: IP 20"]
[{"$nulls":9},"- Стандартный выходной сигнал"]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Тип датчика",null,"Напряжение питания, В","Тип выходного сигнала","Точность измерения, ppm",null,null,"Розничная цена"]
[null,"НС-0007645","RCO2","комнатный",{"$nulls":3},"± 100",null,null,{"v":29008,"d":"29,008 ₽"}]
[]
[null,null,"Реле протока"]
[{"$nulls":3},"Реле потока воды SF-1К/HY предназначено для контроля потока\nнеагрессивных жидкостей. Реле потока воздуха SL-1E/HY предназначено для контроля потока воздуха и неагрессивных газов в воздуховодах систем вентиляции, кондиционирования или очистки воздуха. ",{"$nulls":5},"- Пылезащищенные микропереключатели"]
[{"$nulls":9},"- Выход 15(8) A; ~24-250 B"]
[{"$nulls":9},"- Корпус из высококачественного пластика"]
[{"$nulls":9},"- Уровень защиты: IP 65"]
[{"$nulls":9},"- Возможность калибровки чувствительности"]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Тип реле",null,"Напряжение питания, В \n(50 Гц)",null,"Рабочая температура",null,null,"Розничная цена"]
["●","НС-0084470","SF-1K ","реле протока воды",{"$nulls":3},"-40…+85 °С при влажности 10…90% (без конденсации)",null,null,{"v":9149,"d":"9,149 ₽"}]
[null,"НС-0083830","SL-1E ","реле протока воздуха",{"$nulls":6},{"v":7014,"d":"7,014 ₽"}]
[]
[null,null,"Термостаты"]
[{"$nulls":3},"Термостаты (реле температуры) используются для систем регулирования, контроля и аварийной сигнализации в промышленных установках. Термостаты – это автоматические реле, положение контактов которого зависит от температуры контролируемой среды.",{"$nulls":5},"- Широкий диапазон рабочей температуры"]
[{"$nulls":9},"- Высокая нагрузочная способность контактов"]
[{"$nulls":9},"- Ресурс более 100 000 циклов срабатывания"]
[{"$nulls":9},"- Высокий класс защиты"]
[{"$nulls":9},"- Настраиваемый гистерезис"]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Тип термостата",null,"Температура срабатывания","Особенности",{"$nulls":3},"Розничная цена"]
[null,"НС-0085821","ET060/HY","Комнатный",null,"0…60 °С",{"$nulls":4},{"v":5511,"d":"5,511 ₽"}]
[null,"НС-0007769","NET-4","Капиллярный",null,"-30…30 °С","Трубка с баллоном, длина 1,5 метра",{"$nulls":3},{"v":7877,"d":"7,877 ₽"}]
[null,"НС-0007768","NET-4/2",{"$nulls":3},"Трубка с баллоном, длина 1,5 метра. Двухступенчатый",{"$nulls":3},{"v":7577,"d":"7,577 ₽"}]
[null,"НС-0007770","NET-7",null,null,"0…60 °С","Трубка с баллоном, длина 1,5 метра",{"$nulls":3},{"v":8891,"d":"8,891 ₽"}]
["●","НС-1442761","TS-2 LEFOO","Капиллярный",null,"0…150 °С","Трубка 2 метра. Крепления для трубки - в комплекте",{"$nulls":3},{"v":5862,"d":"5,862 ₽"}]
["●","НС-1442764","TS-4 LEFOO",{"$nulls":3},"Трубка 4 метра. Крепления для трубки - в комплекте",{"$nulls":3},{"v":6082.15,"d":"6,082 ₽"}]
["●","НС-1442765","TS-6 LEFOO",{"$nulls":3},"Трубка 6 метров. Крепления для трубки - в комплекте",{"$nulls":3},{"v":7185,"d":"7,185 ₽"}]
[null,"НС-1442766","TS-11,5 LEFOO",{"$nulls":3},"Трубка 11,5 метра. Крепления для трубки - в комплекте",{"$nulls":3},{"v":8486.44,"d":"8,486 ₽"}]
[]
[null,null,"Пульты управления"]
[{"$nulls":3},"Пульты управления в зависимости от модели предназначены для управления системами приточной вентиляции в составе щита управления. Могут использоваться в качестве отдельного вынесенного дистанционного управляющего блока."]
[]
[]
[]
[]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Тип пульта",{"$nulls":6},"Розничная цена"]
[null,"НС-1507608","Пульт управления накладной th-Tune ","Управление температурой и влажностью в помещении (совместно с контроллерами Carel)",{"$nulls":6},{"v":19766,"d":"19,766 ₽"}]
[null,"НС-1624414","Пульт управления Zentec Z031","Управление температурой в помещении (совместно с контроллерами ROYAL Clima)",{"$nulls":6},{"v":14750,"d":"14,750 ₽"}]
[]
[null,null,"Шкафы управления для завес Конструктор"]
[{"$nulls":3},"Шкафы управления ZCS-ZVVK применяются для управления тепловыми завесами серии Конструктор с водяным либо электрическим нагревателем."]
[]
[]
[]
[]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Применимость",{"$nulls":3},"Опциональные элементы автоматики",null,null,"Розничная цена"]
[null,"НС-1241935","ZCS-ZVVK-600-350-W","Для управления завесой ZVVK 600-350-W",{"$nulls":3},"- частотный преобразователь\n- ET060/HY Комнатный термостат\n- реле температуры TS-4 LEFOO\n- смесительный узел ZMP Eco или ZMP H",null,null,{"v":43242,"d":"43,242 ₽"}]
[null,"НС-1241939","ZCS-ZVVK-700-400-W","Для управления завесой ZVVK 700-400-W",{"$nulls":6},{"v":43242,"d":"43,242 ₽"}]
[null,"НС-1241940","ZCS-ZVVK-800-500-W","Для управления завесой ZVVK 800-500-W",{"$nulls":6},{"v":43242,"d":"43,242 ₽"}]
[null,"НС-1241941","ZCS-ZVVK-1000-500-W","Для управления завесой ZVVK 1000-500-W",{"$nulls":6},{"v":43242,"d":"43,242 ₽"}]
[null,"НС-1241942","ZCS-ZVVK-600-350-E","Для управления завесой ZVVK 600-350-E",{"$nulls":3},"- частотный преобразователь\n- ET060/HY Комнатный термостат",null,null,{"v":67592,"d":"67,592 ₽"}]
[null,"НС-1241943","ZCS-ZVVK-700-400-E","Для управления завесой ZVVK 700-400-E",{"$nulls":6},{"v":80425,"d":"80,425 ₽"}]
[null,"НС-1241944","ZCS-ZVVK-800-500-E","Для управления завесой ZVVK 800-500-E",{"$nulls":6},{"v":80425,"d":"80,425 ₽"}]
[null,"НС-1241945","ZCS-ZVVK-1000-500-E","Для управления завесой ZVVK 1000-500-E",{"$nulls":6},{"v":91658,"d":"91,658 ₽"}]
[null,null,"● - Модели, поддерживаемые на складе в Москве"]
[null,null,"Х - Модели, поставок по которым нет, распродаются остатки, наличие уточняйте"]

{"sheet":"СМЕСИТЕЛЬНЫЕ УЗЛЫ","index":11,"n_rows":42,"n_cols":14,"rows_kept":42,"merged":[[0,9,0,10],[2,3,6,7],[8,4,16,4],[8,5,11,5],[8,6,16,6],[12,5,13,5],[14,5,16,5],[17,2,17,10],[19,3,23,7],[26,6,28,6],[29,2,29,10],[31,3,35,7],[37,4,39,4],[37,6,39,6]]}
[null,null,"ПРАЙС-ЛИСТ 2024 - СМЕСИТЕЛЬНЫЕ УЗЛЫ ZILON",{"$nulls":5},"ЦЕНЫ С ",{"$f":"СОДЕРЖАНИЕ!C13","v":"2023-04-03"}]
[null,null,"Смесительные узлы ZMP",{"$nulls":7},"ZILON"]
[{"$nulls":3}," Смесительные узлы серии ZMP предназначены для\nрегулирования мощности водяных нагревателей с помощью трехходового клапана с приводом, который обеспечивает смешивание прямой \nи обратной воды, тем самым регулируя температуру теплоносителя \nна входе в теплообменник.",{"$nulls":5},"- Диапазон температуры теплоносителя +2…+105 °С"]
[{"$nulls":9},"- Максимальное рабочее давление 10 бар"]
[{"$nulls":9},"- Концентрация гликоля не более 40%",{"$nulls":3}," "]
[{"$nulls":9},"- Тип регулирования 0-10 В (2/3 поз - опционально)"]
[{"$nulls":9},"- Время срабатывания привода 60-120 с"]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Модель насоса","Напряжение питания, В \n(50 Гц)","Мощность насоса, кВт","Электропривод","Модель 3-ходового клапана","Kvs 3-ходового клапана","Максимальный расход, м³/ч","Розничная цена"]
["●","НС-1021564","ZMP 40-1,0","25-40","230/1",0.062,"225С-024Т-05-W (опционально 225-024Т-05 \n225-230Т-05)","VRG 131-15-1,0",{"v":1,"d":"1.0"},0.52,{"v":66600,"d":"66,600 ₽"}]
["●","НС-1021570","ZMP 40-1.6","25-40",{"$nulls":3},"VRG 131-15-1,6",1.6,0.82,{"v":65935,"d":"65,935 ₽"}]
["●","НС-1021569","ZMP 40-2,5","25-40",{"$nulls":3},"VRG 131-15-2,5",2.5,1.28,{"v":66869,"d":"66,869 ₽"}]
["●","НС-1021548","ZMP 40-4,0","25-40",{"$nulls":3},"VRG 131-20-4,0",{"v":4,"d":"4.0"},1.78,{"v":67792,"d":"67,792 ₽"}]
["●","НС-1021568","ZMP 60-4,0","25-60",null,0.1,null,"VRG 131-20-4,0",{"v":4,"d":"4.0"},2.1,{"v":68755,"d":"68,755 ₽"}]
["●","НС-1021567","ZMP 60-6,3","25-60",{"$nulls":3},"VRG 131-20-6,3",6.3,2.7,{"v":70495,"d":"70,495 ₽"}]
["●","НС-1021549","ZMP 80-6,3","25-80",null,0.22,null,"VRG 131-20-6,3",6.3,{"v":5,"d":"5.0"},{"v":81511,"d":"81,511 ₽"}]
["●","НС-1021566","ZMP 80-10,0","25-80",{"$nulls":3},"VRG 131-25-10",{"v":10,"d":"10.0"},5.8,{"v":85729,"d":"85,729 ₽"}]
["●","НС-1021565","ZMP 80-16,0","32-80",{"$nulls":3},"VRG 131-25-16",{"v":16,"d":"16.0"},{"v":7,"d":"7.0"},{"v":99125,"d":"99,125 ₽"}]
[]
[null,null,"Смесительные узлы ZMP Eco Kv"]
[{"$nulls":3},"Смесительные узлы ZMP ECO Kv предназначены для регулирования расхода теплоносителя через воздушно-тепловые завесы. Один смесительный узел может обслуживать группу завес при условиях, указанных в технических данных.",{"$nulls":5},"- Диапазон температуры теплоносителя +2…+105 °С"]
[{"$nulls":9},"- Максимальное рабочее давление 10 бар"]
[{"$nulls":9},"- Тип регулирования 2-позиционное"]
[{"$nulls":9},"- Питание привода 230 В"]
[{"$nulls":9},"- Время срабатывания привода 60-120 с"]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Модель насоса","Напряжение питания, В \n(50 Гц)","Мощность насоса, кВт","Электропривод","Модель 3-ходового клапана","Kvs 3-ходового клапана","Диапазон расхода воды, м³/ч","Розничная цена"]
[{"$nulls":6},56.5]
[null,"НС-1035342","ZMP Eco Kv 4","-","-","-","225-230T-05","VRG 131-20-4,0",{"v":4,"d":"4.0"},"0,13-0,5",{"v":38692,"d":"38,692 ₽"}]
[null,"НС-1037871","ZMP Eco Kv 10","-","-","-",null,"VRG 131-25-10",{"v":10,"d":"10.0"},"0,4-1,1",{"v":38873,"d":"38,873 ₽"}]
[null,"НС-1107497","ZMP Eco Kv 16","-","-","-",null,"VRG 131-25-16",{"v":16,"d":"16.0"},"0,7-2,3",{"v":44673,"d":"44,673 ₽"}]
[]
[null,null,"Смесительные узлы ZMP Eco Kv"]
[{"$nulls":3},"Смесительные узлы ZMP H Kv предназначены для регулирования расхода теплоносителя через воздушно-тепловые завесы. Один смесительный узел может обслуживать группу завес при условиях, указанных в технических данных.",{"$nulls":5},"- Диапазон температуры теплоносителя +2…+105 °С"]
[{"$nulls":9},"- Максимальное рабочее давление 10 бар"]
[{"$nulls":9},"- Тип регулирования 2-позиционное"]
[{"$nulls":9},"- Питание привода 230 В"]
[{"$nulls":9},"- Время срабатывания привода 60-120 с"]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Модель насоса","Напряжение питания, В \n(50 Гц)","Мощность насоса, кВт","Электропривод","Модель 3-ходового клапана","Kvs 3-ходового клапана","Диапазон расхода воды, м³/ч","Розничная цена"]
[null,"НС-1064481","ZMP H Kv 4 25-40","25-40","230/1",0.07,"225-230T-05","VRG 131-20-4,0",{"v":4,"d":"4.0"},"0,13-0,5",{"v":47500,"d":"47,500 ₽"}]
[null,"НС-1037872","ZMP H Kv 10 25-60","25-60",null,0.09,null,"VRG 131-25-10",{"v":10,"d":"10.0"},"0,4-1,1",{"v":50863,"d":"50,863 ₽"}]
[null,"НС-1299380","ZMP H Kv 16 32-80","32-80",null,0.25,null,"VRG 131-25-16",{"v":16,"d":"16.0"},"0,7-2,3",{"v":63075,"d":"63,075 ₽"}]
[null,null,"● - Модели, поддерживаемые на складе в Москве"]
[null,null,"Х - Модели, поставок по которым нет, распродаются остатки, наличие уточняйте"]

{"sheet":"НАСОСЫ","index":12,"n_rows":90,"n_cols":11,"rows_kept":90,"merged":[[0,9,0,10],[2,3,6,7],[31,2,31,10],[33,3,37,7],[46,2,46,10],[48,3,52,7],[76,2,76,10],[78,2,78,3],[78,5,78,9],[79,2,79,3],[80,2,80,3],[80,5,80,9],[81,2,81,3],[81,5,81,9],[82,2,82,3],[82,5,82,9],[83,2,83,3],[83,5,83,9],[84,2,84,3],[84,5,84,9],[85,2,85,3],[85,5,85,9],[86,2,86,3],[86,5,86,9],[87,2,87,3],[87,5,87,9]]}
[null,null,"ПРАЙС-ЛИСТ 2024 - НАСОСЫ IMP PUMPS",{"$nulls":5},"ЦЕНЫ С ",{"$f":"СОДЕРЖАНИЕ!C14","v":"2022-11-24"}]
[null,null,"Насосы GHN"]
[{"$nulls":3},"Резьбовые 3-х скоростные циркуляционные насосы. Применяются для перекачивания жидких сред в системах водяного отопления, кондиционирования и вентиляции.",{"$nulls":5},"- Рабочее колесо из полимера NORYL, устойчивого к коррозии"]
[{"$nulls":9},"- Максимальное рабочее давление 10 бар"]
[{"$nulls":9},"- Трехскоростной двигатель"]
[{"$nulls":9},"- Корпус из чугуна, катафорезное покрытие"]
[{"$nulls":9},"- Вал и корпус ротора из нержавеющей стали AISI 316"]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Артикул","Напряжение питания, В \n(50 Гц)","Мощность насоса, кВт","Максимальный расход, м³/ч","Максимальный напор, м","Монтажная длина, мм","Трубное присоединение","Розничная цена"]
[null,"НС-1417161","GHN 15/40-130",979521960,"230/1",0.05,3.5,4,130,"Rp ½\"",{"v":127.71000000000001,"d":"127.7 €"}]
[null,"НС-1417163","GHN 20/40-130",979521700,"230/1",0.05,3.5,4,130,"Rp ¾\"",{"v":127.71000000000001,"d":"127.7 €"}]
[null,"НС-1417164","GHN 25/40-130",979521701,"230/1",0.05,3.5,4,130,"Rp 1\"",{"v":127.71000000000001,"d":"127.7 €"}]
[null,"НС-1417165","GHN 15/60-130",979521961,"230/1",0.09,3.5,6,130,"Rp ½\"",{"v":130.07500000000002,"d":"130.1 €"}]
[null,"НС-1417170","GHN 20/60-130",979521702,"230/1",0.09,3.5,6,130,"Rp ¾\"",{"v":130.07500000000002,"d":"130.1 €"}]
[null,"НС-1417171","GHN 25/60-130",979521703,"230/1",0.09,3.5,6,130,"Rp 1\"",{"v":130.07500000000002,"d":"130.1 €"}]
[null,"НС-1417172","GHN 15/65-130",979521962,"230/1",0.095,4,6.5,130,"Rp ½\"",{"v":140.7175,"d":"140.7 €"}]
[null,"НС-1417175","GHN 20/65-130",979521706,"230/1",0.095,4,6.5,130,"Rp ¾\"",{"v":140.7175,"d":"140.7 €"}]
[null,"НС-1417174","GHN 25/65-130",979521707,"230/1",0.095,4,6.5,130,"Rp 1\"",{"v":140.7175,"d":"140.7 €"}]
[null,"НС-1417179","GHN 20/40-180",979521709,"230/1",0.05,3.5,4,180,"Rp ¾\"",{"v":130.07500000000002,"d":"130.1 €"}]
[null,"НС-1417182","GHN 25/40-180",979521710,"230/1",0.05,3.5,4,180,"Rp 1\"",{"v":130.07500000000002,"d":"130.1 €"}]
[null,"НС-1417183","GHN 32/40-180",979521711,"230/1",0.05,3.5,4,180,"Rp 1¼\"",{"v":130.07500000000002,"d":"130.1 €"}]
[null,"НС-1417184","GHN 20/60-180",979521712,"230/1",0.09,3.5,6,180,"Rp ¾\"",{"v":134.805,"d":"134.8 €"}]
[null,"НС-1417186","GHN 25/60-180",979521713,"230/1",0.09,3.5,6,180,"Rp 1\"",{"v":134.805,"d":"134.8 €"}]
[null,"НС-1417187","GHN 32/60-180",979521714,"230/1",0.09,3.5,6,180,"Rp 1¼\"",{"v":134.805,"d":"134.8 €"}]
[null,"НС-1417188","GHN 25/65-180",979521704,"230/1",0.095,4,6.5,180,"Rp 1\"",{"v":148.995,"d":"149.0 €"}]
[null,"НС-1417189","GHN 32/65-180",979521705,"230/1",0.095,4,6.5,180,"Rp 1¼\"",{"v":148.995,"d":"149.0 €"}]
[null,"НС-1417190","GHN 25/70-180",979521987,"230/1",0.14,6,6.8,180,"Rp 1\"",{"v":184.47,"d":"184.5 €"}]
[null,"НС-1417191","GHN 32/70-180",979521983,"230/1",0.14,6,6.8,180,"Rp 1¼\"",{"v":184.47,"d":"184.5 €"}]
[null,"НС-1417192","GHN 32/85-180",979522752,"230/1",0.204,12,7.1,180,"Rp 1¼\"",{"v":412.69250000000005,"d":"412.7 €"}]
[null,"НС-1417204","GHN 25/80-180",979523206,"230/1",0.21,8.4,8,180,"Rp 1\"",{"v":367.7575,"d":"367.8 €"}]
[null,"НС-1417205","GHN 32/80-180",979521944,"230/1",0.277,8.4,8,180,"Rp 1¼\"",{"v":367.7575,"d":"367.8 €"}]
[null,"НС-1417206","GHN 32/120-180",979522005,"230/1",0.265,9.5,12,180,"Rp 1¼\"",{"v":577.0600000000001,"d":"577.1 €"}]
[]
[null,null,"Насосы GHNM Basic II"]
[{"$nulls":3},"Фланцевые 3-х скоростные циркуляционные насосы. Применяются для перекачивания жидких сред в системах водяного отопления, кондиционирования и вентиляции.",{"$nulls":5},"- Рабочее колесо из стали AISI 316, устойчивого к коррозии"]
[{"$nulls":9},"- Максимальное рабочее давление 10 бар"]
[{"$nulls":9},"- Трехскоростной двигатель"]
[{"$nulls":9},"- Корпус из чугуна, катафорезное покрытие"]
[{"$nulls":9},"- Вал и корпус ротора из нержавеющей стали AISI 316"]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Артикул","Напряжение питания, В \n(50 Гц)","Мощность насоса, кВт","Максимальный расход, м³/ч","Максимальный напор, м","Монтажная длина, мм","Трубное присоединение","Розничная цена"]
[null,"НС-1417152","GHNM 40-75 F220",979522753,"230/1",0.277,12,7.1,220,"DN40",{"v":713,"d":"713.0 €"}]
[null,"НС-1417208","GHNM 40-80 F220",979522754,"230/1",0.21,10.25,7.4,220,"DN40",{"v":683,"d":"683.0 €"}]
[null,"НС-1417209","GHNMbasic II 40-190 F",979524609,"230/1",0.928,24,14,250,"DN40",{"v":1391,"d":"1,391.0 €"}]
[null,"НС-1417217","GHNMbasic II 40-120 F",979524498,"230/1",0.444,19.2,10,250,"DN40",{"v":1033.0320000000002,"d":"1,033.0 €"}]
[null,"НС-1417218","GHNMbasic II 40-70 F",979524499,"230/1",0.272,16.1,6.1,250,"DN40",{"v":950,"d":"950.0 €"}]
[null,"НС-1417219","GHNMbasic II 50-120 F",979524500,"230/1",0.827,29.5,11,280,"DN50",{"v":1326,"d":"1,326.0 €"}]
[null,"НС-1417220","GHNMbasic II 50-70 F",979524501,"230/1",0.423,24.5,5.4,280,"DN50",{"v":1246,"d":"1,246.0 €"}]
[]
[null,null,"Насосы GHN Basic II"]
[{"$nulls":3},"Фланцевые 3-х скоростные циркуляционные насосы. Применяются для перекачивания жидких сред в системах водяного отопления, кондиционирования и вентиляции.",{"$nulls":5},"- Рабочее колесо из стали AISI 316, устойчивого к коррозии"]
[{"$nulls":9},"- Максимальное рабочее давление 6 (PN6) / 10 (PN10) бар"]
[{"$nulls":9},"- Трехскоростной двигатель"]
[{"$nulls":9},"- Корпус из чугуна, катафорезное покрытие"]
[{"$nulls":9},"- Вал и корпус ротора из нержавеющей стали AISI 316"]
["Признак наличия","НС-код","Модель","Артикул","Напряжение питания, В \n(50 Гц)","Мощность насоса, кВт","Максимальный расход, м³/ч","Максимальный напор, м","Монтажная длина, мм","Трубное присоединение","Розничная цена"]
[null,"НС-1417225","GHNbasic II 40-190 F",979524575,"400/3",1.26,27,18,250,"DN40",{"v":1234,"d":"1,234.0 €"}]
[null,"НС-1417239","GHNbasic II 40-120 F",979524461,"400/3",0.573,20,12,250,"DN40",{"v":942,"d":"942.0 €"}]
[null,"НС-1417240","GHNbasic II 40-70 F",979524462,"400/3",0.317,13,6,250,"DN40",{"v":847,"d":"847.0 €"}]
[null,"НС-1417241","GHNbasic II 40-40 F",979524463,"400/3",0.209,10,3.5,250,"DN40",{"v":773,"d":"773.0 €"}]
[null,"НС-1417243","GHNbasic II 50-190 F",979524576,"400/3",1.596,37,19.5,280,"DN50",{"v":1498,"d":"1,498.0 €"}]
[null,"НС-1417244","GHNbasic II 50-120 F",979524464,"400/3",1.058,30,12,280,"DN50",{"v":1257,"d":"1,257.0 €"}]
[null,"НС-1417252","GHNbasic II 50-70 F",979524465,"400/3",0.465,25,6,280,"DN50",{"v":1102,"d":"1,102.0 €"}]
[null,"НС-1417256","GHNbasic II 50-40 F",979524466,"400/3",0.282,20,3.5,280,"DN50",{"v":1008,"d":"1,008.0 €"}]
[null,"НС-1417257","GHNbasic II 65-190 F",979524577,"400/3",2.346,57,18.5,340,"DN65",{"v":1777,"d":"1,777.0 €"}]
[null,"НС-1417258","GHNbasic II 65-120 F",979524467,"400/3",1.522,50,12,340,"DN65",{"v":1354,"d":"1,354.0 €"}]
[null,"НС-1417259","GHNbasic II 65-70 F",979524468,"400/3",0.578,35,6,340,"DN65",{"v":1284,"d":"1,284.0 €"}]
[null,"НС-1417260","GHNbasic II 65-40 F",979524469,"400/3",0.365,33,3.5,340,"DN65",{"v":1176,"d":"1,176.0 €"}]
[null,"НС-1417261","GHNbasic II 80-190 F (PN6)",979524578,"400/3",2.272,57,18.5,360,"DN80",{"v":2229,"d":"2,229.0 €"}]
[null,"НС-1417262","GHNbasic II 80-120 F (PN6)",979524470,"400/3",2.263,70,12,360,"DN80",{"v":1790,"d":"1,790.0 €"}]
[null,"НС-1417263","GHNbasic II 80-70 F (PN6)",979524471,"400/3",1.002,60,6,360,"DN80",{"v":1731,"d":"1,731.0 €"}]
[null,"НС-1417264","GHNbasic II 80-190 F (PN10)",979524580,"400/3",2.272,57,18.5,360,"DN80",{"v":2229,"d":"2,229.0 €"}]
[null,"НС-1417265","GHNbasic II 80-120 F (PN10)",979524472,"400/3",2.263,70,12,360,"DN80",{"v":1790,"d":"1,790.0 €"}]
[null,"НС-1417266","GHNbasic II 80-70 F (PN10)",979524473,"400/3",1.002,60,6,360,"DN80",{"v":1731,"d":"1,731.0 €"}]
[null,"НС-1417270","GHNbasic II 100-190 F (PN6)",979524579,"400/3",2.287,57,18.5,360,"DN100",{"v":2697,"d":"2,697.0 €"}]
[null,"НС-1417272","GHNbasic II 100-120 F (PN6)",979524474,"400/3",2.324,75,11.5,360,"DN100",{"v":2222,"d":"2,222.0 €"}]
[null,"НС-1417273","GHNbasic II 100-190 F (PN10)",979524581,"400/3",2.287,57,18.5,360,"DN100",{"v":2697,"d":"2,697.0 €"}]
[null,"НС-1417275","GHNbasic II 100-120 F (PN10)",979524475,"400/3",2.324,75,11.5,360,"DN100",{"v":2222,"d":"2,222.0 €"}]
[]
[null,null,"Аксессуары к насосам IMP PUMPS"]
["Признак наличия","НС-код","Модель",null,"Артикул","Описание",{"$nulls":4},"Розничная цена"]
[{"$nulls":6},56.5]
[null,"НС-1417281","Винтовое соединение R 1/2\"",null,"4090808  ","Комплект 2 шт., материал - чугун",{"$nulls":4},{"v":26.074125000000002,"d":"26.1 €"}]
[null,"НС-1417283","Винтовое соединение R 3/4\"",null,871520457,"Комплект 2 шт., материал - чугун",{"$nulls":4},{"v":16.141125000000002,"d":"16.1 €"}]
[null,"НС-1417286","Винтовое соединение R 1\"",null,871520458,"Комплект 2 шт., материал - чугун",{"$nulls":4},{"v":16.141125000000002,"d":"16.1 €"}]
[null,"НС-1417288","Винтовое соединение R 1 1/4\"",null,871520459,"Комплект 2 шт., материал - чугун",{"$nulls":4},{"v":21.107625,"d":"21.1 €"}]
[null,"НС-1417289","Винтовое соединение MESSING R 1/2\"",null,5377818,"Комплект 2 шт., материал - бронза",{"$nulls":4},{"v":38.490375,"d":"38.5 €"}]
[null,"НС-1417290","Винтовое соединение MESSING R 3/4\"",null,5377826,"Комплект 2 шт., материал - бронза",{"$nulls":4},{"v":42.21525,"d":"42.2 €"}]
[null,"НС-1417291","Винтовое соединение MESSING R 1\"",null,5377827,"Комплект 2 шт., материал - бронза",{"$nulls":4},{"v":44.6985,"d":"44.7 €"}]
[null,"НС-1417292","Винтовое соединение MESSING R 1 1/4\"",null,5377828,"Комплект 2 шт., материал - бронза",{"$nulls":4},{"v":67.04775000000001,"d":"67.0 €"}]
[null,null,"● - Модели, поддерживаемые на складе в Москве"]
[null,null,"Х - Модели, поставок по которым нет, распродаются остатки, наличие уточняйте"]

{"sheet":"Шкафы контроллер Carel","index":13,"n_rows":113,"n_cols":15,"rows_kept":113,"merged":[[2,2,2,9],[3,2,3,5],[6,3,6,10],[7,3,7,10],[8,3,8,10],[9,3,9,10],[10,3,10,10],[13,0,14,1],[13,3,14,6],[15,0,17,1],[15,3,17,6],[21,0,22,1],[21,3,22,6],[23,0,25,1],[23,3,25,6],[28,4,28,9],[29,4,29,9],[30,4,30,9],[31,4,31,9],[32,4,32,9],[35,4,35,8],[35,9,35,10],[36,4,36,8],[36,9,42,10],[37,4,37,8],[38,4,38,8],[39,4,39,8],[40,4,40,8],[41,4,41,8],[42,4,42,8],[43,4,43,8],[43,9,43,10],[44,4,44,8],[44,9,44,10],[45,4,45,8],[45,9,45,10],[46,4,46,8],[46,9,46,10],[47,4,47,8],[47,9,49,10],[48,4,48,8],[49,4,49,8],[50,4,50,8],[50,9,54,10],[51,4,51,8],[52,4,52,8],[53,4,53,8],[54,4,54,8],[55,4,55,8],[55,9,57,10],[56,4,56,8],[57,4,57,8],[58,4,58,8],[58,9,62,10],[59,4,59,8],[60,4,60,8],[61,4,61,8],[62,4,62,8],[63,4,63,8],[64,4,64,8],[65,4,65,8],[66,4,66,8],[67,4,67,8],[67,9,68,10],[68,4,68,8],[69,4,69,8],[69,9,70,10],[70,4,70,8],[71,4,71,8],[71,9,71,10],[72,4,72,8],[72,9,73,10],[73,4,73,8],[74,4,74,8],[74,9,74,10],[75,4,75,8],[75,9,76,10],[76,4,76,8],[77,4,77,8],[77,9,79,10],[78,4,78,8],[79,4,79,8],[80,4,80,8],[80,9,80,10],[81,4,81,8],[81,9,82,10],[82,4,82,8],[83,4,83,8],[83,9,84,10],[84,4,84,8],[85,4,85,8],[85,9,86,10],[86,4,86,8],[87,4,87,8],[87,9,87,10],[88,4,88,8],[88,9,88,10],[89,2,89,10],[91,4,91,8],[91,9,91,10],[92,4,92,8],[92,9,92,10],[93,4,93,8],[93,9,97,10],[94,4,94,8],[95,4,95,8],[96,4,96,8],[97,4,97,8],[98,4,98,8],[98,9,110,10],[99,4,99,8],[100,4,100,8],[101,4,101,8],[102,4,102,8],[103,4,103,8],[104,4,104,8],[105,4,105,8],[106,4,106,8],[107,4,107,8],[108,4,108,8],[109,4,109,8],[110,4,110,8]]}
[null,null,"ПРАЙС-ЛИСТ 2024 - ШКАФЫ АВТОМАТИКИ ZILON НА БАЗЕ КОНТРОЛЛЕРОВ CAREL",{"$nulls":6},"ЦЕНЫ С ","2024-04-22"]
[null,null,"Выбранный шкаф автоматики",{"$nulls":9},1.07]
[null,null,"Наименование и стоимость шкафа управления получено автоматически, путем сложения выбранных опций. Возможность изготовления выбранного шкафа автоматики необходимо уточнить у специалиста технического отдела/ Вашего менеджера.",{"$nulls":7},"Розничная цена"]
[{"$nulls":10},{"v":58750,"d":"58,750 ₽"},null,{"$f":"IF(B88>0,\"обратитесь d технический отдел\",IF(A19=A27,\"Ошибка выбора базового шкафа\",IF(A19=TRUE,#REF!,#REF!))+B37*D37+B38*D38+B39*D39+B40*D40+B41*D41+B42*D42+B43*D43+B44*D44+B45*D45+B46*D46+B47*D47+B48*D48+B49*D49+B50*D50+B51*D51+B52*D52+B53*D53+B54*D54+B55*D55+B56*D56+B57*D57+B58*D58+B59*D59+B60*D60+B61*D61+B62*D62+B63*D63+B64*D64+B65*D65+B66*D66+B67*D67+B68*D68+B69*D69+B70*D70+B71*D71+B72*D72+B73*D73+B74*D74+B75*D75+B76*D76+B77*D77+B78*D78+B79*D79+B80*D80+B81*D81+B82*D82+B83*D83+B84*D84+B85*D85+B86*D86+B87*D87)+(B93*D93+B94*D94+B95*D95+B96*D96+B97*D97+B98*D98+B99*D99+B100*D100+B101*D101+B102*D102+B103*D103+B104*D104+B105*D105+B106*D106+B107*D107+B108*D108+B109*D109+B110*D110+B111*D111+#REF!*#REF!+A93*D93+A94*D94+A95*D95+A96*D96+A97*D97+A98*D98+A99*D99+A100*D100+A101*D101+A102*D102+A103*D103+A104*D104+A105*D105+A106*D106+A107*D107+A108*D108+A109*D109+A110*D110+A111*D111+#REF!*#REF!)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[null,null,"Порядок подбора шкафов автоматики"]
[null,null,1,"Выбирается базовый шкаф"]
[null,null,2,"Выбираеются функциональные элементы и опции, которыми будет управлять шкаф"]
[null,null,3,"Выбираеются вентиляторные группы, которыми будет управлять шкаф"]
[null,null,"!","Для подбора шкафа, в составе которого не предусмотрены вентиляторные группы, необходимо применять опцию PB (Переход на пластиковый однообъемный шкаф). Пример названия шкафа ZCS-W-DX1_(CRB_PB)"]
[null,null,"!","Подбор шкафов автоматики для бассейнов, ледовых арен, с нестандартными алгоритмами управления - осуществялется через технический отдел с направлением ТЗ. Подбор таких шкафов по прайсу недопустим. Если в ТЗ на шкаф есть требования, которые не описываются текущим составом опций Прайс-листа, подбор такого шкафа осуществляется через технический отдел, как нестандартное оборудование, в маркировку шкафа обязательно вносится префикс (SC)."]
[]
[null,null,"Базовые шкафы серии ZCS на базе контроллеров CAREL μARIA",{"$nulls":9},{"$f":"IF(B45>0,CONCATENATE(M14,\"H\",),#REF!)","v":{"$error":"#REF!"}}]
["1. Выберите  базовый шкаф",null,null,"Шкафы автоматики для приточных и вытяжных систем , на базе контроллеров Carel μARIA или CAREL C.PCO MINI BASIC",{"$nulls":3}," - Для различных конфигураций вентиляционных ",{"$nulls":4},{"$f":"IF(B44>0,CONCATENATE(#REF!,\"T\",),#REF!)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[{"$nulls":7},"агрегатов и наборного оборудования"]
[{"$nulls":3},"! К базовому шкафу необходимо выбрать вентиляторы и функциональные элементы, которым он будет управлять!",{"$nulls":3}," - Элементная база - Chint/Finder"]
[{"$nulls":7}," - Контроллер CAREL μARIA (по умолчанию)"]
[null,true,{"$nulls":5}," - Контроллер CAREL C.PCO MINI BASIC - доступен в ограниченном объеме"]
[true,null,"Управление функциональными элементами, перечисленными ниже, возможно только при использовании шкафов на базе контроллеров CAREL C.PCO MINI HIGH-END:"]
[]
[null,null,"Базовые шкафы серии ZCS на базе контроллеров CAREL C.PCO MINI HIGH-END"]
[{"$nulls":3},"Шкафы автоматики для приточных и вытяжных систем , на базе контроллера CAREL HIGH-END",{"$nulls":3}," - Для различных конфигураций вентиляционных "]
[{"$nulls":7},"агрегатов и наборного оборудования"]
[{"$nulls":3},"! К базовому шкафу необходимо выбрать вентиляторы и функциональные элементы, которым он будет управлять!",{"$nulls":3}," - Элементная база - Chint/Finder"]
[{"$nulls":7}," - Контроллер CAREL C.PCO MINI HIGH-END"]
[]
[]
[null,null,"Модели шкафов автоматики, поддерживаемые в наличии на складе"]
[null,null,"Признак наличия","НС-код","Модель",{"$nulls":5},"Розничная цена"]
[null,null,"●","НС-1274331","Шкаф управления ZCS-W-V1_(CRB)",{"$nulls":5},{"v":89400,"d":"89,400 ₽"},null,{"$f":"CONCATENATE(IF(B93>0,\"обратитесь за подбором в тех отдел\",\"\"),IF(B94>0,IF(B94=1,CONCATENATE(C94,\"-\"),CONCATENATE(B94,C94,\"-\")),\"\"),IF(B95>0,IF(B95=1,CONCATENATE(C95,\"-\"),CONCATENATE(B95,C95,\"-\")),\"\"),IF(B96>0,IF(B96=1,CONCATENATE(C96,\"-\"),CONCATENATE(B96,C96,\"-\")),\"\"),IF(B97>0,IF(B97=1,CONCATENATE(C97,\"-\"),CONCATENATE(B97,C97,\"-\")),\"\"),IF(B98>0,IF(B98=1,CONCATENATE(C98,\"-\"),CONCATENATE(B98,C98,\"-\")),\"\"),IF(B99>0,IF(B99=1,CONCATENATE(C99,\"-\"),CONCATENATE(B99,C99,\"-\")),\"\"),IF(B100>0,IF(B100=1,CONCATENATE(C100,\"-\"),CONCATENATE(B100,C100,\"-\")),\"\"),IF(B101>0,IF(B101=1,CONCATENATE(C101,\"-\"),CONCATENATE(B101,C101,\"-\")),\"\"),IF(B102>0,IF(B102=1,CONCATENATE(C102,\"-\"),CONCATENATE(B102,C102,\"-\")),\"\"),IF(B103>0,IF(B103=1,CONCATENATE(C103,\"-\"),CONCATENATE(B103,C103,\"-\")),\"\"),IF(B104>0,IF(B104=1,CONCATENATE(C104,\"-\"),CONCATENATE(B104,C104,\"-\")),\"\"),IF(B105>0,IF(B105=1,CONCATENATE(C105,\"-\"),CONCATENATE(B105,C105,\"-\")),\"\"),IF(B106>0,IF(B106=1,CONCATENATE(C106,\"-\"),CONCATENATE(B106,C106,\"-\")),\"\"),IF(B107>0,IF(B107=1,CONCATENATE(C107,\"-\"),CONCATENATE(B107,C107,\"-\")),\"\"),IF(B108>0,IF(B108=1,CONCATENATE(C108,\"-\"),CONCATENATE(B108,C108,\"-\")),\"\"),IF(B109>0,IF(B109=1,CONCATENATE(C109,\"-\"),CONCATENATE(B109,C109,\"-\")),\"\"),IF(B110>0,IF(B110=1,CONCATENATE(C110,\"-\"),CONCATENATE(B110,C110,\"-\")),\"\"),IF(B111>0,IF(B111=1,CONCATENATE(C111,\"-\"),CONCATENATE(B111,C111,\"-\")),\"\"),\nIF(A93>0,\"обратитесь за подбором в тех отдел\",\"\"),\nIF(A94>0,IF(A94=1,CONCATENATE(C94,\"-\"),CONCATENATE(A94,C94,\"-\")),\"\"),IF(A95>0,IF(A95=1,CONCATENATE(C95,\"-\"),CONCATENATE(A95,C94,\"-\")),\"\"),IF(A96>0,IF(A96=1,CONCATENATE(C96,\"-\"),CONCATENATE(A96,C96,\"-\")),\"\"),IF(A97>0,IF(A97=1,CONCATENATE(C97,\"-\"),CONCATENATE(A97,C97,\"-\")),\"\"),IF(A98>0,IF(A98=1,CONCATENATE(C98,\"-\"),CONCATENATE(A98,C98,\"-\")),\"\"),IF(A99>0,IF(A99=1,CONCATENATE(C99,\"-\"),CONCATENATE(A99,C99,\"-\")),\"\"),IF(A100>0,IF(A100=1,CONCATENATE(C100,\"-\"),CONCATENATE(A100,C100,\"-\")),\"\"),IF(A101>0,IF(A101=1,CONCATENATE(C101,\"-\"),CONCATENATE(A101,C101,\"-\")),\"\"),IF(A102>0,IF(A102=1,CONCATENATE(C102,\"-\"),CONCATENATE(A102,C102,\"-\")),\"\"),IF(A103>0,IF(A103=1,CONCATENATE(C103,\"-\"),CONCATENATE(A103,C103,\"-\")),\"\"),IF(A104>0,IF(A104=1,CONCATENATE(C104,\"-\"),CONCATENATE(A104,C104,\"-\")),\"\"),IF(A105>0,IF(A105=1,CONCATENATE(C105,\"-\"),CONCATENATE(A105,C105,\"-\")),\"\"),IF(A106>0,IF(A106=1,CONCATENATE(C106,\"-\"),CONCATENATE(A106,C106,\"-\")),\"\"),IF(A107>0,IF(A107=1,CONCATENATE(C107,\"-\"),CONCATENATE(A107,C107,\"-\")),\"\"),IF(A108>0,IF(A108=1,CONCATENATE(C108,\"-\"),CONCATENATE(A108,C108,\"-\")),\"\"),IF(A109>0,IF(A109=1,CONCATENATE(C109,\"-\"),CONCATENATE(A109,C109,\"-\")),\"\"),IF(A110>0,IF(A110=1,CONCATENATE(C110,\"-\"),CONCATENATE(A110,C110,\"-\")),\"\"),IF(A111>0,IF(A111=1,CONCATENATE(C111,\"-\"),CONCATENATE(A111,C111,\"\")),\"\"))","v":""}]
[null,null,"●","НС-1369281","Шкаф управления ZCS-W-Y4_(CRB)",{"$nulls":5},{"v":91200,"d":"91,200 ₽"},null,{"$f":"CONCATENATE(\"Шкаф управления ZCS-\",IF(B37>0,IF(B37=1,CONCATENATE(C37,\"-\"),CONCATENATE(B37,C37,\"-\")),\"\"),IF(B38>0,IF(B38=1,CONCATENATE(C38,\"-\"),CONCATENATE(B38,C38,\"-\")),\"\"),IF(B39>0,IF(B39=1,CONCATENATE(C39,\"-\"),CONCATENATE(B39,C39,\"-\")),\"\"),IF(B40>0,IF(B40=1,CONCATENATE(C40,\"-\"),CONCATENATE(B40,C40,\"-\")),\"\"),IF(B41>0,IF(B41=1,CONCATENATE(C41,\"-\"),CONCATENATE(B41,C41,\"-\")),\"\"),IF(B42>0,IF(B42=1,CONCATENATE(C42,\"-\"),CONCATENATE(B42,C42,\"-\")),\"\"),IF(B43>0,IF(B43=1,CONCATENATE(C43,\"-\"),CONCATENATE(B43,C43,\"-\")),\"\"),IF(B44>0,IF(B44=1,CONCATENATE(C44,\"-\"),CONCATENATE(B44,C44,\"-\")),\"\"),IF(B45>0,IF(B45=1,CONCATENATE(C45,\"-\"),CONCATENATE(B45,C45,\"-\")),\"\"),IF(B46>0,IF(B46=1,CONCATENATE(C46,\"-\"),CONCATENATE(B46,C46,\"-\")),\"\"),IF(B47>0,IF(B47=1,CONCATENATE(C47,\"-\"),CONCATENATE(B47,C47,\"-\")),\"\"),IF(B48>0,IF(B48=1,CONCATENATE(C48,\"-\"),CONCATENATE(B48,C48,\"-\")),\"\"),IF(B49>0,IF(B49=1,CONCATENATE(C49,\"-\"),CONCATENATE(B49,C49,\"-\")),\"\"),IF(B50>0,IF(B50=1,CONCATENATE(C50,\"-\"),CONCATENATE(B50,C50,\"-\")),\"\"),IF(B51>0,IF(B51=1,CONCATENATE(C51,\"-\"),CONCATENATE(B51,C51,\"-\")),\"\"),IF(B52>0,IF(B52=1,CONCATENATE(C52,\"-\"),CONCATENATE(B52,C52,\"-\")),\"\"),IF(B53>0,IF(B53=1,CONCATENATE(C53,\"-\"),CONCATENATE(B53,C53,\"-\")),\"\"),IF(B54>0,IF(B54=1,CONCATENATE(C54,\"-\"),CONCATENATE(B54,C54,\"-\")),\"\"),IF(B55>0,IF(B55=1,CONCATENATE(C55,\"-\"),CONCATENATE(B55,C55,\"-\")),\"\"),IF(B56>0,IF(B56=1,CONCATENATE(C56,\"-\"),CONCATENATE(B56,C56,\"-\")),\"\"),IF(B57>0,IF(B57=1,CONCATENATE(C57,\"-\"),CONCATENATE(B57,C57,\"-\")),\"\"),IF(B58>0,IF(B58=1,CONCATENATE(C58,\"-\"),CONCATENATE(B58,C58,\"-\")),\"\"),IF(B59>0,IF(B59=1,CONCATENATE(C59,\"-\"),CONCATENATE(B59,C59,\"-\")),\"\"),IF(B60>0,IF(B60=1,CONCATENATE(C60,\"-\"),CONCATENATE(B60,C60,\"-\")),\"\"),IF(B61>0,IF(B61=1,CONCATENATE(C61,\"-\"),CONCATENATE(B61,C61,\"-\")),\"\"),IF(B62>0,IF(B62=1,CONCATENATE(C62,\"-\"),CONCATENATE(B62,C62,\"-\")),\"\"),IF(B63>0,IF(B63=1,CONCATENATE(C63,\"-\"),CONCATENATE(B63,C63,\"-\")),\"\"),IF(B64>0,IF(B64=1,CONCATENATE(C64,\"-\"),CONCATENATE(B64,C64,\"-\")),\"\"),IF(B65>0,IF(B65=1,CONCATENATE(C65,\"-\"),CONCATENATE(B65,C65,\"-\")),\"\"),IF(B66>0,IF(B66=1,CONCATENATE(C66,\"-\"),CONCATENATE(B66,C66,\"-\")),\"\"),IF(B67>0,IF(B67=1,CONCATENATE(C67,\"-\"),CONCATENATE(B67,C67,\"-\")),\"\"),IF(B68>0,IF(B68=1,CONCATENATE(C68,\"-\"),CONCATENATE(B68,C68,\"-\")),\"\"),IF(B69>0,IF(B69=1,CONCATENATE(C69,\"-\"),CONCATENATE(B69,C69,\"-\")),\"\"),IF(B70>0,IF(B70=1,CONCATENATE(C70,\"-\"),CONCATENATE(B70,C70,\"-\")),\"\"),IF(B71>0,IF(B71=1,CONCATENATE(C71,\"-\"),CONCATENATE(B71,C71,\"-\")),\"\"),IF(B72>0,IF(B72=1,CONCATENATE(C72,\"-\"),CONCATENATE(B72,C72,\"-\")),\"\"),IF(B73>0,IF(B73=1,CONCATENATE(C73,\"-\"),CONCATENATE(B73,C73,\"-\")),\"\"),IF(B74>0,IF(B74=1,CONCATENATE(C74,\"-\"),CONCATENATE(B74,C74,\"-\")),\"\"),IF(B75>0,IF(B75=1,CONCATENATE(C75,\"-\"),CONCATENATE(B75,C75,\"-\")),\"\"))","v":"Шкаф управления ZCS-"}]
[null,null,"●","НС-1160685","Шкаф управления ZCS-W-YF4_(CRB)",{"$nulls":5},{"v":99900,"d":"99,900 ₽"},null,{"$f":"CONCATENATE(IF(B93>0,\"обратитесь за подбором в тех отдел\",\"\"),IF(B94>0,IF(B94=1,CONCATENATE(C94,\"-\"),CONCATENATE(B94,C94,\"-\")),\"\"), IF(B95>0,IF(B95=1,CONCATENATE(C95,\"-\"),CONCATENATE(B95,C95,\"-\")),\"\"), IF(B96>0,IF(B96=1,CONCATENATE(C96,\"-\"),CONCATENATE(B96,C96,\"-\")),\"\"), IF(B97>0,IF(B97=1,CONCATENATE(C97,\"-\"),CONCATENATE(B97,C97,\"-\")),\"\"), IF(B98>0,IF(B98=1,CONCATENATE(C98,\"-\"),CONCATENATE(B98,C98,\"-\")),\"\"), IF(B99>0,IF(B99=1,CONCATENATE(C99,\"-\"),CONCATENATE(B99,C99,\"-\")),\"\"), IF(B100>0,IF(B100=1,CONCATENATE(C100,\"-\"),CONCATENATE(B100,C100,\"-\")),\"\"), IF(B101>0,IF(B101=1,CONCATENATE(C101,\"-\"),CONCATENATE(B101,C101,\"-\")),\"\"), IF(B102>0,IF(B102=1,CONCATENATE(C102,\"-\"),CONCATENATE(B102,C102,\"-\")),\"\"), IF(B103>0,IF(B103=1,CONCATENATE(C103,\"-\"),CONCATENATE(B103,C103,\"-\")),\"\"), IF(B104>0,IF(B104=1,CONCATENATE(C104,\"-\"),CONCATENATE(B104,C104,\"-\")),\"\"), IF(B105>0,IF(B105=1,CONCATENATE(C105,\"-\"),CONCATENATE(B105,C105,\"-\")),\"\"), IF(B106>0,IF(B106=1,CONCATENATE(C106,\"-\"),CONCATENATE(B106,C106,\"-\")),\"\"), IF(B107>0,IF(B107=1,CONCATENATE(C107,\"-\"),CONCATENATE(B107,C107,\"-\")),\"\"), IF(B108>0,IF(B108=1,CONCATENATE(C108,\"-\"),CONCATENATE(B108,C108,\"-\")),\"\"), IF(B109>0,IF(B109=1,CONCATENATE(C109,\"-\"),CONCATENATE(B109,C109,\"-\")),\"\"), IF(B110>0,IF(B110=1,CONCATENATE(C110,\"-\"),CONCATENATE(B110,C110,\"-\")),\"\"), IF(B111>0,IF(B111=1,CONCATENATE(C111,\"-\"),CONCATENATE(B111,C111,\"-\")),\"\"),\nIF(A93>0,\"обратитесь за подбором в тех отдел\",\"\"),\nIF(A94>0,IF(A94=1,CONCATENATE(C94,\"-\"),CONCATENATE(A94,C94,\"-\")),\"\"), IF(A95>0,IF(A95=1,CONCATENATE(C95,\"-\"),CONCATENATE(A95,C94,\"-\")),\"\"), IF(A96>0,IF(A96=1,CONCATENATE(C96,\"-\"),CONCATENATE(A96,C96,\"-\")),\"\"), IF(A97>0,IF(A97=1,CONCATENATE(C97,\"-\"),CONCATENATE(A97,C97,\"-\")),\"\"), IF(A98>0,IF(A98=1,CONCATENATE(C98,\"-\"),CONCATENATE(A98,C98,\"-\")),\"\"), IF(A99>0,IF(A99=1,CONCATENATE(C99,\"-\"),CONCATENATE(A99,C99,\"-\")),\"\"), IF(A100>0,IF(A100=1,CONCATENATE(C100,\"-\"),CONCATENATE(A100,C100,\"-\")),\"\"), IF(A101>0,IF(A101=1,CONCATENATE(C101,\"-\"),CONCATENATE(A101,C101,\"-\")),\"\"), IF(A102>0,IF(A102=1,CONCATENATE(C102,\"-\"),CONCATENATE(A102,C102,\"-\")),\"\"), IF(A103>0,IF(A103=1,CONCATENATE(C103,\"-\"),CONCATENATE(A103,C103,\"-\")),\"\"), IF(A104>0,IF(A104=1,CONCATENATE(C104,\"-\"),CONCATENATE(A104,C104,\"-\")),\"\"), IF(A105>0,IF(A105=1,CONCATENATE(C105,\"-\"),CONCATENATE(A105,C105,\"-\")),\"\"), IF(A106>0,IF(A106=1,CONCATENATE(C106,\"-\"),CONCATENATE(A106,C106,\"-\")),\"\"), IF(A107>0,IF(A107=1,CONCATENATE(C107,\"-\"),CONCATENATE(A107,C107,\"-\")),\"\"), IF(A108>0,IF(A108=1,CONCATENATE(C108,\"-\"),CONCATENATE(A108,C108,\"-\")),\"\"), IF(A109>0,IF(A109=1,CONCATENATE(C109,\"-\"),CONCATENATE(A109,C109,\"-\")),\"\"), IF(A110>0,IF(A110=1,CONCATENATE(C110,\"-\"),CONCATENATE(A110,C110,\"-\")),\"\"), IF(A111>0,IF(A111=1,CONCATENATE(C111,\"-\"),CONCATENATE(A111,C111,\"\")),\"\"))","v":""}]
[null,null,"●","НС-1519649","Шкаф управления ZCS-W-DX1-YF4_(CRB)",{"$nulls":5},{"v":106450,"d":"106,450 ₽"},null,{"$f":"LEFT(M32,(LEN(M32)-1))","v":{"$error":"#VALUE!"}}]
[{"$nulls":12},{"$f":"IF(A19=A27,\"Ошибка выбора базового шкафа\",IF(A19=TRUE,\"_(CRB\",\"_(CRH\"))","v":"_(CRB"}]
[null,null,"Опции к шкафам ZCS на базе контроллеров Carel",{"$nulls":9},{"$f":"CONCATENATE(IF(B76>0,IF(B76=1,(CONCATENATE(\"_\",RIGHT(LEFT(C76,(LEN(C76)-1)),(LEN(C76)-2)))),\"Ошибка -значение отличено от 1\"),\"\"),IF(B77>0,IF(B77=1,(CONCATENATE(\"_\",RIGHT(LEFT(C77,(LEN(C77)-1)),(LEN(C77)-2)))),\"Ошибка -значение отличено от 1\"),\"\"),IF(B78>0,IF(B78=1,(CONCATENATE(\"_\",RIGHT(LEFT(C78,(LEN(C78)-1)),(LEN(C78)-2)))),\"Ошибка -значение отличено от 1\"),\"\"),IF(B79>0,IF(B79=1,(CONCATENATE(\"_\",RIGHT(LEFT(C79,(LEN(C79)-1)),(LEN(C79)-2)))),\"Ошибка -значение отличено от 1\"),\"\"),IF(B80>0,IF(B80=1,(CONCATENATE(\"_\",RIGHT(LEFT(C80,(LEN(C80)-1)),(LEN(C80)-2)))),\"Ошибка -значение отличено от 1\"),\"\"),IF(B81>0,IF(B81=1,(CONCATENATE(\"_\",RIGHT(LEFT(C81,(LEN(C81)-1)),(LEN(C81)-2)))),\"Ошибка -значение отличено от 1\"),\"\"),IF(B82>0,IF(B82=1,(CONCATENATE(\"_\",RIGHT(LEFT(C82,(LEN(C82)-1)),(LEN(C82)-2)))),\"Ошибка -значение отличено от 1\"),\"\"),IF(B83>0,IF(B83=1,(CONCATENATE(\"_\",RIGHT(LEFT(C83,(LEN(C83)-1)),(LEN(C83)-2)))),\"Ошибка -значение отличено от 1\"),\"\"),IF(B84>0,IF(B84=1,(CONCATENATE(\"_\",RIGHT(LEFT(C84,(LEN(C84)-1)),(LEN(C84)-2)))),\"Ошибка -значение отличено от 1\"),\"\"),IF(B85>0,IF(B85=1,(CONCATENATE(\"_\",RIGHT(LEFT(C85,(LEN(C85)-1)),(LEN(C85)-2)))),\"Ошибка -значение отличено от 1\"),\"\"),IF(B88>0,\"Обратитесь за подбором в тех. отдел\",\"\"),\")\")","v":")"}]
[null,null,"Опция","Стоимость опции","Описание опции",{"$nulls":4},"Ограничение использования",null,null,{"$f":"CONCATENATE(M31,M33,M34,M35)","v":{"$error":"#VALUE!"}}]
[null,null,"M",{"v":12850,"d":"12,850 ₽"},"Камера смешивания. Используется с приводами воздушных заслонок с пропорциональным управлением 0-10В.",{"$nulls":4},"Для шкафов на базе контроллера CAREL.",null,null,"ЕСЛИ(B46>0;ЕСЛИ(B46=1;СЦЕПИТЬ(C46;\"-\");СЦЕПИТЬ(B46;C46;\"-\"));\"\")"]
[null,null,"P",{"v":6350,"d":"6,350 ₽"},"Пластинчатый рекуператор, разморозка рекуператора отключением притока",{"$nulls":7},"ЕСЛИ(B47>0;ЕСЛИ(B47=1;СЦЕПИТЬ(C47;\"-\");СЦЕПИТЬ(B47;C47;\"-\"));\"\")"]
[null,null,"P0/1",{"v":7950,"d":"7,950 ₽"},"Пластинчатый рекуператор, разморозка рекуператора открытием байпаса, on/off",{"$nulls":7},"ЕСЛИ(B48>0;ЕСЛИ(B48=1;СЦЕПИТЬ(C48;\"-\");СЦЕПИТЬ(B48;C48;\"-\"));\"\")"]
[null,null,"P010",{"v":12750,"d":"12,750 ₽"},"Пластинчатый рекуператор, разморозка рекуператора открытием байпаса, сигнал 0-10В",{"$nulls":7},"ЕСЛИ(B49>0;ЕСЛИ(B49=1;СЦЕПИТЬ(C49;\"-\");СЦЕПИТЬ(B49;C49;\"-\"));\"\")"]
[null,null,"R",{"v":13500,"d":"13,500 ₽"},"Роторный регенератор, упр 0-10 вольт + силовая часть 3 фазы для ПЧ",{"$nulls":7},"ЕСЛИ(B50>0;ЕСЛИ(B50=1;СЦЕПИТЬ(C50;\"-\");СЦЕПИТЬ(B50;C50;\"-\"));\"\")"]
[null,null,"R1",{"v":12650,"d":"12,650 ₽"},"Роторный регенератор, упр. on/off + силовая часть 1 фаза, прямой пуск",{"$nulls":7},"ЕСЛИ(B51>0;ЕСЛИ(B51=1;СЦЕПИТЬ(C51;\"-\");СЦЕПИТЬ(B51;C51;\"-\"));\"\")"]
[null,null,"R3",{"v":12450,"d":"12,450 ₽"},"Роторный регенератор, упр. on/off + силовая часть 3 фазы, прямой пуск",{"$nulls":7},"ЕСЛИ(B52>0;ЕСЛИ(B52=1;СЦЕПИТЬ(C52;\"-\");СЦЕПИТЬ(B52;C52;\"-\"));\"\")"]
[null,null,"G",{"v":16200,"d":"16,200 ₽"},"Гликолевый рекуператор с однофазным циркуляционным насосом",{"$nulls":4},"Для шкафов на базе контроллеров CAREL HIGH-END. ",null,null,"ЕСЛИ(B53>0;ЕСЛИ(B53=1;СЦЕПИТЬ(C53;\"-\");СЦЕПИТЬ(B53;C53;\"-\"));\"\")"]
[null,null,"W",{"v":9350,"d":"9,350 ₽"},"Водяной нагрев (управляющий сигнал 0-10В, однофазный циркуляционный насос)",{"$nulls":4},"Для шкафов на базе контроллера CAREL.",null,null,"ЕСЛИ(B54>0;ЕСЛИ(B54=1;СЦЕПИТЬ(C54;\"-\");СЦЕПИТЬ(B54;C54;\"-\"));\"\")"]
[null,null,"RPC",{"v":8350,"d":"8,350 ₽"},"Раздельное питание цепей управления для шкафов с водяным нагревателем",{"$nulls":4},"Только для шкафов с водяном нагревом. "]
[null,null,"P3",{"v":9350,"d":"9,350 ₽"},"Трехфазный циркуляционный насос (стандартно в базовых шкафах ZCS-W заложено управление однофазным насосом)",{"$nulls":4},"Номинальный ток насоса - не более 10А",null,null,"ЕСЛИ(B55>0;ЕСЛИ(B55=1;СЦЕПИТЬ(C55;\"-\");СЦЕПИТЬ(B55;C55;\"-\"));\"\")"]
[null,null,"E15_ECO",{"v":22050,"d":"22,050 ₽"},"ТЭН 3ф. ~380В; 15 кВт; 1 ступень; дискретное регулирование. Исполнение -пластиковый шкаф.",{"$nulls":7},"ЕСЛИ(B56>0;ЕСЛИ(B56=1;СЦЕПИТЬ(C56;\"-\");СЦЕПИТЬ(B56;C56;\"-\"));\"\")"]
[null,null,"E30_ECO",{"v":26150,"d":"26,150 ₽"},"ТЭН 3ф. ~380В; 30 кВт; 2 ступени: 15 + 15; дискретное регулирование. Исполнение -пластиковый шкаф.",{"$nulls":7},"ЕСЛИ(B57>0;ЕСЛИ(B57=1;СЦЕПИТЬ(C57;\"-\");СЦЕПИТЬ(B57;C57;\"-\"));\"\")"]
[null,null,"E45_ECO",{"v":31600,"d":"31,600 ₽"},"ТЭН 3ф. ~380В; 45 кВт; 3 ступени: 15 + 15 + 15;  дискретное регулирование. Исполнение -пластиковый или металлический шкаф.",{"$nulls":7},"ЕСЛИ(B58>0;ЕСЛИ(B58=1;СЦЕПИТЬ(C58;\"-\");СЦЕПИТЬ(B58;C58;\"-\"));\"\")"]
[null,null,"E60_ECO",{"v":58750,"d":"58,750 ₽"},"ТЭН 3ф. ~380В; 60 кВт; 4 ступени: 15 + 15 + 15 + 15;  дискретное регулирование. Металлический шкаф (SB) включен в стоимость",{"$nulls":4},"Для шкафов на базе контроллеров CAREL HIGH-END. ",null,null,"ЕСЛИ(B59>0;ЕСЛИ(B59=1;СЦЕПИТЬ(C59;\"-\");СЦЕПИТЬ(B59;C59;\"-\"));\"\")"]
[null,null,"E75_ECO",{"v":123600,"d":"123,600 ₽"},"ТЭН 3ф. ~380В; 75 кВт; 5 ступеней: 15 + 15 + 15 + 15 + 15;  дискретное регулирование. Металлический шкаф (SB) включен в стоимость",{"$nulls":7},"ЕСЛИ(B60>0;ЕСЛИ(B60=1;СЦЕПИТЬ(C60;\"-\");СЦЕПИТЬ(B60;C60;\"-\"));\"\")"]
[null,null,"E90_ECO",{"v":151550,"d":"151,550 ₽"},"ТЭН 3ф. ~380В; 90 кВт; 6 ступеней: 15 +15 + 15 + 15 + 15 + 15;  дискретное регулирование. Металлический шкаф (SB) включен в стоимость",{"$nulls":7},"ЕСЛИ(B61>0;ЕСЛИ(B61=1;СЦЕПИТЬ(C61;\"-\");СЦЕПИТЬ(B61;C61;\"-\"));\"\")"]
[null,null,"E105_ECO",{"v":173350,"d":"173,350 ₽"},"ТЭН 3ф. ~380В; 105 кВт; 7 ступеней: 15 + 15 +15 + 15 + 15 + 15 + 15;  дискретное регулирование. Металлический шкаф (SB) включен в стоимость",{"$nulls":7},"ЕСЛИ(B62>0;ЕСЛИ(B62=1;СЦЕПИТЬ(C62;\"-\");СЦЕПИТЬ(B62;C62;\"-\"));\"\")"]
[null,null,"E120_ECO",{"v":173350,"d":"173,350 ₽"},"ТЭН 3ф. ~380В; 120 кВт; 8 ступеней: 15 + 15 + 15 +15 + 15 + 15 + 15 + 15;  дискретное регулирование. Металлический шкаф (SB) включен в стоимость",{"$nulls":7},"ЕСЛИ(B63>0;ЕСЛИ(B63=1;СЦЕПИТЬ(C63;\"-\");СЦЕПИТЬ(B63;C63;\"-\"));\"\")"]
[null,null,"E15",{"v":75250,"d":"75,250 ₽"},"ТЭН 3ф. ~380В; 15 кВт; 1 ступень; плавное регулирование твердотельным реле. Исполнение -пластиковый шкаф.",{"$nulls":4},"Для шкафов на базе контроллеров CAREL",null,null,"ЕСЛИ(B64>0;ЕСЛИ(B64=1;СЦЕПИТЬ(C64;\"-\");СЦЕПИТЬ(B64;C64;\"-\"));\"\")"]
[null,null,"E30",{"v":89250,"d":"89,250 ₽"},"ТЭН 3ф. ~380В; 30 кВт; 2 ступени: 15 + 15;  плавное регулирование твердотельным реле.  Исполнение -пластиковый шкаф.",{"$nulls":7},"ЕСЛИ(B65>0;ЕСЛИ(B65=1;СЦЕПИТЬ(C65;\"-\");СЦЕПИТЬ(B65;C65;\"-\"));\"\")"]
[null,null,"E45",{"v":101250,"d":"101,250 ₽"},"ТЭН 3ф. ~380В; 45 кВт; 3 ступени: 15 + 15 + 15;  плавное регулирование твердотельным реле. Исполнение -пластиковый шкаф.",{"$nulls":7},"ЕСЛИ(B66>0;ЕСЛИ(B66=1;СЦЕПИТЬ(C66;\"-\");СЦЕПИТЬ(B66;C66;\"-\"));\"\")"]
[null,null,"E60",{"v":131550,"d":"131,550 ₽"},"ТЭН 3ф. ~380В; 60 кВт; 4 ступени: 15 + 15 + 15 + 15;  плавное регулированиее твердотельным реле. Исполнение - металлический (SB) шкаф.",{"$nulls":4},"Для шкафов на базе контроллеров CAREL HIGH-END. ",null,null,"ЕСЛИ(B67>0;ЕСЛИ(B67=1;СЦЕПИТЬ(C67;\"-\");СЦЕПИТЬ(B67;C67;\"-\"));\"\")"]
[null,null,"E75",{"v":179050,"d":"179,050 ₽"},"ТЭН 3ф. ~380В; 75 кВт; 5 ступеней: 15 + 15 + 15 + 15 + 15;  плавное регулированиее твердотельным реле. Исполнение - металлический (SB) шкаф.",{"$nulls":7},"ЕСЛИ(B68>0;ЕСЛИ(B68=1;СЦЕПИТЬ(C68;\"-\");СЦЕПИТЬ(B68;C68;\"-\"));\"\")"]
[null,null,"E90",{"v":218650,"d":"218,650 ₽"},"ТЭН 3ф. ~380В; 90 кВт; 6 ступеней: 15 +15 + 15 + 15 + 15 + 15;  плавное регулирование твердотельным реле. Исполнение - металлический (SB) шкаф.",{"$nulls":7},"ЕСЛИ(B69>0;ЕСЛИ(B69=1;СЦЕПИТЬ(C69;\"-\");СЦЕПИТЬ(B69;C69;\"-\"));\"\")"]
[null,null,"E105",{"v":251250,"d":"251,250 ₽"},"ТЭН 3ф. ~380В; 105 кВт; 7 ступеней: 15 + 15 +15 + 15 + 15 + 15 + 15;  плавное регулирование твердотельным реле. Исполнение - металлический (SB) шкаф.",{"$nulls":7},"ЕСЛИ(B70>0;ЕСЛИ(B70=1;СЦЕПИТЬ(C70;\"-\");СЦЕПИТЬ(B70;C70;\"-\"));\"\")"]
[null,null,"E120",{"v":256600,"d":"256,600 ₽"},"ТЭН 3ф. ~380В; 120 кВт; 8 ступеней: 15 + 15 + 15 +15 + 15 + 15 + 15 + 15;  плавное регулирование твердотельным реле. Исполнение - металлический (SB) шкаф.",{"$nulls":7},"ЕСЛИ(B71>0;ЕСЛИ(B71=1;СЦЕПИТЬ(C71;\"-\");СЦЕПИТЬ(B71;C71;\"-\"));\"\")"]
[null,null,"DX1",{"v":6550,"d":"6,550 ₽"},"Фреоновое охлаждение, одноконтурный охладитель (управляющий сигнал - сухой контакт)",{"$nulls":7},"ЕСЛИ(B72>0;ЕСЛИ(B72=1;СЦЕПИТЬ(C72;\"-\");СЦЕПИТЬ(B72;C72;\"-\"));\"\")"]
[null,null,"DX2",{"v":8600,"d":"8,600 ₽"},"Фреоновое охлаждение, двухконтурный охладитель (управляющий сигнал - сухой контакт)",{"$nulls":7},"ЕСЛИ(B73>0;ЕСЛИ(B73=1;СЦЕПИТЬ(C73;\"-\");СЦЕПИТЬ(B73;C73;\"-\"));\"\")"]
[null,null,"DX010",{"v":16340,"d":"16,340 ₽"},"Фреоновое охлаждение (управляющий сигнал - сухой контакт + плавный 0-10В)",{"$nulls":7},"ЕСЛИ(B74>0;ЕСЛИ(B74=1;СЦЕПИТЬ(C74;\"-\");СЦЕПИТЬ(B74;C74;\"-\"));\"\")"]
[null,null,"C",{"v":4200,"d":"4,200 ₽"},"Водяное охлаждение (управляющий сигнал 0-10В)",{"$nulls":7},"ЕСЛИ(B75>0;ЕСЛИ(B75=1;СЦЕПИТЬ(C75;\"-\");СЦЕПИТЬ(B75;C75;\"-\"));\"\")"]
[null,null,"UF",{"v":12400,"d":"12,400 ₽"},"Сигнал на разрешение работы секции бактерицидной обработки (УФ)",{"$nulls":4},"Для шкафов на базе контроллера CAREL.",null,null,"ЕСЛИ(B76>0;ЕСЛИ(B76=1;СЦЕПИТЬ(C76;\"-\");СЦЕПИТЬ(B76;C76;\"-\"));\"\")"]
[null,null,"H",{"v":9000,"d":"9,000 ₽"},"Сигнал на разрешение работы увлажнителя",{"$nulls":7},"ЕСЛИ(B77>0;ЕСЛИ(B77=1;СЦЕПИТЬ(C77;\"-\");СЦЕПИТЬ(B77;C77;\"-\"));\"\")"]
[null,null,"HEP1",{"v":26050,"d":"26,050 ₽"},"Управление поверхностным увлажнителем через температуру насыщения + управление насосом 1ф до 2,0 кВт",{"$nulls":4},"Для шкафов на базе контроллеров CAREL HIGH-END. \nНеобходим один преобразователь влажности для контроля требуемой влажности + желателен ещё один преобразователь влажности для ограничения максимальной влажности в канале",null,null,"ЕСЛИ(B78>0;ЕСЛИ(B78=1;СЦЕПИТЬ(C78;\"-\");СЦЕПИТЬ(B78;C78;\"-\"));\"\")"]
[null,null,"HEP3",{"v":49350,"d":"49,350 ₽"},"Управление поверхностным увлажнителем через температуру насыщения + управление насосом 3ф до 4,5 кВт",{"$nulls":7},"ЕСЛИ(B79>0;ЕСЛИ(B79=1;СЦЕПИТЬ(C79;\"-\");СЦЕПИТЬ(B79;C79;\"-\"));\"\")"]
[null,null,"GH",{"v":14700,"d":"14,700 ₽"},"Утепленный воздушный клапан (до 2-х штук)",{"$nulls":4},"Для шкафов на базе контроллеров CAREL HIGH-END. ",null,null,"ЕСЛИ(B80>0;ЕСЛИ(B80=1;СЦЕПИТЬ(C80;\"-\");СЦЕПИТЬ(B80;C80;\"-\"));\"\")"]
[null,null,"FI",{"v":4950,"d":"4,950 ₽"},"Установка скорости вентилятора с контроллера",{"$nulls":4},"Для шкафов на базе контроллеров CAREL",null,null,"ЕСЛИ(B81>0;ЕСЛИ(B81=1;СЦЕПИТЬ(C81;\"-\");СЦЕПИТЬ(B81;C81;\"-\"));\"\")"]
[null,null,"FIR",{"v":13300,"d":"13,300 ₽"},"Управление скоростью вентилятора по температуре (снижение расхода при нехватке нагрева)",{"$nulls":7},"ЕСЛИ(B82>0;ЕСЛИ(B82=1;СЦЕПИТЬ(C82;\"-\");СЦЕПИТЬ(B82;C82;\"-\"));\"\")"]
[null,null,"FIP",{"v":8700,"d":"8,700 ₽"},"Поддержание постоянного давления в канале",{"$nulls":4},"Для шкафов на базе контроллеров CAREL, при использовании частотников. Необходим дополнительный преобразователь давления",null,null,"ЕСЛИ(B83>0;ЕСЛИ(B83=1;СЦЕПИТЬ(C83;\"-\");СЦЕПИТЬ(B83;C83;\"-\"));\"\")"]
[null,null,"(PB)",{"v":30950,"d":"30,950 ₽"},"Переход на пластиковый однообъемный шкаф",{"$nulls":4},"Опция. По требованию клиента.",null,null,{"$f":"IF(B76>0,IF(B76=1,(CONCATENATE(\"_\",RIGHT(LEFT(C76,(LEN(C76)-1)),(LEN(C76)-2)))),\"Ошибка -значение отличено от 1\"),\"\")","v":""}]
[null,null,"(SB)",{"v":50950,"d":"50,950 ₽"},"Переход на металлический однообъемный шкаф",{"$nulls":7},""]
[null,null,"(SREZ)",{"v":67450,"d":"67,450 ₽"},"Резервирование приточного вентилятора (основной - резервный)",{"$nulls":4},"Для шкафов на базе контроллеров Carel HIGH-END.\nДля систем с нагревателем и охладителем. Нужно добавить 2 (П/В) или 4 (ПВ) реле давления. Если есть вытяжка - необходимо также однократно добавить опцию для вытяжного вентилятора",null,null,""]
[null,null,"(EREZ)",{"v":67450,"d":"67,450 ₽"},"Резервирование вытяжного вентилятора (основной - резервный)",{"$nulls":7},""]
[null,null,"(SEREZ)",{"v":123600,"d":"123,600 ₽"},"Резервирование приточного и вытяжного вентиляторов (основной - резервный)",{"$nulls":7},""]
[null,null,"(DRY)",{"v":23900,"d":"23,900 ₽"},"Поддержка режима осущения. ",{"$nulls":4},"Для шкафов на базе контроллеров Carel HIGH-END. Последовательная работа охладителя для снижения влагосодержания обрабатываемого воздуха и нагревателя для нагрева воздуха до требуемой температуры и относительной влажности)",null,null,""]
[null,null,"(FPC)",{"v":20400,"d":"20,400 ₽"},"Переключатели и индикация на передней панели",{"$nulls":4},"Для шкафов CRH c резервированием",null,null,""]
[null,null,"(CY)",{"v":56650,"d":"56,650 ₽"},"Ротация вентиляторов (равномерная наработка)",{"$nulls":7},""]
[null,null,"(SRCI)",{"v":18200,"d":"18,200 ₽"},"Индустриальный пульт дистанционного управления приточного агрегата в комплекте",{"$nulls":4},"Для шкафов на базе контроллеров CAREL",null,null,""]
[null,null,"(SERCI)",{"v":35450,"d":"35,450 ₽"},"Индустриальный пульт дистанционного управления приточно-вытяжного агреагатв комплекте"]
[null,null,"(CR...T)",{"v":0,"d":"0 ₽"},"Терминал пользовательский thTune",{"$nulls":4},"Терминал добавлять в ТКП отдельной позицией, стоимость терминала по прайсу"]
[null,null,"(CR…G)",{"v":0,"d":"0 ₽"},"Терминал пользовательский pGD1"]
[null,null,"(RS)","(цена шкафа без резерва)*2  + 38700 р.","100% резервирование - резервная установка (2 системы в одном шкафу)",{"$nulls":4},"Для шкафов на базе контроллеров CAREL HIGH-END. Резервируется весь шкаф с опциями. Пример для стандартных систем с водяным нагревателем, на базе ZCS-W-YF4_(CRH):   150 000* 2 + 38700 = 338 700 руб",null,null,{"$f":"IF(B88>0,\"Обратитесь за подбором в тех. отдел\",\"\")","v":""}]
[null,null,"(SC)","по запросу","Исполнение шкафа и алгоритмов его работы по специальному заданию",{"$nulls":4},"Для шкафов на базе контроллеров CAREL. Применение опции возможно только путем обращения в технический отдел."]
[]
[null,null,"Вентиляторные группы к шкафам ZCS на базе контроллеров Carel"]
[null,null,"Опция","Стоимость опции","Описание опции",{"$nulls":4},"Ограничение использования"]
[null,null,"*M",{"v":10600,"d":"10,600 ₽"},"Автомат защиты двигателя (\"моторник\") - для дополнительной защиты по току вентиляторов без термоконтактов (вентиляторы ZFX, установки ZKPU малой производительности)",{"$nulls":4},"Не применяется для моделей VF / YF / VT / YT",null,null,"ЕСЛИ(B100>0;ЕСЛИ(B100=1;СЦЕПИТЬ(E100;\"-\");СЦЕПИТЬ(B100;E100;\"-\"));\"\")",";","ЕСЛИ(A100>0;ЕСЛИ(A100=1;СЦЕПИТЬ(E100;\"-\");СЦЕПИТЬ(A100;D100;\"-\"));\"\")"]
[null,null,"V1",{"v":21300,"d":"21,300 ₽"},"Приточный или вытяжной вентилятор, прямой пуск, 1ф до 1,5 кВт",{"$nulls":4},"Стандартно - защита по току отсутствует. Для обеспечения защиты по току - необходимо добавить опцию *M",null,null,"ЕСЛИ(B101>0;ЕСЛИ(B101=1;СЦЕПИТЬ(E101;\"-\");СЦЕПИТЬ(B101;E101;\"-\"));\"\")",";","ЕСЛИ(A101>0;ЕСЛИ(A101=1;СЦЕПИТЬ(E101;\"-\");СЦЕПИТЬ(A101;D101;\"-\"));\"\")"]
[null,null,"V3",{"v":25700,"d":"25,700 ₽"},"Приточный или вытяжной вентилятор, прямой пуск, 1ф до 3,0 кВт",{"$nulls":7},"ЕСЛИ(B102>0;ЕСЛИ(B102=1;СЦЕПИТЬ(E102;\"-\");СЦЕПИТЬ(B102;E102;\"-\"));\"\")",";","ЕСЛИ(A102>0;ЕСЛИ(A102=1;СЦЕПИТЬ(E102;\"-\");СЦЕПИТЬ(A102;D102;\"-\"));\"\")"]
[null,null,"Y1",{"v":29000,"d":"29,000 ₽"},"Приточный или вытяжной вентилятор, прямой пуск, 3ф до 1,5 кВт",{"$nulls":7},"ЕСЛИ(B103>0;ЕСЛИ(B103=1;СЦЕПИТЬ(E103;\"-\");СЦЕПИТЬ(B103;E103;\"-\"));\"\")",";","ЕСЛИ(A103>0;ЕСЛИ(A103=1;СЦЕПИТЬ(E103;\"-\");СЦЕПИТЬ(A103;D103;\"-\"));\"\")"]
[null,null,"Y4",{"v":29100,"d":"29,100 ₽"},"Приточный или вытяжной вентилятор, прямой пуск, 3ф до 4,0 кВт",{"$nulls":7},"ЕСЛИ(B104>0;ЕСЛИ(B104=1;СЦЕПИТЬ(E104;\"-\");СЦЕПИТЬ(B104;E104;\"-\"));\"\")",";","ЕСЛИ(A104>0;ЕСЛИ(A104=1;СЦЕПИТЬ(E104;\"-\");СЦЕПИТЬ(A104;D104;\"-\"));\"\")"]
[null,null,"Y6",{"v":40300,"d":"40,300 ₽"},"Приточный или вытяжной вентилятор, прямой пуск, 3ф до 7,5 кВт",{"$nulls":7},"ЕСЛИ(B105>0;ЕСЛИ(B105=1;СЦЕПИТЬ(E105;\"-\");СЦЕПИТЬ(B105;E105;\"-\"));\"\")",";","ЕСЛИ(A105>0;ЕСЛИ(A105=1;СЦЕПИТЬ(E105;\"-\");СЦЕПИТЬ(A105;D105;\"-\"));\"\")"]
[null,null,"VF1",{"v":22500,"d":"22,500 ₽"},"Приточный или вытяжной вентилятор, управление через ЧП, вход 1ф 230В, выход 3ф 230В",{"$nulls":4},"Для шкафов на базе контроллеров CAREL",null,null,"ЕСЛИ(B106>0;ЕСЛИ(B106=1;СЦЕПИТЬ(E106;\"-\");СЦЕПИТЬ(B106;E106;\"-\"));\"\")",";","ЕСЛИ(A106>0;ЕСЛИ(A106=1;СЦЕПИТЬ(E106;\"-\");СЦЕПИТЬ(A106;D106;\"-\"));\"\")"]
[null,null,"YF4",{"v":31600,"d":"31,600 ₽"},"Приточный или вытяжной вентилятор, управление через ЧП, 3ф до 4,0 кВт",{"$nulls":7},"ЕСЛИ(B108>0;ЕСЛИ(B108=1;СЦЕПИТЬ(E108;\"-\");СЦЕПИТЬ(B108;E108;\"-\"));\"\")",";","ЕСЛИ(A108>0;ЕСЛИ(A108=1;СЦЕПИТЬ(E108;\"-\");СЦЕПИТЬ(A108;D108;\"-\"));\"\")"]
[null,null,"YF5",{"v":31800,"d":"31,800 ₽"},"Приточный или вытяжной вентилятор, управление через ЧП, 3ф до 5,5 кВт",{"$nulls":7},"ЕСЛИ(B109>0;ЕСЛИ(B109=1;СЦЕПИТЬ(E109;\"-\");СЦЕПИТЬ(B109;E109;\"-\"));\"\")",";","ЕСЛИ(A109>0;ЕСЛИ(A109=1;СЦЕПИТЬ(E109;\"-\");СЦЕПИТЬ(A109;D109;\"-\"));\"\")"]
[null,null,"YF6",{"v":32000,"d":"32,000 ₽"},"Приточный или вытяжной вентилятор, управление через ЧП, 3ф до 7,5 кВт",{"$nulls":7},"ЕСЛИ(B110>0;ЕСЛИ(B110=1;СЦЕПИТЬ(E110;\"-\");СЦЕПИТЬ(B110;E110;\"-\"));\"\")",";","ЕСЛИ(A110>0;ЕСЛИ(A110=1;СЦЕПИТЬ(E110;\"-\");СЦЕПИТЬ(A110;D110;\"-\"));\"\")"]
[null,null,"YF7",{"v":34200,"d":"34,200 ₽"},"Приточный или вытяжной вентилятор, управление через ЧП, 3ф до 11,0 кВт",{"$nulls":7},"ЕСЛИ(B111>0;ЕСЛИ(B111=1;СЦЕПИТЬ(E111;\"-\");СЦЕПИТЬ(B111;E111;\"-\"));\"\")",";","ЕСЛИ(A111>0;ЕСЛИ(A111=1;СЦЕПИТЬ(E111;\"-\");СЦЕПИТЬ(A111;D111;\"-\"));\"\")"]
[null,null,"YF8",{"v":35800,"d":"35,800 ₽"},"Приточный или вытяжной вентилятор, управление через ЧП, 3ф до 15,0 кВт",{"$nulls":7},"ЕСЛИ(B112>0;ЕСЛИ(B112=1;СЦЕПИТЬ(E112;\"-\");СЦЕПИТЬ(B112;E112;\"-\"));\"\")",";","ЕСЛИ(A112>0;ЕСЛИ(A112=1;СЦЕПИТЬ(E112;\"-\");СЦЕПИТЬ(A112;D112;\"-\"));\"\")"]
[null,null,"YF9",{"v":40200,"d":"40,200 ₽"},"Приточный или вытяжной вентилятор, управление через ЧП, 3ф до 18,5 кВт",{"$nulls":7},"ЕСЛИ(B113>0;ЕСЛИ(B113=1;СЦЕПИТЬ(E113;\"-\");СЦЕПИТЬ(B113;E113;\"-\"));\"\")",";","ЕСЛИ(A113>0;ЕСЛИ(A113=1;СЦЕПИТЬ(E113;\"-\");СЦЕПИТЬ(A113;D113;\"-\"));\"\")"]
[null,null,"YF10",{"v":42200,"d":"42,200 ₽"},"Приточный или вытяжной вентилятор, управление через ЧП, 3ф до 22,0 кВт",{"$nulls":7},"ЕСЛИ(B114>0;ЕСЛИ(B114=1;СЦЕПИТЬ(E114;\"-\");СЦЕПИТЬ(B114;E114;\"-\"));\"\")",";","ЕСЛИ(A114>0;ЕСЛИ(A114=1;СЦЕПИТЬ(E114;\"-\");СЦЕПИТЬ(A114;D114;\"-\"));\"\")"]
[null,null,"YF11",{"v":45400,"d":"45,400 ₽"},"Приточный или вытяжной вентилятор, управление через ЧП, 3ф до 30,0 кВт",{"$nulls":7},"ЕСЛИ(B115>0;ЕСЛИ(B115=1;СЦЕПИТЬ(E115;\"-\");СЦЕПИТЬ(B115;E115;\"-\"));\"\")",";","ЕСЛИ(A115>0;ЕСЛИ(A115=1;СЦЕПИТЬ(E115;\"-\");СЦЕПИТЬ(A115;D115;\"-\"));\"\")"]
[null,null,"YF12",{"v":49700,"d":"49,700 ₽"},"Приточный или вытяжной вентилятор, управление через ЧП, 3ф до 37,0 кВт",{"$nulls":7},"ЕСЛИ(B116>0;ЕСЛИ(B116=1;СЦЕПИТЬ(E116;\"-\");СЦЕПИТЬ(B116;E116;\"-\"));\"\")",";","ЕСЛИ(A116>0;ЕСЛИ(A116=1;СЦЕПИТЬ(E116;\"-\");СЦЕПИТЬ(A116;D116;\"-\"));\"\")"]
[null,null,"VEC2",{"v":26300,"d":"26,300 ₽"},"Приточный или вытяжной вентилятор, ЕС-двигатель, 1ф до 2,2 кВт",{"$nulls":7},"ЕСЛИ(B117>0;ЕСЛИ(B117=1;СЦЕПИТЬ(E117;\"-\");СЦЕПИТЬ(B117;E117;\"-\"));\"\")",";","ЕСЛИ(A117>0;ЕСЛИ(A117=1;СЦЕПИТЬ(E117;\"-\");СЦЕПИТЬ(A117;D117;\"-\"));\"\")"]
[null,null,"YEC4",{"v":29500,"d":"29,500 ₽"},"Приточный или вытяжной вентилятор, ЕС-двигатель, 3ф до 4,0 кВт",{"$nulls":7},"ЕСЛИ(B118>0;ЕСЛИ(B118=1;СЦЕПИТЬ(E118;\"-\");СЦЕПИТЬ(B118;E118;\"-\"));\"\")",";","ЕСЛИ(A118>0;ЕСЛИ(A118=1;СЦЕПИТЬ(E118;\"-\");СЦЕПИТЬ(A118;D118;\"-\"));\"\")"]
[null,null,"YEC6",{"v":30500,"d":"30,500 ₽"},"Приточный или вытяжной вентилятор, ЕС-двигатель, 3ф до 7,5 кВт",{"$nulls":7},"ЕСЛИ(B119>0;ЕСЛИ(B119=1;СЦЕПИТЬ(E119;\"-\");СЦЕПИТЬ(B119;E119;\"-\"));\"\")",";","ЕСЛИ(A119>0;ЕСЛИ(A119=1;СЦЕПИТЬ(E119;\"-\");СЦЕПИТЬ(A119;D119;\"-\"));\"\")"]
[null,null,"Модели, поддерживаемые на складе в Москве"]
[null,null,"● - Модели, поддерживаемые на складе в Москве"]

{"sheet":"Шкафы контроллер ROYAL Clima","index":14,"n_rows":121,"n_cols":14,"rows_kept":121,"merged":[[0,9,0,10],[2,2,2,9],[3,2,3,5],[6,3,6,10],[7,3,7,10],[8,3,8,10],[9,3,9,10],[10,3,10,10],[13,0,14,1],[13,3,14,6],[15,0,17,1],[15,3,17,6],[20,4,20,9],[21,4,21,9],[22,4,22,9],[23,4,23,9],[24,4,24,9],[25,4,25,9],[26,4,26,9],[27,4,27,9],[30,4,30,8],[30,9,30,10],[31,4,31,8],[31,9,39,10],[32,4,32,8],[33,4,33,8],[34,4,34,8],[35,4,35,8],[36,4,36,8],[37,4,37,8],[38,4,38,8],[39,4,39,8],[40,4,40,8],[40,9,40,10],[41,4,41,8],[41,9,41,10],[42,4,42,8],[42,9,55,10],[43,4,43,8],[44,4,44,8],[45,4,45,8],[46,4,46,8],[47,4,47,8],[48,4,48,8],[49,4,49,8],[50,4,50,8],[51,4,51,8],[52,4,52,8],[53,4,53,8],[54,4,54,8],[55,4,55,8],[56,4,56,8],[56,9,57,10],[57,4,57,8],[58,4,58,8],[58,9,60,10],[59,4,59,8],[60,4,60,8],[61,4,61,8],[61,9,61,10],[62,4,62,8],[62,9,62,10],[63,4,63,8],[63,9,65,10],[64,4,64,8],[65,4,65,8],[66,4,66,8],[66,9,66,10],[67,4,67,8],[67,9,67,10],[68,4,68,8],[68,9,68,10],[69,4,69,8],[69,9,69,10],[70,2,70,10],[72,4,72,8],[72,9,72,10],[73,4,73,8],[73,9,73,10],[74,4,74,8],[74,9,78,10],[75,4,75,8],[76,4,76,8],[77,4,77,8],[78,4,78,8],[79,4,79,8],[79,9,92,10],[80,4,80,8],[81,4,81,8],[82,4,82,8],[83,4,83,8],[84,4,84,8],[85,4,85,8],[86,4,86,8],[87,4,87,8],[88,4,88,8],[89,4,89,8],[90,4,90,8],[91,4,91,8],[92,4,92,8],[93,2,93,10],[100,4,100,5],[100,7,100,9],[101,4,101,5],[101,7,101,9],[102,4,102,5],[102,7,102,9],[103,4,103,5],[103,7,103,9],[104,4,104,5],[104,7,104,9],[105,4,105,5],[105,7,105,9],[106,4,106,5],[106,7,106,9],[108,4,108,5],[108,6,108,9],[109,4,109,5],[109,6,109,9],[110,4,110,5],[110,6,110,9],[111,4,111,5],[111,6,111,9],[112,4,112,5],[112,6,112,9],[113,4,113,5],[113,6,113,9],[114,4,114,5],[114,6,114,9],[115,4,115,5],[115,6,115,9],[116,4,116,5],[116,6,116,9],[117,4,117,5],[117,6,117,9],[118,4,118,5],[118,6,118,9]]}
[null,null,"ПРАЙС-ЛИСТ 2024 - ШКАФЫ АВТОМАТИКИ ZILON",{"$nulls":5},"ЦЕНЫ С ","2024-04-01",null,null,{"$f":"CONCATENATE(IF(B74>0,\"обратитесь за подбором в тех отдел\",\"\"), IF(B75>0,IF(B75=1,CONCATENATE(C75,\"-\"),CONCATENATE(B75,C75,\"-\")),\"\"), IF(B76>0,IF(B76=1,CONCATENATE(C76,\"-\"),CONCATENATE(B76,C76,\"-\")),\"\"), IF(B77>0,IF(B77=1,CONCATENATE(C77,\"-\"),CONCATENATE(B77,C77,\"-\")),\"\"), IF(B78>0,IF(B78=1,CONCATENATE(C78,\"-\"),CONCATENATE(B78,C78,\"-\")),\"\"), IF(B79>0,IF(B79=1,CONCATENATE(C79,\"-\"),CONCATENATE(B79,C79,\"-\")),\"\"), IF(B80>0,IF(B80=1,CONCATENATE(C80,\"-\"),CONCATENATE(B80,C80,\"-\")),\"\"), IF(B81>0,IF(B81=1,CONCATENATE(C81,\"-\"),CONCATENATE(B81,C81,\"-\")),\"\"), IF(B82>0,IF(B82=1,CONCATENATE(C82,\"-\"),CONCATENATE(B82,C82,\"-\")),\"\"), IF(B83>0,IF(B83=1,CONCATENATE(C83,\"-\"),CONCATENATE(B83,C83,\"-\")),\"\"), IF(B84>0,IF(B84=1,CONCATENATE(C84,\"-\"),CONCATENATE(B84,C84,\"-\")),\"\"), IF(B85>0,IF(B85=1,CONCATENATE(C85,\"-\"),CONCATENATE(B85,C85,\"-\")),\"\"), IF(B86>0,IF(B86=1,CONCATENATE(C86,\"-\"),CONCATENATE(B86,C86,\"-\")),\"\"), IF(B87>0,IF(B87=1,CONCATENATE(C87,\"-\"),CONCATENATE(B87,C87,\"-\")),\"\"), IF(B88>0,IF(B88=1,CONCATENATE(C88,\"-\"),CONCATENATE(B88,C88,\"-\")),\"\"), IF(B89>0,IF(B89=1,CONCATENATE(C89,\"-\"),CONCATENATE(B89,C89,\"-\")),\"\"), IF(B90>0,IF(B90=1,CONCATENATE(C90,\"-\"),CONCATENATE(B90,C90,\"-\")),\"\"), IF(B91>0,IF(B91=1,CONCATENATE(C91,\"-\"),CONCATENATE(B91,C91,\"-\")),\"\"), IF(B92>0,IF(B92=1,CONCATENATE(C92,\"-\"),CONCATENATE(B92,C92,\"-\")),\"\"), IF(B93>0,IF(B93=1,CONCATENATE(C93,\"-\"),CONCATENATE(B93,C93,\"-\")),\"\"),IF(A74>0,\"обратитесь за подбором в тех отдел\",\"\"),\nIF(A75>0,IF(A75=1,CONCATENATE(C75,\"-\"),CONCATENATE(A75,C75,\"-\")),\"\"), IF(A76>0,IF(A76=1,CONCATENATE(C76,\"-\"),CONCATENATE(A76,C75,\"-\")),\"\"), IF(A77>0,IF(A77=1,CONCATENATE(C77,\"-\"),CONCATENATE(A77,C77,\"-\")),\"\"), IF(A78>0,IF(A78=1,CONCATENATE(C78,\"-\"),CONCATENATE(A78,C78,\"-\")),\"\"), IF(A79>0,IF(A79=1,CONCATENATE(C79,\"-\"),CONCATENATE(A79,C79,\"-\")),\"\"), IF(A80>0,IF(A80=1,CONCATENATE(C80,\"-\"),CONCATENATE(A80,C80,\"-\")),\"\"), IF(A81>0,IF(A81=1,CONCATENATE(C81,\"-\"),CONCATENATE(A81,C81,\"-\")),\"\"), IF(A82>0,IF(A82=1,CONCATENATE(C82,\"-\"),CONCATENATE(A82,C82,\"-\")),\"\"), IF(A83>0,IF(A83=1,CONCATENATE(C83,\"-\"),CONCATENATE(A83,C83,\"-\")),\"\"), IF(A84>0,IF(A84=1,CONCATENATE(C84,\"-\"),CONCATENATE(A84,C84,\"-\")),\"\"), IF(A85>0,IF(A85=1,CONCATENATE(C85,\"-\"),CONCATENATE(A85,C85,\"-\")),\"\"), IF(A86>0,IF(A86=1,CONCATENATE(C86,\"-\"),CONCATENATE(A86,C86,\"-\")),\"\"), IF(A87>0,IF(A87=1,CONCATENATE(C87,\"-\"),CONCATENATE(A87,C87,\"-\")),\"\"), IF(A88>0,IF(A88=1,CONCATENATE(C88,\"-\"),CONCATENATE(A88,C88,\"-\")),\"\"), IF(A89>0,IF(A89=1,CONCATENATE(C89,\"-\"),CONCATENATE(A89,C89,\"-\")),\"\"), IF(A90>0,IF(A90=1,CONCATENATE(C90,\"-\"),CONCATENATE(A90,C90,\"-\")),\"\"), IF(A91>0,IF(A91=1,CONCATENATE(C91,\"-\"),CONCATENATE(A91,C91,\"-\")),\"\"), IF(A92>0,IF(A92=1,CONCATENATE(C92,\"-\"),CONCATENATE(A92,C92,\"-\")),\"\"),IF(A93>0,IF(A93=1,CONCATENATE(C93,\"-\"),CONCATENATE(A93,C93,\"\")),\"\"))","v":""}]
[null,null,"Выбранный шкаф автоматики",{"$nulls":9},{"$f":"LEFT(M1,(LEN(M1)-1))","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(A19=TRUE,#REF!,\"Базовый шкаф не выбран\")+B32*D32+B33*D33+B34*D34+B35*D35+B36*D36+B37*D37+B38*D38+B39*D39+B40*D40+B41*D41+B42*D42+B43*D43+B44*D44+B45*D45+B46*D46+B47*D47+B48*D48+B49*D49+B50*D50+B51*D51+B52*D52+B53*D53+B54*D54+B55*D55+B56*D56+B57*D57+B58*D58+B59*D59+B60*D60+B61*D61+B62*D62+B63*D63+B64*D64+B65*D65+B66*D66+B67*D67+B68*D68+B69*D69+B74*D74+B75*D75+B76*D76+B77*D77+B78*D78+B79*D79+B80*D80+B81*D81+B82*D82+B83*D83+B84*D84+B85*D85+B86*D86+B87*D87+B88*D88+B89*D89+B90*D90+B91*D91+B92*D92+B93*D93+A74*D74+A75*D75+A76*D76+A77*D77+A78*D78+A79*D79+A80*D80+A81*D81+A82*D82+A83*D83+A84*D84+A85*D85+A86*D86+A87*D87+A88*D88+A89*D89+A90*D90","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,"Наименование и стоимость шкафа управления получено автоматически, путем сложения выбранных опций. Возможность изготовления выбранного шкафа автоматики необходимо уточнить у специалиста технического отдела/ Вашего менеджера.",{"$nulls":7},"Розничная цена",null,{"$f":"CONCATENATE((\"_(RC\"),IF(B63>0,IF(B63=1,(CONCATENATE(\"_\",RIGHT(LEFT(C63,(LEN(C63)-1)),(LEN(C63)-2)))),\"Ошибка -значение отличено от 1\"),\"\"),IF(B64>0,IF(B64=1,(CONCATENATE(\"_\",RIGHT(LEFT(C64,(LEN(C64)-1)),(LEN(C64)-2)))),\"Ошибка -значение отличено от 1\"),\"\"),IF(B65>0,IF(B65=1,(CONCATENATE(\"_\",RIGHT(LEFT(C65,(LEN(C65)-1)),(LEN(C65)-2)))),\"Ошибка -значение отличено от 1\"),\"\"),IF(B66>0,IF(B66=1,(CONCATENATE(\"_\",RIGHT(LEFT(C66,(LEN(C66)-1)),(LEN(C66)-2)))),\"Ошибка -значение отличено от 1\"),\"\"),IF(B67>0,IF(B67=1,(CONCATENATE(\"_\",RIGHT(LEFT(C67,(LEN(C67)-1)),(LEN(C67)-2)))),\"Ошибка -значение отличено от 1\"),\"\"),IF(B68>0,IF(B68=1,(CONCATENATE(\"_\",RIGHT(LEFT(C68,(LEN(C68)-1)),(LEN(C68)-2)))),\"Ошибка -значение отличено от 1\"),\"\"),IF(B69>0,IF(B69=1,(CONCATENATE(\"_\",RIGHT(LEFT(C69,(LEN(C69)-1)),(LEN(C69)-2)))),\"Ошибка -значение отличено от 1\"),\"\"),\")\")","v":"_(RC)"}]
[{"$nulls":10},{"v":64100,"d":"64,100 ₽"},null,{"$f":"CONCATENATE(#REF!,M2,M3)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[null,null,"Порядок подбора шкафов автоматики"]
[null,null,1,"Выбирается базовый шкаф"]
[null,null,2,"Выбираеются функциональные элементы и опции, которыми будет управлять шкаф"]
[null,null,3,"Выбираеются вентиляторные группы, которыми будет управлять шкаф"]
[null,null,"!","Подбор шкафов автоматики для бассейнов, ледовых арен, с нестандартными алгоритмами управления - осуществялется через технический отдел с направлением ТЗ. Подбор таких шкафов по прайсу недопустим. Если в ТЗ на шкаф есть требования, которые не описываются текущим составом опций Прайс-листа, подбор такого шкафа осуществляется через технический отдел, как нестандартное оборудование, в маркировку шкафа обязательно вносится префикс (SC)."]
[null,null,"!","Подбор шкафов управления без управления вентиляторами осуществляется строго через специалистов технического отдела,  с участием продакт менеджера."]
[]
[null,null,"Базовые шкафы серии ZCS на базе контроллеров Royal Clima"]
["1. Выберите  базовый шкаф",null,null,"Шкафы автоматики для приточных и вытяжных систем , на базе контроллера Royal Clima",{"$nulls":3}," - Для различных конфигураций вентиляционных "]
[{"$nulls":7},"агрегатов и наборного оборудования"]
[{"$nulls":3},"! К базовому шкафу необходимо выбрать вентиляторы и функциональные элементы, которым он будет управлять!",{"$nulls":3}," - Элементная база - Chint/Finder"]
[{"$nulls":7}," - Контроллер Royal Clima"]
[null,true]
[true]
[null,null,"Модели шкафов автоматки, поддерживаемые в наличии на складе"]
[null,null,"Признак наличия","НС-код","Модель",{"$nulls":5},"Розничная цена"]
[null,null,"●","НС-1580738","Шкаф управления ZCS-E15-YF4_(RC)                          ",{"$nulls":5},{"v":135750,"d":"135,750 ₽"}]
[null,null,"●","НС-1580737","Шкаф управления ZCS-E15-Y1_(RC)                            ",{"$nulls":5},{"v":131250,"d":"131,250 ₽"}]
[null,null,"●","НС-1580740","Шкаф управления ZCS-E30-YF4_(RC)                          ",{"$nulls":5},{"v":142650,"d":"142,650 ₽"}]
[null,null,"●","НС-1580739","Шкаф управления ZCS-E30-Y1_(RC)                            ",{"$nulls":5},{"v":138150,"d":"138,150 ₽"}]
[null,null,"●","НС-1580744","Шкаф управления ZCS-W-YF4_(RC)                             ",{"$nulls":5},{"v":103550,"d":"103,550 ₽"}]
[{"$nulls":3},"НС-1580742","Шкаф управления ZCS-W-V1_(RC)                ",{"$nulls":5},{"v":95750,"d":"95,750 ₽"}]
[{"$nulls":3},"НС-1580741","Шкаф управления ZCS-W-DX1-YF4_(RC)                ",{"$nulls":5},{"v":103550,"d":"103,550 ₽"}]
[]
[null,null,"Опции к шкафам ZCS на базе контроллеров Royal Clima"]
[null,null,"Опция","Стоимость опции","Описание опции",{"$nulls":4},"Ограничение использования"]
[null,null,"M",{"v":9950,"d":"9,950 ₽"},"Камера смешивания. Используется с приводами воздушных заслонок с пропорциональным управлением 0-10В»",{"$nulls":4},"Для шкафов на базе контроллеров Royal Clima"]
[null,null,"P",{"v":6250,"d":"6,250 ₽"},"Пластинчатый рекуператор, разморозка рекуператора отключением притока"]
[null,null,"P0/1",{"v":6850,"d":"6,850 ₽"},"Пластинчатый рекуператор, разморозка рекуператора открытием байпаса, on/off"]
[null,null,"P010",{"v":6850,"d":"6,850 ₽"},"Пластинчатый рекуператор, разморозка рекуператора открытием байпаса, сигнал 0-10В"]
[null,null,"R",{"v":10350,"d":"10,350 ₽"},"Роторный регенератор, упр 0-10 вольт + силовая часть 3 фазы для ПЧ"]
[null,null,"R1",{"v":10350,"d":"10,350 ₽"},"Роторный регенератор, упр. on/off + силовая часть 1 фаза, прямой пуск"]
[null,null,"R3",{"v":10350,"d":"10,350 ₽"},"Роторный регенератор, упр. on/off + силовая часть 3 фазы, прямой пуск"]
[null,null,"G",{"v":12750,"d":"12,750 ₽"},"Гликолевый рекуператор с однофазным циркуляционным насосом"]
[null,null,"W",{"v":7850,"d":"7,850 ₽"},"Водяной нагрев (управляющий сигнал 0-10В, однофазный циркуляционный насос)"]
[null,null,"RPC",{"v":0,"d":"0 ₽"},"Раздельное питание цепей управления для шкафов с водяным нагревателем",{"$nulls":4},"Только для шкафов с водяном нагревом. "]
[null,null,"P3",{"v":6050,"d":"6,050 ₽"},"Трехфазный циркуляционный насос (стандартно в базовых шкафах ZCS-W заложено управление однофазным насосом)",{"$nulls":4},"Номинальный ток насоса - не более 10А"]
[null,null,"E3,2",{"v":30150,"d":"30,150 ₽"},"ТЭН 1ф. ~230В; 3 кВт; 1 ступень; регулятор мощности - твердотельное реле",{"$nulls":4},"Для шкафов на базе контроллеров Royal Clima"]
[null,null,"E6,4",{"v":31350,"d":"31,350 ₽"},"ТЭН 2ф. ~380В; 6 кВт; 1 ступень; регулятор мощности - твердотельное реле"]
[null,null,"E15",{"v":40050,"d":"40,050 ₽"},"ТЭН 3ф. ~380В; 15 кВт; 1 ступень; плавное регулирование твердотельным реле"]
[null,null,"E30",{"v":46950,"d":"46,950 ₽"},"ТЭН 3ф. ~380В; 30 кВт; 2 ступени: 15 + 15;  плавное регулирование твердотельным реле.  Полимерный однообъемный шкаф."]
[null,null,"E45",{"v":59450,"d":"59,450 ₽"},"ТЭН 3ф. ~380В; 45 кВт; 3 ступени: 15 + 15 + 15;  плавное регулирование твердотельным реле.  Полимерный однообъемный шкаф."]
[null,null,"E60",{"v":77350,"d":"77,350 ₽"},"ТЭН 3ф. ~380В; 60 кВт; 4 ступени: 15 + 15 + 15 + 15;  плавное регулированиее твердотельным реле.  Полимерный однообъемный шкаф."]
[null,null,"E75",{"v":103150,"d":"103,150 ₽"},"ТЭН 3ф. ~380В; 75 кВт; 5 ступеней: 15 + 15 + 15 + 15 + 15;  плавное регулированиее твердотельным реле.  Полимерный однообъемный шкаф."]
[null,null,"DX1",{"v":6250,"d":"6,250 ₽"},"Фреоновое охлаждение, одноконтурный охладитель (управляющий сигнал - сухой контакт)"]
[null,null,"DX2",{"v":7850,"d":"7,850 ₽"},"Фреоновое охлаждение, двухконтурный охладитель (управляющий сигнал - сухой контакт)"]
[null,null,"DX010",{"v":12050,"d":"12,050 ₽"},"Фреоновое охлаждение (управляющий сигнал - сухой контакт + плавный 0-10В)"]
[null,null,"DXH010",{"v":21250,"d":"21,250 ₽"},"Фреоновое нагревание (управляющий сигнал - сухой контакт + плавный 0-10В)"]
[null,null,"C",{"v":4050,"d":"4,050 ₽"},"Водяное охлаждение (управляющий сигнал 0-10В)"]
[null,null,"UF",{"v":8450,"d":"8,450 ₽"},"Сигнал на разрешение работы секции бактерицидной обработки (УФ)"]
[null,null,"H",{"v":7150,"d":"7,150 ₽"},"Сигнал на разрешение работы увлажнителя"]
[null,null,"HEP1",{"v":24050,"d":"24,050 ₽"},"Управление поверхностным увлажнителем через температуру насыщения + управление насосом 1ф до 2,0 кВт",{"$nulls":4},"Для шкафов на базе контроллеров Royal Clima. \nНеобходим один преобразователь влажности для контроля требуемой влажности + желателен ещё один преобразователь влажности для ограничения максимальной влажности в канале"]
[null,null,"HEP3",{"v":30850,"d":"30,850 ₽"},"Управление поверхностным увлажнителем через температуру насыщения + управление насосом 3ф до 4,5 кВт"]
[null,null,"GH",{"v":15050,"d":"15,050 ₽"},"Утепленный воздушный клапан (до 2-х штук)",{"$nulls":4},"Для шкафов на базе контроллеров Royal Clima"]
[null,null,"FI",{"v":3850,"d":"3,850 ₽"},"Установка скорости вентилятора с контроллера"]
[null,null,"FIR",{"v":8450,"d":"8,450 ₽"},"Управление скоростью вентилятора по температуре (снижение расхода при нехватке нагрева)"]
[null,null,"FIP",{"v":8450,"d":"8,450 ₽"},"Поддержание постоянного давления в канале",{"$nulls":4},"Для шкафов на базе контроллеров Royal Clima, при использовании частотников. Необходим дополнительный преобразователь давления"]
[null,null,"(PB)",{"v":29750,"d":"29,750 ₽"},"Переход на пластиковый однообъемный шкаф",{"$nulls":4},"Опция. По требованию клиента. Обязателен для шкафов без управления вентиляторами.",null,null,"ЕСЛИ(B76>0;ЕСЛИ(B76=1;(СЦЕПИТЬ(\"_\";ПРАВСИМВ(ЛЕВСИМВ(C76;(ДЛСТР(C76)-1));(ДЛСТР(C76)-2))));\"Ошибка -значение отличено от 1\");\"\")"]
[null,null,"(SREZ)",{"v":50550,"d":"50,550 ₽"},"Резервирование приточного вентилятора (основной - резервный)",{"$nulls":4},"Для шкафов на базе контроллеров Royal Clima.\nДля систем с нагревателем и охладителем. Нужно добавить 2 (П/В) или 4 (ПВ) реле давления. Если есть вытяжка - необходимо также однократно добавить опцию для вытяжного вентилятора",null,null,"ЕСЛИ(B77>0;ЕСЛИ(B77=1;(СЦЕПИТЬ(\"_\";ПРАВСИМВ(ЛЕВСИМВ(C77;(ДЛСТР(C77)-1));(ДЛСТР(C77)-2))));\"Ошибка -значение отличено от 1\");\"\")"]
[null,null,"(EREZ)",{"v":50550,"d":"50,550 ₽"},"Резервирование вытяжного вентилятора (основной - резервный)",{"$nulls":7},"ЕСЛИ(B78>0;ЕСЛИ(B78=1;(СЦЕПИТЬ(\"_\";ПРАВСИМВ(ЛЕВСИМВ(C78;(ДЛСТР(C78)-1));(ДЛСТР(C78)-2))));\"Ошибка -значение отличено от 1\");\"\")"]
[null,null,"(SEREZ)",{"v":99050,"d":"99,050 ₽"},"Резервирование приточного и вытяжного вентиляторов (основной - резервный)",{"$nulls":7},"ЕСЛИ(B79>0;ЕСЛИ(B79=1;(СЦЕПИТЬ(\"_\";ПРАВСИМВ(ЛЕВСИМВ(C79;(ДЛСТР(C79)-1));(ДЛСТР(C79)-2))));\"Ошибка -значение отличено от 1\");\"\")"]
[null,null,"(DRY)",{"v":15650,"d":"15,650 ₽"},"Поддержка режима осущения. ",{"$nulls":4},"Для шкафов на базе контроллеров Royal Clima. Последовательная работа охладителя для снижения влагосодержания обрабатываемого воздуха и нагревателя для нагрева воздуха до требуемой температуры и относительной влажности)",null,null,"ЕСЛИ(B80>0;ЕСЛИ(B80=1;(СЦЕПИТЬ(\"_\";ПРАВСИМВ(ЛЕВСИМВ(C80;(ДЛСТР(C80)-1));(ДЛСТР(C80)-2))));\"Ошибка -значение отличено от 1\");\"\")"]
[null,null,"(FPC)",{"v":8350,"d":"8,350 ₽"},"Переключатели и индикация на передней панели",{"$nulls":4},"Для шкафов на базе контроллеров Royal Clima",null,null,"ЕСЛИ(B81>0;ЕСЛИ(B81=1;(СЦЕПИТЬ(\"_\";ПРАВСИМВ(ЛЕВСИМВ(C81;(ДЛСТР(C81)-1));(ДЛСТР(C81)-2))));\"Ошибка -значение отличено от 1\");\"\")"]
[null,null,"(HMI)",{"v":5250,"d":"5,250 ₽"},"Поддержка поделючения пользовательского терминала к конотроллеру ROYAL Clima",{"$nulls":4},"Терминал добавлять в ТКП отдельной позицией, стоимость терминала по прайсу",null,null,"ЕСЛИ(B81>0;ЕСЛИ(B81=1;(СЦЕПИТЬ(\"_\";ПРАВСИМВ(ЛЕВСИМВ(C81;(ДЛСТР(C81)-1));(ДЛСТР(C81)-2))));\"Ошибка -значение отличено от 1\");\"\")"]
[null,null,"(SC)","по запросу","Исполнение шкафа и алгоритмов его работы по специальному заданию",{"$nulls":4},"Для шкафов на базе контроллеров Royal Clima. Применение опции возможно только путем обращения в технический отдел.",null,null,"ЕСЛИ(B81>0;ЕСЛИ(B81=1;(СЦЕПИТЬ(\"_\";ПРАВСИМВ(ЛЕВСИМВ(C81;(ДЛСТР(C81)-1));(ДЛСТР(C81)-2))));\"Ошибка -значение отличено от 1\");\"\")"]
[]
[null,null,"Вентиляторные группы к шкафам ZCS на базе контроллеров Royal Clima"]
[null,null,"Опция","Стоимость опции","Описание опции",{"$nulls":4},"Ограничение использования"]
[null,null,"*M",{"v":9900,"d":"9,900 ₽"},"Автомат защиты двигателя (\"моторник\") - для дополнительной защиты по току вентиляторов без термоконтактов (вентиляторы ZFX, установки ZKPU малой производительности)",{"$nulls":4},"Не применяется для моделей VF / YF / VT / YT"]
[null,null,"V1",{"v":23800,"d":"23,800 ₽"},"Приточный или вытяжной вентилятор, прямой пуск, 1ф до 1,5 кВт",{"$nulls":4},"Стандартно - защита по току отсутствует. Для обеспечения защиты по току - необходимо добавить опцию *M"]
[null,null,"V3",{"v":24200,"d":"24,200 ₽"},"Приточный или вытяжной вентилятор, прямой пуск, 1ф до 3,0 кВт"]
[null,null,"Y1",{"v":27100,"d":"27,100 ₽"},"Приточный или вытяжной вентилятор, прямой пуск, 3ф до 1,5 кВт"]
[null,null,"Y4",{"v":27400,"d":"27,400 ₽"},"Приточный или вытяжной вентилятор, прямой пуск, 3ф до 4,0 кВт"]
[null,null,"Y6",{"v":31900,"d":"31,900 ₽"},"Приточный или вытяжной вентилятор, прямой пуск, 3ф до 7,5 кВт"]
[null,null,"VF1",{"v":25000,"d":"25,000 ₽"},"Приточный или вытяжной вентилятор, управление через ЧП, вход 1ф 230В, выход 3ф 230В",{"$nulls":4},"Для шкафов на базе контроллеров Royal Clima"]
[null,null,"VF3",{"v":26900,"d":"26,900 ₽"},"Приточный или вытяжной вентилятор, управление через ЧП, вход 1ф 230В, выход 3ф 230В"]
[null,null,"YF4",{"v":31600,"d":"31,600 ₽"},"Приточный или вытяжной вентилятор, управление через ЧП, 3ф до 4,0 кВт"]
[null,null,"YF5",{"v":31800,"d":"31,800 ₽"},"Приточный или вытяжной вентилятор, управление через ЧП, 3ф до 5,5 кВт"]
[null,null,"YF6",{"v":32000,"d":"32,000 ₽"},"Приточный или вытяжной вентилятор, управление через ЧП, 3ф до 7,5 кВт"]
[null,null,"YF7",{"v":32500,"d":"32,500 ₽"},"Приточный или вытяжной вентилятор, управление через ЧП, 3ф до 11,0 кВт"]
[null,null,"YF8",{"v":33200,"d":"33,200 ₽"},"Приточный или вытяжной вентилятор, управление через ЧП, 3ф до 15,0 кВт"]
[null,null,"YF9",{"v":34600,"d":"34,600 ₽"},"Приточный или вытяжной вентилятор, управление через ЧП, 3ф до 18,5 кВт"]
[null,null,"YF10",{"v":43200,"d":"43,200 ₽"},"Приточный или вытяжной вентилятор, управление через ЧП, 3ф до 22,0 кВт"]
[null,null,"YF11",{"v":51600,"d":"51,600 ₽"},"Приточный или вытяжной вентилятор, управление через ЧП, 3ф до 30,0 кВт"]
[null,null,"YF12",{"v":55300,"d":"55,300 ₽"},"Приточный или вытяжной вентилятор, управление через ЧП, 3ф до 37,0 кВт"]
[null,null,"VEC2",{"v":29700,"d":"29,700 ₽"},"Приточный или вытяжной вентилятор, ЕС-двигатель, 1ф до 2,2 кВт"]
[null,null,"YEC4",{"v":30100,"d":"30,100 ₽"},"Приточный или вытяжной вентилятор, ЕС-двигатель, 3ф до 4,0 кВт"]
[null,null,"YEC6",{"v":30100,"d":"30,100 ₽"},"Приточный или вытяжной вентилятор, ЕС-двигатель, 3ф до 7,5 кВт"]
[]
[null,null,"Серия ZCS-mini (с п/у Zentec)",{"$nulls":6},"Серия ZCS-mini (с п/у R-001)"]
[{"$nulls":4},"- Для установок ZPE Compact / круглой наборки",{"$nulls":5},"- Для установок ZPE Compact / круглой наборки"]
[{"$nulls":4},"- Пульт управления в комплекте",{"$nulls":5},"- Пульт управления в комплекте"]
[{"$nulls":4},"- Элементная база - Chint/Finder",{"$nulls":5},"- Элементная база - Chint/Finder"]
[{"$nulls":4},"- Регулятор мощности твердотельное реле",{"$nulls":5},"- Регулятор мощности твердотельное реле"]
[{"$nulls":10},"- Регулятор мощности твердотельное реле"]
[null,null,"Признак наличия","НС-код","Модель",null,"Параметры вентилятора","Параметры нагревателя",null,null,"Розничная цена"]
[null,null,"●","НС-1617229","ZCS-mini-3,6 (с п/у Zentec)",null,"1ф, до 0,3 кВт","1ф 230В, до 3,6 кВт",null,null,{"v":53950,"d":"53,950 ₽"}]
[null,null,"●","НС-1617230","ZCS-mini-6,4 (с п/у Zentec)",null,"1ф, до 0,3 кВт","2ф 400В, до 6,4 кВт",null,null,{"v":57650,"d":"57,650 ₽"}]
[null,null,"●","НС-1609288","ZCS-mini-15 (с п/у Zentec)",null,"1ф, до 0,6 кВт","3ф 400В, до 15 кВт",null,null,{"v":119050,"d":"119,050 ₽"}]
[null,null,"X","НС-1068575","ZCS-mini-3,6/1 + пульт R001",null,"1ф, до 0,3 кВт","1ф 230В, до 3,6 кВт",null,null,{"v":53950,"d":"53,950 ₽"}]
[null,null,"X","НС-1068577","ZCS-mini-6,4/2 + пульт R001",null,"1ф, до 0,3 кВт","2ф 400В, до 6,4 кВт",null,null,{"v":57650,"d":"57,650 ₽"}]
[null,null,"X","НС-1068578","ZCS-mini-15 + пульт R001",null,"1ф, до 0,6 кВт","3ф 400В, до 15 кВт",null,null,{"v":119050,"d":"119,050 ₽"}]
[null,null,"Специальные исполнения шкафов ZCS"]
[null,null,"Признак наличия","НС-код","Модель",null,"Описание шкафа",{"$nulls":3},"Розничная цена"]
[{"$nulls":3},"НС-1151870","Шкаф управления ZCS-V1",null,"Вентилятор 1ф, до 1,5 кВт, прямой пуск",{"$nulls":3},33900]
[{"$nulls":3},"НС-1290113","Шкаф управления ZCS-Y4",null,"Вентилятор 3ф, до 4,0 кВт, прямой пуск",{"$nulls":3},41700]
[{"$nulls":4},"Шкаф управления ZCS-Y6",null,"Вентилятор 3ф, до 7,5 кВт, прямой пуск",{"$nulls":3},41700]
[{"$nulls":3},"НС-1133451","Шкаф управления ZCS-YF4",null,"Вентилятор 3ф, до 4,0 кВт, пуск через внешний ЧП",{"$nulls":3},46600]
[{"$nulls":3},"НС-1620762","Шкаф управления ZCS-YF6",null,"Вентилятор 3ф, до 7,5 кВт, пуск через внешний ЧП",{"$nulls":3},50900]
[{"$nulls":3},"НС-1193335","Шкаф управления ZCS-2V1_(REZ)",null,"Вентилятор 1ф, до 1,5 кВт, прямой пуск, горячий резерв",{"$nulls":3},107900]
[{"$nulls":3},"НС-1193335","Шкаф управления ZCS-2Y4_(REZ)",null,"Вентилятор 3ф, до 4,0 кВт, прямой пуск, горячий резерв",{"$nulls":3},112300]
[{"$nulls":4},"Шкаф управления ZCS-2Y6_(REZ)",null,"Вентилятор 3ф, до 7,5 кВт, прямой пуск, горячий резерв",{"$nulls":3},119900]
[{"$nulls":3},"НС-1193334","Шкаф управления ZCS-2YF4_(REZ)",null,"Вентилятор 3ф, до 4,0 кВт, пуск через внешний ЧП, горячий резерв",{"$nulls":3},104500]
[{"$nulls":3},"НС-1452425","Шкаф управления ZCS-2YF6_(REZ)",null,"Вентилятор 3ф, до 7,5 кВт, пуск через внешний ЧП, горячий резерв",{"$nulls":3},105900]
[null,null,"Модели, поддерживаемые на складе в Москве"]
[null,null,"● - Модели, поддерживаемые на складе в Москве"]